# 附表3 曲靖市“十四五”达到生态流量（水位）底线要求的河湖目标清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区县 | 水资源三级区 | 控制单元 | 水体名称 | 水体类型 | 控制断面名称 | 经度 | 纬度 | 控制断面生态流量（水位）目标 | 生态流量（%） | 生态水位（%） | 预计达到底线要求的年度 |
| 2020年月均满足程度 | 2020年日均满足程度 | 2025年月均满足程度 | 2025年日均满足程度 | 2020年实际月均满足程度 | 2025年月均满足程度目标 |
| 1 | 罗平县 | 南盘江 | 长底大桥 | 块泽河 | 河流 | 长底电站 | 104.552778 | 25.044444 | 11.2 | / | / | 80 | 60 | / | / | 2025 |
| 2 | 罗平县 | 南盘江 | 南盘江三江口 | 多依河 | 河流 | 腊者电站 | 104.454883 | 24.774142 | 0.567 | / | / | 80 | 60 | / | / | 2025 |
| 3 | 罗平县 | 南盘江 | 长底大桥 | 喜旧溪河 | 河流 | 湾子水库 | 104.241186 | 24.766597 | 0.1886 | / | / | 80 | 60 | / | / | 2025 |
| 4 | 罗平县 | 南盘江 | 南盘江三江口 | 黄泥河 | 河流 | 鲁布革电站水库 | 104.582222 | 24.862917 | 16.4 | / | / | 80 | 60 | / | / | 2025 |
| 5 | 罗平县 | 南盘江 | 南盘江三江口 | 黄泥河 | 河流 | 色依电站水库 | 104.430750 | 25.072944 | 3.93 | / | / | 80 | 60 | / | / | 2025 |
| 6 | 会泽县 | 石鼓以下干流 | 牛栏江大桥 | 牛栏江 | 河流 | 黄梨树 | / | / | 16 | / | / | 80 | 60 | / | / | 2025 |
| 7 | 会泽县 | 石鼓以下干流 | 江底桥 | 牛栏江 | 河流 | 大岩洞电站 | 103.724263 | 26.853001 | 10.1 | / | / | 80 | 60 | / | / | 2025 |
| 8 | 宣威市 | 北盘江 | 腊龙 | 北盘江 | 河流 | 皂卫 | 104.387406 | 26.618753 | 2.1 | / | / | 80 | 60 | / | / | 2025 |
| 9 | 宣威市 | 北盘江 | 腊龙 | 北盘江 | 河流 | 阿都 | 104.574719 | 26.554678 | 0.43 | / | / | 80 | 60 | / | / | 2025 |
| 10 | 宣威市 | 北盘江 | 厂房大桥 | 北盘江 | 河流 | 小寨 | / | / | 4.22 | / | / | 80 | 60 | / | / | 2025 |
| 11 | 宣威市 | 北盘江 | 旧营桥 | 北盘江 | 河流 | 榕峰 | 104.129167 | 26.242222 | 0.85 | / | / | 80 | 60 | / | / | 2025 |
| 12 | 宣威市 | 北盘江 | 偏桥水库 | 北盘江 | 湖库 | 红石岩 | 103.825375 | 25.903931 | 0.12 | / | / | 80 | 60 | / | / | 2025 |
| 13 | 宣威市 | 北盘江 | 厂房大桥 | 北盘江 | 河流 | 文阁 | 104.366922 | 26.089236 | 1.63 | / | / | 80 | 60 | / | / | 2025 |
| 14 | 宣威市 | 北盘江 | 旧营桥 | 北盘江 | 河流 | 土城 | / | / | 3.21 | / | / | 80 | 60 | / | / | 2025 |
| 15 | 宣威市 | 北盘江 | 厂房大桥 | 北盘江 | 河流 | 万家口子 | 104.550611 | 26.272583 | 6.37 | / | / | 80 | 60 | / | / | 2025 |
| 16 | 会泽县 | 石鼓以下干流 | 以礼河水文站 | 以礼河 | 河流 | 以礼河水文站 | 103.248100 | 26.440800 | 3 | / | / | 80 | 60 | / | / | 2025 |