城市水厂出厂水水质信息
（第二季度）
	序号
	水 厂 名 称
	采样时间
	监 测 指 标

	
	
	
	菌落总数（CFU/mL）
	总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）
	大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）
	色度（铂钴色度单位）
	浑浊度（NTU-散射浊度单位）
	臭和味
	肉眼可见物
	高锰酸盐（以O2计，mg/L）
	消毒剂余量

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	游离余氯（mg/L）
	二氧化氯（mg/L）

	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值
	≤100
	不得检出
	不得检出
	≤15
	≤1
	无异臭异味
	无
	≤3
	≥0.3
	≥0.1

	1
	上西山自来水厂
	2026年04月30日
	0
	0
	0
	2.5
	0.01
	0
	0
	1.57
	0.4
	

	2
	南海子自来水厂
	2026年04月30日
	0
	0
	0
	2.5
	0.02
	0
	0
	1.25
	0.3
	

	3
	曲靖市第一自来水厂
	2026年04月08日
	0
	0
	0
	5
	0.138
	0
	0
	1.09
	0.57
	
	

	4
	曲靖市第二自来水厂
	2026年04月08日
	0
	0
	0
	5
	0.147
	0
	0
	1.93
	0.47
	
	

	5
	曲靖市第三自来水厂
	2026年04月08日
	0
	0
	0
	5
	0.176
	0
	[bookmark: _GoBack]0
	1.06
	0.55
	
	

	6
	会泽县禹科水务投资有限公司金钟(二)水厂
	2026年06月15日
	0
	0
	0
	2.5
	0.25
	0
	0
	0.48
	
	0.19
	

	7
	会泽县禹科水务投资有限公司金钟(一)水厂
	2026年06月15日
	0
	0
	0
	0.25
	0.55
	0
	0
	0.76
	
	0.16

	8
	陆良县北山水厂
	2026年06月08日
	0
	0
	0
	2.5
	0.25
	0
	0
	0.87
	0.79
	

	9
	罗平县自来水公司第二自来水厂
	2026年06月01日
	0
	0
	0
	10
	0.65
	0
	0
	1.17
	0.44
	

	10
	富源县煤炭湾水厂
	2026年04月21日
	0
	0
	0
	2.5
	0.25
	0
	0
	0.62
	0.40
	

	11
	富源县第二自来水厂
	2026年04月21日
	0
	0
	0
	2.5
	0.9
	0
	0
	0.78
	0.60
	

	[bookmark: _Hlk225324226]12
	曲靖泽沣水 务有限公司
	2026年05月12日
	0
	0
	0
	2.5
	0.25
	0
	0
	0.9
	
	0.274

	13
	师宗浩博水务有限公司
	2026年04月16日
	0
	0
	0
	2.5
	0.25
	0
	0
	0.78
	0.457
	

	14
	宣威市庙山水厂
	2026年04月20日
	12
	0
	0
	2.5
	0.78
	0
	0
	0.3662
	0.32
	0.15

	15
	沾益区一水池
	2026年04月13日
	0
	0
	0
	2.5
	0.25
	0
	0
	1.44
	0.41
	

	16
	沾益区二水厂
	2026年04月13日
	0
	0
	0
	2.5
	0.25
	0
	0
	0.88
	0.45
	


注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为0.3～4mg/L。
2、检出总大肠菌群时，继续检测大肠埃希氏菌。
