曲靖市生态环境局关于富源后所云魔坊农产品加工厂环境影响报告表的批复

曲环审〔2026〕8-11号

云南云魔坊农业科技有限公司：
你公司申请审批的《富源后所云魔坊农产品加工厂环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：
一、该项目位于曲靖市富源县后所镇迤后所居委会，地理坐标：东经104度17分19.846秒，北纬25度47分10.106秒。建设内容及规模为：项目占地面积约3205m2，依托使用816m2生产车间，其中生产车间内设置192m2原辅料库、300m2豆腐加工间、70m2包装间、250m2冷库，建设一条豆腐生产线及相关配套措施，建成后年产1000吨豆腐（水豆腐和豆腐干）。项目总投资380万元，其中环保投资26.5万元。
根据《报告表》评价结论，项目不涉及占用依法设立的自然保护区、风景名胜区、国家公园、饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区，符合国家产业政策及生态环境分区管控要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设。
二、项目建设和运营过程中须严格按照《报告表》的要求落实各项污染防治措施，同时应重点做好以下工作。
（一）加强施工期环境管理。采用洒水抑尘、物料遮盖、施工场地四周设置围挡、车辆密闭运输、运输车辆冲洗后出场等防尘措施，减少扬尘对周围环境的污染。施工期生活污水收集至临时沉淀池沉淀处理后，回用于施工用水，不外排；施工废水用桶收集至临时沉淀池沉淀处理后，用于施工场地洒水抑尘。加强施工管理、规范操作、合理布置施工现场及施工时间，对施工动力机械设备定期进行维修和养护，确保施工场界噪声排放达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。项目施工过程开挖土石方用于场地平整，可实现土石方平衡；建筑垃圾由建设单位统一收集后，可回收部分回收利用，不可回收部分及时清运至当地政府部门指定建筑垃圾堆放点；生活垃圾经垃圾收集桶收集后定期清运至后所镇垃圾集中收集点，由环卫部门统一清运处置。
（二）严格落实水环境保护措施。项目实行雨污分流排水体制，雨水经雨水管网收集排出项目区外。设置一座20m3/d的一体化污水处理设备，生产废水中的黄浆水提供给养殖厂综合利用，其余生产废水进入一体化污水处理设备进行处理。生活污水经20m3化粪池预处理后进入一体化污水处理设备进行处理。生产废水和生活废水处理达到《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB 46817-2025）间接排放标准后排入集镇生活污水处理厂进一步处理。设置容积为42m3的应急事故池，用于事故状态下生产废水的收集和暂存。
（三）认真落实分区防控措施。危废暂存间为重点防渗区，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，或参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行；一体化污水处理设备、应急事故池、一般固废暂存间、化粪池等区域为一般防渗区，防渗层按等效黏土防渗层厚度≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）要求执行；其他区域为简单防渗区，进行一般地面硬化防渗。
（四）落实大气污染防治措施。生产车间采用加强通风、厂区及时清扫、豆渣及时清运等措施减少异味产生。采取格栅处喷洒除臭剂、加强污水处理设备的维护保养、定期清运污泥等措施，减少一体化污水处理设备臭气产生。厂界无组织恶臭满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的标准要求。
[bookmark: _GoBack]（五）落实固体废物的贮存、处理和处置措施。一体化污水处理设备污泥定期清掏后委托周边农户清运堆肥；软水制备废弃离子交换树脂由厂商直接回收处理；化粪池污泥定期清掏委托周边村民清运做农肥；生活垃圾经统一收集后置于带盖垃圾桶中，定期清运至当地环卫部门指定暂存地点暂存。设置一个20m2的一般固废暂存间，坏豆、杂物、豆壳、豆渣等设置专用容器收集后封闭处理，暂存于一般固废暂存间内（极端天气或转运不及时需暂存于冷库中防止变质），提供给周边养殖场回收利用，日产日清。规范设置10m2的危废暂存间，设置标识标牌，维修设备产生的废机油利用专用容器收集后暂存于危险废物暂存间内，委托有资质的单位定期清运处置，收集、暂存及转运过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移管理办法》（部令第23号）等规定执行，并做好台账记录。
（六）落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，将各产噪设备设置在生产车间及设备房内；采取隔声、定期检修、紧固设备基础等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，确保区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。
（七）加强应急处置。制定和完善环境风险及突发环境事件应急预案，并报市生态环境局富源分局备案。按照“预防为主”的原则，做好日常环境管理工作，认真落实环境风险事故防范措施及应急措施。
三、严格按照《报告表》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期环境保护工作。项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收，并按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》要求，在项目建成投产前办理排污许可相关手续。
五、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。
六、请市生态环境局富源分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。


曲靖市生态环境局
2026年7月10日
（此件公开发布）




