	[bookmark: _GoBack] 项目名称
	德方纳米锂电新材料一体化项目（一期、二期）
	建设地点
	曲靖高新技术产业开发区花山片区
	建设单位
	曲靖市沾益区德方纳米科技有限公司

	环评文件类型
	报告书
	环境影响评价机构
	云南涔霖环保科技有限公司

	项目概况

	项目占地面积约为382.64亩，255090.44m2，设计年生产能力为20万吨磷酸铁锂。工程内容主要包括：硝酸铁/硝酸锂车间、配料车间、烧结车间等，并配套建设制氮站、配电站、空压站、循环水站等辅助工程及尾气处理系统、危废贮存间、生产废水处理站等环保设施。

	项目主要环境影响

	一、施工期
施工期环境影响主要包括施工期扬尘、施工机械废气及运输车辆尾气影响；施工废水和施工人员生活污水的影响；施工机械噪声及施工过程噪声的影响；施工期建筑垃圾、生活垃圾影响。
2、 运营期
主要包括硝酸铁/硝酸锂车间、配料车间、烧结车间和废水处理站产生的废气环境影响；蒸发冷凝废水、冷却循环系统排水、烧结废水、设备及车间地面清洗废水、污水站/检测中心废气喷淋废水、检测中心废水、蒸汽冷凝水、余热锅炉排水、生活污水等产生的影响；生产设备、泵类、风机等产生的噪声影响；化铁残渣、硝酸锂反应残渣、含铁杂质、废包装袋、废矿物油、SCR脱硝系统废催化剂、冷凝酸过滤渣、配料间旋风、布袋收尘灰、一次烧结布袋收尘灰、二次烧结布袋收尘灰、硝酸锂废过滤膜组件、生产废水处理站污泥、生产清洗废水处理系统蒸发盐、废气处理废布袋、有机废液处理系统蒸发浓缩液、废油漆桶、废涂料桶、废液、废试剂、废活性炭等产生的影响；项目运行过程地下水环境的影响。

	项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施

	一、施工期污染物治理措施
1、施工期废气治理措施
施工期间实行围挡封闭施工，尽量避免在大风天气下进行施工作业；对施工场地洒水；车辆进出装卸场地时应用水将轮胎冲洗并限速行驶。
2、施工期废水治理措施
施工生活污水主要为施工人员洗手等清洁废水，和施工废水一同进入施工现场设置临时沉淀池处理后用于施工场地用水，在施工区修建临时水冲厕，粪便经化粪池预处理后委托环卫部门清运处置，不外排；施工区域地表径流经临时沉沙池沉淀后回用于施工及场地洒水。
3、施工期噪声治理措施
施工期间，施工单位应选用低噪声的施工设备，从源头上控制噪声排放；并合理布置施工作业面和安排施工时间；施工运输车辆保持良好车况，合理调度，尽可能匀速慢行；科学合理地安排施工步骤，合理安排施工工序，优化施工方式，避免在同一时间集中使用大量的施工机械设备。
4、施工期固废治理措施
项目基础土方开挖过程产生的土石方全部回填；建筑垃圾经分类收集后可回收利用部分回收利用，不能回收利用部分委托专业建筑垃圾运输单位及时运送至政府指定的建筑垃圾收纳场处置；施工人员生活垃圾统一收集后委托当地环卫部门清运处置。
二、运营期污染物治理措施
1、大气污染防治措施
（1）有组织废气采取的措施
配酸、化铁、多效蒸发（硝酸铁溶液制备）、硝酸锂溶液制备、硝酸储罐大小呼吸等工段产生的含NOx废气经冷凝+酸回收+SCR脱硝后经DA001排气筒（高50m）排放。
前驱体配料、1-5#发料设备发料废气经冷凝+酸回收+SCR脱硝后经DA002排气筒（高50m）外排。
前驱体输送、破碎、焖料上下料等工段产生的粉尘一起经旋风+布袋除尘器处理后与6-10#发料设备发料废气、焖料废气经冷凝+酸回收+SCR脱硝后经DA003排气筒（高50m）外排。
草酸由计量仓投加至溶解罐内粉尘，10628合成、冷却草酸挥发性有机物，收集进入喷淋洗涤塔后由DA004排气筒（高20m）排放。
一次烧结前物料转运、辊压、筛分、装钵、混料、破碎、包装（半成品）等工段粉尘收集进入中央除尘设施处理后由DA005、DA006排气筒排放。
一次烧结炉窑废气进入TO炉+SCR处理后由DA007、DA008排气筒排放。
一烧后喷雾干燥设备粉尘通过布袋除尘器处理后由DA009~DA012排气筒排放。
二次烧结物料转运、混料、辊压、筛分、装钵、包装粉尘经中央除尘设施处理后由DA013、DA014排气筒排放。
二次烧结炉窑废气进入TO炉+SCR处理后由DA015、DA021排气筒排放。
二次烧结后混料、气流磨等工序粉尘经布袋除尘后由DA016、DA017排气筒排放。
配料间热风炉燃烧废气与被加热的空气经换热后一同通过DA018排气筒（高40m）排放。
喷雾干燥热风炉燃烧废气与被加热的空气经换热后一同通过DA019（高40m）排气筒排放。
污水处理站废气经喷淋+活性炭处理后通过DA020排气筒（高30m）排放。
检测实验室喷淋塔+活性炭吸附处理后的废气通过一根高于楼顶的排气筒（总高度25m）排放。
（2）无组织废气采取的治理措施
项目无组织废气包括配料车间无组织废气（NOx、颗粒物、非甲烷总烃）、烧结车间、10628车间无组织废气（颗粒物）、检测实验室无组织废气（NOx、NH3、非甲烷总烃）、储罐区物料大小呼吸废气（甲醇、NOx）。通过生产车间封闭，配料车间采用封闭配料罐和封闭输送通道、烧结车间采用封闭输送通道、储罐区和管道设置密闭装置。
2、废水污染防治措施
本项目厂区实行雨污分流，对生产废水进行分质分类处理。循环水排水处理系统处理规模800m3/d，处理工艺“混凝+沉淀”；生产清洗废水处理系统处理规模150m3/d，处理工艺“调节池+一级物化反应+沉淀+二级物化反应+沉淀+pH调节+三效蒸发（6t/h）”；10628废水处理系统处理规模35m3/d，处理工艺“调节池+一级物化反应+沉淀+二级物化反应+沉淀+pH调节”；有机废水处理系统处理规模10m3/d，处理工艺“调节池+物化反应+沉淀+低温蒸发”；检测中心废水处理系统处理规模35m3/d，处理工艺“调节池+絮凝沉淀+压滤+物化反应+沉淀+pH调节”；综合废水处理系统处理规模400m3/d，处理工艺“生化处理”。
[bookmark: _Toc5828]3、地下水污染防治措施
本项目严格按照防渗要求分区进行防渗。项目区防渗施工过程中，企业应确保重点污染防渗区的防渗工程措施到位和环保监理及记录，录像相关影像资料存档备查。在项目区地下水流向下游新建污染监测井（跟踪监测井）作为项目地下水水质跟踪监测点。
4、噪声污染防治措施
运营期噪声主要来自设备噪声，包括风机、研磨机、破碎机、气流磨、输送泵等，采取基础减振、建筑隔声。
5、固废污染防治措施
固体废物应分类收集、贮存、处理处置。化铁残渣、硝酸锂反应残渣、废矿物油、SCR脱硝系统废催化剂、有机废液处理系统蒸发浓缩液、废油漆桶、废涂料桶、实验室废液、废试剂、废活性炭等危险废物经分类收集后暂存于危废暂存间，定期委托云南大地丰源环保有限公司处置。生产清洗废水处理系统蒸发结晶盐收集暂存于危废间内，项目建成后进行属性鉴别，根据鉴别后固废属性合法处置。烧结含铁杂质经收集后暂存于固废暂存库，委托昆明良益环保工程有限公司处置。原辅材料及产品废包装袋经固废暂存库暂存后委托云南依粒米塑料贸易有限公司处置。配料间旋风、布袋收尘灰收集后返回生产线。硝酸锂废过滤膜组件、布袋除尘器废布袋交由厂家更换回收处理。生产废水处理站污泥委托昆明良益环保工程有限公司处置。生活垃圾经统一收集后委托当地环卫部门进行清运处置。
6、风险防范措施
按照环境风险“三级”防控要求建立厂区的环境风险防控体系，一级防控：储罐区建设围堰并进行防腐防渗处理，硝酸罐组围堰容积1403m3；磷酸罐组围堰容积1019m3；氨水储罐围堰容积307m3，罐区内泄漏的物料首先经围堰及围堰内的收集沟收集后进入围堰内的收集池内；二级防控：项目在厂区拟建设1个容积800m3的事故应急池；三级防控依托化工园区三级防控体系。发生事故时关闭厂区对外的排水口阀门，将泄漏物料、消防废水、受污染雨水等均控制在项目设计的一级、二级防控措施范围内；最不利条件下事故废水可以依托园区事故池进行收集。因此，在建设单位完善厂区各风险防范措施情况下，从地表水环境风险角度分析，项目环境风险可控。地下水环境风险防范措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，正常情况下不会对地下水造成污染影响，非正常情况下及时采取补救措施，定期监测，对地下水环境影响较小。在设计、设备选材、生产、安全管理等方面应加强管理，防止泄漏事故的发生。生产过程中做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生。加强危险化学品运输、储存、使用过程环境风险防范措施。严格按可研和设计要求建设储罐，落实设计工程措施、风险防范措施，制定环境风险管理制度、应急预案，落实应急措施，有效防范环境风险。

	公众参与情况

	建设单位于2026年5月25日~2026年6月5日通过“曲靖论坛”进行了首次信息公示，公示时间为10个工作日。2026年6月10日~2026年6月24日在“曲靖论坛”进行了征求意见稿公示，公示时间为10个工作日。同时在云南信息报进行了两次报纸公示。2026年6月10日~2026年6月24日在松林社区公示栏进行了现场张贴公示，发放并收回了35份公众参与调查表（个人30份，单位团体5份），公示期间未收到任何反对信息，均同意项目建设。2026年6月26日，建设单位在“曲靖论坛”进行了报批前公示。

	建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件
	同意公开的情况说明。

	注:项目概况、项目主要环境影响、项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施、公众参与情况、建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件部分由建设单位填写。公众反馈意见联系方式部分由行政审批机关填写。



