曲靖市生态环境局关于宣威分公司#1-#6煤场封闭改造项目环境影响报告表的批复
曲环审〔2026〕10-9号

国电电力发展股份有限公司宣威分公司：

你公司申请审批的《宣威分公司#1-#6煤场封闭改造项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于宣威市宛水街道电厂路1号宣威电厂自有划拨建设用地内，建设性质为：扩建，本项目在原煤场用地范围内，对现有甲、乙干煤棚向煤棚两端延长新建干煤棚，甲煤棚向东南侧新建50m，向西北侧新建42m；乙煤棚向东南侧新建90m，向西北侧新建46m；在#6号露天煤场沿南北向新建长126m，宽80m，高25.5m的平顶结构干煤棚，并配套相关辅助设施和设备。项目总投资6000万元，其中环保投资149.2万元，占总投资的2.48%。

根据《报告表》评价结论，项目不涉及占用依法设立的自然保护区、风景名胜区、国家公园、饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区，符合国家产业政策及生态环境分区管控要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设。

二、项目建设和运营过程中须严格按照《报告表》的要求落实各项污染防治措施，同时应重点做好以下工作。
（一）加强施工期扬尘、废水、噪声及固废管理。施工车辆在运输物料时应采取篷布遮盖和其他密闭运输方式，防止物料泄漏污染环境；对施工扬尘采用洒水降尘措施，减少扬尘污染。施工废水经收集沉淀池沉淀处理后，回用于施工洒水降尘，不外排；施工人员生活污水使用厂区内现有的化粪池进行处理后排入市政污水管网。选用低噪声机械进行作业，合理安排作业时间，避免噪声扰民。固体废物施工期产生的建筑垃圾、抑尘墙拆除产生的固废清运至指定的建筑垃圾堆放场所；施工期施工人员生活垃圾集中收集后清运委托环卫部门清运处置。
（二）落实废气污染防治措施。采用全封闭式储煤棚，并配套建设喷淋洒水降尘装置，厂区出口设置洗车平台，对运输车辆进行冲洗，物料运输车辆应采取密闭运输方式，防止车辆进出过程中产生扬尘或泼洒对周边环境造成影响。确保煤炭储存及装卸作业无组织排放颗粒物达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中煤炭工业无组织排放限值周界外浓度最高点要求（颗粒物≤1.0mg/m3）。

（三）落实废水污染治理措施。完善雨污分流系统，合理设置雨污管网，实现雨污分流，配套建设沉煤池及排水沟，洗车废水循环利用不外排，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。
（四）落实固体废物污染防治措施，加强固体废物的有效综合利用和处置。沉煤池沉渣定期清理后沉渣掺入原煤利用，化粪池污泥委托环卫部门定期抽吸清运处置，生活垃圾设置暂存设施，统一收集后定期清运至当地垃圾收集系统处理。

（五）落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，对产噪设备采取有效的消声减振措施；厂区设置减速、禁止鸣笛标志；#6煤场西厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余厂界噪声满足2类标准。

（六）严格执行《报告表》中提出的环境风险防范措施，加强项目各项环保设施的维护和管理，建立健全环境管理制度，配备专职环保工作人员，确实把环保责任落到实处，同时加强员工环境保护意识教育和操作技术培训，防止环境污染事故或环境安全事故的发生，降低社会环境风险。

三、严格按照《报告表》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期环境保护工作。项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收。
五、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

六、请市生态环境局宣威分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。

                         曲靖市生态环境局

                         2026年7月14日

（此件公开发布）


