	[bookmark: _GoBack] 项目名称
	海岱风电场
	建设地点
	宣威市海岱镇、田坝镇境内
	建设单位
	华能（宣威）新能源有限公司

	环评文件类型
	报告表
	环境影响评价机构
	北京中咨华宇环保技术有限公司

	项目概况

	项目总装机容量99MW，拟安装16台风电机组，其中2台7.7MW风机、8台6.7MW风机和6台5.0MW风机，采用“一机一变”的接线方式，共设16台箱变。工程配套新建1座220kV升压站，全部风机容量以4回35kV集电线路接入本项目配套建设的220kV升压站。

	项目主要环境影响

	1、 施工期环境影响
①项目区内主要的占地类型为暖温性针叶林和暖性石灰岩灌丛。项目建设伴随着土石方开挖、项目区场地平整等施工活动，这些活动都将占用一定面积的土地，破坏原有地貌，使原来生态防护体系遭到破坏，势必造成加大水土流失的潜在危险性。
②项目施工期废气主要包括施工作业扬尘、物料堆场和加工扬尘、运输扬尘及施工机械、运输车辆尾气等。
③施工期间产生的废水主要为施工废水、施工人员生活污水和雨天地表径流。
④风电场施工期噪声主要来自场内道路修建，场地平整，风电机组和箱式变压站基础开挖，升压站土建工程施工时的施工机械噪声，运输车辆的交通噪声，风电机组吊装机械噪声等。
⑤项目施工期固体废物主要为项目施工期固体废物主要为土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。
2、 运营期环境影响
①项目使用清洁能源电、液化气，产生的废气主要为食堂油烟、生活污水处理设施的异味、车辆进入厂区产生的尾气。
[bookmark: _Hlk93392787]②项目产生的废水主要为升压站食堂废水和办公生活污水。
③项目运营期的噪声源主要为风机噪声、升压站噪声。
④项目项目运营期固废包括生活垃圾、污水处理设施污泥、检修废油、变压器废油、废蓄电池、退役风机叶片。
⑤本项目运营期间污水均回用，不外排。固体废物均按照相关要求处理，不乱丢乱弃。因此，运营期间不会对当地生态环境造成影响。
⑥根据类比分析预测，本项目拟建220kV升压站后，升压站厂界的工频电场、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中标准限值要求。同时设计的升压站项目满足《电力设施保护条例》和《云南省电力设施保护条例》的要求。
⑦本项目存在的危险物质主要有检修废油、箱变变压器事故废油、升压站主变压器事故废油以及废铅蓄电池中含有的硫酸。其中变压器油主要存储于升压站主变油箱和箱变油箱内；废油、废铅酸电池主要存储于危废贮存库内。

	项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施

	1、施工期环境保护措施
（1）严格按照施工总体平面布置开展施工，禁止超计划占地及越界施工，禁止在生态保护红线范围内建设施工道路、施工营地、材料堆场等；禁止在生态保护红线范围内存放建筑垃圾和生活垃圾，建筑垃圾、生态垃圾等固体废物；风机、箱变基坑布设临时排水挡土设施；场内道路采用窄幅半挖半填施工，配套边坡排水；吊装平台、弃渣场完善截排水设施，规范堆土弃渣，减轻坡面冲刷；分段施工、随挖随护，避开雨季土方作业，常态化洒水抑尘，防控水土流失；施工结束后应尽快对临时占地、弃渣场及施工场地进行植被恢复，不得造成污染和破坏。
（2）加强施工期环境管理。施工过程中文明施工，加强管理，施工区域实施洒水降尘作业，减少建筑材料露天堆放，减少扬尘对周围环境的污染；施工期开挖的土石方，及时回填，剩余的弃渣及时运至指定渣场堆放，对临时堆土点的弃土弃渣应尽快回填利用或运至弃渣场，暂时不能利用的，应采取临时遮盖措施，减少风蚀产生的扬尘；施工车辆进行定期检修、维护，破损的车厢及时修补，防止车辆行驶过程中洒落。运输石灰、中砂、水泥等粉状材料的车辆使用覆盖篷布，以减少撒落和飞灰；对机械、车辆加强维修保养，禁止施工机械超负荷工作，同时使用先进设备和优质燃料油；对施工现场和道路进行洒水降尘，在春季干旱多风日适当增加洒水次数。
（3）施工期节约用水，减少废水的产生，合理安排施工期，避免在雨天土石方施工，暴雨期间停止施工；施工期设置临时简易沉淀池，施工废水经处理后回用于施工现场施工及洒水降尘，不外排；施工期间通过设计排水沟、沉砂池等措施将汇集雨水沉淀后用于施工场区洒水降尘，确保不因项目建设造成周边地表水体污染。
（4）选用低噪声、低振动、符合国家噪声标准的新型施工机械优化施工平面布置，将高噪声固定作业点远离周边居民点；合理安排施工时段严格禁止夜间（22:00~ 次日 6:00） 进行强噪声施工作业；高噪声工序分散错峰作业，避免多台大型设备同时集中轰鸣；升压站夜间禁止施工，减小对62m处昔腊嘟散户的噪声影响；加强施工人员环保教育，文明施工，减少人为大声喧哗、野蛮作业产生的额外噪声；对施工运输车辆行驶时间、行驶路线进行严格控制和管理，在运输车辆经过的村庄附近路段设置限速禁鸣标志；确保施工场界噪声排放满足《建筑施工环境噪声排放标准》要求。
（5）施工过程进一步优化土石方平衡，尽可能减少弃渣。施工期废弃土石方尽量考虑进行场内平衡回填，或用于道路修筑，多余的土石方按规定运至弃渣场进行堆放；出渣严格按水土保持方案和后续设计指定的渣场集中堆放，不得随意倾倒；弃渣运到渣场指定地点应及时完成摊铺、碾压，对渣体边坡进行修整。弃土结束后，马上进行覆土和植物恢复措施的施工，避免坡面场面长时间裸露；施工生活垃圾设垃圾桶，统一收集后运至附近村庄垃圾收集点处理。。
2、运营期环境保护措施
（1）尽快恢复植被。风机基础和施工道路工程结束后树种、草种的选择应以当地优良的乡土树种草种为主，尽快恢复植被。尽量避免人工痕迹，使路域植被与周围环境融为一体。植被恢复和绿化以保护区域自然环境，避免对周边景观造成明显不利影响；加强对绿化植物的管理与养护，尤其是吊装平台植被的恢复，应注重表土的保存，加强植被恢复后的管养，保证成活率。
（2）升压站实行雨污分流，升压站内食堂废水经隔油池隔油后，连同其他生活污水进入化粪池处理，处理后进入污水处理站处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化标准后晴天全部回用于升压站内绿化。
（3）生活垃圾统一收集后运至附近村庄垃圾收集点处理；退役后的风机叶片交由厂家回收，不得弃置；事故废油、检修废油集中收集后暂存于危废暂存库，后期委托有资质的单位处置；事故油池、箱变集油池、危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2
023）相关要求进行建设。险废物定期委托具备相应危废处置资质的单位进行处置，其转移严格按照《危险废物转移管理办法》要求执行，建立危险废物产生记录台账。
（4）在设备选型上选用低噪声设备；升压站主变压器采取相应的隔声、减振措施，外围应设置围墙进行隔声；加强项目内的绿化，在美化环境的同时还能起到一定的降噪作用。
（5）加强升压站主变等设备运行维护管理，在危险区域设立相应的警示标志，并做好警示宣传工作，在醒目位置设置安全警示图文标志，确保升压站厂界电场强度、磁感应强度满足《电磁环境控制限值》的要求。

	公众参与情况

	2025年10月10日至2025年10月22日在曲靖信息网进行了第一次环境影响评价信息公示。第一次公示主要内容包括建设项目的基本情况、建设单位和环评单位的名称及其联系方式、公众意见表的网络链接、提交公众意见表的方式和途径、公示时间等。
项目征求意见稿形成后，建设单位在距离项目风机较近的海岱镇腊谷村委员会和海岱镇人民政府进行了张贴公示，在云南信息报报纸进行2次报纸公示（2026年3月3日及3月6日各一次），在曲靖市信息网进行了网络公示，三种方式同步进行征求意见稿环境影响评价信息公示，公示时间为2026年3月3日至3月13日（公示时间共10个工作日），环境影响报告征求意见稿公示内容包含报告网络链接及公众查阅纸质报告的方式和途径、公众意见表的网络链接、公众意见提出的起止时间、公众提出意见的方式和途径等，两次公示期间均未收到公众意见。
环境影响报告表取得曲靖市环境工程评估中心关于《海岱风电场环境影响报告表》的技术评估意见。建设单位编制项目环境影响评价公众参与说明并通过网络平台曲靖信息网对《海岱风电场环境影响报告表》（报批稿）全文和公众参与说明进行报批前的公示。

	建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件
	同意公开的情况说明。

	注:项目概况、项目主要环境影响、项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施、公众参与情况、建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件部分由建设单位填写。公众反馈意见联系方式部分由行政审批机关填写。



