曲靖市生态环境局关于塑料边框加工项目环境影响报告书的批复
曲环审〔2026〕25号

曲靖荣鼎塑料有限责任公司：

你公司申请审批的《塑料边框加工项目环境影响报告书（报批稿）》（以下简称《报告书》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：

一、该拟建项目位于沾益区龙华街道办事处龙泉社区居民委员会，主要以聚丙烯塑料颗粒以及再生聚丙烯塑料颗粒为原料，加工生产塑料边框，于2025年11月25日取得云南省固定资产投资项目备案证，项目代码：2511-530303-04-01-821167。建设内容及规模：项目主要利用现有厂房新建15条注塑生产线、1条塑料改性造粒生产线，并配套建设废气处理设施、危废暂存间等环保工程；项目投产后年产2510吨塑料边框。项目拟总投资800万元，其中环保投资71.7万元，占总投资的8.96%。

项目涉及“未批先建”环境违法行为，市生态环境局沾益分局于2026年6月10日出具了《关于曲靖荣鼎塑料有限责任公司塑料边框加工项目不予立案的情况说明》。
根据《报告书》评价结论、技术评估意见，项目选址不涉及占用依法设立的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区及生态保护红线等环境敏感区，符合国家产业政策、生态环境分区管控要求，且符合《废塑料综合利用行业规范条件》《废塑料加工利用污染防治管理规定》《废塑料污染控制技术规范》相关技术规范要求。在全面落实《报告书》提出的各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局同意市生态环境局沾益分局的审查意见，并原则同意你公司按《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设。

二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告书》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）加强施工期环境管理。严格执行各项防尘措施，定期洒水降尘，减小扬尘对周围环境的影响。施工废水经收集沉淀后全部回用，不外排；施工人员生活污水依托厂区现有设施处理，不外排。选用低噪声施工设备，采取合理布局施工场地、合理安排施工时间等措施，确保施工噪声排放满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；禁止夜间施工，确需夜间施工的，须办理相关手续。建筑垃圾可利用部分回收利用，不可利用部分及时清运至指定地点堆放，不得随意倾倒；生活垃圾经集中收集后按当地环卫部门要求处置。
（二）严格落实各项大气污染防治措施。挤塑机物料脱模处上方设置集气罩+软帘，每台注塑机设置一个集气罩+软管，挤塑、注塑过程产生的有机废气经收集后全部进入1套“过滤箱+活性炭处理（活性炭采用两用一备，吸附饱和后进行脱附+催化燃烧）装置”处理后，通过1根15m高的排气筒（DA001）排放，确保排放废气中非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫和氮氧化物满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单要求，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。
加强对废气无组织排放的管理，减少无组织排放量，生产线均位于全封闭车间内，碳酸钙粉仓以及一次混料机均各自带有脉冲除尘器，产生的颗粒物经脉冲除尘器处理后无组织排放；二次混合产生的颗粒物经自带脉冲除尘器处理后无组织排放；破碎废气经集气罩收集后经布袋除尘器处理后呈无组织外排；确保厂界内、厂房外无组织非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，厂界非甲烷总烃、颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单要求、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求，减轻对大气环境的影响。
（三）严格落实各项水污染防治措施。冷却水均进入厂区冷却循环水池冷却后循环使用，冷却系统定排水经沉淀池处理；食堂废水经食堂油水分离器处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理。项目所在区域属于沾益区第二污水处理厂纳污范围，目前项目所在区域管网未建成，项目产生的生活污水和循环水系统定排水分别用罐车清运至曲靖高新技术产业开发区城西片区污水处理厂进行处理；待后续管网建成后，进入市政管网排入沾益区第二污水处理厂进行处理。你公司应加强生产废水、生活污水的收集、处理、转运设施的管理。项目不设废水排放口。
（四）落实地下水和土壤污染防治措施。按照源头控制、分区防治、污染监控、应急响应原则进行地下水污染防治。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》等要求，采取分区防渗措施。加强防渗设施的日常维护，对出现损坏的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。加强隐蔽工程泄漏检测，一旦发现泄漏，应立即采取补救措施，防止污染地下水和土壤。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。一般固体废物临时堆存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，边角料及不合格产品经破碎后作为原料回用于生产，布袋收尘灰直接作为原料回用于生产，废包装材料、废布袋外售综合利用。废催化剂、废活性炭、废弃过滤棉及废矿物油等危险废物经分类收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理，其收集、暂存及转运过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移管理办法》(生态环境部 公安部 交通运输部令 第23号)等规定执行，并做好台账记录。生活垃圾按当地环卫部门要求处置。
（六）严格落实声环境保护措施。优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应排放限值要求。

（七）加强应急处置。严格落实废矿物油的环境风险防范措施，制定和完善环境风险及突发环境事件应急预案，并报市生态环境局沾益分局备案。

（八）你公司应对环保设施开展安全风险辨识管理，健全内部管理制度，严格依据标准规范建设。

三、如项目建设和运行需要取得其他行政许可或办理相关手续，须依法报有关行政主管部门办理相关手续，并根据主管部门的要求，进一步完善相关保护措施。

四、你公司应严格控制原料来源及成分，建立原料可追溯台账，不得使用由危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品，以及氟塑料等特种工程塑料为原料再生的塑料颗粒；不使用含重金属的色母。
五、按照《报告书》分析及核算结果，项目主要污染物排放总量初步核定为挥发性有机物：10.91t/a，由市生态环境局沾益分局纳入主要污染物排放总量控制管理。

六、严格按照《报告书》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作，若出现超标，你公司应及时报告当地政府及相关部门，并分析超标原因以及采取相应的处置措施。

七、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期环境保护工作。项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收，并按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》要求，在项目建成投产前办理排污许可证相关手续。

八、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。

九、请市生态环境局沾益分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。                              

曲靖市生态环境局

                              2026年7月17日

（此件公开发布）
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