曲靖市生态环境局关于德方纳米锂电新材料一体化项目（一期、二期）
环境影响报告书的批复


曲环审〔2026〕26号

曲靖市沾益区德方纳米科技有限公司：
你公司申请审批的《德方纳米锂电新材料一体化项目（一期、二期）环境影响报告书（报批稿）》（以下简称《报告书》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：
一、该拟建项目位于曲靖高新技术产业开发区花山化工园区内化工及冶金配套区，于2026年5月21日取得投资项目备案证，项目代码：2605-530303-04-01-141604。主要建设内容及规模：项目占地约382.64亩，占地类型为三类工业用地，工程内容主要包括：硝酸铁/硝酸锂车间、10628车间、配料车间、烧结车间、原料仓库、原料罐区、成品仓库等，并配套建设制氮站、配电站、空压站、循环水站等辅助工程及尾气处理系统、危废贮存间、生产废水处理站等环保设施；设计年生产20万吨磷酸铁锂。本次环境影响评价内容不含三期工程及220kV变电站。项目拟总投资257561万元，其中环保投资9248万元，占总投资的3.59%。
根据《报告书》评价结论、技术评估意见，项目不涉及占用依法设立的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区，符合国家产业政策及生态环境分区管控要求，且符合《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023-2035年）》《曲靖高新技术产业开发区花山化工园区总体规划修编（2023-2035年）（调整）》、规划环评及审查意见要求；项目已取得沾益区人民政府同意的区域削减方案，符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头控制的指导意见》（环环评〔2021〕45号）《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）有关要求。在全面落实《报告书》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局同意市生态环境局沾益分局的审查意见，并原则同意你公司按《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设。
二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告书》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。
（一）加强施工期环境管理。严格执行各项防尘措施，定期洒水降尘，减小扬尘对周围环境的影响。施工废水和施工人员洗手废水收集沉淀后全部回用，不外排；修建临时水冲厕，施工人员冲厕废水经预处理后委托环卫部门清运处置，不外排。选用低噪声施工设备，采取合理布局施工场地、合理安排施工时间等措施，确保施工噪声排放满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；禁止夜间施工，确需夜间施工的，须办理相关手续。建筑垃圾可利用部分回收利用，不可利用部分及时清运至指定地点堆放，不得随意倾倒；生活垃圾按当地环卫部门要求处置。
（二）严格落实各项大气污染防治措施。根据各类工艺废气污染物的性质分别采用过滤、吸收、焚烧等处理方式，处理设施的处理能力、效率应满足需要，确保大气污染物排放满足国家有关要求。
配酸、化铁、多效蒸发（硝酸铁溶液制备）、硝酸锂溶液制备、硝酸储罐大小呼吸等工段产生的含NOx废气经冷凝系统+酸回收系统+1#SCR脱硝后与SCR加热燃烧废气、脱硝氨逃逸废气一同经DA001排气筒（高50m）排放。前驱体配料、1-5#发料设备发料废气合并进入冷凝系统+酸回收系统+2#SCR脱硝后与SCR加热燃烧废气、脱硝氨逃逸废气一同经DA002排气筒（高50m）外排。前驱体输送、破碎、焖料上下料等工段产生的粉尘一起经旋风+布袋除尘器处理后与6-10#发料设备发料废气、焖料废气一起进入冷凝系统+酸回收系统+3#SCR脱硝后与SCR加热燃烧废气、脱硝氨逃逸废气一同经DA003排气筒（高50m）外排。草酸计量仓投加粉尘、10628合成、冷却草酸挥发废气收集进入喷淋洗涤塔后经DA004排气筒（高20m）排放。一次烧结前物料转运、辊压、筛分、装钵、一次烧结进出料口、一次烧结后混料、破碎、包装（半成品）等工段粉尘经进出料仓呼吸口设置滤袋除尘及尾气收集管，收集的粉尘统一由一烧车间的中央除尘设施处理后分别由DA005、DA006排气筒（高30m）排放。一次烧结1-5#炉窑废气进入1#TO炉+余热回收+4#SCR处理后由DA007排气筒（高40m）排放；6-10#炉窑废气进入2#TO炉+余热回收+5#SCR处理后由DA008排气筒（高40m）排放。一烧研磨后物料喷雾干燥粉尘通过布袋除尘器处理后由DA009~DA012排气筒（高30m）排放。二次烧结前物料转运、混料、辊压、筛分、装钵、包装、二次烧结进出料口等工段粉尘经进出料仓呼吸口设置滤袋除尘及尾气收集管，收集的粉尘统一由二烧车间的中央除尘设施处理后由DA013、DA014排气筒（高30m）排放。二烧每条炉窑后设置一个TO炉，二烧尾气经TO炉燃烧+余热回收后，1-4#辊道炉窑废气合并由DA015排气筒（高30m）排放，5-8#辊道炉窑废气合并由DA021排气筒（高30m）排放。二次烧结后混料、气流磨等工序粉尘经布袋除尘后由DA016、DA017排气筒（高30m）排放。焖料热风炉燃烧废气与被加热的空气经换热后一同通过DA018排气筒（高40m）排放。喷雾干燥热风炉燃烧废气与被加热的空气经换热后一同通过DA019排气筒（高40m）排放。污水处理站废气经喷淋+活性炭处理后通过DA020排气筒（高30m）排放。检测实验室废气经喷淋+活性炭吸附装置处理后经一根高于楼顶的排气筒DA022排放（总高度25m）。一次烧结、二次烧结废气处理设施排放口非甲烷总烃、甲醇、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2最高允许排放标准要求，一次烧结废气SCR处理装置逃逸氨满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3大气污染物排放限值要求；其他生产废气排放口二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氨满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3大气污染物排放限值要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求；检测中心实验废气排放口氮氧化物、氨满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3大气污染物排放限值要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求；污水处理站排气口氨满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3大气污染物排放限值要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。
加强对废气无组织排放的管理，减少无组织废气排放量。厂界无组织氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、甲醇和非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织限值；氨气满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5标准限值要求；厂内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内无组织排放限值（非甲烷总烃≤10mg/m3）要求；减轻对大气环境的影响。
加大二氧化碳排放控制力度，积极制定并实施二氧化碳综合利用措施，减少项目二氧化碳排放。
（三）严格落实各项水污染防治措施。按照雨污分流、清污分流、分质处理、回收利用的原则建设排水、污水处理和回用系统。循环水排水处理系统处理规模800m3/d，处理工艺“混凝+沉淀”；生产清洗废水处理系统处理规模150m3/d，处理工艺“调节池+一级物化反应+沉淀+二级物化反应+沉淀+pH调节+三效蒸发（6t/h）”；10628废水处理系统处理规模35m3/d，处理工艺“调节池+一级物化反应+沉淀+二级物化反应+沉淀+pH调节”；有机废水处理系统处理规模10m3/d，处理工艺“调节池+物化反应+沉淀+低温蒸发”；检测中心废水处理系统处理规模35m3/d，处理工艺“调节池+絮凝沉淀+压滤+物化反应+沉淀+pH调节”；综合废水处理系统处理规模400m3/d，处理工艺“生化处理”。
硝酸锂蒸发冷凝废水直接回用于循环冷却塔补水；外购蒸汽冷凝水收集后回用于循环冷却塔补水；10628车间尾气喷淋装置废水用泵打至计量罐内回用作生产用水。项目循环水站定期排放浓盐水进入循环水排水处理系统处理后排放；烧结车间烧结废水排入有机废水处理系统处理，处理后尾水排入综合废水处理系统处理后排放；生产设备及地面清洗废水排入生产清洗废水处理系统处理后进入综合废水处理系统处理后排放；项目污水站、检测中心处理尾气喷淋装置定期更换喷淋塔废水排入生产清洗废水处理系统处理后进入综合废水处理系统处理后排放；10628车间生产设备及地面清洗废水排入10628废水处理系统处理后进入生产清洗废水处理系统处理后进入综合废水处理系统处理后排放；检测中心实验室废水经管道排入检测废水处理系统处理后进入综合废水处理系统处理后排放；余热锅炉定期排浓水进入循环水排水处理系统处理后排放；项目所有外排生产废水需经处理系统处理满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）（间接排放）限值要求后排入沾益工业园区花山南片区污水处理厂进一步处理，不直接外排。厂区设置1个事故池（有效容积不小于800m3），避免事故废水出厂。生活污水经隔油池（食堂）及化粪池处理后进入综合废水处理系统处理后进入花山工业园区南片区污水处理厂污水管网，最终进入的花山南片区污水处理厂，不直接外排。设置1个初期雨水收集池（有效容积不小于3903m3），初期雨水分批次泵送至生产清洗废水处理系统处理；项目场地设置1个后期雨水排放口和雨水切换闸门，后期雨水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求后经厂区雨水管道排至厂区外市政雨水管网。项目不设置入河排污口。
（四）落实地下水和土壤污染防治措施。按照源头控制、分区防治、污染监控、应急响应原则进行地下水污染防治。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》要求，采取分区防渗措施。加强防渗设施的日常维护，对出现损坏的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。加强隐蔽工程泄漏检测，一旦发现泄漏，应立即采取补救措施，防止污染地下水和土壤。
[bookmark: OLE_LINK1]（五）严格落实固体废物污染防治措施。一般固体废物应分类收集、贮存、利用和处置，临时堆存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物收集、暂存及转运过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物转移管理办法》(生态环境部 公安部 交通运输部令 第23号)等规定执行，并做好台账记录。项目建成后，你公司应对生产清洗废水处理系统蒸发结晶盐进行属性鉴别，根据鉴定结果进行分类处置，以确保处置方式的可行性，未鉴定前按危废管理。生活垃圾按当地环卫部门要求处置。
（六）严格落实声环境保护措施。优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备和工艺，采取隔声、减振、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
（七）项目在设计、建设及运营过程中应进一步优化污染防治措施，加强减排工作，减轻对区域环境质量的影响。
（八）你公司应对环保设施开展安全风险辨识管理，健全内部管理制度，严格依据标准规范建设。
（九）加强应急处置。严格落实环境风险管理制度，加强危险化学品运输、储存、使用过程环境风险防范措施，编制突发环境事件应急预案，并报市生态环境局沾益分局备案。落实各项环境风险防范对策措施，定期开展事故应急演练，确保环境风险在可控范围内。
三、按照《报告书》分析及核算结果，项目主要污染物排放总量初步核定为氮氧化物：264.239t/a、挥发性有机物：327.632t/a，
由市生态环境局沾益分局纳入主要污染物排放总量控制管理。
四、严格按照《报告书》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作，若出现超标，你公司应及时报告当地政府及相关部门，并分析超标原因以及采取相应的处置措施。
五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期环境保护工作。项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收，并按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》要求，在投产前办理排污许可相关手续。
六、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。
七、请市生态环境局沾益分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。            

曲靖市生态环境局
                              2026年7月17日
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