
曲靖市生态环境局关于几沃梁子农光互补光伏发电项目环境影响报告表的批复

 曲环审〔2024〕88号

曲靖晶瑞新能源有限公司：
你公司申请报批的《几沃梁子农光互补光伏发电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下： 
一、该项目位于曲靖市马龙区境内，于2024年6月12日取得投资项目备案证，项目代码：2406-530321-04-01-962169。建设内容及规模：项目开发方式为光伏+农业，光伏阵列分布在5个地块，其中地块一布置1#~6#方阵，地块二布置7#~17#方阵，地块三布置18#~23#方阵，地块四布置24#~29#方阵，地块五布置30#~51#方阵，共51个光伏方阵，总装机规模为135MW，建设220kV升压站1座，升压站内布设1台150MVA的主变压器，通过5回35kV集电线路将光伏阵列产生的电能接至220kV升压站，集电线路采用电缆直埋与架空相结合方式敷设，其中电缆线路长约1.89km、架空线路长约38.82km，改造道路约2.36km，并配套建设污水处理设施、事故油池、危废暂存间等环保工程。项目拟总投资70000万元，其中环保投资669.95万元，占总投资的0.96%。
根据《报告表》评价结论、技术评估意见，项目符合国家产业政策及生态环境分区管控要求，符合《云南省牛栏江保护条例》《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划》相关规定，不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、国家公园、饮用水水源保护区等环境敏感区。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局同意市生态环境局马龙分局的审查意见，并原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模和拟采取的环境保护措施建设。
二、在项目工程设计、建设及环境管理中必须严格执行环境保护“三同时”制度，认真落实《报告表》中提出的各项污染防治对策措施，并着重做好以下工作：
（一）在工程设计和施工过程中，应本着科学选址、合理布局的原则，尽可能保留项目区的天然植被，电池组件阵列禁止使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地，以及年降雨量400毫米以下区域覆盖度高于30%的灌木林地和年降雨量400毫米以上区域覆盖度高于50%的灌木林地；进一步优化线路走向及塔基位置，尽量不占或少占生态保护红线、耕地、公益林、天然林及其他林地、草地，必须占用时，应严格按照相关法律法规要求办理相关手续。
（二）加强施工期环境管理。施工过程中严格执行各项防尘措施，减小扬尘对周围环境的影响。施工废水经收集沉淀处理后全部回用，不外排。选用低噪声施工设备，采取合理布局施工场地、安排施工时间、加强施工现场管理等措施，靠近居民点位置的光伏阵列支架施工方式尽量采用人工施工或其他低噪声施工方式，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；禁止夜间施工，确需夜间施工的，须办理相关手续，并公告周边居民。严格按征地范围施工，加强在邻近生态保护红线的光伏阵列及集电线路的施工环境管理，禁止在态保护红线内设置“三场”及施工营地，落实水土保持措施，施工结束后尽快对临时占地进行植被恢复。施工期环境监理须纳入工程监理内容一并实施，确保防渗等隐蔽工程建设符合环保要求。
（三）落实水环境保护措施。升压站采用雨污分流排水系统，在站内设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。生活污水经隔油池、化粪池预处理后进入一体化污水处理设备处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化标准后，全部用于场地绿化，不外排。光伏板人工清洗时不得使用清洁液，清洗废水自然蒸发或板下植物吸收，不外排。项目不设废水排放口。
落实分区防控措施。事故油池、集油坑、危废暂存间等区域采取重点防渗，防渗层按等效黏土防渗层厚度不小于6.0m，渗透系数不大于1×10-7cm/s要求进行防渗，或参考《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗。
（四）落实噪声污染防治措施。选用低噪声主变，加强运行维护管理，确保升压站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，周边声敏感目标满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准。
[bookmark: _GoBack]（五）落实固体废物的贮存、处理和处置措施。事故废油、检修废油、废旧蓄电池应交由有资质单位处置，其收集、暂存及转运过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB   18597-2023）《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令第23号）进行管理，并做好台账记录。报废的电池板由专业回收厂家回收。生活垃圾按有当地环卫部门要求处置。
（六）加强电磁环境管理。合理设置主变与四周围墙距离，加强运行维护管理，确保升压站厂界电场强度、磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为50Hz时的要求（电场强度限值4kV/m，磁感应强度限值100μT）。
（七）加强电磁辐射环境保护宣传教育工作，使公众科学认识工频电磁场的环境影响。
（八）加强应急处置。严格落实环境风险防范措施，编制并不断完善环境风险管理制度、事故应急预案，加强管理，避免环境风险事故的发生。
三、项目区地块四内升压站和24#、25#、26#、27#、28#、29#光伏阵列约364.35亩用地的林地性质为采伐迹地，在该地块林地变更园地手续完成前，不得开工建设。
四、项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收。
五、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。
六、请市生态环境局马龙分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。  



曲靖市生态环境局
                             2024年11月25日
（此件公开发布）
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