曲靖市生态环境局关于会泽县鲜活畜产品加工及冷链物流项目环境影响报告书的批复
曲环审〔2024〕90号

会泽县道成开发投资集团有限公司：
你公司申请报批的《会泽县鲜活畜产品加工及冷链物流项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下： 
一、该项目位于云南会泽产业园区五星片区，于2020年10月22日取得《会泽县发展和改革局关于会泽县鲜活畜产品加工及冷链物流项目可研报告的批复》（会发改产业〔2020〕19号），项目代码：2020-530326-01-01-011440。主要建设内容及规模：建设1#生猪屠宰组合车间、2#生猪屠宰组合车间、冷库等主体工程，急宰冷冻车间、洗车消毒房、锅炉房、办公楼、职工食堂、职工宿舍、门卫等辅助工程，给排水、供电、供气等公用工程，并配套建设废气治理、污水处理、固体废物处置等环保工程；项目投产后年屠宰加工生猪100万头。项目总投资21500万元，其中环保投资1527万元，占工程总投资7.1%。
项目涉及“未批先建”环境违法行为，曲靖市生态环境局已对其环境违法行作出了行政处罚（曲环罚字〔2024〕5-4号），已缴纳罚款。
根据《报告书》评价结论、技术评估意见，项目不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区，项目所在区域属于牛栏江流域下游保护区的水源涵养区，符合《云南省牛栏江保护条例》《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划》相关要求，符合国家产业政策、生态环境分区管控及园区规划要求且符合《云南会泽产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》评价结论及审查意见要求。在全面落实《报告书》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局同意市生态环境局会泽分局的审查意见，并原则同意你公司按《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、处理工艺和拟采取的环境保护措施建设。
二、认真落实《报告书》中提出的各项污染防治对策措施，并着重做好以下工作：
（一）加强施工期环境管理。采取适时洒水降尘、运输车辆加盖篷布、设施工围挡等措施防治扬尘。施工废水和施工人员生活污水经收集处理后回用，不外排。选用低噪声施工设备，采取合理安排施工时间等措施，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。建筑垃圾可利用部分回收利用，不可利用部分及时清运至指定地点堆放，不得随意倾倒；生活垃圾经集中收集后按当地环卫部门要求处置。
（二）落实水环境保护措施。规范建设厂区“雨污分流”系统，项目厂区雨水通过雨水管道排入园区雨水管网，在厂区内设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。设置1座处理规模为1500m3/d的污水处理站，处理工艺为“固液分离+隔油调节+气浮沉淀+缺氧脱氮+好氧升流+好氧降流+除磷沉淀+接触消毒”。经预处理后的生产废水、生活污水及初期雨水进入污水处理站处理同时满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中规定畜类屠宰加工的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求后，通过污水管网进入五星片区污水处理厂进一步处理。生物除臭塔中的水循环利用，不外排；锅炉蒸汽通过管道送至屠宰间接换热冷凝后回用于锅炉。合理设置事故池，杜绝废水非正常排放。规范设置排污口。
[bookmark: _GoBack]落实分区防控措施。危废暂存间、污水处理站、屠宰车间地下水池（污水收集池）、事故池、截粪间、隔油池、化粪池等区域采取重点防渗，防渗层按等效黏土防渗层厚度不小于6.0m，渗透系数不大于1×10-7cm/s，或参考《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求进行防渗；办公生活区、门卫室、厂区道路等区域采取一般地面硬化；除重点防渗区、简单防渗区、绿化区域以外的生产车间采取一般防渗，防渗层按等效黏土防渗层厚度不小于1.5m，渗透系数不大于1×10-7cm/s，或参考《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）要求进行防渗。根据区域水文地质情况，合理设置地下水跟踪监测井，定期进行跟踪监测，根据监测情况及时完善相应的污染防治措施。
（三）落实大气污染防治措施。污水处理站主要产臭单元设计为密闭式，采用引风机将恶臭气体引入1套生物除臭装置处理满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求后，通过1根15m高的排气筒（DA001）排放。天然气锅炉采用低氮燃烧，燃烧废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）限值要求（氮氧化物浓度不得高于50mg/m3）后，通过1根18m高的排气筒（DA002）排放。
加强生产设备运行维护管理，避免“跑、冒、滴、漏”现象发生，减少无组织废气排放量。待宰间、截粪间窗口安装生物过滤式换气扇，同时喷洒生物除臭剂；屠宰间设为封闭式，车间设引风装置、出口安装生物过滤装置，工作时，车间呈微负压状态；污水处理站喷洒生物除臭剂；加强场区绿化；通过采取以上措施，确保厂界无组织氨、H2S满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求，非甲烷总烃厂界满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求、厂房外厂界内满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求。
项目以待宰车间、屠宰车间和污水处理站外延100m设置卫生防护距离。你公司应书面向当地政府及规划部门报告，严格控制厂界周围规划用地，明确提出项目卫生防护距离内不应规划建设学校、医院、居民区等环境敏感目标。
（四）认真落实固体废物的贮存、处理和处置措施。一般固体废物临时堆存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；废机油、检验检疫废弃物等经分类收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理，其收集、暂存及转运过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令第23号）等规定执行，并做好台账记录。
（五）落实噪声污染防治措施。优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备和工艺，采取隔声、减振、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求；周边声环境敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
（六）加强应急处置。制定环境风险及突发环境事件应急预案，并报市生态环境局会泽分局备案。落实各项环境风险防范对策措施，定期开展事故应急演练。
三、严格按照《报告书》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作。同时按照污染源自动监控设施建设、管理的相关要求，在污水处理设施出口安装废水自动监控设施（含视频监控系统），并与生态环境部门监控平台联网。
四、项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收，并按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》要求，在项目建成投产前申领排污许可证。
五、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。
六、请市生态环境局会泽分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。            



曲靖市生态环境局
                              2024年12月3日
（此件公开发布）
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