曲靖市生态环境局关于昆大养殖小区项目环境影响报告书的批复
曲环审〔2025〕22号

 云南昆大农业有限公司：

你公司申请报批的《昆大养殖小区项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于曲靖市马龙区马鸣乡大密郎村达脸地，项目代码：2403-530321-04-01-108393。主要建设内容及规模：项目占地面积约21467m2，为林地和设施农用地，不涉及基本农田和公益林，主要建设内容包括4栋猪舍、管理用房、料仓、卸猪台、厂区道路等，同时配套建设给排水、供电及环保等设施；项目建成后年出栏生猪16000头。项目拟总投资2200万元，其中环保投资996.5万元，占总投资的45.3%。
根据《报告书》评价结论、技术评估意见，项目选址不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区，项目符合国家产业政策及生态环境分区管控要求，选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》《畜禽规模养殖污染防治条例》相关要求，不在《马龙县畜禽养殖禁养区限养区划定方案》禁养区、限养区范围内。在全面落实《报告书》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，该项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局同意市生态环境局马龙分局的审查意见，并原则同意你公司按《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和拟采取的环境保护措施建设。

二、在项目工程设计、建设及环境管理中必须严格执行环境保护“三同时”制度，认真落实《报告书》中提出的各项污染防治对策措施，并着重做好以下工作。
（一）加强施工期环境管理。严格执行各项防尘措施，定期洒水降尘，减小扬尘对周围环境的影响。施工废水经沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排；生活污水经临时化粪池预处理后定期清掏用于周边耕地施肥，不外排。选用低噪声施工设备，采取合理布局施工场地、合理安排施工时间等措施，确保施工场界噪声排放达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。规范处理建筑垃圾，避免对环境造成二次污染；施工人员生活垃圾经统一收集后按当地环卫部门要求处置。施工期环境监理须纳入工程监理内容一并实施，确保防渗等隐蔽工程建设符合环保要求。

（二）严格落实水环境保护措施。规范建设雨污分流系统，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。初期雨污水经初期雨水收集池收集沉淀处理后用于项目区绿化，不外排。项目生活污水经隔油池、化粪池预处理后与养殖废水一并排入储液池，在储液池内经搅拌打浆后，再喷淋至异位发酵床进行发酵处理，发酵垫料作为营养土生产原料外售，不外排；根据废水产生量合理设置储液池、集污池容积，并认真落实污水收集、处理等设施的建设，确保废水不外排。项目不设置废水排放口。
认真落实《报告书》提出的分区防控措施。猪舍（集污池）、储液池、异位发酵床、危废暂存间、病死猪暂存间、事故应急池等区域采取重点防渗，防渗层按等效黏土防渗层厚度不小于6.0m，渗透系数不大于1×10-7cm/s；隔油池、化粪池、初期雨水收集池等区域进行一般防渗，防渗层按等效黏土防渗层厚度不小于1.5m，渗透系数不大于1×10-7cm/s；其他区域采取一般地面硬化。根据水文地质情况，合理设置地下水水质跟踪监测点，加强对跟踪监测点的水质监测，根据监测情况及时完善相应的污染防治措施。

（三）加强大气污染防治。采用干清粪工艺，猪舍应及时清粪，使用低氮饲料并添加活菌剂，猪舍设置通风系统并加装生物过滤器，猪舍、异位发酵床、储液池及粪肥暂存间区域喷洒生物除臭剂，储液池采用加盖式，异位发酵床设置帐幕及顶棚，垫料中添加有机物料腐熟剂，加大绿化带的设置，确保场界无组织排放NH3、H2S满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求、臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）要求。
项目以产生恶臭的各建筑（猪舍、储液池、异位发酵床）为界设置100m的卫生防护距离。你公司应书面向当地政府及规划部门报告，严格控制场界周围规划用地，明确提出项目卫生防护距离内不应规划建设学校、医院、居民区等环境敏感目标。
（四）认真落实固体废物的贮存、处理和处置措施。粪肥暂存间的选址须远离各类功能地表水体，距离不得小于400m，并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向。猪粪、饲料残渣收集后清出后运至异位发酵床，发酵腐熟后的粪肥、废垫料定期清理作为营养土生产原料外售。废生物过滤膜更换后交由厂家回收处置。病死猪经消毒处理后在病死猪暂存间暂存，定期交由有处理资质的单位清运处置。防疫废物、废矿物油收集、暂存及转运过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令第23号）等规定执行，并做好台账记录。生活垃圾按当地环卫部门要求处置。

（五）落实噪声防治措施。优化场区平面布置，采取建筑隔音、距离衰减以及设置绿化带等措施有效控制噪声污染，确保场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。
（六）落实土壤污染防治措施。从源头上控制项目对区域土壤环境的污染源强，防止渗漏及事故排放发生，确保不造成土壤盐渍化及污染。
（七）加强应急处置。严格落实环境风险防范措施，编制并不断完善环境风险管理制度、事故应急预案，加强管理，避免风险事故的发生。

三、严格按照《报告书》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作。

四、项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号)相关要求完成竣工环境保护自主验收。

五、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

六、请市生态环境局马龙分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。                          

曲靖市生态环境局

                            2025年4月25日
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