曲靖市生态环境局关于富源县富顺鸿煤矿有限责任公司富顺鸿煤矿30扩60万吨/年升级改造项目环境影响报告书的批复

曲环审〔2025〕39号

 富源县富顺鸿煤矿有限公司：

你公司申请审批的《富源县富顺鸿煤矿有限责任公司富顺鸿煤矿30扩60万吨/年升级改造项目环境影响报告书（报批稿）》（以下简称《报告书》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下： 

一、该项目位于富源县后所镇迤后所村委会法拉村，矿区范围由51个拐点坐标圈定，矿区面积为4.0507km2，开采标高为+2200m～+1200m，全矿划分为三个水平（+2052m+1700m为一水平、+1700m~+1500m为二水平、+1500m~+1300m为三水平），每一水平即为一个采区。根据煤矿初步设计，本次仅对一水平（面积1.17km2，+2052m~+1700m）进行评价，一水平设计可采储量642.38万吨，设计服务年限7.6年，可采或局部可采煤层C1、C2+1、C3、C4、C5+4、C6、C7、C9、C13、C15、C16、C17、C18等13层，煤矿为高瓦斯矿井，一水平为低瓦斯。矿井设计采用斜井开拓方式，采煤方法为走向长壁式采煤法、全部陷落法管理顶板，采用综合机械化采煤工艺。建设内容及规模：利用现有工业场地，改造利用现有主斜井、副斜井和回风斜井，地面工程为改造部分环保设施，井下工程新增井巷工作量；生产能力由30万吨/年核增至60万吨/年。项目拟总投资32814.61万元，其中环保投资418.2万元，占总投资的1.3%。
根据《报告书》评价结论、技术评估意见，项目不涉及占用依法设立的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区，符合国家产业政策及生态环境分区管控要求，其产能置换方案经曲靖市整治煤炭行业加强煤矿安全生产工作领导小组办公室审核确认（曲煤整治办〔2020〕27号）；项目位于云南富源县后所镇煤炭矿区（属单一煤矿矿区），符合《云南省富源县后所煤炭矿区总体规划》《云南省能源局关于云南省富源县后所煤炭矿区总体规划的批复》（云能源煤炭〔2025〕13号）《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（环环评〔2020〕63号）相关要求。在全面落实《报告书》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局同意市生态环境局富源分局的审查意见，并原则同意你公司按《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、开采工艺和拟采取的环境保护措施建设。

二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告书》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）加强施工期环境管理。严格执行各项防尘措施，定期洒水降尘，减小扬尘对周围环境的影响。施工期矿井水、初期雨水经处理满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准后（其中含盐量不得超过1000mg/L，SS≤50mg/L），部分回用于井下洒水降尘，剩余经排污管道外排至后所小河；施工期生活污水经处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）相应标准后全部回用于洒水降尘、绿化等，不外排。选用低噪声施工设备，通过合理布局施工场地、合理安排施工时间、加强施工管理等措施确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。严格落实环评提出的措施，有效控制水土流失，减轻项目建设对生态环境的不利影响。

（二）落实生态保护措施。严格按照设计及环评要求设置保护煤柱，加强对煤矿采动影响范围内建筑物、村庄、道路的观测和监控，发现异常立即报告并采取相应补救措施。加大生态治理力度，制定可行的耕地、林地生态修复补偿方案，切实预防或减缓煤炭开采引起的地表沉陷、耕地破坏、植被退化、石漠化等生态影响。建立长期地表岩移、地下水、地表水观测和生态监测机制，并根据影响情况及时提出相关对策措施。

（三）落实水环境保护措施。加强矿井水处理站的维护管理，运营期矿井涌水、初期雨水经矿井水处理站处理满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准后（其中含盐量不得超过1000mg/L，SS≤50mg/L），尽量回用于井下生产、地面防尘洒水、洗煤等，剩余部分通过排污管道外排至后所小河，积极探索矿井水循环利用的途径，减少排放量；运营期生活污水经生活污水处理站处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）相应标准后全部回用于洒水降尘、绿化等，不外排。合理设置事故池，对事故废水进行收集暂存，待事故排除后再行处理，杜绝废水非正常排放。在后所小河边设置1个规范的总排口，处理达标的矿井水经排水管道引至总排口外排。

认真落实分区防渗要求，工业场地应进行地面硬化，机修间、危废暂存间等防渗层应达到等效粘土防渗层厚度不小于6.0m，渗透系数不大于1×10-7cm/s，或参考《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）要求进行防渗；矿井水处理站、生活污水处理站、初期雨水收集池、事故池、选煤车间等区域防渗层达到等效黏土防渗层厚度不小于1.5m，渗透系数不大于1×10-7cm/s，或参考《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）要求进行防渗。根据区域水文地质情况，合理设置地下水跟踪监测井，定期进行跟踪监测，根据监测情况及时完善相应的污染防治措施。

（四）落实大气污染防治措施。设置全封闭式储煤棚、矸石转运棚、成品煤堆棚，严格落实工业场地转载、输送、装卸等工序的降尘措施，减小粉尘产生量，确保无组织排放颗粒物浓度达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）限值标准，即周界外浓度最高点颗粒物排放浓度≤1.0mg/m3。对主工业场地、洗煤厂、进场道路进行地面硬化，采取及时清扫、洒水降尘等措施降低扬尘污染。瓦斯排放应满足《煤层气（煤矿瓦斯）排放标准》（GB21522-2024）中废气排放的有关规定。加强煤炭运输车辆管理，建设运输车辆冲洗设施，并采取防抛洒、防扬尘的措施，减少对沿途居民及环境的影响。
（五）妥善处理固体废物。矸石转运场应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求建设和管理，并对矸石临时堆存采取防尘、防自燃、防淋滤水污染的措施。落实《煤矸石综合利用管理办法》，认真落实矸石综合利用措施，减少堆存量。矿井水处理站产生的污泥经脱水后与原煤一起洗选后外售，防止造成二次污染。生活垃圾及生活污水处理站污泥统一收集后按照当地环卫部门要求处置。机修废矿物油统一收集在专用的容器内，存放于专门的危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置，其收集、暂存及转运过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令第23号）等规定执行，并做好台账记录。

（六）落实噪声污染防治措施。对项目主要噪声设备采取消声降噪和隔声措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，周边居民点声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。

（七）提高清洁生产水平。进一步优化设计，加强生产管理，做好矿井水回用工作，积极寻找其他可利用途径，提高矿井水利用率。

（八）加强应急处置。制定和完善环境风险及突发环境事件应急预案，并报市生态环境局富源分局备案。落实各项环境风险防范对策措施，定期开展事故应急演练。

（九）按照《中华人民共和国大气污染防治法》及《燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策》（环发〔2002〕26号）等的要求，禁止开采含硫量高于3%的煤层，限制开采高灰分煤层，禁止开采含放射性和砷等有毒有害物质超过规定标准的煤炭。

三、经《报告书》分析及核算结果，项目主要污染物排放总量初步核定为化学需氧量2.86t/a，由市生态环境局富源分局纳入主要污染物排放总量控制管理。

四、严格落实《报告书》确定的监测计划，并按国家发布的排污单位自行监测技术指南中确定的监测点位、监测项目及监测频次开展企业自行监测工作。强化在线监测装置的运营维护，并与生态环境部门监控平台联网。

五、严格落实“以新带老”各项措施。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期环境保护工作。项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号)相关要求完成竣工环境保护自主验收。

六、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。煤矿开采结束，须严格按照规范进行闭矿设计和覆土植被，改善生态环境，防止水土流失和地质灾害发生。

七、请市生态环境局富源分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。

曲靖市生态环境局

                              2025年7月21日

（此件公开发布）
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