曲靖市生态环境局关于宣威市虹福2000吨塑料果蔬包装运转框生产线及配套设施建设项目

环境影响报告书的批复
曲环审〔2025〕49号

宣威市虹福塑料制品厂：

你公司申请审批的《宣威市虹福2000吨塑料果蔬包装运转框生产线及配套设施建设项目环境影响报告书（报批稿）》（以下简称《报告书》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：

一、该拟建项目位于宣威市虹桥街道办事处（原虹福新型建材有限公司厂区内），为购买废聚乙烯、废聚丙烯塑料再生颗粒作原料生产塑料筐，于2024年12月13日取得云南省固定资产投资项目备案证，项目代码：2412-530381-04-01-573644。建设内容及规模：利用原虹福新型建材有限公司厂房新建6条塑料筐生产线及配套设施，主要配备全自动中空注塑机、上料机、混料机、破碎机等生产设备并配套建设废气处理设施、危废暂存间等环保工程；项目投产后年产2000吨塑料筐。项目拟总投资90万元，其中环保投资29万元，占总投资的32.2%。

根据《报告书》评价结论、技术评估意见，项目选址不涉及占用依法设立的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区及生态保护红线等环境敏感区，符合国家产业政策、生态环境分区管控要求，且符合《废塑料综合利用行业规范条件》《废塑料加工利用污染防治管理规定》《废塑料污染控制技术规范》相关技术规范要求。在全面落实《报告书》提出的各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局同意市生态环境局宣威分局的审查意见，并原则同意你公司按《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设。

二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告书》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）加强施工期环境管理。严格执行各项防尘措施，定期洒水降尘，减小扬尘对周围环境的影响。施工废水经收集沉淀后全部回用，不外排；施工人员生活污水依托厂区现有设施处理，不外排。选用低噪声施工设备，采取合理布局施工场地、合理安排施工时间等措施，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；禁止夜间施工，确需夜间施工的，须办理相关手续。建筑垃圾可利用部分回收利用，不可利用部分及时清运至指定地点堆放，不得随意倾倒；生活垃圾经集中收集后按当地环卫部门要求处置。
（二）加强废气污染防治。各生产线热熔工段安装集气罩，收集的生产废气引入1套“活性炭吸附脱附+蓄热催化燃烧（RCO）装置”处理后，通过1根15m高的排气筒（DA001）排放，确保排放废气中非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单要求，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。
加强对废气无组织排放的管理，减少无组织排放量，原料堆场设半封闭彩钢瓦大棚，生产线均位于全封闭厂房内，破碎废气经“集气罩+布袋除尘器”处理后引至车间外通过1根10m高的排气筒呈无组织外排，确保厂界内、厂房外无组织非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，厂界非甲烷总烃、颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单要求、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求，减轻对大气环境的影响。
项目以生产车间边界外延50m设置卫生防护距离。你公司应书面向当地政府及规划部门报告，严格控制厂界周围规划用地，明确提出项目卫生防护距离内不应规划建设学校、医院、居民区等环境敏感目标。
（三）严格落实水污染防治措施。规范设置厂区“雨污分流”系统，严格落实对废水的收集、处理和综合利用措施。生产废水主要为冷却水，设置1个100m3的冷却水池、1个循环水量为10t/h的冷却水塔，冷却水循环使用，不外排；生活污水依托现有设施处理后定期清掏用于周边农田施肥，不外排。你公司应进一步核实废水水质、处理工艺，深入研究循环用水机制，制定切实可行的回用水方案，确保废水不外排。项目不设废水排放口。
（四）落实地下水和土壤污染防治措施。按照源头控制、分区防治、污染监控、应急响应原则进行地下水污染防治。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》《地下水污染源防渗技术指南（试行）》等要求，采取分区防渗措施。加强防渗设施的日常维护，对出现损坏的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。加强隐蔽工程泄漏检测，一旦发现泄漏，应立即采取补救措施，防止污染地下水和土壤。

（五）认真落实固体废物的贮存、处理和处置措施。一般固体废物临时堆存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，边角料及不合格产品经破碎后作为原料回用于生产，布袋收尘灰直接作为原料回用于生产，废包装材料外售综合利用。废催化剂、废活性炭及废矿物油等危险废物经分类收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理，其收集、暂存及转运过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令第23号）等规定执行，并做好台账记录。生活垃圾按当地环卫部门要求处置。
（六）落实噪声污染防治措施。优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。

（七）加强应急处置。严格落实废矿物油的环境风险防范措施，制定和完善环境风险及突发环境事件应急预案，并报市生态环境局宣威分局备案。

（八）你公司应对环保设施开展安全风险辨识管理，健全内部管理制度，严格依据标准规范建设。

三、你公司应严格控制原料来源及成分，建立原料可追溯台账，不得使用由危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品，以及氟塑料等特种工程塑料为原料再生的塑料颗粒。
四、按照《报告书》分析及核算结果，项目主要污染物排放总量初步核定为挥发性有机物：0.783t/a，由市生态环境局宣威分局纳入主要污染物排放总量控制管理。

五、严格按照《报告书》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作，若出现超标，你公司应及时报告当地政府及相关部门，并分析超标原因以及采取相应的处置措施。

六、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期环境保护工作。项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收。

七、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

八、请市生态环境局宣威分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。                              

曲靖市生态环境局

                              2025年8月7日

（此件公开发布）
PAGE  
— 8 —


