曲靖市生态环境局关于竹子山光伏发电项目环境影响报告表的批复
曲环审〔2025〕52号

云南龙源新能源有限公司：

你公司申请审批的《竹子山光伏发电项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下： 

一、该拟建项目位于曲靖市陆良县芳华镇、板桥镇境内，项目代码:2412-530322-04-01-557244。建设内容及规模：共布设72个光伏方阵，总装机规模为交流侧180MW、直流侧226.83MWp，对220kV竹子山升压站进行扩建，增设1台180MVA主变，配套增设相应高、低配电装置、无功补偿装置、接地变及小电阻装置、相应继保设施等，通过6回35kV集电线路将光伏阵列产生的电能接至220kV竹子山升压站，集电线路采取缆架结合方式架设（地埋电缆路径总长约42.2km；架空线路路径长度约39.40km，其中单回路段长22km，共设171基塔）。项目拟总投资63000万元，其中环保投资706.2万元，占总投资的1.12%。
根据《报告表》评价结论、技术评估意见，项目符合国家产业政策及生态环境分区管控要求，不涉及占用依法设立的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、国家公园等环境敏感区，项目35kV架空集电线路共在3处位置上跨“珠江上游及滇东南喀斯特地带水土保持生态保护红线”约2205m（采用一跨方式跨越，未在生态保护红线范围内设置塔基），光伏发电选址、集电线路走向已取得陆良县相关部门的同意。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施，符合生态保护红线保护和管理要求的前提下，我局同意市生态环境局陆良分局的审查意见，并原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模和拟采取的环境保护措施建设。
二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）在工程设计和施工过程中，应本着科学选址、合理布局的原则，尽可能保留项目区的天然植被，电池组件阵列禁止使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地，以及年降雨量400毫米以下区域覆盖度高于30%的灌木林地和年降雨量400毫米以上区域覆盖度高于50%的灌木林地；进一步优化线路走向及塔基位置，尽量不占或少占生态保护红线、天然林及其他林地、草地，必须占用时，应严格按照相关法律法规要求办理相关手续。

（二）加强施工期环境管理。施工过程中严格执行各项防尘措施，减小扬尘对周围环境的影响。施工废水经收集沉淀处理后全部回用，不外排。选用低噪声施工设备，采取合理布局施工场地、安排施工时间、加强施工现场管理等措施，靠近居民点位置的光伏阵列支架施工前应告知周边居民，并取得理解，施工方式尽量采用人工施工或其他低噪声施工方式，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，环境保护目标声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区标准要求；禁止夜间施工，确需夜间施工的，须办理相关手续，并公告周边居民。严格按征地范围施工，加强紧邻生态保护红线、饮用水水源保护区侧光伏方阵、集电线路的施工环境管理，设立围栏及警示标识，落实水土保持措施，施工结束后尽快对临时占地进行植被恢复。
（三）落实水环境保护措施。生活污水经隔油池、化粪池预处理后进入一体化污水处理设备处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化标准后，全部用于场地绿化，不外排。光伏板人工清洗时不得使用清洁液，清洗废水自然蒸发或板下植物吸收，不外排。项目不设废水排放口。

落实分区防控措施。事故油池、集油坑、危废暂存间等区域采取重点防渗，防渗层按等效黏土防渗层厚度不小于6.0m，渗透系数不大于1×10-7cm/s要求进行防渗，或参考《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗。

（四）落实噪声污染防治措施。选用低噪声主变，加强运行维护管理，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应排放限值要求，环境保护目标声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区标准要求。

（五）落实固体废物的贮存、处理和处置措施。事故废油、检修废油、废旧蓄电池应交由有资质单位处置，其收集、暂存及转运过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB   18597-2023）《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令第23号）进行管理，并做好台账记录。报废的电池板由专业回收厂家回收。生活垃圾按当地环卫部门要求处置。
（六）加强电磁环境管理。合理设置主变与四周围墙距离，加强运行维护管理，确保升压站厂界电场强度、磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为50Hz时的要求（电场强度限值4kV/m，磁感应强度限值100μT）。

（七）加强电磁辐射环境保护宣传教育工作，使公众科学认识工频电磁场的环境影响。

（八）在满足正常运营的同时，不得改变电池组件阵列下方林草地用途，不得裸露地表、硬化或作其他用途，切实做好项目区原生植被的保护，最大程度减少对植被的破坏。
（九）加强应急处置。严格落实环境风险防范措施，编制并不断完善环境风险管理制度、事故应急预案，加强管理，避免环境风险事故的发生。

三、严格按照《报告表》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期环境保护工作。项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号)相关要求完成竣工环境保护自主验收。

五、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

六、请市生态环境局陆良分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。  

曲靖市生态环境局
                             2025年8月18日

（此件公开发布）
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