曲靖市生态环境局关于会泽县纸厂乡江边村、何家湾旅游码头建设项目环境影响

报告书的批复
曲环审〔2025〕55号

会泽湖泉文化旅游发展有限公司：

你公司申请审批的《会泽县纸厂乡江边村、何家湾旅游码头建设项目环境影响报告书（报批稿）》（以下简称《报告书》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下： 

一、该拟建项目位于会泽县纸厂乡境内牛栏江左岸，主要利用牛栏江红石岩堰塞湖形成后所带来的水资源优势，建设两处可供船舶靠泊及人员上下的码头发展航运旅游，形成生态游、休闲游、亲子游等农村旅游产业，于2025年2月5日取得投资项目备案证，项目代码：2502-530326-04-01-630403。主要建设内容：建设2个旅游码头（江边村码头、何家湾码头），各码头新建1个30客位客运泊位，船舶顺岸并靠，泊位采用趸船+跳板+斜坡踏步结构，斜坡踏步采用实体结构，码头设计通过能力为6.09万人次/年，并在江边村码头建设岸电、油污接收等设施。项目拟总投资737.62万元，其中环保投资71.55万元，占总投资的9.7%。
根据《报告书》评价结论、技术评估意见，项目不涉及占用依法设立的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水源保护区及生态保护红线等环境敏感区，符合国家产业政策及生态环境分区管控要求，且符合《会泽县综合交通运输“十四五”发展规划》《会泽县乡村旅游高质量发展三年行动方案》《会泽县国土空间总体规划（2021-2035年）》相关要求。在全面落实《报告书》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，我局同意市生态环境局会泽分局的审查意见，并原则同意你公司按《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施建设。

二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告书》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）加强施工期环境管理。采取喷淋洒水、土石方开挖湿法作业、篷布遮盖运输、易产尘物料覆盖等措施，减小扬尘对周围环境的影响；拌合站搅拌机和备料设施采取全封闭处理并设置除尘器，备料、搅拌过程产生的粉尘经除尘器收集处理满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）限值要求后排放。生产废水、机械清洗废水及混凝土养护废水经隔油沉淀处理后回用于施工工序、施工机械清洗和洒水抑尘等，不外排；不设置施工营地，施工人员清洗废水经沉淀后回用于施工场地洒水降尘等，不外排。选用低噪声施工设备、加强施工管理，确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，禁止夜间施工作业，施工工艺要求必须连续作业的，应按有关规定向相关行政主管部门申报，并提前向附近居民公告。 严格按征地范围施工，禁止在生态保护红线内设置弃渣场、施工场地和施工便道等，在生态保护红线区边界设置警戒线，施工人员不得进入生态保护红线区范围内活动。尽量避开雨天进行基础施工，防止废弃土方、雨水冲刷等地表径流进入牛栏江；合理安排施工作业时间，避开鱼类繁殖季节，最大限度地控制水下施工作业对底泥的搅动范围和强度。落实水土保持措施，施工结束后尽快对码头区域采用乡土树种进行绿化。废弃土石方及时清运至指定地点堆放，不得随意倾倒。
（二）落实水环境保护措施。拟在江边村码头陆域建设1座船舶生活污水处理站，处理规模不小于2.1m3/d，采用“AO生物处理+消毒”工艺，运营期船舶废水（含船舶生活污水、船舶和趸船清洁废水）经储存舱收集后，在停靠江边村码头时，经预埋专用生活污水管抽至陆域生活污水处理站处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中道路清扫用水标准后排入集水池中暂存，非雨天全部回用于码头陆域临江步道和公共停车场场地浇洒用水，不外排。你公司应进一步核实废水水质、处理工艺及处理规模，制定切实可行的回用水方案，确保废水不外排。合理设置集水池、事故应急池容积，不得向地表水体直接排放污水。
落实分区防控措施。含油污水接收箱基础应进行防渗漏，并设置防护围堤，防渗层按等效黏土防渗层厚度不小于6.0m，渗透系数不大于1×10-7cm/s进行防渗；船舶生活污水处理站采用1.5m厚的粘土防渗层+混凝土硬化进行防渗处理，防渗层的防渗性能应等效于黏土防渗层厚度≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s。
（三）落实噪声污染防治措施。加强船舶维护，途径居民点时禁止鸣笛；严禁使用高音广播喇叭或其他发出高噪音设备招揽游客。选用低噪声设备，加强运行维护管理，确保场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应排放限值要求，环境保护目标声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区标准要求。

（四）落实固体废物的贮存、处理和处置措施。船舶含油污水、含油污水储存装置和接收箱底产生的油泥应交由有资质单位处置，其收集、暂存及转运过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令第23号）进行管理，并做好台账记录。生活垃圾、船舶生活污水处理站运行过程产生的污泥经统一收集后，按当地环卫部门要求处置。
（五）加强环境污染风险防范和应急管理。严格防范溢油风险，船舶油污收集储存装置设置高液位报警仪，码头配备溢油应急设备。制定突发环境事件应急预案并备案、演练，落实应急设施、物资和经费，加强环境应急能力保障建设。与当地政府相关部门和受影响单位建立应急联动机制，提高码头污染事故防范和应急处理能力。
三、项目配套的小型混凝土拌合站为临时工程，不对外开展经营活动，项目施工结束后拆除。
四、严格按照《报告书》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作。

五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期环境保护工作。项目建成后,你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号)相关要求完成竣工环境保护自主验收。

六、若项目性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。
七、加强施工队伍宣传教育，禁止乱砍滥伐和捕杀野生动物，明确评价范围内分布的红椿、金荞麦属国家二级保护植物，2棵栓皮栎树属古树名木，施工活动不得涉及该区域，加强对其的保护措施；如项目建设和运行需要取得其他行政许可或办理相关手续的，你公司应按规定办理审批等其他手续后方能开工建设或运行，并根据主管部门的要求，进一步完善相关保护措施。
八、请市生态环境局会泽分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。

曲靖市生态环境局

                              2025年8月25日

（此件公开发布）

PAGE  
— 9 —

