曲靖市生态环境局关于高性能锗基红外光学产品升级改造项目环境影响报告书的批复                  

曲环审〔2025〕64号

 云南驰宏国际锗业有限公司：

你公司申请审批的《高性能锗基红外光学产品升级改造项目环境影响报告书（报批稿）》（以下简称《报告书》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下： 

一、该拟建项目位于曲靖经济技术开发区产业园区西城片区（新能源电池及配套产业园），于2025年4月27日取得云南省固定资产投资项目备案证，项目代码：2504-530329-99-01-968548。主要建设内容及规模：利用云南驰宏国际锗业有限公司内现有工业用空地新建一幢占地面积约3099.22平方米的红外锗产品生产线用厂房，搬迁现有1条10t/a单晶锗生产线，并扩建升级改造成1条40t/a单晶锗生产线；搬迁1条3t/a红外锗毛坯生产线，并扩建升级改造成1条12t/a红外锗毛坯生产线；搬迁1条1t/a红外锗镜片生产线，产能不变。在现有生产基础上利旧并新增单晶炉、数控车削设备、检测及相关公辅设备设施，通过工艺优化、装备和自动化升级等，最终建成1条12t/a的高性能锗基红外光学产品生产线。项目拟总投资5788.58万元，其中环保投资215万元，占工程总投资3.71%。
根据《报告书》评价结论、技术评估意见，项目不涉及占用依法设立的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区，符合国家产业政策、生态环境分区管控及园区规划要求，且符合《曲靖经济技术开发区产业园区总体规划（2021-2035年）》《曲靖经济技术开发区产业园区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》评价结论及审查意见要求。在全面落实《报告书》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局同意市生态环境局曲靖经济技术开发区分局的审查意见，并原则同意你公司按《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设。

二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告书》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。
（一）加强施工期环境管理。采取适时洒水降尘、运输车辆加盖篷布、设施工围挡等措施，减小扬尘对周围环境的影响。施工废水经沉淀池处理后回用于场地洒水降尘，不外排；施工人员生活污水依托厂区现有生活污水处理设施处理后回用于绿化、道路降尘等，不外排。选用低噪声施工设备，采取合理布局施工场地、合理安排施工时间等措施，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；禁止夜间施工，确需夜间施工的，须办理相关手续。建筑垃圾可利用部分回收利用，不可利用部分及时清运至指定地点堆放，不得随意倾倒；生活垃圾按当地环卫部门要求处置。

（二）严格落实水污染防治措施。规范设置厂区“雨污分流”系统，严格落实对废水的收集、处理和综合利用措施。生产废水经处理满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）间排标准（氯化物≤5000mg/L）后，全部经泵送至云南驰宏资源综合利用有限公司1套处理能力1600m3/d的生产废水处理站处理达标后回用于云南驰宏资源综合利用有限公司作生产补充用水，不外排。生活污水经化粪池预处理后依托厂区现有1个300m3生活污水池暂存后，全部经泵送至云南驰宏资源综合利用有限公司1套处理能力1000m3/d的生活污水处理站处理达标后回用于云南驰宏资源综合利用有限公司和云南驰宏国际锗业有限公司厂区绿化、道路降尘等，不外排。厂区雨水(氯化物≤200mg/L)依托现有2000m3雨水收集池收集后，全部经泵送至云南驰宏资源综合利用有限公司1套处理能力3600m3/d的初期雨水处理站处理达标后回用于云南驰宏资源综合利用有限公司生产工段，不外排。依托厂区北侧现有300m3事故池，避免事故生产废水出厂。

（三）落实废气污染防治措施。切片、外圆加工、球面铣磨、数控车削粉尘经负压收集后通过脉冲布袋除尘器除尘处理，脱胶废气、锗片和锗料擦拭废气经二级活性炭吸附处理，与单晶炉废气（氩气）一起通过1根不低于18m高的排气筒（DA003）外排；外排废气中颗粒物、NMHC应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（排放速率严格50%）限值要求。
加强生产设备运行维护管理，避免“跑、冒、滴、漏”现象发生，减少无组织废气排放量。生产车间设为密闭式，喷砂脱模废气经设备自带布袋除尘器收集处理，机加工采取湿法作业；通过采取以上措施，确保厂界无组织颗粒物、NMHC满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求，NMHC厂房外厂界内满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求。
项目以生产厂房边界为起点外延100m设置卫生防护距离，项目卫生防护距离范围在厂区已设置卫生防护距离范围内。你公司应书面向当地政府及规划部门报告，严格控制厂界周围规划用地，明确提出厂区卫生防护距离内不应规划建设学校、医院、居民区等环境敏感目标。

（四）落实地下水和土壤污染防治措施。按照源头控制、分区防治、污染监控、应急响应原则进行地下水污染防治。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》要求，采取分区防渗措施。加强防渗设施的日常维护，对出现损坏的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。加强隐蔽工程泄漏检测，一旦发现泄漏，应立即采取补救措施，防止污染地下水和土壤。
（五）认真落实固体废物的贮存、处理和处置措施。一般固体废物临时堆存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；废切削液、废机油及废机油桶、废气治理废活性炭、机修含油手套、中和渣等经分类收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理，其收集、暂存及转运过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令第23号

）等规定执行，并做好台账记录。生活垃圾按当地环卫部门要求处置。
（六）落实噪声污染防治措施。优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备和工艺，采取隔声、减振、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

（七）严格落实“以新带老”各项措施。项目建成前，根据《报告书》识别的现有工程环境问题采取有效防治措施，及时完成问题整改，各项“以新带老”措施未完成前，项目不得投入生产。
（八）加强应急处置。严格落实危险化学品运输、储存、使用过程环境风险防范措施，完善环境风险及突发环境事件应急预案，并报市生态环境局曲靖经济技术开发区分局备案。落实各项环境风险防范对策措施，定期开展事故应急演练，确保环境风险在可控范围内。

（九）你公司应对环保设施开展安全风险辨识管理，健全内部管理制度，严格依据标准规范建设。
三、按照《报告书》分析及核算结果，项目主要污染物排放总量初步核定为挥发性有机物：0.716t/a，由市生态环境局曲靖经济技术开发区分局纳入主要污染物排放总量控制管理。
四、严格按照《报告书》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作，若出现超标，你公司应及时报告当地政府及相关部门，并分析超标原因以及采取相应的处置措施。
五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期环境保护工作。项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收，并按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》要求，在项目建成投产前办理排污许可相关手续。
六、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

七、请市生态环境局曲靖经济技术开发区分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。            

曲靖市生态环境局

                              2025年10月24日

（此件公开发布）
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