曲靖市生态环境局关于十八连山镇通诚屠宰加工场项目环境影响报告书的批复
 曲环审〔2025〕67号

富源县通诚食品配送有限公司：

你公司申请审批的《十八连山镇通诚屠宰加工场项目环境影响报告书（报批稿）》（以下简称《报告书》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下： 

一、该拟建项目位于富源县十八连山镇雨汪社区居民委员会，为租用雨汪村村民已建货场厂房进行改造建设生猪、肉牛、肉羊屠宰生产线，于2024年9月13日取得云南省固定资产投资项目备案证，项目代码：2409-530325-04-01-895934。主要建设内容及规模：项目占地面积约16亩，建设生猪屠宰生产线、肉牛屠宰生产线和肉羊屠宰生产线各1条，建设内容包括待宰间、屠宰加工车间、冷库、业务性用房、宿舍、餐厅等，并配套建设废气治理、污水处理、固体废物处置等环保工程；项目投产后年屠宰生猪16万头、肉牛1.1万头、肉羊16万只。项目拟总投资3052万元，其中环保投资459.85万元，占工程总投资15.07%。
根据《报告书》评价结论、技术评估意见，项目不涉及占用依法设立的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区，符合国家产业政策及生态环境分区管控要求。在全面落实《报告书》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局同意市生态环境局富源分局的审查意见，并原则同意你公司按《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设。

二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告书》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。
（一）加强施工期环境管理。采取适时洒水降尘、运输车辆加盖篷布、设施工围挡等措施，减小扬尘对周围环境的影响。施工废水和施工人员生活污水经收集沉淀处理后回用于施工场地洒水抑尘，不外排。选用低噪声施工设备，采取合理布局施工场地、合理安排施工时间等措施，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；禁止夜间施工，确需夜间施工的，须办理相关手续。建筑垃圾可利用部分回收利用，不可利用部分及时清运至指定地点堆放，不得随意倾倒；生活垃圾按当地环卫部门要求处置。

（二）严格落实水污染防治措施。规范设置厂区“雨污分流”系统，严格落实对废水的收集、处理和综合利用措施。建设1座处理规模不小于500m3/d的污水处理站，处理工艺为“固液分离+隔油调节+气浮沉淀+缺氧脱氮+好氧升流+好氧降流+除磷沉淀+接触消毒”。项目生产废水、生活污水及初期雨水进入污水处理站处理满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）一级标准，同时满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中“蔬菜”灌溉用水水质标准后用于农灌。生物除臭塔喷淋水循环使用不外排。严格落实污水回用设施建设，并做好回用设施的管理维护工作，积极探索废水综合利用途径，确保废水不外排。合理设置事故池，杜绝废水非正常排放。项目不设置入河排污口。
（三）落实废气污染防治措施。项目使用空气能热泵、电热泵供热，无燃料废气产生。污水处理站主要产臭单元设计为密闭式，废气通过引风机引入生物除臭塔处理，氨、硫化氢及臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求后，通过1根不低于15m高的排气筒排放。
加强生产设备运行维护管理，避免“跑、冒、滴、漏”现象发生，减少无组织废气排放量。待宰间、屠宰车间、粪污暂存间设为封闭式，车间设引风装置，工作时，车间呈微负压状态；污水处理站主要产臭池体设为密闭式，喷洒生物除臭剂；加强场区绿化；通过采取以上措施，确保厂界无组织氨、硫化氢及臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求，NMHC厂界满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求、厂房外厂界内满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求。
项目以待宰间、屠宰车间、粪污暂存间和污水处理站外延100m设置卫生防护距离。你公司应书面向当地政府及规划部门报告，严格控制厂界周围规划用地，明确提出项目卫生防护距离内不应规划建设学校、医院、居民区等环境敏感目标。
（四）落实地下水和土壤污染防治措施。按照源头控制、分区防治、污染监控、应急响应原则进行地下水污染防治。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》要求，采取分区防渗措施。加强防渗设施的日常维护，对出现损坏的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。加强隐蔽工程泄漏检测，一旦发现泄漏，应立即采取补救措施，防止污染地下水和土壤。
（五）认真落实固体废物的贮存、处理和处置措施。一般固体废物临时堆存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；废机油、检疫室废物、废生物滤料等经分类收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理，其收集、暂存及转运过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令第23号

）等规定执行，并做好台账记录。生活垃圾按当地环卫部门要求处置。
（六）落实噪声污染防治措施。优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备和工艺，采取隔声、减振、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

（七）加强应急处置。制定环境风险及突发环境事件应急预案，并报市生态环境局富源分局备案。落实各项环境风险防范对策措施，定期开展事故应急演练。

（八）你公司应对环保设施开展安全风险辨识管理，健全内部管理制度，严格依据标准规范建设。
三、按照《报告书》分析及核算结果，项目主要污染物排放总量初步核定为挥发性有机物：0.05t/a，由市生态环境局富源分局纳入主要污染物排放总量控制管理。
四、严格按照《报告书》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作，若出现超标，你公司应及时报告当地政府及相关部门，并分析超标原因以及采取相应的处置措施。同时按照污染源自动监控设施建设、管理的相关要求，在污水处理设施出口安装废水自动监控设施（含视频监控系统），并与生态环境部门监控平台联网。
五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期环境保护工作。项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收，并按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》要求，在项目建成投产前申领排污许可证。
六、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

七、请市生态环境局富源分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。            

曲靖市生态环境局

                              2025年11月4日

（此件公开发布）
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