曲靖市生态环境局关于云南大为恒远化工有限公司6000吨/年重苯残油加工装置项目

环境影响报告书的批复
曲环审〔2025〕78号

云南大为恒远化工有限公司：

你公司申请审批的《云南大为恒远化工有限公司6000吨/年重苯残油加工装置项目环境影响报告书（报批稿）》（以下简称《报告书》）及相关附件材料收悉。经市生态环境局行政审批委员会同意，批复如下： 

一、该拟建项目位于曲靖高新技术产业开发区花山化工园区（云南大为制焦有限公司内），主要利用粗苯加氢精制项目产生的重苯残油通过精馏的方式获得粗苯和洗油，粗苯作为原料使用、洗油直接外售，于2024年10月15日取得投资项目备案证，项目代码：2410-530303-04-02-274206。主要建设内容及规模：利用粗苯加氢精制装置空地（占地面积约40.59m2，属于三类工业用地）建设1套6000吨/年重苯残油加工装置，用于加工粗苯加氢精制过程中产生的副产品重苯残油，项目投产后年处理6000吨重苯残油，生产粗苯2581.3052吨、副产物洗油3402吨。项目拟总投资678.71万元，其中环保投资13万元，占总投资的1.92%。
根据《报告书》评价结论、技术评估意见，项目不涉及占用依法设立的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区，符合国家产业政策、生态环境分区管控及园区规划要求，且符合《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》《曲靖高新技术产业开发区花山化工园区总体规划修编（2023-2035年）（调整）环境影响报告书》评价结论及审查意见要求；项目已取得沾益区人民政府同意的区域削减方案，符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头控制的指导意见》（环环评〔2021〕45号）《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）有关要求。在全面落实《报告书》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局同意市生态环境局沾益分局的审查意见，并原则同意你公司按《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设。

二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告书》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。
（一）加强施工期环境管理。加强施工机械设备维护保养、保证其良好运转，减小施工机械尾气对周围环境的影响。生活污水依托现有厂区内污水管网进入云南大为制焦有限公司污水处理站处理，不外排。选用低噪声施工设备，采取合理布局施工场地、合理安排施工时间等措施，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；禁止夜间施工，确需夜间施工的，须办理相关手续。建筑垃圾可利用部分回收利用，不可利用部分及时清运至指定地点堆放，不得随意倾倒；生活垃圾按当地环卫部门要求处置。

（二）严格落实水污染防治措施。规范设置厂区“雨污分流”系统，严格落实对废水的收集、处理和综合利用措施。蒸汽冷凝液收集后用作原料预热器热源，预热后进入循环水池用作循环水的外加水；车间地坪冲洗废水、化验室废水、循环水站排污水依托云南大为制焦有限公司生化污水处理站处理后现状用于熄焦和洗煤，在云南大为制焦有限公司采用干熄焦后改造现有生化污水处理站，废水经改造后的生化污水处理站处理满足《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017）要求后用于循环水站补充水，不外排。初期雨水经初期雨水收集池收集后进入云南大为制焦有限公司生化污水处理站处理，在苯加氢精制项目场地设置1个后期雨水排放口和雨水切换的闸门，后期雨水在场地监测满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求后通过自建雨水排放口排放。依托粗苯加氢精制项目装置区3个9m3事故槽和云南大为制焦有限公司10800m3事故池，避免事故废水出厂。项目不设置入河排污口。

（三）落实废气污染防治措施。重苯残油塔精馏废气和回流罐废气经管道收集后进入云南大为制焦有限公司焦炉，用作焦炉升温，燃烧后废气通过云南大为制焦有限公司DA010排气筒排放，SO2、NOx执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表5限制要求，非甲烷总烃参照执行《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）表1限制要求（去除效率不低于80%）。加强对废气无组织排放的管理，减少无组织废气排放量，定期开展设备泄漏检测，并及时对泄漏点进行修复，确保厂界无组织非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）限值要求，项目及粗苯加氢精制项目装置区非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内无组织排放限值要求；减轻对大气环境的影响。
加强营运期管理，在云南大为制焦有限公司焦炉未正常运行时项目停止生产，杜绝非正常排放；加大二氧化碳排放控制力度，积极制定并实施二氧化碳综合利用措施，减少项目二氧化碳排放。

项目设置190m大气防护距离，你公司应书面向当地政府及规划部门报告，严格控制厂界周围规划用地，明确提出大气防护距离内不应规划建设学校、医院、居民区等环境敏感目标。

（四）落实地下水和土壤污染防治措施。按照源头控制、分区防治、污染监控、应急响应原则进行地下水污染防治。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》要求，采取分区防渗措施。加强防渗设施的日常维护，对出现损坏的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。加强隐蔽工程泄漏检测，一旦发现泄漏，应立即采取补救措施，防止污染地下水和土壤。
（五）认真落实固体废物的贮存、处理和处置措施。化验室废液经收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理，其收集、暂存及转运过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令第23号）等规定执行，并做好台账记录。
（六）落实噪声污染防治措施。优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备和工艺，采取隔声、减振、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

（七）严格落实“以新带老”各项措施。根据《报告书》识别的现有工程环境问题采取有效防治措施，项目“以新带老”措施未完成前，不得投入生产；顺酐项目、顺酐加氢制丁二酸酐/丁二酸项目复产前完成雨水排放口的建设。
（八）你公司应对环保设施开展安全风险辨识管理，健全内部管理制度，严格依据标准规范建设。
（九）加强应急处置。严格落实环境风险管理制度，加强危险化学品运输、储存、使用过程环境风险防范措施，修编突发环境事件应急预案，并报市生态环境局沾益分局备案。落实各项环境风险防范对策措施，定期开展事故应急演练，确保环境风险在可控范围内。

（十）在项目投产前拆除利用闲置洗油加工装置从8000吨/年三甲残油、重苯残油中提取四氢化萘、工业萘、粗苯等化工产品技改项目，制定污染防治方案，并按规定进行备案；妥善处理处置拆除过程产生的污染物，并根据相关要求对该场地土壤进行调查，根据调查与评估结果合理规划场地的利用方式。
三、按照《报告书》分析及核算结果，项目主要污染物排放总量初步核定为挥发性有机物：1.1103t/a、NOx：0.071t/a，由市生态环境局沾益分局纳入主要污染物排放总量控制管理。
四、严格按照《报告书》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作，若出现超标，你公司应及时报告当地政府及相关部门，并分析超标原因以及采取相应的处置措施。
五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期环境保护工作。项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收，并按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》要求，在投产前办理排污许可相关手续。
六、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

七、请市生态环境局沾益分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。            

曲靖市生态环境局

                              2025年12月30日

（此件公开发布）
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