曲靖市生态环境局关于师宗恒泰矿业有限公司大普安煤矿45万吨/年项目

环境影响报告书的批复

曲环审〔2026〕2号

师宗恒泰矿业有限公司大普安煤矿：

你公司申请审批的《师宗恒泰矿业有限公司大普安煤矿45万吨/年项目环境影响报告书（报批稿）》（以下简称《报告书》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下： 

一、该项目位于师宗县雄壁镇大舍村委会大普安村，矿区范围由15个拐点坐标圈定，矿区面积为1.5972km2，开采标高为+2023m～+1400m，全矿井划分为2个水平（+1750m为一水平，+1600m为二水平），共划分为4个采区（+1750m水平以上以F13断层为界，东翼为101采区、西翼为102采区；1750m~+1600m为201采区、+1600m~+1400m为202采区），设计可采储量1348.2万吨，设计总服务年限21.4年，采区内采用上下山布置，采区内首先开采上组煤、后开采下组煤，主要可采煤层C3、C9、C17、C211、C212、C22等6层，煤矿为高瓦斯矿井。矿井设计采用斜井开拓方式，采煤方法为走向长壁式采煤法、全部陷落法管理顶板，采用综合机械化采煤工艺。建设内容及规模：利用原大普安煤矿主斜井、副斜井、1号风井、洗煤厂、瓦斯抽放系统；改造原金鑫煤矿主斜井、副斜井、风井为西翼行人井、西翼副斜井、西翼风井，利用原金鑫煤矿瓦斯抽放系统；开采二水平时，新掘二水平主斜井、二水平副斜井2条井筒，并将现主斜井、副斜井分别改造为回风斜井、辅助副斜井；井下工程中新增井巷工作量；生产能力由30万吨/年提升至45万吨/年，项目产出原煤全部经自建洗煤车间洗选后外售。项目拟总投资27322.15万元，其中环保投资1467.69万元，占总投资的5.37%。
根据《报告书》评价结论、技术评估意见，项目不涉及占用依法设立的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区，符合国家产业政策及生态环境分区管控要求，其产能置换方案经曲靖市整治煤炭行业加强煤矿安全生产工作领导小组办公室审核确认（曲煤整治办〔2021〕22号）；项目位于云南省师宗县鸭子塘煤矿矿区（东区），符合《云南省师宗县鸭子塘煤矿矿区（东区）总体规划》、规划环评及审查意见、《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（环环评〔2020〕63号）相关要求。在全面落实《报告书》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局同意市生态环境局师宗分局的审查意见，并原则同意你公司按《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、开采工艺和拟采取的环境保护措施建设。

二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告书》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）加强施工期环境管理。严格执行各项防尘措施，定期洒水降尘，减小扬尘对周围环境的影响。施工期矿井水经处理达标后部分回用于施工过程及施工场地降尘洒水，剩余部分通过排污管道外排至大普安小河；生活污水经处理达标后全部回用，不外排。选用低噪声施工设备，通过合理布局施工场地、合理安排施工时间、加强施工管理等措施，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），周边居民点声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区标准要求；禁止夜间施工，确需夜间施工的，须办理相关手续。严格落实环评提出的措施，有效控制水土流失，减轻项目建设对生态环境的不利影响。

（二）落实生态保护措施。严格按照设计及环评要求设置保护煤柱，加强对煤矿开采影响范围内河流、建筑物、村庄及道路的观测和监控，发现异常立即报告并采取相应补救措施。加大生态治理力度，制定可行的耕地、林地生态修复补偿方案，切实预防或减缓煤炭开采引起的地表沉陷、耕地破坏、植被退化、石漠化等生态影响。建立长期地表岩移、地下水、地表水观测和生态监测机制，并根据影响情况及时提出相关对策措施。

（三）落实水环境保护措施。规范设置工业场地“雨污分流”系统，严格落实对废水的收集、处理和综合利用措施。进一步核实污水处理工艺及规模，加强污水处理站的维护管理，运营期矿井涌水、初期雨水等经矿井水处理站处理满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准后（其中含盐量不得超过1000mg/L，SS≤50mg/L，Fe≤0.3mg/L，Mn≤0.1mg/L，大肠菌群≤3个/L），优先回用于井下生产、地面防尘洒水、洗煤等，剩余部分通过排污管道外排至大普安小河，积极探索矿井水循环利用的途径，减少排放量；运营期生活污水经生活污水处理站处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“道路清扫、消防、车辆冲洗、城市绿化”标准后全部回用于地面生产用水和绿化用水，不外排。合理设置事故池，对事故废水进行收集暂存，待事故排除后再行处理，杜绝废水非正常排放。在大普安小河边设置1个规范的总排口，处理达标的矿井水经排水管道引至总排口外排。

（四）落实地下水和土壤污染防治措施。按照源头控制、分区防治、污染监控、应急响应原则进行地下水污染防治。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》要求，采取分区防渗措施。加强防渗设施的日常维护，对出现损坏的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。加强隐蔽工程泄漏检测，一旦发现泄漏，应立即采取补救措施，防止污染地下水和土壤。
（五）落实大气污染防治措施。加强各项防尘降尘措施的运营维护管理，破碎、筛分粉尘通过集气系统收集后经布袋除尘器处理满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）限值要求后，通过1根15m高的排气筒排放。
设置全封闭式储煤棚、矸石转运棚、成品煤堆棚，严格落实工业场地转载、输送、装卸等工序的降尘措施，减少粉尘产生量，确保无组织排放颗粒物浓度达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）限值标准，即周界外浓度最高点颗粒物排放浓度≤1.0mg/m3。对工业场地、洗煤厂、进场道路进行地面硬化，采取及时清扫、洒水降尘等措施降低扬尘污染。瓦斯排放应满足《煤层气（煤矿瓦斯）排放标准》（GB21522-2024）中废气排放的有关规定。加强煤炭运输车辆管理，建设运输车辆冲洗设施，并采取防抛洒、防扬尘的措施，减少对沿途居民及环境的影响。
（六）妥善处理固体废物。矸石转运场应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求建设和管理，并对矸石临时堆存采取防尘、防自燃、防淋滤水污染的措施。落实《煤矸石综合利用管理办法》，认真落实矸石综合利用措施，减少堆存量。矿井水处理站产生的污泥经脱水后与原煤一起洗选后外售，防止造成二次污染。生活垃圾及生活污水处理站污泥统一收集后按照当地环卫部门要求处置。废矿物油、废铅酸蓄电池、监测废液统一收集在专用的容器内，存放于专门的危废贮存库，定期交由有资质的单位进行处置，其收集、暂存及转运过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令第23号）等规定执行，并做好台账记录。

（七）落实噪声污染防治措施。对项目主要噪声设备采取消声降噪和隔声措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应排放限值要求，周边居民点声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区标准要求。

（八）提高清洁生产水平。进一步优化设计，加强生产管理，做好矿井水回用工作，积极寻找其他可利用途径，提高矿井水利用率。

（九）加强应急处置。制定和完善环境风险及突发环境事件应急预案，并报市生态环境局师宗分局备案。落实各项环境风险防范对策措施，定期开展事故应急演练。

（十）按照《中华人民共和国大气污染防治法》及《燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策》（环发〔2002〕26号）等的要求，禁止开采含硫量高于3%的煤层，限制开采高灰分煤层，禁止开采含放射性和砷等有毒有害物质超过规定标准的煤炭。

（十一）严格落实“以新带老”各项措施。针对原有工程存在的主要环境问题，进一步完善雨污分流设施，实施环境治理。
三、经《报告书》分析及核算结果，项目主要污染物排放总量初步核定为化学需氧量：34.0545t/a、氨氮：0.1094t/a，由市生态环境局师宗分局纳入主要污染物排放总量控制管理。

四、严格落实《报告书》确定的监测计划，并按国家发布的排污单位自行监测技术指南中确定的监测点位、监测项目及监测频次开展企业自行监测工作。强化在线监测装置的运营维护，并与生态环境部门监控平台联网。

五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期环境保护工作。项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号)相关要求完成竣工环境保护自主验收。

六、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。煤矿开采结束，须严格按照规范进行闭矿设计和生态修复，改善生态环境，防止水土流失和地质灾害发生。

七、如项目建设和运行需要取得其他行政许可或办理相关手续，须依法报有关行政主管部门办理相关手续，并根据主管部门的要求，进一步完善相关保护措施。
八、请市生态环境局师宗分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。

曲靖市生态环境局

                              2026年1月13日

（此件公开发布）
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