曲靖市生态环境局关于罗平县锦垠建筑材料
有限公司锦垠石料场环境影响报告表的批复

曲环审〔2026〕7-1号
  
罗平县锦垠建筑材料有限公司：
你公司申请审批的《罗平县锦垠建筑材料有限公司锦垠石料场环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下： 
1、 该项目位于罗平县罗雄街道中和村委会泥卡老寨村，地理坐标：东经104°13′18.161″，北纬24°50′23.510″。建设内容及规模：建设年产70万吨石料采选及加工厂；采矿区占地82600㎡，建设业务用房210㎡、职工住宿460㎡、餐厅130㎡、公共卫生间150㎡、活动室160㎡、堆料区3334㎡、生产加工区2374㎡，硬化进场道路1880㎡，其他附属设施建设：仓库220㎡、过磅设施80㎡、机修用房360㎡、供电、供排水等；新购置安装砂石料破碎生产设备1套，机械设备购置挖掘机2台、装载机2台等。项目总投资1500万元，其中环保投资315.3万元。
根据《报告表》评价结论、技术审查意见，项目不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、国家公园、集中式饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区，符合国家产业政策及生态环境分区管控要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设。
二、项目建设和运营过程中须严格按照《报告表》的要求落实各项污染防治措施，同时应重点做好以下工作。
（一）加强施工期环境管理。施工现场采取洒水降尘、物料遮盖及车辆限速、密闭运输等措施防治扬尘。施工废水收集沉淀处理后回用矿区洒水降尘，不外排；生活污水经过化粪池收集处理后定期清掏作农肥使用。废弃土石方用于矿区内道路路基回填；产生的废钢筋、金属边角料等统一收集出售给废品回收站回收利用，不可回收利用的废弃砂石、石块用于矿区内道路路基回填；
生活垃圾统一收集后定期送往附近村庄垃圾收集点，委托环卫部门清运处置。优先选用低噪声机械设备，合理布置施工设备、加强施工管理、严格控制施工时间、加强施工机械的维修和保养，车辆出入现场时应低速、禁鸣。严格划定施工范围、加强宣传教育、强化植被保护和动植物保护。
（二）严格落实水污染防治措施。实行建设雨污分流系统。设置2个150m³的沉砂池、2个250m3的初期雨水收集池，雨水经收集沉淀处理后用于道路、采矿区及建筑石料加工等区域洒水降尘，不外排；设置1座容积为10m3的沉淀池，车辆清洗废水经收集沉淀后回用于道路洒水降尘，不外排；生活污水经10m3化粪池收集处理后定期清掏用作农肥，不外排。
（三）落实大气污染防治措施。破碎、筛分、制砂工序于封闭车间内进行，生产车间仅设置1个车辆进出口，并在其顶棚安装雾化喷淋设施。破碎工段和筛分工段下料口均安装喷雾降尘设施。分别在破碎、筛分及制砂设备上方安装集气罩及引风管，收集的粉尘经布袋除尘设备处理后通过15m高排气筒排放，排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。皮带运输机的顶部和两侧用彩钢瓦进行封闭围挡；覆盖层剥离、机械开采、铲装过程中均采取雾炮机洒水抑尘措施。运输车辆采用密闭车斗或采取遮盖措施；成品堆场设置全封闭式钢结构大棚，仅设置1个车辆进出口且其顶棚同步安装雾化喷淋设施。弃土场分台阶堆放，需采用塑料膜进行覆盖，以防止强降雨冲刷造成表土流失，弃土场四周设截排水沟，位于明武砂石料场内的弃土场按照其土地复垦方案要求进行生态恢复；运营期粉尘无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
（四）落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，并加强设备管理，采取隔声、定期检修等措施降噪；合理安排作业时间，运输车辆经过噪声敏感区地段限制车速，禁止鸣笛，尽量避免夜间运输。确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区环境噪声限值。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: _GoBack]（五）妥善处理固体废物。建设1间10㎡危废暂存间，废矿物油收集后暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位处置，其收集、暂存及转运过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令第23号）进行，并做好台账记录；矿区沉沙池污泥定期清掏经自然干化后集中清运至弃土场堆放；生活垃圾委托环卫部门清运处置。
（六）加强应急处置。制定环境风险及突发环境事件应急预案并报市生态环境局罗平分局备案。按照“预防为主”的原则，做好日常环境管理工作，认真落实环境风险事故防范措施及应急措施，同时对项目污染治理设施开展安全风险辨识管理，严防突发环境事件发生。
三、严格按照《报告表》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期环境保护工作。项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号)相关要求完成竣工环境保护自主验收，并按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》要求，在投产前办理排污许可相关手续。
五、如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。
六、请市生态环境局罗平分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。



曲靖市生态环境局
2026年3月17日
（此件公开发布）

