曲靖市生态环境局关于陆良县爨乡油脂有限 公司新建1台4t/h天然气锅炉项目

环境影响报告表的批复
曲环审〔2026〕5-5号

陆良县爨乡油脂有限公司：

你公司申请审批的《陆良县爨乡油脂有限公司新建1台4t/h天然气锅炉项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于陆良县中枢街道爨乡路45号（陆良县爨乡油脂有限公司厂区内），中心地理坐标：东经103°39′57.276″，北纬25°02′40.713″，项目备案证号：2601-530322-04-05-140673。建设内容及规模：利用公司原有锅炉车间，购置安装1台4t/h天然气锅炉，同步配套建设锅炉环保设施。项目总投资23万元，其中环保投资9.5万元，占总投资的41.3%。

根据《报告表》评价结论，项目在陆良县爨乡油脂有限公司厂区内建设，不涉及占用依法设立的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区域，符合国家产业政策、生态环境管控要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设。

二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）加强施工现场管理。施工现场采取洒水降尘、物料覆盖等措施防治扬尘；无施工废水，施工生活污水依托公司化粪池处理后进入市政污水管网；采取合理安排施工时间、选用低噪声设备、加强施工管理等措施减小施工噪声影响，建筑施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值要求；妥善处置建筑垃圾、施工生活垃圾等，严禁乱堆乱放及随意倾倒。

（二）落实大气污染防治措施。项目运营期天然气锅炉废气经1根15m高排气筒排放，锅炉自带低氮燃烧技术，有组织排放颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度（林格曼黑度，级）满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13217-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。
（三）强化水环境保护措施。项目营运期锅炉排污水、软水制备废水经絮凝沉淀处理后进入市政管网，排放废水满足 《食品加工制造业水污染排放标准》（GB4681-2025）表1水污染物排放限值，进入市政污水管网时应满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 A 级标准要求。

（四）落实噪声污染防治措施。加强产噪设备管理，采取定期检修等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类区标准限值要求。
（五）妥善处置固体废物。锅炉软水制备产生的废离子交换树脂由由厂家回收带走，沉淀池污泥收集干化后交由环卫部门清运处置，一般工业固体废物的贮存及处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。废矿物油应交由有资质单位处置，其收集、暂存及转运过程中的管理严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令第23号）等规定执行，并做好台账记录。

（六）加强应急处置。严格落实风险防范措施，编制并不断完善环境风险管理制度，事故应急预案，加强管理，避免环境风险事故的发生。

三、经《报告表》分析及核算结果，项目主要污染物排放总量初步核定为二氧化硫：0.082t/a、氮氧化物：0.65t/a，由市生态环境局陆良分局纳入主要污染物排放总量控制管理。
四、项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收。

五、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

六、严格落实《报告表》确定的监测计划，并按国家发布的排污单位自行监测技术指南中确定的监测点位、监测项目及监测频次开展企业自行监测工作。
七、请市生态环境局陆良分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。

曲靖市生态环境局

2026年3月24日

（此件公开发布）
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