曲靖市生态环境局关于纸箱纸板锅炉

改造项目环境影响报告表的批复

曲环审〔2026〕5-6号

曲靖容大纸业有限公司陆良分公司：

你公司申请审批的《纸箱纸板生产锅炉改造项目项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于曲靖市陆良县芳华镇龙潭社区居委会（曲靖容大纸业有限公司陆良分公司厂区内），中心地理坐标：东经103°43′6.396″，北纬25°10′6.694″，项目备案证号：2506-530322-04-02-424327。建设内容及规模：拆除现有4t/h燃煤锅炉，改建6t/h生物质锅炉。总投资700万，环保投资26.7万元，占总投资的3.81%。
根据《报告表》评价结论，项目不涉及占用依法设立的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区域，符合国家产业政策、生态环境管控要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设。

二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）加强施工现场管理。施工现场采取洒水降尘、物料覆盖、设置围挡等措施防治扬尘；施工废水回用于施工或厂区洒水降尘，严禁外排；采取合理安排施工时间、选用低噪声设备、加强施工管理等措施减小施工噪声影响，建筑施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值要求；妥善处置拆除废旧设备、建筑垃圾、施工生活垃圾等，严禁乱堆乱放及随意倾倒。

（二）落实大气污染防治措施。项目运营期生物质锅炉废气经旋风+布袋除尘系统处理后通过1根35m高排气筒排放，有组织排放颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度（林格曼黑度，级）满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13217-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值，无组织排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1998）表2中新污染源大气污染物排放限值。
（三）强化水环境保护措施。项目营运期锅炉排污水、软水器再生废水经沉淀池收集后采用“石灰软化（pH调节）+絮凝+沉淀”处理后用于厂区道路洒水降尘，不外排。

（四）落实噪声污染防治措施。加强产噪设备管理，采取定期检修等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值要求。

（五）妥善处置固体废物。锅炉软水制备产生的废离子交换树脂由、废布袋由厂家回收带走，除尘灰外售肥料生产单位作为有机肥原料综合利用，一般工业固体废物的贮存及处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。废矿物油应交由有资质单位处置，其收集、暂存及转运过程中的管理严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令第23号）等规定执行，并做好台账记录。

（六）加强应急处置。严格落实风险防范措施，编制并不断完善环境风险管理制度，事故应急预案，加强管理，避免环境风险事故的发生。

三、经《报告表》分析及核算结果，项目主要污染物排放总量初步核定为二氧化硫：3.65t/a、氮氧化物：2.56t/a，由市生态环境局陆良分局纳入主要污染物排放总量控制管理。
四、项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收。

五、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

六、严格落实《报告表》确定的监测计划，并按国家发布的排污单位自行监测技术指南中确定的监测点位、监测项目及监测频次开展企业自行监测工作。
七、请市生态环境局陆良分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。

曲靖市生态环境局

2026年3月24日

（此件公开发布）
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