曲靖市生态环境局关于羊诺乳业（云南）有限公司羊乳产业园项目环境影响报告表的批复

曲环审〔2026〕5-7号

羊诺乳业（云南）有限公司：

你公司申请审批的《羊诺乳业（云南）有限公司羊乳产业园项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：

一、该拟建项目位于云南陆良产业园区青山片区，中心地理坐标：东经103°38′57.630″，北纬25°3′14.711″，项目备案证号：2512-530322-04-01-289011。建设内容及规模：主要建设奶粉车间、液奶车间及仓库一座、污水处理站一座、辅房及消防水泵房、综合楼、门卫房等场区配套设施；项目建成后日处理生鲜羊奶100吨，年生产羊奶粉3000吨、山羊液态奶4000吨。项目总投资14047万元，其中环保投资1716万元，占总投资的12.22%。

根据《报告表》评价结论，项目不涉及占用依法设立的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区域，符合国家产业政策、生态环境管控要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设。

二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）加强施工现场管理。施工现场采取洒水降尘、物料覆盖、设置围挡等措施防治扬尘；施工废水回用于施工或厂区洒水降尘，严禁外排；采取合理安排施工时间、选用低噪声设备、加强施工管理等措施减小施工噪声影响，建筑施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）排放限值要求；妥善处置建筑垃圾、施工生活垃圾等，严禁乱堆乱放及随意倾倒。

（二）落实大气污染防治措施。项目运营期天然气锅炉通过自带低氮燃烧技术处理后，通过一根高度为27.5m的排气筒排放，有组织排放颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值；热风炉采取低氮燃烧技术，废气收集后经一根高度为42.8m的排气筒排放，燃烧废气颗粒物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中的干燥炉、窑二级排放标准限值排放，二氧化硫、氮氧化物排放浓度参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准最高允许排放浓度，热风炉车间外无组织排放排放颗粒物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）；喷雾干燥塔废气经旋风除尘+布袋除尘器处理后经1 根42.8m 高排气筒排放，有组织排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值二级标准的要求。

投料、灌装粉尘通过采取生产时保持车间门窗关闭、奶粉灌装间、液奶灌装机密闭、微正压操作间等措施后呈无组织排放，实验室废气通过通风橱收集、污水处理站废气通过密闭、定期清掏、喷洒除臭剂等措施后呈无组织排放，无组织排放颗粒物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值，无组织排放氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。
（三）水环境保护措施。生产废水经污水处理站处理达到《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB 46817-2025）表1水污染物排放限值中间接排放标准后进入城市市政管网，经隔油池、化粪池处理的生活污水及经pH调整+沉淀处理的锅炉排水、软水制备废水排入市政管网；进入城市市政管网水质应满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 C级标准要求。

（四）落实噪声污染防治措施。加强产噪设备管理，采取定期检修等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。

（五）妥善处置固体废物。检验不合格原料及不合格产品、奶粉生产袋式除尘器除尘灰、奶粉生产固废、过期奶等定期外售给饲料生产厂家进行综合利用；产生的废RO膜、废石英砂、废活性炭、废弃离子交换树脂、废过滤器材等由设备厂家回收带走；化粪池污泥、污水处理站污泥、生活垃圾委托环卫部门清运处置；废包装材料定期外售给废品收购站；一般工业固体废物的贮存及处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。废机油及沾染物、过期化学试剂、实验废液、实验室废试剂包装瓶、废实验器材和沾染试剂的包装器皿、废紫外线灯管等收集后暂存于危废暂存间，定期交由有危废处置资质的单位进行清运处置，其收集、暂存及转运过程中的管理严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令第23号）等规定执行，并做好台账记录。

（六）加强应急处置。严格落实风险防范措施，编制并不断完善环境风险管理制度，事故应急预案，加强管理，避免环境风险事故的发生。

三、经《报告表》分析及核算结果，项目主要污染物排放总量初步核定为氮氧化物：2.417t/a，由市生态环境局陆良分局纳入主要污染物排放总量控制管理。
四、项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收。

五、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

六、严格落实《报告表》确定的监测计划，并按国家发布的排污单位自行监测技术指南中确定的监测点位、监测项目及监测频次开展企业自行监测工作。
七、请市生态环境局陆良分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。

曲靖市生态环境局

2026年4月14日

（此件公开发布）


