	[bookmark: _GoBack]项目名称
	云南绿骁农牧发展有限公司妥者生猪养殖项目
	建设地点
	曲靖市罗平县普理村委会妥者村
	建设单位
	云南绿骁农牧发展有限公司

	环评文件类型
	报告书
	环境影响评价机构
	云南联创环境工程有限公司

	项目概况

	项目占地约46.77亩，分两个地块建设，建成后年出栏生猪18400头。其中一地块占地面积16581m2，新建5栋猪舍，建筑面积9000m2，单栋猪舍建筑面积1800m2，同时配套建设生产管理用房、料仓、装猪台、病死猪冷藏库、蓄水池、储液池、异位发酵床、危险废物暂存间、道路等其他辅助设施。二地块占地面积14599m2，新建猪舍4栋，建筑面积6760m2，2#、3#猪舍建筑面积1700m2，4#、5#猪舍1680m2，同时配套建设生产管理用房、料仓、装猪台、病死猪冷藏库、蓄水池、储液池、异位发酵床、危险废物暂存间、道路等其他辅助设施。总投资769万元，其中环保投资估算412.7万元，占总投资的比例53.67%。

	项目主要环境影响

	一、施工期主要环境影响：施工期的大气污染主要来自场地平整、土方开挖和回填引起的扬尘、施工建筑材料堆放引起的扬尘、施工垃圾的堆存及清理扬尘、车辆及施工机械往来所造成的道路扬尘、汽车和机械设备尾气污染等；废水主要是施工废水、施工人员的生活污水及地表径流；施工噪声主要来源于施工机械和运输车辆；施工期固体废物主要为土石方、建筑垃圾、施工人员生活垃圾；对生态环境的影响主要是对土地利用的影响、对植被和动植物的影响以及对水土流失的影响。
二、运营期主要环境影响：废气主要为养殖区、储液池、异位发酵床恶臭、柴油发电机废气，食堂油烟废气；废水包括猪尿液、猪舍冲洗废水、发酵床渗滤液和员工生活污水；运营期噪声源主要为猪叫声、设备运行噪声，噪声源强在70～95dB（A）之间；运营期产生的固体废物主要为猪粪、饲料残渣、病死猪、危险废物、生活垃圾、化粪池污泥、发酵粪肥等。

	项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施

	一、施工期环境保护措施：
1、大气环境
（1）加强施工现场扬尘控制。文明卸载施工材料，从源头上减少动力扬尘产生量；
（2）加强施工现场运输车辆管理。在项目范围内运输的车辆必须车身整洁，卸载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路；
（3）在施工过程中，作业场地应布置临时围挡、围墙等设施以减少粉尘扩散；
（4）定期对施工场地洒水降尘，洒水次数根据天气状况而定；
（5）对运输建筑材料及建筑垃圾、弃方的车辆加盖篷布以减少洒落；
（6）尽量避免在大风天气下进行施工作业，根据同类项目工程经验，4级以上大风天气不宜实施土方施工；
（7）在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地应避开居民区的上风向，必要时加盖篷布或洒水，防止二次粉尘；
（8）对建筑垃圾应及时处理、清运，以减少占地，防止粉尘污染，改善施工场地的环境。
（9）加强对机械、车辆的维修保养，保持机械设备正常，减少燃油废气的排放。
本项目施工期针对扬尘污染所采取的防治措施均为建筑工地现场文明施工规范中的一些基本措施，在建设单位加强现场管理的前提下，上述措施是可以实现的，因此本项目施工期扬尘及施工机械尾气防治措施可行。施工是短期行为，随着施工期的结束，其对空气环境的影响也将结束。
2、水环境
施工期产生的废水主要是施工废水、施工人员的生活污水及地表径流。施工废水每天产生量约为3m³，项目建设1个容积为15m³的沉淀池，建筑施工废水经沉淀后用作项目施工场地洒水降尘，不外排。现场施工人员生活污水产生总量1.6m³/d，施工期设置临时化粪池（1个，容积为5m3），经临时化粪池预处理后定期清掏用于周边耕地施肥，不外排。项目雨季产生的地表径流排入两个地块外侧的地表沟渠。本项目施工期整个工程量不大，当建设方采取以上措施后，项目施工期对当地水环境的影响较小。
3、声环境
对产噪高的设备，建议在其外加盖简易棚。施工过程中，应根据机械设备产生噪声的特点，合理安排施工时间；对钢管、模板等构件装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷，并辅以一定的减缓措施，如铺设草垫等；对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级；夜间禁止施工。
4、固体废物
项目地势北高南低，西高东低，猪舍分台阶布置，土石方产生量不大，剥离表土及土石方就近集中统一堆放，开挖土石方全部用于场区地势低洼处填补，剥离表土留作后期绿化覆土。施工作业产生的固体废物主要为建筑模板、建筑材料下脚料、断残钢筋头、破钢管、包装袋以及建筑碎片、碎砖头、水泥块、石子、沙子等建筑材料废弃物等。建筑垃圾产生量为6.17t，建筑垃圾通过分类集中堆存，废钢筋、废木材、废塑料、废包装材料等具有回收价值的废品送至废品收购站回收，其余不可利用的建筑垃圾运至住建部门指定地点堆放。生活垃圾产生量为3.99t，施工人员生活垃圾由施工单位集中收集后运至普理村委会垃圾收集点，由环卫部门统一处理。
5、 生态环境
（1）主体工程在工程总平面布置上充分利用现有地形，土石方进行场地内部调运回填平衡，有效防止了运输导致的水土流失。
（2）建设期间在建构筑物外围布设砖砌排水沟；项目区南侧外围底部浆砌石挡墙，在排水沟转向及交汇处布设沉砂池，项目区出口处布设临时车辆清洗池及洒水降尘措施；建设期间对表土临时拦挡，以及自然恢复期对绿化区域实施抚育管理。控制水土流失，改善生态环境。
（3）严格施工管理，在工程施工区设立围挡，标明施工活动区域，并设置警 示牌，对施工区外的土地、植被、水体进行严格保护，特别是项目区场址周边的基本农田。
（4）严格按照设计图纸和征地红线进行施工，设置清晰的物理边界，建筑垃圾和砂石料严格堆放于项目内，避免占压附近永久基本农田；
（5）对施工现场实行合理化管理，建筑材料统一堆放，砂石料堆场用土工布遮盖，车辆运输建筑材料及建筑垃圾时必须加盖封闭运输，减少抛洒，减少对周边农作物的影响。
（6）在施工中尽量减少对动物栖息地生境的破坏；加强施工人员对野生动物 和生态环境的保护意识教育，严禁猎杀兽类，严禁捕蛇、打鸟、捉蛙和破坏动物的生境，严禁食用野生动物（野味）。
（7）加强对工程施工的相关领导、技术人员和施工人员的环境保护教育与宣传。
在采取上述措施后，项目施工期对周围生态环境的破坏将一定程度降低，对较大范围的生态环境影响很小。
二、运营期环境保护措施：
1、大气
项目猪舍采用漏缝地板，采用干清粪工艺，猪粪和尿液日产日清、喷洒生物除臭剂和猪舍安装通风系统等措施；项目添加EM菌饲料喂养模式，提高猪只消化吸收率，减少粪便排出后臭气的产生；项目储液池尽量采用加盖式，喷洒生物除臭剂；异位发酵床四周设置帐幕密封，设有雨棚，垫料中添加有机物料腐熟剂（含除臭微生物），同时定时在异位发酵床内喷洒除臭剂以减少恶臭的排放；粪肥暂存间为半封闭建筑，定期喷洒生物除臭剂；加强绿化，绿化带布置采用多行、高低结合进行，树种选择根据当地习惯选择具有吸尘、降噪、杀菌、吸附恶臭气体等功能，厂界边缘地带形成多层防护林带，以降低恶臭污染的影响程度；加强恶臭污染管理，猪舍及时清理，保持场区内道路清洁，杜绝粪便随意洒落；污水管道均布设在地下，保持舍内干燥。食堂油烟经抽油烟机抽排；备用发电机废气通过燃用轻质柴油，自带排烟管道排放。
2、废水
猪舍内的粪污和生活污水经管道进入储液池，在储液池内搅拌打浆，通过自动喷淋装置，将粪污均匀地喷洒在已经按比例配比、调节好的垫料上，添加发酵菌株，利用翻耙机使猪粪、尿和垫料充分混合，通过发酵微生物菌落的发酵处理，使粪污中有机质充分分解和转化，异位发酵床在发酵过程中，粪污中的水分大部分蒸发，未能降解的残留有机物部分转化为腐殖质，粪污中病原体也在长时间的高温环境中失活，达到无害化处理的目的，处理后的粪肥由建设单位（污染责任主体）配合粪肥施用人员统一调配车辆进场装运后运输至农田，实现资源化利用，实现了猪粪综合利用和猪场废水“零排放”的要求。
养殖区猪舍及管理用房屋面雨水经截洪渠拦截后直接流入附近山渠，仅对粪污处置区雨水进行收集，在各养殖区南侧地势较低处分别设置一个容积为85m³的初期雨水收集池，初期雨水经初期雨水收集池收集沉淀后，用于项目区绿化。
3、噪声
为减少猪叫声对操作工人及周围环境的影响，尽可能满足猪只饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；各项高噪声设备尽可能选用噪声低的设备加强设备的日常维护，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，以此降低磨擦，减少噪声强度。
4、固废
[bookmark: OLE_LINK73]运营期产生的固体废物主要为猪粪、饲料残渣、病死猪、危险废物、生活垃圾、化粪池污泥、发酵粪肥。猪粪、饲料残渣、化粪池污泥清运至储液池与粪尿混合，在储液池经搅拌打浆后由喷淋机喷至异位发酵床进行发酵处理，发酵后的粪肥作为种植农肥还田；病死猪暂存在病死猪暂存间，并定期交由罗平百奥迈斯生物科技有限公司清运处置；动物防疫废物、废机油、隔油池油污等危险废物暂存于危险废物暂存间，定期由有资质单位清运处置；发酵完成后的粪肥暂存于粪肥暂存间，由建设单位配合粪肥施用单位统一负责调配车辆进场装运后运输至农田还田利用；生活垃圾集中收集后运至普理村委会垃圾收集点，由环卫部门统一处理；项目运营期固废处置率100%。

	公众参与情况

	2025年6月3日，建设单位在网站上进行第一次环评信息公示，公示时间共10个工作日；2025年11月11日在网站上进行了第二次环评信息以及建设项目环境影响报告书征求意见稿公示，并在普理村委会、妥者村张贴公众参与公示。2025年11月11日、2025年11月18日，建设单位在云南信息报进行建设项目环境影响报告书征求意见稿2次报纸公示。2026年6月18日建设单位在网站上进行了报批前公示。上述环评信息公示期间未收到个人或团体的反馈意见。

	建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件
	信息公开同意函。

	注:项目概况、项目主要环境影响、项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施、公众参与情况、建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件部分由建设单位填写。公众反馈意见联系方式部分由行政审批机关填写。



