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	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

	项目概况

	南冲风电场110kV送出线路工程位于富源县境内，线路从南冲风电场升压站西南方向侧110kV构架出线后向西走线至110kV铜厂变，线路全长约4.851km，架空线路使用铁塔23基。

	项目主要环境影响

	1、声环境
项目施工期噪声包括牵张机、振捣机、吊装机械、自卸卡车、电焊机等施工设备噪声。
运营期主要噪声源为输电线路电晕放电产生的噪声。
2、大气环境
项目施工期对大气环境的影响主要为施工扬尘和施工机械燃油废气。
运营期无废气产生。
3、 水环境
项目施工期废水主要来自塔基混凝土拌合废水。
运营期无废污水产生。
4、 固体废物
项目施工期固废主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾，无永久弃渣产生。
运营期固体废物主要为线路检修产生的废弃导线、螺丝钉等废旧材料，集中收集后回收利用。
5、生态环境
项目施工期影响主要为塔基开挖、牵张场设置等造成的植被破坏和水土流失。占用的植被类型均为当地常见种及广布种，占地呈点状分散布置，施工结束后进行植被恢复，对植物多样性影响较小；对野生动物的影响主要表现为栖息地扰动，施工结束后可逐步恢复。
运营期的影响主要为线路维护人员对植被的轻微踩踏，以及对沿线鸟类的飞行干扰。
6、电磁辐射
项目施工期无电磁辐射影响。
项目运营期电磁辐射主要来自110kV输电线路运行产生的工频电场和工频磁场。

	项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施

	1、 声环境
施工期：采用液压静力压桩机、低噪声振捣器等低噪声设备，加强机械维修养护；高噪声设备加装消声器或隔声罩，并尽量远离居民点，对强噪声源设移动式隔声屏障；合理安排运输路线，途经村庄时减速慢行、禁止鸣笛；禁止夜间施工，确需连续作业的应办理证明并公告附近居民。
运营期：加强日常管理和维护，确保设备良好运行；开展线路声环境及保护目标噪声监测，确保达标，不达标及时治理。
2、大气环境
施工期：施工场地四周设置封闭围挡，出入口设车辆冲洗设施；裸土及易起尘物料用防尘网覆盖；钻孔、切割、开挖、搅拌等作业采取喷淋、喷雾等湿法降尘措施，干旱大风天气增加洒水次数；渣土运输车辆密闭覆盖，控制装载高度；落实《建筑工程绿色施工规范》要求，开展扬尘防治培训。
运营期：输电线路运营后无废气产生。
3、水环境
施工期：施工人员依托附近村庄生活设施，不设施工营地；塔基混凝土拌合冲洗废水经防渗沉淀池澄清后全部回用于搅拌和洒水降尘，不外排；施工场地远离地表水体布置，严禁在地表水中清洗车辆或器具；设置临时截排水沟及沉砂池，防止含泥径流进入水体；加强机械维护，防止油料泄漏，受污染土壤按危废处置。
运营期：输电线路运营后无废水产生。 
4、 固体废物
施工期：生活垃圾集中收集后随租住地垃圾统一处理；可回收废建材回收利用，不可回收建筑垃圾运至指定消纳场；临时堆土远离水体并采取挡护及苫盖措施，开挖土石方分层堆放、全部回填；施工临时占地铺设彩条布等隔离保护，结束后及时清理恢复；废泥浆固化后运至渣土场；设备维修产生的废机油等危险废物委托有资质单位处置，建立固废管理台账。
运营期：线路检修产生的废弃导线、螺丝钉等废旧材料集中收集后回收利用，不得随意丢弃。
5、 生态环境
施工期：优化塔基、线路路径、施工场地布置，采取先进环保的设计施工方案，进一步减少对周边生态环境的影响。严格控制施工范围在征地红线范围内，强化施工期环境管理，加强环境保护宣传培训，设立警示牌，发放宣传手册。施工结束后，及时清理场地，选择乡土树草种进行植被恢复。
运营期：施工结束后及时对临时占地进行回填、覆土绿化并定期抚育管理；对运行维护人员进行野生动植物保护培训，禁止维护人员引入外来物种，不对周边动植物及生态环境进行破坏。
6、 生态环境
施工期：输电线路建设不涉及电磁辐射影响。
运营期：定期巡查检修输电线路和塔基，保障正常运行，防止因运行故障产生电磁环境影响；在电力设施重点保护区设立安全警示标志，标明严禁攀登等安全注意事项；开展电磁环境监测，确保工频电场、工频磁场满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准限值要求；加强电磁环境影响环保宣传，帮助公众科学认识工频电磁场，减少在高压走廊内的停留时间。

	公众参与情况

	无。

	建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件
	同意公开的承诺函。
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