

曲靖市生态环境局关于云南能投硅材科技发展
有限公司40万吨/年有机硅单体及配套项目(一
期)2万吨/年高沸物资源化利用项目
环境影响报告书的批复

曲环审〔2025〕6号



云南能投硅材科技发展有限公司：
你公司申请报批的《云南能投硅材科技发展有限公司40万 吨/年有机硅单体及配套项目(一期)2万吨/年高沸物资源化利用 项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》)收悉。经曲靖市 生态环境局行政审批委员会同意，批复如下：
一、该项目位于曲靖高新技术产业开发区花山化工园区，项 目代码：2308-530303-04-05-633124。主要建设内容及规模：主要 建设高沸物催化转化装置和水解制氢装置，增设2座高沸物压力 罐；项目投产后年处理有机硅反应釜高沸物2万吨。项目拟总投 资8323.77万元，其中环保投资365万元，占总投资的4.39%。
根据《报告书》评价结论、技术评估意见，项目选址不涉及 依法设立的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、 生态保护红线等环境敏感区，项目符合国家产业政策、生态环境 分区管控及园区规划要求，且符合《曲靖高新技术产业开发区总 体规划(2021-2035年)环境影响报告书》《曲靖高新技术产业 开发区花山化工园区总体规划修编(2023-2035年)(调整)环
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境影响报告书》评价结论及审查意见要求；项目已取得沾益区人 民政府确认的区域削减方案，符合《关于加强高耗能、高排放建 设项目生态环境源头控制的指导意见》(环环评〔2021〕45号) 《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》(环 办环评〔2020〕36号)有关要求。在全面落实《报告书》提出的 各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利 影响可以降低或得到有效控制，我局同意市生态环境局沾益分局 的审查意见，并原则同意你公司按《报告书》中所列建设项目的 性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设
二、在项目工程设计、建设及环境管理中必须严格执行环境 保护“三同时”制度，认真落实《报告书》中提出的各项污染防治 对策措施，并着重做好以下工作。
(一)加强施工期环境管理。严格执行各项防尘措施，定期 洒水降尘，减小扬尘对周围环境的影响。施工废水收集沉淀后全 部回用，施工人员盥洗废水依托厂区现有生活污水收集处理系统。 选用低噪声施工设备，采取合理布局施工场地、合理安排施工时 间等措施，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声 排放标准》( GB12523-2011);     禁止夜间施工，确需夜间施工的， 须办理相关手续，并公告周边居民。建筑垃圾可利用部分回收利 用，不可利用部分及时清运至指定地点堆放，不得随意倾倒；生 活垃圾经集中收集后按当地环卫部门要求处置。委托有资质的监 理单位开展建设过程环境及隐蔽工程监理工作，确保防渗等隐蔽
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工程建设符合环保要求。
(二)严格落实水环境保护措施。规范建设雨污分流系统， 在厂区内设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。冷却循 环水系统新增污水、水电解制氢工序新增脱盐浓水、经预处理的 生活污水及初期雨水全部进入现有综合污水处理站处理满足《石 油化学工业污染物排放标准》 (GB31571-2015)    和《城镇污水处 理厂污染物排放标准》 ( GB18918-2002)    一 级A 标准中严格标准 后一部分外排南盘江，另外一部分采用膜处理技术处理满足《城 市污水再生利用工业用水水质》 (GB/T19923-2005)     回用。
落实分区防控措施。高沸物罐区、高沸物催化转化装置区按 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) 进行建设；水电 解制氢装置区按《环境影响评价技术导则 地下水环境》 	(HJ610-2016)   中一般防渗区的防渗要求进行建设，防渗层按等 效黏土防渗层不小于1.5m,   渗透系数不大于1×10-7cm/s;   厂区其 他区域进行地面硬化处理。利用现有地下水监测井，加强对JC7   水质跟踪监测，重点关注耗氧量、NH₃-N 、 氯化物等，发现水质 异常，及时找出原因并采取补救措施。
(三)加强大气污染防治。预处理塔废气、产品分离塔废气、 PSA系统废气及进料缓冲罐废气经尾气洗涤、活性炭吸附处理满  足《石油化学工业污染物排放标准》 ( GB31571-2015)  及其修改 单要求后，通过1根25m 高排气筒( DA008)  排放。加强对废气 无组织排放的管理，减少无组织排放量，定期开展设备泄漏检测，
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并及时对泄漏点进行修复，确保无组织HC1 、NMHC厂界浓度低 于《石油化学工业污染物排放标准》 (GB31571-2015),     无组织 NMHC 浓度在厂区内、厂房外低于《挥发性有机物无组织排放控 制标准》 ( GB37822-2019);     减轻对大气环境的影响。
加大二氧化碳排放控制力度，积极制定并实施二氧化碳综合 利用措施，减少项目二氧化碳排放。
项目以高沸物催化转化装置区边界外延100m 设置卫生防护 距离。你公司应书面向当地政府及规划部门报告，严格控制厂界 周围规划用地，明确提出项目卫生防护距离内不应规划建设学校、 医院、居民区等环境敏感目标。
[bookmark: _GoBack](四)认真落实固体废物的贮存、处理和处置措施。 一般固 体废物临时堆存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染 控制标准》 (GB18599-2020)   要求。电解装置过滤器固废、废机 油、废活性炭等危险废物经分类收集后暂存于危废暂存间，定期 委托有资质单位处理，其收集、暂存及转运过程中的管理应严格 按照《危险废物贮存污染控制标准》 ( GB18597-2023)  和《危险 废物转移管理办法》(生态环境部公安部交通运输部令第23号)等规定执行，并做好台账记 录。高沸物催化转化产生的废催化剂由催化剂厂家回收利用。生 活垃圾按当地环卫部门要求处置。
(五)落实噪声污染防治措施。优化厂区平面布置，优先选 用低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪 声污染，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》
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(GB12348-2008)3     类区标准要求，周边敏感点声环境满足《声 环境质量标准》 ( GB3096-2008)2    类区标准。
(六)鉴于现状监测中周边农用地土壤中铜、铬高于《土壤 环境质量农地土壤污染风险管控标准(试行)》 ( GB15618-2018)   中风险筛选值，你公司应在开工前按照相关要求开展详细调查、 风险评估等工作，并将监测情况报告当地政府及相关部门，分析 超标原因并采取农艺调控、替代种植等安全利用措施。
(七)项目在设计、建设及运营过程中应进一步优化污染防 治措施，加强减排工作，减轻对区域环境质量的影响。
(八)加强应急处置。加强危险化学品运输、储存、使用过 程环境风险防范措施，制定和完善环境风险及突发环境事件应急 预案，并报曲靖市生态环境局沾益分局备案。落实各项环境风险 防范对策措施，定期开展事故应急演练。
(九)你公司应对环保设施开展安全风险辨识管理，健全内 部管理制度，严格依据标准规范建设。
三、按照《报告书》分析及核算结果，项目主要污染物排放 总量初步核定为挥发性有机物：0.882t/a, 项目建成后全厂主要污 染物排放总量为挥发性有机物：126.435t/a 、COD:15.802t/a 、 氨 氮：1.58t/a,   由市生态环境局沾益分局纳入主要污染物排放总量 控制管理。
四、严格按照《报告书》确定的监测点位、监测项目及监测 频次开展监测工作，若出现超标，你公司应及时报告当地政府及
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相关部门，并分析超标原因以及采取相应的处置措施。
五、项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验 收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号)相关要求完成竣工环 境保护自主验收，并按《排污许可管理条例》《排污许可管理办 法》要求，在项目建成投产前申领排污许可证。
六、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、 防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环 境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批 准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应 报我局重新审核。
七、请市生态环境局沾益分局负责该项目的环境执法监察和 监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。









曲靖市生态环境局
2025年1月20日


(此件公开发布)
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