曲靖市生态环境局关于塑料制品加工生产

制造项目环境影响报告表的批复

曲环审〔2026〕3-6号

  云南博杰宏科塑业有限公司：

你公司申请审批的《塑料制品加工生产制造项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下： 

该拟建项目位于沾益区西平街道办事处光华社区居民委员会云南金马集团博杰实业有限责任公司2号厂房，项目代码：2603-530303-04-05-850545。主要建设内容及规模：拟在租用厂房内新建2条塑料制品吹塑生产线和3条注塑生产线，并配套建设相应辅助设施及环保工程，建成后年产4000吨塑料包装箱及容器。项目总投资600万元，其中环保投资74万元。

根据《报告表》评价结论，项目不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区域，符合国家产业政策及生态环境分区管控要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局原则同意你单位按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设。

二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）加强施工现场管理。施工现场粉尘采取洒水降尘、围挡等措施防治扬尘；施工废水收集沉淀处理后综合利用，禁止外排；施工垃圾分类收集后及时运至指定地点，不得随意丢弃；合理安排施工时间，减少施工期噪声对周围环境的影响。

（二）严格落实水环境保护措施。规范化建设雨污分流系统，雨水排入云南金马集团博杰实业有限责任公司雨水管道；冷却系统定排水经沉淀池沉淀后回用于厂区洒水降尘；食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一同进入化粪池处理后通过市政管网进入沾益第一污水处理厂处理。禁止项目区废水外排。

（三）加强大气环境污染防治。项目原料均外购，严格控制原料来源及成分，仅能使用全新原生塑料颗粒进行生产，不得使用含氯元素等有毒有害成分塑料，不使用含重金属的色母；项目原料堆场、产品堆场及生产区均设置于密闭式厂房内；吹塑、注塑工序产生的废气分别经5套包围型集气罩收集后进入一套三级活性炭吸附装置处理后达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4、表9的标准限值后，通过15m高的排气筒（DA001）排放；塑料边角料及不合格品破碎工序产生的废气经集气罩收集+布袋除尘器处理后通过15m高的排气筒（DA001）排放；网片钢管切割、焊接废气分别采用一台移动式布袋除尘器处理后无组织排放；加强车间通风及废气治理设施的运行维护和管理，确保项目区废气达标排放。

（四）落实固体废物的贮存、处理和处置措施。严格落实厂区分区防渗要求，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设；项目产生的废包装材料、废布袋、除尘灰、网片钢管切割产生的废金属边角料、废焊丝及焊渣均收集暂存于一般固废间外售处置；塑料边角料及不合格产品破碎后回用于生产；废机油回用于设备润滑，回用不完的与废活性炭分别经专用容器收集暂存于危废暂存间，严格按危险废物暂存、转运的相关规定交由有危险废物处置资质的单位处置，并建立管理台账；生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门清运处置；禁止生产固废及生活垃圾乱堆乱放或随意倾倒。

（五）落实噪声污染防治措施。加强产噪设备管理，采取隔声、定期检修等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值要求。

（六）健全内部管理制度，落实环保管理人员。严格按照《报告表》要求落实各项环境风险防范措施，对项目污染治理设施开展安全风险辨识管理，严防突发环境事件发生。

三、经《报告表》分析及核算结果，项目废气主要污染物排放总量初步核定为挥发性有机物：7.3t/a，由市生态环境局沾益分局纳入主要污染物排放总量控制管理。
四、项目建成后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收，并按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》要求，在项目建成投产前办理排污许可相关手续。
五、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。
六、请市生态环境局沾益分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。
曲靖市生态环境局

2026年7月23日

（此件公开发布）
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