曲靖市生态环境局关于师宗县雄壁镇大舍河大普安煤矿段河道应急抢险改线工程 

环境影响报告表的批复
曲环审〔2026〕6-6号

师宗恒泰矿业有限公司大普安煤矿：

你公司申请审批的《师宗县雄壁镇大舍河大普安煤矿段河道应急抢险改线工程环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：

一、该项目建设地点位于曲靖市师宗县雄壁镇大舍村委会大普安村，于2025年9月18日取得师宗县发展和改革局投资项目备案证，项目代码：2509-530323-04-05-209483，总投资510.54万元，其中环保投资12.7万元，占总投资的2.49% 。项目属于新建项目，改造河段总长623.19m，其中改线新河道H0+000~H0+020段做C30混凝土箱涵；H0+020~H0+170段做河道改线；H0+170~H0+280段维持河道加宽处理；H0+280~H0+340做老河道清淤疏浚处理；H0+340~H0+400箱涵处理；H0+400~H0+563.19做堤防加高处理；在主河道H0+280处有支流汇入，支流桩号Z0+000.00~Z0+060.00段河道需做加宽处理。

根据《报告表》评价结论，项目不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区域，符合国家产业政策及生态环境分区管控要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设。

二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）严格落实陆生生态环境保护措施。施工期严格在征占地范围外施工，剥离的表土施工结束后及时用于H0+020~H0+170段未被明渠本体占用区域表土回覆，开挖产生的废弃土石方及时清运至大普安煤矿塌陷区用于矿山地质环境恢复治理工程中的填垫；在施工过程中做好临河侧的临时围堰工作，挡墙后的基础回填，做到及时分层压实；加强施工管理，文明施工，加强对评价区域内的陆生动植物的保护；施工开挖、回填尽量避开雨季，各种防护措施与主体工程同步实施，施工过程中对施工开挖的边坡及时进行防护和做好排水设施；对裸土、坡面进行压实、覆盖等。
（二）严格落实水生生态环境保护措施。加强对施工人员的环保宣教，文明施工，禁止施工人员捕捞河道水生动物资源；施工期采用分期围堰、分段施工工艺，采用围堰加HDPE管道进行导流，改线河道上游采用黏土围堰、利用下游现状河道加HDPE管道方式将水引入改线段下游涵洞入口处，保证下游生态用水。在河道扩宽施工时，采用单侧扩宽、单侧导流施工方案，现状不扩宽侧作为施工期永久过流通道；施工结束后，及时清理河道杂物、拆除施工围堰；跟踪监测水生生物恢复情况，必要时可在已清淤完成的河道内投放适量本地常见底栖动物苗种。
（三）严格落实地表水、地下水环境保护措施。施工期基坑排水经设置的（5m3）临时集水井收集沉淀处理，施工机械设备及车辆车轮冲洗废水、清淤废水分别经设置的（2m3）和（5m3）的临时沉淀池收集沉淀处理，以上废水经沉淀处理后全部回用于施工场地洒水降尘，不外排；施工人员产生的生活污水经依托民房配套的化粪池收集处理后，定期清掏用作农肥，不外排；施工期采用围堰加HDPE管道进行导流，改线河道上游采用黏土围堰、利用下游现状河道加HDPE管道方式将水引入改线段下游涵洞入口处；在河道扩宽施工时，采用单侧扩宽、单侧导流施工方案，现状不扩宽侧作为施工期永久过流通道，在不扩宽侧河道边缘设置连续拦挡，在每段河道扩宽作业区域的下游设置拦挡设施，下游拦污设施距施工区域终点不小于10m，拦截施工过程产生的悬浮物；定期对施工机械进行检查、维护，避免机械漏油进入水体。临时干化场、周围挡边、排水沟、临时沉淀池按要求进行一般防渗，一般防渗区防渗层参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）执行。
（四）落实噪声污染防治措施。合理安排施工时间和施工机械设备组合，尽可能避免大量高噪声设备同时施工；在临近沿线居民点施工时，须在临近敏感点一侧按标准设置连续的硬质连续围挡；运输路线尽量绕避沿线敏感点，在途经敏感点及进入施工现场，减速慢行、禁止鸣笛；选用低噪声、低振动施工机械设备，对振动较大的设备采取基础减振对施工机械设备进行定期维修养护。加强对施工人员的环保宣教，规范操作机械设备，文明施工。
（五）严格落实大气环境保护措施。施工过程中进行洒水降尘，遇干旱大风天气，适当增加洒水频次，必要时停止施工开挖并做好苫盖工作；在临近敏感目标路段设置连续硬质围挡，并进行洒水降尘；施工建筑物料堆放利用防尘布苫盖，运输车辆采用篷布苫盖、限速行驶，施工车辆离开施工现场前对车辆槽帮、车轮等部位进行冲洗，装卸物料采取洒水降尘措施；废弃土石方及时清运，废弃土石方清运过程严格采取密闭运输、洒水降尘等措施，填垫过程中采取分层碾压、边坡防护等措施，对已完成的作业面和未进行作业的裸露地面采取表面压实、苫盖等防尘措施。
（六）落实固体废物的贮存、处理和处置措施。项目施工过程中剥离的表土、产生的废弃土石方用于回填；河道扩宽、岸坡防护等工程施工前清障产生的清障废物及时清运至附近垃圾集中收集点，交当地环卫部门统一清运处置；建筑垃圾可回收利用的进行回收利用，不可回收利用的按要求运往相关部门指定的地点进行处理；生活垃圾经垃圾桶收集后，运至附近垃圾集中收集点，交当地环卫部门统一清运处置；清淤河道底泥经鉴别属于第Ⅰ类一般工业固体废物，经临时干化场自然干化处理后掺入煤矿煤矸石中，作为制砖原料综合利用。
（七）健全内部管理制度，落实环保管理人员。严格按照《报告表》要求落实各项环境风险防范措施，对项目污染治理设施开展安全风险辨识管理，严防突发环境事件发生。

三、如项目建设需要取得其他行政许可或办理相关手续，须依法报有关行政主管部门办理相关手续，并根据主管部门的要求，进一步完善相关保护措施。
四、项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收。

五、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。
六、请市生态环境局师宗分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。
曲靖市生态环境局

2026年7月23日
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