曲靖市生态环境局关于曲靖银发危险废物集中处置中心3万吨/年废矿物油技术改造扩建项目环境影响报告书的批复
曲环审〔2025〕28号

 曲靖银发危险废物集中处置中心有限公司：

你公司申请报批的《曲靖银发危险废物集中处置中心3万吨/年废矿物油技术改造扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于沾益区花山街道新排社区（曲靖银发危险废物集中处置中心有限公司现有厂区内），为对现有综合利用处理系统进行技改扩能，综合利用的废矿物油类别在现有危险废物经营许可证核准范围内，产品为基础油、轻质燃料油及重油，于2024年12月3日取得云南省固定资产投资项目备案证，项目代码：2412-530303-04-01-148903。建设内容及规模：拆除厂区现有500吨/年废矿物油回收再生车间，并进行技术改造扩建一座处理能力为30000吨/年的新型废矿物油回收再生车间（主要包含减压蒸馏单元、溶剂精制单元、废气治理设施等），改建装卸区域、新建配套罐区及相关配套设施；项目投产后年处理30000吨废矿物油。项目拟总投资8164.81万元，其中环保投资710万元，占总投资的8.7%。

根据《报告书》评价结论、技术评估意见，项目选址不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区及生态保护红线等环境敏感区，符合国家产业政策、生态环境分区管控要求，且符合《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）、《废矿物油综合利用行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息化部公告2015年第79号）相关技术规范要求。在全面落实《报告书》提出的各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局同意市生态环境局沾益分局的审查意见，并原则同意你公司按《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设。

二、在项目工程设计、建设及环境管理中必须严格执行环境保护“三同时”制度，认真落实《报告书》中提出的各项污染防治对策措施，并着重做好以下工作。

（一）加强施工期环境管理。严格执行各项防尘措施，定期洒水降尘，减小扬尘对周围环境的影响。施工废水经收集沉淀后全部回用，不外排；施工人员生活污水依托厂区现有污水处理站处理后回用，不外排。选用低噪声施工设备，采取合理布局施工场地、合理安排施工时间等措施，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；禁止夜间施工，确需夜间施工的，须办理相关手续。建筑垃圾可利用部分回收利用，不可利用部分及时清运至指定地点堆放，不得随意倾倒；生活垃圾经集中收集后按当地环卫部门要求处置。委托有资质的监理单位开展建设过程环境及隐蔽工程监理工作，确保防渗等隐蔽工程建设符合环保要求。

（二）加强废气污染防治。生产工艺废气、配套储罐大小呼吸废气收集后引至管式加热炉作为助燃风进行燃烧后同加热炉燃烧尾气一并经加热炉废气净化系统（碱洗塔+水洗塔（带除雾）+活性炭吸附塔）处理后通过1根20m高的排气筒（1#）排放，确保排放废气中颗粒物、SO2满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），非甲烷总烃、NOx满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），氨、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求；加热炉停炉期间（生产装置不运行，无生产工艺废气）配套储罐大小呼吸废气直接引入加热炉废气净化系统的活性炭吸附塔处理后通过1#排气筒排放，其非甲烷总烃应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。导热油炉、蒸汽锅炉以外购轻质柴油或项目产出的轻质燃料油作为燃料，燃烧烟气中SO2、NOx、颗粒物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）限值要求后，通过1根15m高的排气筒（2#）排放。生产装置车间内逸散废气及含油废水预处理系统废气经收集引入一套活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒（3#）排放，确保排放废气中非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），氨、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。

加强对废气无组织排放的管理，减少无组织排放量，定期开展设备泄漏检测，并及时对泄漏点进行修复，确保厂界SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界无组织浓度限值要求，氨、硫化氢厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界无组织浓度限值要求，减轻对大气环境的影响。
项目以生产车间边界为起点外延100m设置卫生防护距离，项目卫生防护距离范围在厂区已设置的800m卫生防护距离范围内。你公司应书面向当地政府及规划部门报告，严格控制厂界周围规划用地，明确提出厂区800m卫生防护距离内不应规划建设学校、医院、居民区等环境敏感目标。

（三）严格落实各项水污染防治措施。规范设置厂区“雨污分流”系统，严格落实对废水的收集、处理和综合利用措施。新建1套处理规模不小于10m3/d的含油废水预处理系统，采用“隔油池+调节池+絮凝沉淀+气浮”处理工艺；生产工艺含油废水、废气洗涤系统排水、地面清洗废水经新建的含油废水预处理系统处理后同循环冷却水排水、蒸汽锅炉系统排水、生活污水进入厂区现有污水处理站处理后在厂区回用，不外排。项目不设废水排放口。
（四）落实地下水和土壤污染防治措施。按照源头控制、分区防治、污染监控、应急响应原则进行地下水污染防治。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》《地下水污染源防渗技术指南（试行）》等要求，采取分区防渗措施。加强防渗设施的日常维护，对出现损坏的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。加强隐蔽工程泄漏检测，一旦发现泄漏，应立即采取补救措施，防止污染地下水和土壤。

依托厂区现有地下水跟踪监测井作为监测井，监测因子增加项目特征因子石油类，确保及时发现厂区渗漏情况并采取补救措施，减少对土壤和地下水的不利环境影响。

（五）认真落实固体废物的贮存、处理和处置措施。含油滤渣及油泥、废活性炭、含油废水预处理系统污泥、废机油、废含油劳保用品、废含油棉、废含油毡经收集后送厂区现有焚烧线焚烧处置，其收集、暂存及转运过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令第23号）等规定执行，并做好台账记录。生活垃圾按当地环卫部门要求处置。

（六）落实噪声污染防治措施。优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。

（七）严格落实“以新带老”各项措施。项目建成前，根据《报告书》识别的现有工程环境问题采取有效防治措施，及时完成问题整改，各项“以新带老”措施未完成前，项目不得投入生产。

（八）加强应急处置。严格落实废矿物油及危险化学品运输、储存、使用过程环境风险防范措施，制定和完善环境风险及突发环境事件应急预案，并报市生态环境局沾益分局备案。落实各项环境风险防范对策措施，定期开展事故应急演练，确保环境风险在可控范围内。
（九）你公司应对环保设施开展安全风险辨识管理，健全内部管理制度，严格依据标准规范建设。

三、按照《报告书》分析及核算结果，项目主要污染物排放总量初步核定为挥发性有机物：2.364t/a、氮氧化物：15.158t/a、二氧化硫：7.69t/a，由市生态环境局沾益分局纳入主要污染物排放总量控制管理。

四、严格按照《报告书》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作，若出现超标，你公司应及时报告当地政府及相关部门，并分析超标原因以及采取相应的处置措施。

五、项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收，并按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》要求，在项目建成投产前申请变更排污许可证。

六、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

七、请市生态环境局沾益分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。                              

曲靖市生态环境局

                              2025年5月20日

（此件公开发布）
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