曲靖市生态环境局关于陆良县板桥镇商贸有限公司仓储建设项目环境影响报告表的批复
曲环审〔2026〕5-10号

陆良县财兴商贸有限公司：

你公司申请审批的《陆良县板桥镇商贸有限公司仓储建设项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：

一、该拟建项目位于曲靖市陆良县板桥镇响水坝桥对面，中心地理坐标：东经103°48′55.641″，北纬25°10′33.118″，项目备案证号：2508-530322-04-01-484624。建设内容及规模：占地650m2，建设一座500m2堆煤大棚作为煤炭暂存使用，配套建设对应环保工程和其他辅助工程。总投资100万元，其中环保投资63.51万元，占总投资的63.51%。
根据《报告表》评价结论，项目不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区域，符合国家产业政策、生态环境管控要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设。

二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）加强施工现场管理。施工现场采取洒水降尘、物料覆盖、围挡等措施防治扬尘；施工废水回用于施工或厂区洒水降尘，严禁外排；选用低噪声施工设备、合理布局施工场地、合理安排施工时间等措施，减小施工噪声影响；妥善处理建筑垃圾、施工生活垃圾，严禁乱堆乱放及随意倾倒。
（二）落实大气污染防治措施。项目运营期无组织排放废气通过采取设置封闭大棚、出口安装卷帘门、堆场大棚顶部设置喷雾降尘喷头、道路清扫降尘、车辆冲洗、运输车辆遮盖管理等措施，作业场所颗粒物无组织排放监控点浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值要求。

（三）落实水环境保护措施。围绕项目区设置围堰，规范建设雨污分流系统，大棚上设置集雨槽、落水管、控制阀门，项目区设置1个有效容积为75m3的雨水池及回用泵、管道，初期雨水经初期雨水池收集沉淀后回用于厂区或周边道路洒水降尘或车辆清洗用水，不外排。车辆清洗池废水经沉淀处理后循环使用。生活污水经化粪池处理后用于周边农用地综合利用；严禁项目区初期雨水、车辆清洗废水、生活污水外排。
（四）落实噪声污染防治措施。加强产噪设备管理，采取隔声、定期检修等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区标准限值要求。

（五）妥善处置固体废物。车辆清洗废水沉淀池污泥、初期雨水池污泥混入煤中外售；生活垃圾收集后委托当地环卫部门清运处置，一般工业固体废物的贮存及处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。机修废矿物油统一收集在专用的容器内经危废暂存间收集暂存，定期交由有资质的单位进行处置，其收集、暂存及转运过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令第23号）等规定执行，并做好台账记录。

三、项目严格按从滇中环线高速公路用地外缘起向外的距离大于30m、从兰马线用地外缘起向外的距离大于20m退让建设，确保项目满足《公路安全保护条例》相关要求；如项目建设和运行需要取得其他行政许可或办理相关手续，须依法报有关行政主管部门办理相关手续，并根据主管部门的要求，进一步完善相关保护措施。
四、项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收，并按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》要求，在项目建成投产前办理排污许可相关手续。

五、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

六、请市生态环境局陆良分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。

曲靖市生态环境局

2026年6月11日

（此件公开发布）
PAGE  
— 2 —


