曲靖市生态环境局关于富源北风电场二期项目（变更）环境影响报告表的批复
 
曲环审〔2025〕12号

华能清洁能源（曲靖宣威）有限公司：
你公司申请报批的《富源北风电场二期项目（变更）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下： 
一、该项目位于曲靖市宣威市羊场镇和海岱镇境内，项目代码：2107-530000-04-01-429273，于2022年7月11日取得《曲靖市生态环境局关于富源北风电场二期项目环境影响报告表的批复》（曲环审〔2022〕34号），因受风能资源、地形条件等限制，华能清洁能源（曲靖宣威）有限公司决定取消建设已取得环评批复的33台风电机组中的7台，并新增8台风电机组，本次环评为重新报批环境评价文件。建设内容及规模：保留原环评批复的26台风电机组，新增8台风电机组，共安装34台风电机组，其中单机容量6.7MW的风电机组24台、6.25MW的风电机组8台、5.0MW的风力发电机组2台，总装机容量220.8MW，配套建设220kV升压站1座，升压站内布设1台250MVA、1台150MVA的主变压器；风力发电机组采用一机一变单元制接线方式，共设34台箱式变压器，通过11回集电线路接至220kV升压站；配套建设4个弃渣场、施工生产生活区及环保工程等。项目总投资134857.23万元，其中环保投资321.5万元，占总投资的0.24%
项目新增的8台风电机组涉及“未批先建”环境违法行为，曲靖市生态环境局已对其环境违法行为依法进行立案查处（曲环立〔2025〕10-2号）。
根据《报告表》评价结论、技术评估意见，项目不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、国家森林公园、饮用水水源保护区等环境敏感区，不涉及云南省已知候鸟集中迁徙通道，符合国家产业政策及生态环境分区管控要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局同意市生态环境局宣威分局的审查意见，并原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模和拟采取的环境保护措施建设。
二、认真落实《报告表》中提出的各项污染防治对策措施，并着重做好以下工作：
（一）尽可能保留项目区的天然植被，避让天然乔木林地、年降雨量400毫米以下区域的有林地、一级公益林地和二级公益林中的有林地。尽可能少占或不占一般生态空间的林地、草地，必须占用或者征用时，应依法办理相关手续。
（二）严格按照施工总体平面布置开展施工，禁止超计划占地及越界施工，禁止在生态保护红线范围内建设施工道路、施工营地、材料堆场等。施工结束后应尽快对临时占地、弃渣场及施工场地进行植被恢复。
（三）加强施工期环境管理。施工过程中严格执行各项防尘措施，减小扬尘对周围环境的影响。施工人员生活污水、施工期生产废水经收集处理后全部回用，不外排。选用低噪声施工设备，采取合理布局施工场地、合理安排施工时间、加强施工现场管理等措施，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。施工期生活垃圾经集中收集后按当地环卫部门要求处置。
（四）落实水环境保护措施。升压站采用雨污分流排水系统。升压站内生活污水经预处理后进入污水处理站处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“城市绿化和道路清扫”要求后，全部回用于项目区绿化、道路洒水降尘等，不外排。项目不设废水排放口。
落实分区防控措施。事故油池、箱变集油池按等效黏土防渗层厚度不小于6.0m，渗透系数不大于1×10-7cm/s要求进行防渗；危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB   18597-2023）要求进行建设。
（五）落实噪声污染防治措施。合理设置主变与四周围墙距离，加强运行维护管理，确保升压站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，周边声敏感目标满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准。
你公司应进一步加强噪声影响研究和监测，根据研究和监测结果完善噪声防治措施，确保居民点声环境质量达标；同时，自风机向外设置300m的噪声防护距离，你公司应在风机建设前书面向当地政府及主管部门报告，明确提出项目噪声防护距离内不得新建居民区。
[bookmark: _GoBack]（六）落实固体废物的贮存、处理和处置措施。事故废油、检修废油、废铅蓄电池应交由有资质单位处置，其收集、暂存及转运过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令第23号）进行管理，并做好台账记录。
（七）加强电磁环境管理。加强升压站主变等设备运行维护管理，确保升压站厂界电场强度、磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为50Hz时的要求（电场强度限值4kV/m，磁感应强度限值100μT）。
（八）开展鸟类监测。项目运营期应开展鸟类监测，一旦发现与夜间迁徙候鸟或白天集群迁徙活动的猛禽撞击率较高的风机，首先停用鸟撞事故集中的风机，以减少对迁徙鸟类的影响，并应当报告相关部门，组织有关部门及行业专家进一步研究鸟类保护措施。
（九）加强应急处置。严格落实环境风险防范措施，编制并不断完善环境风险管理制度、事故应急预案，加强管理，避免环境风险事故的发生。
三、严格按照《报告表》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作。
四、项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号)相关要求完成竣工环境保护自主验收。
五、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。
六、请市生态环境局宣威分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。            

曲靖市生态环境局
                              2025年3月4日
（此件公开发布）
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