曲靖市生态环境局关于年50万头现代化生猪屠宰及肉类食品加工项目环境影响报告书的批复                  

曲环审〔2026〕19号

陆良神农食品有限公司：

你公司申请审批的《年50万头现代化生猪屠宰及肉类食品加工项目环境影响报告书（报批稿）》（以下简称《报告书》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下： 

该拟建项目位于云南陆良产业园区大莫古片区，项目代码:2312-530322-04-01-151864。主要建设内容及规模：新建屠宰综合加工车间、综合楼、污水处理站、地磅房及收猪广场、发货广场、洗消中心、门卫及相关基础设施，并配套建设废气治理、污水处理、固体废物处置等环保工程；项目投产后年屠宰加工生猪50万头。项目总投资10000万元，其中环保投资1178.5万元，占总投资的11.785%。本次环境影响评价内容不含远期计划建设的肉类食品加工项目。
根据《报告书》评价结论、技术评估意见，项目不涉及占用依法设立的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区，符合国家产业政策、生态环境分区管控及园区规划要求，且符合《云南陆良产业园区总体规划修编（2021-2035年）调整环境影响报告书》评价结论及审查意见要求。在全面落实《报告书》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局同意市生态环境局陆良分局的审查意见，并原则同意你公司按《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设。

二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告书》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。
（一）加强施工期环境管理。采取设施工围挡、适时洒水降尘、运输车辆加盖篷布、车辆进出轮胎冲洗并限速行驶等措施，减小扬尘对周围环境的影响。施工废水及施工期生活污水经沉淀池沉淀后全部回用，不外排。选用低噪声施工设备，采取场地四周设高度不低于2.5m的围墙，合理安排施工时间及施工工序，优化施工方式，施工机械设备定期维修和养护等措施，确保施工噪声排放满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求；禁止夜间施工，确需夜间施工的，须办理相关手续。建筑垃圾分类集中收集后可利用部分回收利用，不可利用部分清运至合法合规的建筑垃圾填埋场处置，不得随意倾倒；生活垃圾按产业园区环卫部门的要求处置。

（二）严格落实水污染防治措施。规范化建设厂区“雨污分流、清污分流”系统，雨水通过雨水管道排入园区雨水管网，在厂区内设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。建设1座处理规模不小于800m3/d的废水处理站，处理工艺为“格栅→超微过滤→隔油→气浮→A2O→深度处理→消毒”工艺。项目生产废水、生活污水及初期雨水进入废水处理站处理同时满足《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1间接排放标准限值、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）C级标准要求后，排入园区污水管网最终进入陆良产业园区大莫古片区污水处理厂进一步处理。合理设置事故池，废水处理系统出水口设关闭阀门，污水处理系统发生故障时关闭管道阀门使事故废水全部排入事故池，杜绝废水非正常排放。规范设置排污口。
（三）落实废气污染防治措施。屠宰综合加工车间的待宰工段和屠宰生产线设为封闭车间，采用机械通风；污水处理站主要产臭单元设为密闭式；上述区域产生的废气通过相应的引风机分别引入3套“化学喷淋塔+生物过滤除臭装置”处理，氨、硫化氢及臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求后，分别通过1根不低于15m高的排气筒（DA001、DA002、DA004）排放。天然气蒸汽发生器采用低氮燃烧，燃烧废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）限值要求后，通过1根不低于17m高的排气筒（DA003）排放。
加强生产设备运行维护管理，避免“跑、冒、滴、漏”现象发生，减少无组织废气排放量。待宰工段（含固液分离间）喷洒生物除臭剂，猪粪日产日清；屠宰生产线及时清理湿皮、血、胃内容物；增加车间换气扇通风频次；污水处理站主要产臭池体设为密闭式；制冷机房定期进行制冷系统密封检查和检测；胃容物暂存间及时清运；加强厂区绿化；定期进行地面清洗及喷洒消毒剂；通过采取以上措施，确保厂界无组织氨、硫化氢及臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求，NMHC厂界满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求、厂房外厂界内满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求。
项目以屠宰综合加工车间、废水处理站边界向外设置100m卫生防护距离。你公司应书面向当地政府及规划部门报告，严格控制厂界周围规划用地，明确提出项目卫生防护距离内不应规划建设学校、医院、居民区、行政办公和科研等环境敏感目标，不得引进医药、食品等企业。
（四）落实地下水和土壤污染防治措施。按照源头控制、分区防治、污染监控、应急响应原则进行地下水污染防治。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》《地下水污染源防渗技术指南（试行）》等要求，采取分区防渗措施。加强防渗设施的日常维护，对出现损坏的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。加强隐蔽工程泄漏检测，合理、规范设置地下水跟踪监测点位，制定跟踪监测计划，加强监测，一旦发现泄漏，应立即采取补救措施，防止污染地下水和土壤。
（五）认真落实固体废物的贮存、处理和处置措施。一般固体废物应分类收集、贮存、处理处置，临时堆存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；废机油、检验室废试剂和实验废物、废冷冻机组油等经分类收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理，其收集、暂存及转运过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令第23号）等规定执行，并做好台账记录。生活垃圾按当地环卫部门要求处置。
（六）落实噪声污染防治措施。优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备和工艺，采取隔声、减振、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应排放限值要求。

（七）加强应急处置。制定环境风险及突发环境事件应急预案，并报市生态环境局陆良分局备案。落实各项环境风险防范对策措施，定期开展事故应急演练。

（八）你公司应对环保设施开展安全风险辨识管理，健全内部管理制度，严格依据标准规范化建设。
三、按照《报告书》分析及核算结果，项目主要污染物排放总量初步核定为氮氧化物：0.577t/a、挥发性有机物：0.10t/a，由市生态环境局陆良分局纳入主要污染物排放总量控制管理。
四、严格按照《报告书》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作，若出现超标，你公司应及时报告当地政府及相关部门，并分析超标原因以及采取相应的处置措施。同时按照污染源自动监控设施建设、管理的相关要求，在污水处理设施出口安装废水自动监控设施（含视频监控系统），并与生态环境部门监控平台联网。
五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期环境保护工作。项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收，并按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》要求，在项目建成投产前申领排污许可证。
六、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

七、请市生态环境局陆良分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。            

曲靖市生态环境局

                               2026年6月1日
（此件公开发布）
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