曲靖市生态环境局关于待补风电场（三期）项目环境影响报告表的批复
曲环审〔2026〕21号

华电（曲靖）新能源开发有限公司：

你公司申请审批的《待补风电场（三期）项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下： 

一、该拟建项目位于曲靖市会泽县田坝乡境内，于2025年12月23日取得云南省发展和改革委员会核准批复文件（云发改能源〔2025〕1039号），项目代码：2505-530326-04-01-874894。建设内容及规模：项目装机容量为50MW，拟安装1台单机容量为4900kW、3台单机容量为5500kW和4台单机容量为7150kW的风电机组，以2回集电线路汇集风机电力接入大营盘脑包光伏项目220kV升压站2#主变，35kV集电线路采用架空+直埋电缆混合方案，其中单回架空集电线路长度约4.067km，共布设塔基25基，地埋电缆集电线路长度约20.18km，地埋线路依托现有乡村公路和田坝乡森林草原防火应急道路建设项目敷设；设置13个临时堆土场和1处弃渣场（总容量6.9万m3）；并配套建设环保工程等。项目拟总投资22492.79万元，其中环保投资289.1万元，占总投资的1.28%。
根据《报告表》评价结论、技术评估意见，项目不涉及占用依法设立的自然保护区、风景名胜区、国家森林公园、饮用水水源保护区等环境敏感区，不涉及云南省已知候鸟集中迁徙通道；项目符合国家产业政策及生态环境分区管控要求，符合《云南省牛栏江保护条例》《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划》对重点水源涵养区的相关规定。项目35kV地埋集电线路（依托现有乡村公路和森林草原防火应急道路进行敷设）涉及穿越“金沙江下游-小江流域水土流失控制生态保护红线”约3.876km，已取得会泽县人民政府出具的属于生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见；项目35kV地埋集电线路（依托现有乡村公路进行敷设）占用国家二级公益林中的灌木林地（0.1201hm2），涉及占用省级公益林地0.7590hm2，其中新建道路占用0.509hm2、风机平台占用0.17hm2，塔基0.08hm2，涉及省级公益林林地地类以灌木林地、其他林地为主；选址选线走向已取得会泽县相关部门的同意。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施，符合生态保护红线及公益林保护和管理要求的前提下，我局同意市生态环境局会泽分局的审查意见，并原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施建设。

二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）在工程设计和施工过程中，应本着科学选址、合理布局的原则，进一步优化风机和集电线路塔基布局，尽可能保留项目区的天然植被，避让天然乔木林（竹林）地、年降雨量400毫米以下区域的有林地、国家一级公益林地和国家二级公益林中的有林地，减少对一般生态空间的占用。

（二）合理设置弃渣场，严格遵循“先挡后弃”原则，弃渣运到渣场应及时完成摊铺、碾压，对渣体边坡进行修整，防止堆渣过程对渣场下游的影响。施工结束后应尽快对临时占地、弃渣场及表土堆场进行植被恢复，减少对生态的破坏。弃渣场顶部平台需形成1%的坡度便于排水。
（三）加强施工期环境管理。施工过程中严格执行各项防尘措施，减小扬尘对周围环境的影响。施工期生产废水经收集处理后全部回用，不外排；施工人员生活污水经可移动拆卸防渗厕所处理后定期清运用作农肥，施工结束后将可移动拆卸防渗厕所拆除并由厂家回收。选用低噪声施工设备，采取合理布局施工场地、安排施工时间、加强施工现场管理等措施，靠近居民点位置的工程施工前应告知周边居民，并取得理解，施工方式尽量采用人工施工或其他低噪声施工方式，确保施工噪声排放满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求，环境保护目标声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求；禁止夜间施工，确需夜间施工的，须办理相关手续，并公告周边居民。距离生态保护红线较近（D02、D03风机平台）或涉及开挖的工程区（依托乡村道路和森林防火通道敷设的35kV地埋集电线路）须在生态保护红线侧设置围栏或施工警戒线，设置保护生态红线的标识标牌，将工程施工及扰动范围控制在项目用地红线范围；严禁超范围施工、随意开挖毁林，严格划定施工扰动红线，从源头控制林地损毁范围；施工运输尽可能利用现有便道，减少对生态的破坏。加强施工人员生态环境保护宣传教育，禁止乱砍滥伐和捕杀野生动物。规范处理建筑垃圾，避免对环境造成二次污染；施工人员生活垃圾经统一收集后按当地环卫部门要求处置。

（四）落实噪声污染防治措施。你公司应进一步加强噪声影响研究和监测，根据研究和监测结果完善风机噪声防治措施，确保居民点声环境质量达标；同时，自风机向外设置700m的噪声防护距离，你公司应在风机建设前书面向当地政府及主管部门报告，明确提出项目噪声防护距离内不得新建居民区。
（五）落实固体废物的贮存、处理和处置措施。废机油、废铅蓄电池应交由有资质单位处置，其收集、暂存及转运过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令第23号）进行管理，并做好台账记录。

（六）开展鸟类监测。项目运营期应开展鸟类监测，一旦发现与夜间迁徙候鸟或白天集群迁徙活动的猛禽撞击率较高的风机，应密切监测，若造成迁徙鸟类数量急剧减少，撞击风机伤亡事件频发（超过3次/年），则应根据观测结果，拆除造成鸟类撞击伤亡的风机，并根据观测结果重新评估项目建设对迁徙类候鸟影响程度。并应当报告相关部门，并组织有关部门及行业专家进一步研究鸟类保护措施。

应重点对国家I级保护鸟类黑颈鹤的跟踪监测，出现对黑颈鹤觅食、栖息、迁徙造成影响的风机，应及时采取有效措施，确保风机运行不对黑颈鹤产生影响。
（七）加强应急处置。严格落实环境风险防范措施，编制并不断完善环境风险管理制度、事故应急预案，加强管理，避免环境风险事故的发生。

三、如项目建设和运行需要取得其他行政许可或办理相关手续，须依法报有关行政主管部门办理相关手续，并根据主管部门的要求，进一步完善相关保护措施。

四、严格按照《报告表》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作。

五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期环境保护工作。项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号)相关要求完成竣工环境保护自主验收。

六、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。
七、请市生态环境局会泽分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。            

曲靖市生态环境局

                              2026年6月5日

（此件公开发布）
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