曲靖市生态环境局关于云南省富源县藏琸
环保有限公司煤矸石综合利用项目
环境影响报告表的批复

曲环审〔2026〕8-4号

[bookmark: OLE_LINK35]云南省富源县藏琸环保有限公司：
你公司申请审批的《云南省富源县藏琸环保有限公司煤矸石综合利用项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：
[bookmark: OLE_LINK86]一、该项目位于富源县十八连山镇岔河村委会大河木德村四角地，地理坐标：东经104°32′43.202″，北纬25°12′46.197″。建设内容及规模为：项目占地面积约19084m2，采用“跳汰+浮选”生产工艺，年洗选煤矸石60万吨，年生产新型煤矸石免烧砖16000万片。项目总投资400万元，其中环保投资123.10万元。
根据《报告表》评价结论，项目不涉及占用依法设立的自然保护区、风景名胜区、国家公园、饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区，符合国家产业政策及生态环境分区管控要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设。
二、项目建设和运营过程中须严格按照《报告表》的要求落实各项污染防治措施，同时应重点做好以下工作。
（一）加强施工期环境管理。采用洒水抑尘、物料遮盖、施工场地四周设置围挡、车辆密闭运输、运输车辆冲洗后出场等防尘措施，减少扬尘对周围环境的污染。施工期生活污水经临时收集沉淀处理后，定期清掏用作农肥；施工废水设置临时沉淀池，经沉淀池沉淀处理后用于施工场地洒水抑尘。加强施工管理、规范操作、合理布置施工现场及施工时间，对施工动力机械设备定期进行维修和养护，确保施工场界噪声排放达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。项目施工过程开挖土石方用于场地平整及厂区围墙建设，可实现土石方平衡；建筑垃圾由建设单位统一收集后，可回收部分回收利用，不可回收部分及时清运至当地政府部门指定建筑垃圾堆放点；生活垃圾经垃圾收集桶收集后定期清运至大河木德村垃圾集中收集点，由环卫部门统一清运处置。
[bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK69][bookmark: OLE_LINK1]（二）严格落实水环境保护措施。实行雨污分流排水体制，厂界设置截排水沟，阻止项目区外雨水进入项目区内，项目区大棚上设置集雨槽、落水管，大棚雨水通过导流管汇入初期雨水收集池；设置容积为285m3的初期雨水收集池，配套雨水收集沟、弃流装置及雨水排放口，初期雨水经收集沉淀处理后回用于煤矸石洗选过程，后期洁净雨水通过雨水排放口外排。设置处理工艺为“浓缩+压滤”的洗选废水处理设施，设置容积为169m3浓缩池1个、容积为142m3循环水池1个，配套建设污水收集管道、回用管道及水泵等，煤矸石洗选废水经浓缩池处理后通过循环水池回用于煤矸石洗选，不外排。设置容积为186m3事故池1个，用于事故状态下煤矸石洗选废水的收集和暂存，防止洗选废水事故排放。设置渗出水收集沟、回用水泵及管道，渗出水经收集沟引入渗出水收集池（15m3）回用于煤矸石洗选，不外排。设置1座处理能力为1m3/d的一体化生活污水处理设施，生活污水经5m3的化粪池预处理后进入一体化处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）限值要求，不外排，回用于农田灌溉时水质应同时满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准限值要求。厂区出入口设置车辆冲洗装置，设置容积10m3洗车废水收集池、回用水泵、管道及容积8m3的清水池向车辆冲洗装置供水，洗车废水经洗车废水收集池收集后回用于煤矸石洗选过程，不外排。
[bookmark: OLE_LINK348]（三）认真落实分区防控措施。危废暂存间采取重点防渗，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，或参照GB18597执行；浓缩池、循环水池、渗出水收集池、事故池、清水池、洗车废水收集池、初期雨水收集池、生活污水一体化处理设施、化粪池等为一般防渗区，防渗层按等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889要求执行；其他区域为简单防渗区，进行一般地面硬化防渗。
（四）落实大气污染防治措施。1.煤矸石洗选生产线废气：煤矸石洗选车间为封闭式大棚（仅留出入口），内设有煤矸石堆场、洗后煤矸石堆场、煤泥堆场、中煤堆场及洗选车间；煤矸石堆场大棚内顶部四周设置喷头喷雾降尘；物料输送过程均在封闭彩钢瓦大棚内进行（仅留出入口），原料煤矸石、筛分、破碎原料皮带输送过程均采取密闭皮带输送，并在原料煤矸石筛分、破碎过程中分别设置喷淋设施进行降尘；在筛分机上方、破碎机进出料口分别设置集气罩，煤矸石筛分、破碎过程产生的粉尘分别经集气罩收集后统一通过1套旋风除尘器+1套布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）达标排放。2.制砖生产线废气：制砖车间为封闭式大棚（仅留出入口），原料堆存在封闭彩钢瓦大棚内，并在砂石料堆场大棚内顶部四周设置喷淋设施进行降尘；水泥卸料配料过程为封闭式作业，水泥筒仓自带仓顶除尘器；配料环节以及搅拌过程设置在封闭彩钢瓦大棚内；皮带输送过程设置在封闭彩钢瓦大棚内（仅留出入口），制砖工序破碎、筛分物料皮带输送过程均采取密闭皮带输送，并在制砖工序洗后煤矸石破碎、筛分及物料搅拌过程中分别设置喷淋设施进行降尘；在破碎机出料口、筛分机及搅拌机上方分别设置集气罩，制砖工序洗后煤矸石破碎、筛分及配料搅拌过程粉尘分别经集气罩收集后统一通过1套布袋除尘器+1根15m高排气筒（DA002）排放。3.项目所有原料运输车辆密闭运输（车辆顶部遮盖篷布），出入口处设置车辆冲洗平台。通过以上措施，确保煤矸石洗选工序颗粒物有组织排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）要求；制砖工序颗粒物有组织排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2及其2021年修改单要求；厂界无组织粉尘排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其2021年修改单要求（即≤1.0mg/m3）。
[bookmark: _GoBack]（五）落实固体废物的贮存、处理和处置措施。项目煤矸石洗选生产线产生的矸石须全部作为本项目制砖生产线制砖的原料综合利用，若制砖生产线无法消纳洗选产生的矸石，则煤矸石洗选生产线须立即停止生产，确保洗选产生的矸石全部作为原料综合利用，并规范建立煤矸石管理台账；煤矸石洗选生产线煤矸石筛分破碎工序旋风除尘器、布袋除尘器除尘灰以及制砖生产线矸石破碎、筛分、搅拌工序布袋除尘器除尘灰经统一收集后及时返回生产线作为制砖原料；边角料和废砖坯经人工及时收集返回生产线作为制砖原料；车辆清洗废水收集池污泥、渗出水收集池污泥及初期雨水收集池污泥定期清掏后和煤泥一起压滤后外售；化粪池污泥委托周边村民定期清掏做农肥；生活垃圾经垃圾收集桶收集后定期清运至大河木德村垃圾集中收集点，由环卫部门统一清运处置。规范设置10m2的危废暂存间，设置标识标牌，废机油利用专用容器收集后暂存于危险废物暂存间内，委托有资质的单位定期清运处置，废机油收集、暂存及转运过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令第23号）等规定执行，并做好台账记录。
（六）落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，将各产噪设备设置在生产车间及设备房内，采取基础减振、隔声、定期检修、紧固设备基础等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，确保区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
（七）加强应急处置。制定和完善环境风险及突发环境事件应急预案，并报市生态环境局富源分局备案。按照“预防为主”的原则，做好日常环境管理工作，认真落实环境风险事故防范措施及应急措施。
三、严格按照《报告表》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期环境保护工作。项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收。
五、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。
六、请市生态环境局富源分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。



曲靖市生态环境局
2026年5月12日
（此件公开发布）



