曲靖市生态环境局关于曲靖重型机械制造有限公司2台X射线探伤机核技术利用项目

环境影响报告表的批复                  
曲环审〔2025〕74号

曲靖重型机械制造有限公司：

你公司申请审批的《曲靖重型机械制造有限公司2台X射线探伤机核技术利用项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：
一、该拟建项目位于曲靖经济技术开区西城片区曲靖重型机械制造有限公司内，项目代码：2508-530329-99-05-473556。建设内容：拟将XXG-2505型工业用X射线探伤机从老厂区探伤室搬迁到新厂区，由固定探伤变更为移动探伤使用，其管电压250kV，管电流5mA；新购置1台XXG-3005型便携式X射线探伤机，在新厂区车间进行移动探伤，其管电压300kV，管电流5mA；2台探伤机均属于Ⅱ类射线装置，主要用于检测钢材制品，及时地发现焊缝缺陷；本项目移动探伤机仅在曲靖重型机械制造有限公司新厂区一号厂房、二号厂房、三号厂房内使用，不接受其他单位的委托探伤。项目总投资96万元，其中环保投资6.3万元，占总投资的6.56%。

根据《报告表》评价结论、技术评估意见，该项目符合国家产业政策，选址及平面布局合理，正常工况下满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中对职业人员及公众照射的安全管理限值要求，在严格落实《报告表》提出的辐射环境保护措施前提下，项目从辐射安全和环境保护的角度是可行的，我局同意市生态环境局曲靖经济技术开发区分局的审查意见，并原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施及辐射环境管理要求进行建设。
二、认真落实《报告表》中提出的各项辐射环境保护对策措施，并着重做好以下工作：

（一）认真组织学习《中华人民共和国放射性污染防治法》《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》等相关法规和标准，并在项目建设和运行过程中贯彻落实。

（二）严格落实《报告表》提出的辐射安全防护措施，合理设置探伤机控制台位置及主射方向，尽量将探伤工作时段选择在生产区工人下班后18:00~21:00期间或在节假日进行，按《报告表》所述设置警示信号灯与探伤机连锁、紧急止动装置和视频监控系统并定期检查和维护，确保其能够正常使用。加强移动探伤现场安全管理，在工作场所划分出控制区和监督区，并设置明显的警戒线和电离辐射警示标志，配备专人负责警戒，防止无关人员进入工作场所。探伤现场操作人员必须配备相应的辐射监测仪和辐射防护用品，并对工作场所周边辐射环境进行监测，确保辐射环境安全。
（三）严格执行《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）和《报告表》提出的电离辐射安全管理限值，将职业照射连续5年的年平均有效剂量控制在5mSv以内，公众照射年有效剂量控制在0.25mSv以内。

（四）配备相应的辐射防护用品、个人剂量报警仪和辐射监测仪，并定期检查和维护，确保其能够正常使用。职业人员工作时应佩带个人剂量报警仪和个人剂量计，并定期对个人剂量及项目周边辐射环境水平进行检测、监测，以确保职业人员健康和辐射环境安全。

（五）废弃胶片、废显影液、废定影液以及清洗胶片产生的废水应交由有资质单位处置，其收集、暂存及转运过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令第23号）进行管理，并做好台账记录。
（六）完善和落实各项辐射防护和安全管理制度，制定完善的辐射事故应急预案。辐射安全管理人员及辐射工作人员应定期参加辐射安全培训。
（七）按照《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》有关要求，开展辐射安全和防护状况年度评估工作，并于每年1月31日前向辐射安全许可证发证机关提交上一年度的评估报告。

三、项目竣工后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号)相关要求完成竣工环境保护自主验收，并按《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》要求申领辐射安全许可证。

四、如项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

五、请市生态环境局曲靖经济技术开发区分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。

曲靖市生态环境局

                              2025年12月3日

（此件公开发布）
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