曲靖市生态环境局关于会泽举博工贸有限公司20万方/年商品混凝土拌合站建设项目

环境影响报告表的批复
曲环审〔2026〕9-5号

会泽举博工贸有限公司：

你公司报批的《会泽举博工贸有限公司20万方/年商品混凝土拌合站建设项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、会泽举博工贸有限公司20万方/年商品混凝土拌合站建设项目经会泽县发展和改革局备案，备案号为2603-530326-04-01-235188。主要建设内容及规模：新建1条180型商品混凝土生产线及筒仓等设施，配套水、电、路、环保等公辅设施，年产20万方商品混凝土。项目总投资160万元，其中环保投资56.71万元，占总投资的35.44%。
根据《报告表》评价结论，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、生态保护红线等法定环境敏感区域，符合国家产业政策及生态环境分区管控要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可得到有效控制。原则同意你公司按照《报告表》所述的项目性质、规模、地点、生产工艺及环境保护措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）严格落实生态保护与恢复措施。施工中应严格控制作业范围，缩小施工扰动面积，禁止越界破坏植被。施工结束后，应对施工临时占地全部进行场地清理和植被恢复，重建与当地生态系统相协调的植被群落。

（二）落实大气污染防治措施。采取湿法作业、施工现场设置围挡、硬化场地道路、适时洒水降尘、易产尘物料遮盖、运输易产尘物料应采用密闭式槽车运输、设置自动车辆冲洗装置和沉淀池等措施，确保施工扬尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求。建设彩钢瓦骨料堆场，仅留车辆进出口、棚顶设置喷淋降尘装置；砂石料物料输送带设置密闭式廊道；搅拌楼采用全封闭密闭设置，入料口配套装设布袋除尘器；粉料筒仓上方设置布袋除尘器；厂区地面定期洒水、清扫，运输车辆加盖篷布，确保无组织粉尘满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）限值要求。

（三）落实水环境环保措施。施工废水经沉淀处理后回用不对外排放；设置临时排水沟及沉淀池引排雨天地表径流水，收集沉淀后回用；生活污水依托采石点已建沉淀池处理后回用于场地洒水降尘，不外排。采用雨污分流制；在搅拌楼附近建设1个三级沉淀池（60.75m3），搅拌机冲洗废水、运输罐车冲洗废水经沉淀池处理后回用于运输罐车和搅拌机冲洗，不外排；在厂区西北侧地势较低处建设1个场地雨污水收集池（40m3），露天场地雨污水经场地雨污水收集池处理后回用于生产；职工办公依托大岩脚二号采石点办公生活区，办公废水经采石场已有化粪池（15m3）处理后定期清掏做农肥，废水均不外排。

（四）加强固体废物管理。建筑垃圾分类收集后妥善处置；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门清运。废混凝土暂存于一般固废暂存间，依托大岩脚二号采石点破碎机破碎后再返回本项目生产线综合利用；雨污水收集池泥沙收集后用于大岩脚二号采石点采空区回填；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门清运，其贮存、处置须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。废机油经专用密闭容器收集后暂存于大岩脚二号采石点危险废物暂存间，回用于机械设备润滑，危险废物暂存间应落实规范化防渗工程，满足危险废物贮存防渗相关要求，并按照《危险废物识别标志设置技术规范（HJ1276-2022）》的要求设置标识标牌。

（五）落实噪声污染防治措施。施工期优化施工布局与时间，选用低噪声设备，采取有效隔声降噪措施，运输车辆在通过村庄路段时要减慢车速，禁止鸣笛，禁止在夜间运输材料，确保施工场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值要求，减少对周边敏感点的影响。运营期合理布置产噪设备并进行基础减震、及时对设备进行检修，夜间不生产，确保厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

（六）强化环境风险防控与生态保护。严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施。现场油桶须置于防渗托盘上暂存，远离火种、热源，专人管理。建立健全环境管理制度，做好水土保持和地质灾害防范工作。按规定编制突发环境事件应急预案并报市生态环境局会泽分局备案，定期开展应急演练，提升环境风险应对能力。

三、严格按照《报告表》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展自行监测工作。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任。项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收。

五、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

六、如项目建设和运行需要取得其他行政许可或办理相关手续，须依法报有关行政主管部门办理相关手续，并根据主管部门的要求，进一步完善相关保护措施。

七、请市生态环境局会泽分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。

曲靖市生态环境局

2026年7月28日

（此件公开发布）
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