

[bookmark: _Toc8083]建设项目环境影响报告表
（污染影响类）

（报批稿）











[bookmark: _Hlk57884087]项目名称：罗平阿岗镇青瓦制作技艺改造项目（非物质文化遗产） 
建设单位（盖章）：  罗平县慧联青瓦厂  
编制日期：     二〇二六年六月         


中华人民共和国生态环境部制




目   录

一、建设项目基本情况	1
二、建设项目工程分析	17
三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	54
四、主要环境影响和保护措施	64
五、环境保护措施监督检查清单	96
六、结论	109
建设项目污染物排放量汇总表	110



[bookmark: _Toc29635]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	罗平阿岗镇青瓦制作技艺改造项目（非物质文化遗产）

	项目代码
	2408-530324-04-01-818897

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	*****

	建设地点
	 云南 省（自治区） 曲靖 市 罗平县 县（区） 阿岗镇 乡（街道） 阿岗德村委会小岗德村（具体地址）

	地理坐标
	（104度4分52.087秒，25度9分15.149秒）

	国民经济
行业类别
	C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	二十七、非金属矿物制品业—粘土砖瓦及建筑砌块制造

	建设性质
	□新建（迁建）
☑改建
☑扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	罗平县发展和改革局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	2408-530324-04-01-818897

	总投资（万元）
	37.2
	环保投资（万元）
	17.2

	环保投资占比（%）
	46.2
	施工工期
	7个月

	是否开工建设
	□否
☑是： 项目已建设完成1座4门古建青瓦烧制窑（仿古窑）及配套烟气收集设施，主体工程及配套污染防治设施均已全部建成。已于2025年12月18日收到曲靖市生态环境局（曲环责改字〔2025〕8-7号）下发的责令改正违法行为决定书，2026年4月14日进行了行政复议，复议结果为：罚款人民币200000.00（贰拾万元），分4期按季度执行。2026年7月15日前，建设单位将缴纳第一笔罚款。       
	用地（用海）
面积（m2）
	0（不新增占地面积）

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，土壤、声环境不开展专项评价，地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。本项目不涉及上述区域，不开展地下水专项评价。大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价设置情况见表1-1。
表1-1  专项评价设置情况分析表
	专项评价的类别
	设置原则
	项目情况
	是否设置专项

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并［a］芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。
	项目排放的废气污染物有颗粒物、SO2、NOX、氟化物，不涉及有毒有害污染物的排放。
	否

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外运送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。
	项目搅拌用水随产品带走；炉窑冷却降温水高温蒸发；脱硫废水设置1个总容积为80m3的循环沉淀池经中和絮凝沉淀后全部回用于搅拌用水，不外排。项目无工业废水外排。
	否

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。
	项目存在易燃液体生物质大豆油，存储量未超过临界量。
	否

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目不涉及
	否

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不涉及
	否

	注：1.废气中有毒有害污染物指标纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。


根据上述分析判定，本项目不设置环境影响专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
（1）非物质文化遗产相关法律政策
本项目被列为曲靖市第六批市级非物质文化遗产代表性项目扩展项目中的传统技艺（详见附件9），罗平县第四批非物质文化遗产项目（详见附件10），有关非物质文化遗产的法律政策如下表所示：
表1-2  有关非物质文化遗产的相关法律政策
	名称
	内容
	本项目情况

	《中华人民共和国非物质文化遗产法》
	本法所称非物质文化遗产，是指各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式，以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。包括：
（一）传统口头文学以及作为其载体的语言；
（二）传统美术、书法、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺和杂技；
（三）传统技艺、医药和历法；
（四）传统礼仪、节庆等民俗；
（五）传统体育和游艺；
（六）其他非物质文化遗产。
	本项目系曲靖市第六批市级非物质文化遗产项目、罗平县第四批非物质文化遗产项目中传统技艺，其生产工艺装备仿古窑为非物质文化遗产的核心技艺和关键技术，其建设场所属于非物质文化遗产表现的场所，均为文化遗产组成部分。

	
	第三条  国家对非物质文化遗产采取认定、记录、建档等措施予以保存，对体现中华优秀传统文化，具有历史、文学、艺术、科学价值的非物质文化遗产采取传承、传播等措施予以保护。
	本项目系曲靖市第六批市级非物质文化遗产项目、罗平县第四批非物质文化遗产项目中传统技艺，应予以保护。

	
	第四条  保护非物质文化遗产，应当注重其真实性、整体性和传承性，有利于增强中华民族的文化认同，有利于维护国家统一和民族团结，有利于促进社会和谐和可持续发展。
	本项目使用的仿古窑为非物质文化传统技艺（青瓦制作）的核心技艺和关键技术，体现了非物质文化遗产的真实性、完整性。

	中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》
	（十）继续实施中国传统工艺振兴计划，加强各民族优秀传统手工艺保护和传承，推动传统美术、传统技艺、中药炮制及其他传统工艺在现代生活中广泛应用。
	项目为传统技艺，生产的青瓦广泛应用于当地建筑装饰，有利于非物质文化遗产的宣传

	国务院办公厅关于转发文化部等部门中国传统工艺振兴计划的通知（国办发〔2017〕25号）
	（八）加强文化生态环境的整体保护。鼓励研发绿色环保材料，改进有污染的工艺流程，加强生态环境保护。
	本次改扩建环评对项目主要污染工艺污染物防治措施提出整改措施，具体如下：①原有项目原料制备废气为无组织排放，本次环评提出破碎、筛分各设置1个集气罩（收集效率不低于60%）收集，粉磨废气设置管道收集，进入1套脉冲袋式除尘器处理后设置1根高15m的排气筒（DA002）排放；②原有项目炉窑废气经设置脱硫塔，本次环评提出设置1套“高温脉冲袋式除尘+脱硫塔（石灰石石膏法）”处理后，由1根15m高的排气筒（DA001）排放。
污染防治设施经改进后，项目污染物能够达标排放，符合环境保护要求。

	文旅部等十部委《推动传统工艺高质量传承发展的通知》（文旅非遗发〔2022〕72号）
	加强对各级传统工艺代表性项目的调查和整理，注重相关工具、材料、作品等实物资料的征集和保存。
	本项目使用的仿古窑为非物质文化传统技艺的生产设施。

	
	促进传统工艺发展振兴：培育具有核心竞争力的优势传统工艺企业，支持其全面掌握并运用传统工艺核心技艺和关键技术，在保持传统配方和工序的基础上，鼓励运用现代生产技术和管理方式，提高生产效率。鼓励传统工艺企业区分手工制作和机械生产，设立专门的手工生产线，进行开发创新，提高手工价值，丰富产品品类，培养高端品牌，满足不同消费需求。对于传统工艺保护成效明显、研发设计能力出众、人才优势突出、带动能力显著的传统工艺企业在国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地申报中予以倾斜。支持小微企业、非遗工坊等生产经营主体，依托传统工艺开展技能培训，带动就业创业，助力乡村振兴。鼓励相关文化产业合理利用传统工艺资源，吸纳传统工艺传承人、从业者参与生产。
	本项目使用的仿古窑为传统技艺核心技艺和关键技术，企业利用现代化管理方式，原料制备工段利用机械生产代替传统手工生产线，提高了生产效率。

	
	传统工艺传承人、项目保护单位及相关企事业单位要强化生态保护意识，改进有污染的工艺流程，合理利用天然材料，反对滥用不可再生的天然原材料资源，禁止使用非法获取的珍贵、濒危野生动植物资源。
	本次改扩建对污染防治设施进行整改，确保项目生产过程中产生的污染物达标排放。
项目原料来源合法采场，合理利用天然材料，未涉及珍贵、濒危野生动植物资源的利用。


根据上表关于非物质文化遗产的相关法律政策，国家对非物质文化遗产予以保护，本项目系曲靖市第六批市级非物质文化遗产项目、罗平县第四批非物质文化遗产项目中传统技艺，其生产工艺装备仿古窑为非物质文化遗产的核心技艺和关键技术，其建设场所属于非物质文化遗产表现的场所，均为非物质文化遗产组成部分，应予以保护。
（2）产业政策符合性分析
项目为青瓦制造项目，属于《曲靖市人民政府关于公布第六批市级非物质文化遗产代表性项目名录的通知》（2021-374）和《罗平县人民政府关于公布第四批非物质文化遗产项目及传承人的批复》（罗政复〔2021〕62号）中的非物质文化遗产项目。根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》国务院办公厅关于转发文化部等部门中国传统工艺振兴计划的通知（国办发〔2017〕25号）、文旅部等十部委《推动传统工艺高质量传承发展的通知》（文旅非遗发〔2022〕72号），国家对非物质文化遗产予以保护，项目生产工艺装备仿古窑为非物质文化遗产的核心技艺和关键技术，其建设场所属于非物质文化遗产表现的场所，均为非物质文化遗产组成部分，应予以保护。项目在保留传统工艺的同时对主要污染工艺污染防治设施进行了改进，确保项目生产过程中产生的污染物达标排放，符合非物质文化遗产相关政策中关于生态环境保护的要求。
同时本项目已于2024年8月13日取得了罗平县发展和改革局下发的《云南省固定资产投资项目备案证》，备案号（项目代码）为：2408-530324-04-01-818897。
2、与《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》符合性分析
2024年7月15日，曲靖市生态环境局印发《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》（曲环通〔2024〕36号），更新调整全市共划定91个环境管控单元。其中，优先保护单元27个，重点管控单元55个，一般管控单元9个。
本项目位于罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村，根据云南省生态环境分区管控公共服务查询平台查询结果（详见下图），本项目涉及罗平县一般管控单元。
[image: 管控单元截图20260122 (2)]
图1-1  项目生态环境分区管控单元查询结果
[image: c4ead19f78a19091ffe4accd78ebf5b9]
图1-2  云南省国土空间规划“一张图”信息系统查询结果（加工区）
[image: ]
图1-3  云南省国土空间规划“一张图”信息系统查询结果（生活区）
对照《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》，符合性分析如下表所示：
表1-3  与《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》符合性分析
	生态环境分区管控要求
	本项目情况
	符合性

	各县（市、区）一般管控单元
	空间布局约束
	①加强耕地和永久基本农田保护，坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。
②禁止新建、改扩建中小水电项目，现有中小水电站应按照环评批复（环评批复未明确生态流量的根据来水量科学确定生态流量），确保连续稳定下泄生态流量。
	①本项目位于罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村，在原有项目占地范围内进行改扩建，不新增占地。根据云南省国土空间规划“一张图”信息系统查询结果（详见图1-2、1-3）及《罗平县自然资源局关于罗平县阿岗镇慧联青瓦厂拟用地是否涉及生态保护红线及地类查询的情况说明》（详见附件15），不占用永久基本农田及生态保护红线。
②本项目为青瓦制造项目，不属于水电站项目。
	符合

	
	污染物排放管控
	①严禁污水灌溉，灌溉用水应满足《农田灌溉水质标准》。
②现有工业企业应达标排放，逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。
③加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施用量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。
	项目为青瓦制造项目生产过程中原料搅拌用水随产品带走；炉窑降温冷却水高温蒸发；脱硫废水经循环沉淀池中和絮凝沉淀处理后全部回用于搅拌用水；生活污水设置化粪池处理后定期清掏用作农肥；无废水外排，不涉及污水灌溉，也不涉及化肥农药施用。
	符合

	
	环境风险防控
	①禁止使用国家规定的禁限用农药名录中的农药。
②加强环境风险防控应急体系建设，加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。
	①项目为青瓦制造项目，不涉及农药的使用。
②项目按照相关规范要求编制突发环境事件应急预案并报送生态环境主管部门备案，在项目投入运行后，严格落实应急预案提出的应急管理、应急演练要求。
	符合

	
	资源开发效率
	①优化能源结构，加强能源清洁利用。
②提高土地利用效率，节约集约利用土地资源。
	项目在原有项目用地范围内改扩建，不新增占地。
	符合


根据上表对照分析，项目符合《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》相关管控要求。
3、与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析
本项目与2022年5月20日发布的《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析见下表。
表1-4  与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析
	序号
	大气污染防治法
	本项目
	符合性

	1
	第三章、大气污染防治的监督管理

	
	第十八条：企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。
	项目正在开展环境影响评价工作。项目产生的炉窑烟气通过高温脉冲袋式除尘器+脱硫塔处理后达标排放。重点大气污染物排放总量指标来源于罗平县阿岗镇慧联砖厂关停年产3000万块砖生产线关停产生的削减量，已完成污染物总量削减，且削减总量大于本项目污染物排放量。
	符合

	2
	第四章、大气污染防治措施

	
	第二节：工业污染防治
	第四十八条：钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。
工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。
	本项目为改扩建项目，原料均堆放在原料贮存库中，贮存库设置严密围挡+顶棚喷雾降尘装置。
	符合

	
	
	第七十二条：贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。
	本项目为改扩建项目，原料均堆放在原料贮存库中，贮存库设置严密围挡+顶棚喷雾降尘装置。
	符合


综上所述，本项目建设符合《中华人民共和国大气污染防治法》相关要求。
4、与曲靖市人民政府办公室关于印发《曲靖市环境空气质量整体提升工作方案》的通知（曲政办发〔2023〕59号）符合性分析
表1-5   与《曲靖市环境空气质量整体提升工作方案》符合性分析
	序号
	工作方案相关要求
	本项目情况
	符合性

	1
	强化施工现场及进场道路扬尘整治。全面推行绿色施工，落实施工工地（包括停工工地）周边围挡、土方开挖湿法作业、物料堆放覆盖、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”要求，安装和完善建筑工地扬尘监测设施设备，提升建筑工地扬尘治理精细化、智能化水平。
	项目施工期严格落实施工工地“六个百分之百”工作要求。渣土运输严格落实密闭措施，施工期道路、裸露地面扬尘通过采取洒水降尘管控措施，项目施工期短，产生的污染通过采取措施后对周围环境影响小。
	符合

	2
	加强物料堆场管理。规范工业企业、铁路公路货运站、施工工地、废弃场地等物料堆场管理，采取有效防尘措施。对于露天堆场，要严格落实装卸湿法作业并避开大风天气。对易产生扬尘的物料堆、渣土堆、废渣等，应设置防尘网或防尘布，必要时进行喷淋、固化处理。出场车辆应冲洗，有效控制二次扬尘污染。
	运营期原料贮存库设置了严密围挡+顶棚喷雾降尘装置。
	符合

	3
	推进重点行业污染减排。开展钢铁、建材（含独立粉磨站）、有色、火电、焦化、黄磷等重点行业有组织、无组织排放治理情况排查，依法依规处理无证排污、超标排放、旁路偷排、自动监控数据弄虚作假等行为。水泥熟料生产企业综合脱硝率不得低于60%；其他行业在满足排放标准的基础上，鼓励充分挖掘治理设施减排潜力，尽量削减污染物排放。
	①原料制备工段破碎、筛分各设置1个集气罩（收集效率不低于60%）收集，粉磨废气设置管道收集，进入1套脉冲袋式除尘器（处理效率不低于90%）处理后设置1根高15m的排气筒（DA002）排放；炉窑废气通过烟气收集管道收集后设置1套“高温脉冲袋式除尘+脱硫塔（石灰石石膏法）”处理后，由1根15m高的排气筒（DA001）排放。
②产生的无组织废气通过原料贮存库设置严密围挡+顶棚喷雾降尘；定期洒水降尘等措施。
	符合

	4
	在建建筑工地停止开展土石方开挖、建筑拆除等扬尘较大工序施工作业（应急抢险、救灾以及已全面落实“六个百分之百”的在建建筑工地除外）。
	项目施工期严格落实施工工地“六个百分之百”工作要求。
	符合


综上所述，本项目符合《曲靖市环境空气质量整体提升工作方案》的通知（曲政办发〔2023〕59号）相关要求。
5、本项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）符合性分析
根据生态环境部发布的《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号），本项目与相关条款的符合性分析如下表所示：
表1-6  《工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析一览表
	治理方案相关要求
	本项目情况
	符合性

	加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。
	①本项目为改扩建项目，本次在原址进行改扩建，不属于新建，项目配套建设“高温脉冲袋式除尘+脱硫塔（石灰石石膏法）”高效除尘脱硫治理设施。
②项目所在地不属于重点区域。
③项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃等行业。
④项目不涉及燃料类煤气发生炉。
	符合

	加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。
	①项目不属于《云南省人民政府办公厅关于推动落后和低端低效产能退出的实施意见》（云政办发〔2022〕17号）中的落后低效产能。
②本项目系曲靖市第六批市级非物质文化遗产项目、罗平县第四批非物质文化遗产项目中传统技艺，其生产工艺设施仿古窑为非物质文化遗产的核心技艺和关键技术，其建设场所属于非物质文化遗产表现的场所，均为非物质文化遗产组成部分。根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》，非物质文化遗产应予以保护，则组成非物质文化遗产部分的生产设施、表现场所应予以保护。
本项目使用的仿古窑设备虽属于“落后生产工艺装备”，但依据《中华人民共和国非物质文化遗产法》及国家传统工艺振兴政策，对传统技艺中“落后生产工艺装备”无明确淘汰要求。
	不冲突

	实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑（见附件 3），严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施（见附件 4），确保稳定达标排放。
	①项目炉窑烟气执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及修改单
②项目配套建设“高温脉冲袋式除尘+脱硫塔（石灰石石膏法）”高效除尘脱硫治理设施，排放的污染物能够达标排放。
	符合

	全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施（见附件 5），有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。
	①原料均堆放在原料贮存库中，贮存库设置了严密围挡+顶棚喷雾降尘装置。
②原料制备工段破碎、筛分各设置1个集气罩（收集效率不低于60%）收集，粉磨废气设置管道收集，进入1套脉冲袋式除尘器（处理效率不低于90%）处理后设置1根高15m的排气筒（DA002）排放。
③项目物料输送为皮带输送，但物料为湿料，不会产生无组织粉尘。
	符合

	建立健全监测监控体系。加强重点污染源自动监控体系建设。排气口高度超过 45 米的高架源，纳入重点排污单位名录，督促企业安装烟气排放自动监控设施。
	根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目排污许可为简化管理，不需要安装自动监控设施。
	符合

	强化监测数据质量控制。自动监控设施应与生态环境主管部门联网。加强自动监控设施运营维护，数据传输有效率达到 90%。企业在正常生产以及限产、停产、检修等非正常工况下，均应保证自动监控设施正常运行并联网传输数据。各地对出现数据缺失、长时间掉线等异常情况，要及时进行核实和调查处理。
	
	符合

	新建、改建工业炉窑原则上应进入工业园区，并通过集中布局、统一配套、统筹治污等方式加强污染防治、提升环境管理水平。
	本项目系曲靖市第六批市级非物质文化遗产项目、罗平县第四批非物质文化遗产项目中传统技艺，其建设场所属于非物质文化遗产表现的场所，均为非物质文化遗产组成部分。根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》，非物质文化遗产应予以保护，则组成非物质文化遗产部分的表现场所应予以保护。
本项目虽为高污染项目且未建设在合规园区内，但依据《中华人民共和国非物质文化遗产法》及国家传统工艺振兴政策，对非物质文化遗产建设场所无明确要求须建设于合规园区内。
	不冲突


本项目为非物质文化遗产项目传统技艺，根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》，国家对非物质文化遗产予以保护，其生产工艺装备仿古窑为非物质文化遗产的核心技艺和关键技术，其建设场所属于非物质文化遗产表现的场所，均为非物质文化遗产组成部分，应予以保护，另依据《中华人民共和国非物质文化遗产法》及国家传统工艺振兴政策，对传统工艺中“落后生产工艺装备”无明确淘汰要求，对非物质文化遗产建设场所无明确要求须建设于合规园区内。本次对传统工艺主要污染工艺污染防治设施进行了改进，符合上表生态环境保护要求，因此，项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）相关要求不冲突。
6、与《云南省自然资源厅关于进一步做好城镇开发边界管理的通知（试行）》（云自然资〔2024〕104号）的符合性分析
根据《云南省自然资源厅关于进一步做好城镇开发边界管理的通知（试行）》（云自然资〔2024〕104号），城镇开发边界外不得进行城镇集中建设，不得规划建设各类开发区和产业园区，不得规划城镇居住用地。在落实最严格的耕地保护、节约用地和生态环境保护制度的前提下，结合城乡融合、区域一体化发展和旅游开发、边境地区建设等合理需要，在城镇开发边界外可规划布局有特定选址要求的零星城镇建设用地，零星城镇建设用地规模不得超过新增城镇建设用地规模的10%，并相应调减城镇开发边界内规划新增城镇建设用地规模。
以下类型允许纳入零星城镇建设用地：有邻避要求确需零星布局的危化品仓储（含民爆仓库和油库，不含炸药库）、储备库（不含粮食储备库）、搅拌站、垃圾受纳/消纳场（飞灰处理厂）等用地；有特定选址要求确需零星布局的半山酒店、旅游配套设施、加油加气充电站等用地；具有联络作用的城市（镇）道路、交通场站（站前广场）等用地；为化解历史遗留问题，在城镇开发边界划定成果正式启用前已建成的教育、医疗卫生、社会福利等公共管理与公共服务用地。
根据云南省国土空间规划“一张图”信息系统查询结果，项目位于城镇开发边界外，项目不属于开发区、产业园区建设项目，亦不属于通知中规定的城镇开发边界外可规划布局有特定选址要求的零星城镇建设用地项目。但项目系曲靖市第六批市级非物质文化遗产项目、罗平县第四批非物质文化遗产项目中传统技艺，根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》，非物质文化遗产应予以保护，且项目为改扩建项目，在原有项目占地范围内进行改建，不新增占地。
8、项目与阿岗水库及饮用水源保护区的位置关系及影响分析
阿岗水库位于罗平县阿岗镇境内，属于九龙河干流。开发任务为以城乡生活供水、工业供水、农业灌溉为主，兼顾改善九龙瀑布景观用水条件、发电等综合利用。属于地方重要饮用水水源地，阿岗水库于2016年完成环评批复并依法设立饮用水源保护区。
根据阿岗水库保护区范围图叠图分析，项目不涉及阿岗水库一级、二级及准保护区范围，距离准保护区陆域范围约10km。项目位于阿岗水库流域范围内，且位于流域上游。根据区域水文地质条件和现场调查，地下水主要接受大气降雨补给，其地形总体上项目区（东北）高，阿岗水库（西南）低，地下水的径流排泄方向与地形大体一致，从项目区径流，向阿岗水库排水。
本次在现有项目厂址改扩建，不新增占地。项目区建设完善的雨污分流排水系统，雨水经雨水沟汇集后排入周边沟渠，初期雨水设置初期雨水收集池收集沉淀后全部回用于项目洒水降尘用水及搅拌用水。生活区生活污水设置化粪池处理后定期清掏用作农肥。生产过程中原料搅拌用水随产品带走；炉窑降温冷却水高温蒸发；脱硫塔废水设置1个容积为80m3的循环沉淀池中和絮凝沉淀处理后全部回用于搅拌用水，无废水外排，不会对区域地表水产生影响。项目运行期地下水污染途径主要为事故状态下脱硫塔沉淀水池发生泄漏垂直入渗，本次环评提出“分区防渗”措施，建设单位严格按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）一般防渗要求进行建设，在厂区采取防渗措施的情况下，项目正常运行过程中做好厂区的污染防渗措施，运行期加强维护和管理情况下，污废水发生渗漏造成地下水污染的可能性较小，项目建设运行对地下水环境的影响是可控的。
综上，项目不涉及阿岗水库一级、二级及准保护区范围，项目无废水外排，改建过程中对脱硫塔循环沉淀池区域做好污染防渗措施，在运行期加强维护和管理情况下，对地下水环境的影响较小，对阿岗水库水环境影响很小。
9、选址合理性分析
本项目为青瓦制造项目，属于《曲靖市人民政府关于公布第六批市级非物质文化遗产代表性项目名录的通知》（2021-374）和《罗平县人民政府关于公布第四批非物质文化遗产项目及传承人的批复》（罗政复〔2021〕62号）中的非物质文化遗产项目，根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》国务院办公厅关于转发文化部等部门中国传统工艺振兴计划的通知（国办发〔2017〕25号）、文旅部等十部委《推动传统工艺高质量传承发展的通知》（文旅非遗发〔2022〕72号），国家对非物质文化遗产予以保护，项目生产工艺装备仿古窑为非物质文化遗产的核心技艺和关键技术，其建设场所属于非物质文化遗产表现的场所，均为非物质文化遗产组成部分，应予以保护。项目在保留传统工艺的同时对主要污染工艺污染防治设施进行了改进，确保项目生产过程中产生的污染物达标排放，符合非物质文化遗产相关政策中关于生态环境保护的要求。
项目位于罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村，在原有项目占地范围内进行改扩建，不新增占地。根据云南省国土空间规划“一张图”信息系统查询结果（详见图1-2、1-3）及《罗平县自然资源局关于罗平县阿岗镇慧联青瓦厂拟用地是否涉及生态保护红线及地类查询的情况说明》（详见附件15），本项目用地范围不占用永久基本农田及生态保护红线。项目用地范围不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水源保护区等环境敏感区，亦无需要特殊保护的环境目标，不属于生态保护区和其他需要特别保护的区域。项目周边企业只有紧邻项目西面的石材加工厂，与周边企业相容。项目建成运营后，产生的废气通过采取本环评提出的治理措施处理后可达标排放，项目周边500m范围内无大气环境保护目标。项目运营期无废水外排，对周围地表水环境影响较小。项目50m范围内无声环境保护目标，运行期噪声经预测厂界能够达标排放，对保护目标影响较小。固体废物处置率为100%。本项目生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废等均采取相关的治理措施，对周围环境的影响较小。项目选址环境可行。
综上，项目从非遗文化传承、污染防控能力及选址区域环境容量等方面综合评估，选址具备环境可行性和政策适应性。项目选址合理可行。
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[bookmark: _Toc30398]二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、项目由来
罗平县慧联青瓦厂位于云南省曲靖市罗平县阿岗镇岗德村，前身为罗平县阿岗镇岗德云龙砖瓦厂，原项目为“罗平县阿岗镇岗德云龙砖瓦厂年产3000万块砖1000万匹瓦技改项目”。原项目于2018年7月8日委托临沧尚德环境技术有限公司编制完成《罗平县阿岗镇岗德云龙砖瓦厂年产3000万块砖1000万匹瓦改建项目环境影响报告表》（报批稿）。并于2018年10月25日取得罗平县环境保护局关于《罗平县阿岗镇岗德云龙砖瓦厂年产3000万块砖1000万匹瓦技改项目环境影响报告表的批复》（罗环审〔2018〕24号）。批复内容为：项目占地面积38000m2，项目主要建设内容为年产页岩砖3000万块生产线、年产青瓦1000万匹生产线和附属配套设施以及环保工程等，原有项目环评批复燃料为煤。其中环保工程主要包括：厂区雨污分流系统及污水处理设施、砖瓦窑尾气治理设施、固废处置设施和绿化等。
2019年6月26日，因法人变更，建设单位由罗平县阿岗镇岗德云龙砖瓦厂变更为罗平县阿岗镇慧联砖厂和罗平县慧联青瓦厂，2020年由于国家产业政策调整，原项目年产3000万块砖生产线不符合产业政策，2021年3月罗平县工业经贸和科技信息化局对年产3000万块砖生产线下达关停通知，保留了年产1000万匹瓦生产线。2022年8月23日《罗平县慧联青瓦厂年产1000万匹瓦技改项目》通过自主验收并取得《罗平县慧联青瓦厂年产1000万匹瓦技改项目环境保护验收意见》（2022年8月23日），验收内容为：年产1000万匹青瓦生产线，建设内容包含原料堆放区、制坯成型区、瓦坯晾晒陈化区，瓦窑（5座圆窑）、成品区、晾晒区及办公生活区，配套建设的烟气治理设施（钠碱法）、化粪池、雨水收集池等配套环保设施，2022年验收期间燃料为煤。
2022年9月29日编制完成《罗平慧联青瓦厂突发环境事件应急预案》并向曲靖市生态环境局罗平分局完成备案（备案编号：530324-2022-025-L）。2021年9月22日首次申请排污许可证，2023年11月27日因燃料变更为生物质重新申请并取得曲靖市生态环境局下发的《排污许可证》（证书编号：92530324MA6L9GF64K001V），本次改扩建完成后燃料为生物质。
根据《曲靖市人民政府关于公布第六批市级非物质文化遗产代表性项目名录的通知》（〔2021〕374），本项目属于曲靖市第六批市级非物质文化遗产代表性项目扩展项目中的传统技艺，为了更有力地支撑非遗文化的传承，建设单位罗平慧联青瓦厂于2024年10月在原项目占地范围内扩建完成1座4门古建青瓦烧制窑（仿古窑）及配套烟气收集设施，属于未批先建，已于2025年12月18日收到曲靖市生态环境局（曲环责改字〔2025〕8-7号）下发的责令改正违法行为决定书。
现有项目投运时间较长，厂内5座已建圆窑主体结构出现局部坍塌、开裂等现象，本次拟对5座圆窑进行修葺，其中1#、2#圆窑维持原有规模不变；3#、4#、5#圆窑进行扩容，窑内径增加2m。改造完成后，结合新建的6#4门方窑，项目整体形成年产3000万片青瓦的生产能力。
综上，本次改扩建内容为：①扩建1座4门古建青瓦烧制窑（仿古窑）及配套烟气收集设施；②对现有5座圆窑进行修葺。改扩建完成后产能由现有项目的年产1000万匹瓦扩大到年产3000万片古建青瓦，燃料为生物质。
根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》要求，项目应开展环境影响评价，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，该项目属于本建设项目属于名录中“二十七、非金属矿物制品业30—56砖瓦、石材等建筑材料制造中粘土砖瓦及建筑砌块制造）”，应编制环境影响报告表。罗平县慧联青瓦厂委托我公司开展本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织相关人员对项目建设地进行了详细的现场踏勘和调查，并在收集相关资料、进行初步工程分析及环境概况分析等工作的基础上，按照国家法律法规和相关技术导则规定，编制完成了《罗平阿岗镇青瓦制作技艺改造项目（非物质文化遗产）环境影响报告表》供建设单位上报审批。
二、本项目基本情况
1、本项目基本情况
项目名称：罗平阿岗镇青瓦制作技艺改造项目（非物质文化遗产）
建设单位：罗平县慧联青瓦厂
建设地点：罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村
建设性质：改扩建
占地面积：现有项目占地面积为38000m2，本次在现有占地范围内改扩建，不新增占地。
建设内容及规模：①扩建1座4门古建青瓦烧制窑（仿古窑）及配套烟气收集设施；②对现有5座圆窑进行修葺。改扩建完成后规模达到年产3000万片古建青瓦，燃料为生物质。截至本次改扩建环评介入时，项目改扩建内容已建成1座4门古建青瓦烧制窑（仿古窑）及配套烟气收集设施，其余内容均未建。项目改扩建内容对照如下表所示：
表2-1  本次改扩建内容一览表
	项目
	原项目建设情况
	本次改扩建情况

	
	
	原因
	改扩建内容

	烧制窑
	无
	为了能有力支撑非遗文化的传承，扩大产能
	扩建1座4门古建青瓦烧制窑（6#仿古窑），为方窑，长28m，内径6m，高8m，砖混结构，并配套烟气收集设施。

	
	1#、2#圆窑：为2门圆窑，内径6m，高10m，砖混结构
	建成时间久，主体结构已出现部分坍塌和开裂现象
	本次修葺后，为2门圆窑，长15m，内径6m，高10m，砖混结构，并配套建设烟气收集设施。

	
	3#、4#、5#圆窑：为6门圆窑，内径6m，高10m，砖混结构
	
	本次修葺后，为2门圆窑，长28m，内径8m，高10m，砖混结构，并配套建设烟气收集设施。

	产能
	1000万片/年
	/
	3000万片/年


项目投资：项目总投资47.5万元，其中环保投资27.5万元，占总投资的56.9%。
2、项目建设内容
项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程组成。项目建设内容组成详见表2-2。
表2-2   项目工程组成一览表
	分类
	工程名称
	建设内容
	备注

	主体工程
	烧制车间
	位于南侧，占地面积约3000m2，设置有6座古建青瓦烧制窑（仿古窑），燃料为生物质，设置有彩钢瓦顶棚。具体如下所示：

	
	
	1#、2#仿古窑：位于烧制车间西南面，为2门仿古圆窑，内径6m，高10m，砖混结构。本次修葺后处理能力为25万片青瓦/窑。
	现有项目已建，本次修葺（未实施）

	
	
	3#、4#、5#仿古窑：位于烧制车间东南面，为2门仿古圆窑，长28m，宽8m，高10m，砖混结构。本次修葺后处理能力为65万片青瓦/窑。
	

	
	
	6#仿古窑：位于烧制车间北面，为4门仿古方窑，长28m，宽6m，高8m，砖混结构。新建，处理能力为55万片青瓦/窑。
	新建（已建成）

	
	制瓦车间
	1座，位于烧制车间东北面，紧邻现有原料贮存库，设三面围挡+彩钢瓦顶棚，占地面积1250m2，地面已硬化，现有真空瓦机2台、切条机2台、切坯机2台、皮带输送机3台。
	依托现有

	
	瓦坯晾晒陈化区
	2座，1#紧邻制瓦车间北侧，占地面积约为470m2，设三面围挡+石棉瓦顶棚。2#位于项目区西南面，占地面积为2400m2，建设7个遮阳网大棚（有大棚薄膜覆盖），总贮存能力为300万片青瓦。
	依托现有

	储运工程
	原料贮存库
	1座，位于项目区东侧，占地面积为1200m2，贮存能力为2400m3，原料贮存库北侧和东侧设置封闭围挡，顶棚设置有喷雾降尘设施，用于原料堆放。现有筛分机1台、磨粉机1台。本次改建新增风选粉碎机1台。
	新增破碎机，整改（围挡），其他依托

	
	成品堆存区
	露天堆场，位于厂区北侧，占地面积为4500m2，用于堆存成品青瓦，贮存能力为500万片青瓦。
	依托现有

	辅助工程
	生活办公区
	位于生产区南侧，总占地面积为960m2，2层建筑。
	依托现有

	公用工程
	供电
	由阿岗镇市政供电线路供给
	依托现有

	
	供水
	由阿岗镇市政供水管网供给
	依托现有

	
	排水
	现有项目建设有雨污分流排水系统，初期雨水设置有1个容积为20m3的初期雨水收集池收集沉淀后全部回用于项目洒水降尘用水及搅拌用水，不外排。项目无废水外排，生活区生活污水设置1个容积为10m3的化粪池处理后定期清掏用作农肥。
	依托现有

	环保工程
	废气
	原料贮存库扬尘
	原有：原料贮存库北侧、东侧围挡未封闭，库顶设置有喷雾降尘设施。
整改：原料贮存库北侧和东侧设置封闭围挡（南侧作为出入口，西侧靠近筛分设施因生产需要无法封闭）+库顶喷雾降尘1套。
	环评提出整改，改扩建项目试生产前完成整改

	
	
	原料制备废气
	原有：筛分机设置集气罩收集，粉磨废气设置管道收集，设置有1套袋式收尘器收集后无组织排放。
整改：破碎、筛分各设置1个集气罩（收集效率不低于60%）收集，粉磨废气设置管道收集，进入1套脉冲袋式除尘器处理后设置1根高15m的排气筒（内径为0.5m）（DA002）排放。
	环评提出整改，改扩建项目试生产前完成整改

	
	
	炉窑废气
	原有：由DN800管道收集后经1套脱硫塔（钠碱法）处理后由1根15m高的排气筒（内径为0.35m）排放。
整改：由DN800管道收集后设置1套“高温脉冲袋式除尘+脱硫塔（石灰石石膏法）”处理后，由1根15m高的排气筒（内径为0.8m）（DA001）排放。
	环评提出整改，改扩建项目试生产前完成整改

	
	
	运输扬尘
	物料密闭运输、道路定期洒水降尘。
	依托现有

	
	废水
	初期雨水
	原有：初期雨水收集池，1个，容积为20m3，位于项目区北侧。初期雨水收集沉淀后全部回用于项目洒水降尘用水及搅拌用水，不外排。
整改：初期雨水收集池，1个，容积为20m3，位于项目区北侧。进水管设置切断阀，配套初期雨水回用管道，经沉淀后全部回用于项目洒水降尘及搅拌用水，不外排。
	环评提出整改，改扩建项目试生产前完成整改

	
	
	脱硫废水
	原有：脱硫塔循环沉淀池，1个，容积为80m3，位于烟气处理系统，产生的脱硫废水经沉淀后全部回用于搅拌用水，不外排。
整改：脱硫塔循环沉淀池，1个，总容积为80m3，采用中和絮凝沉淀处理后全部回用于搅拌用水，不外排。
	环评提出整改，改扩建项目试生产前完成整改

	
	
	生活污水
	化粪池，1个，容积为10m3，位于生活区北侧。生活污水经处理后定期清掏用作农肥。
	依托现有

	
	噪声
	设备噪声
	新增破碎机基础减振，设置在建筑物内，厂房隔声。
	依托现有厂房

	
	固体废物
	脱硫石膏、炉渣
	设置1间一般固体废物暂存间，位于制瓦车间北侧，按照一般防渗要求建设，即防渗标准及要求达到等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤等于1.0×10-7cm/s，并设置一般固废暂存间标识，固废分区存放。
	环评提出新增

	
	
	废机油、废润滑油
	设置1间危险废物暂存间，位于制瓦车间北侧，按照重点防渗要求建设，即防渗标准及要求达到等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s，并设置危险废物贮存设施标识牌，委托有资质的单位清运处置。
	环评提出新增

	
	
	生活垃圾
	1个垃圾收集箱，收集后委托环卫部门定期清运处置。
	依托现有


3、主要产品及产能
本次改扩建完成后生产规模为3000万片/年，主要产品产能如下表所示：
表2-3  主要产品及产能
	行业类别
	主要生产单元名称
	主要工艺名称
	生产设施名称
	生产设施编号
	设施参数
	产品名称
	计量单位
	生产能力
	设计年生产时间（h）

	
	
	
	
	
	参数名称
	计量单位
	设计值
	
	
	
	

	粘土砖瓦及建筑砌块制造
	原辅料制备
	贮存
	原料堆场
	MF001
	面积
	m2
	1200
	/
	/
	/
	/

	
	
	原料制备
	风选粉碎机
	MF002
	台时产量
	t/h
	15
	/
	/
	/
	4800

	
	
	
	筛分机
	MF003
	台时产量
	t/h
	30
	/
	/
	/
	

	
	
	
	粉磨机
	MF004
	台时产量
	t/h
	30
	/
	/
	/
	

	
	
	
	螺旋搅拌机
	MF005
	台时产量
	t/h
	30
	/
	/
	/
	

	
	成型系统
	成型
	真空瓦机
	MF006
	台时产量
	万片/h
	1.5
	瓦坯
	万片/a
	3000
	4800

	
	
	
	切条机
	MF007
	台时产量
	万片/h
	1.5
	
	
	
	

	
	
	
	切坯机
	MF008
	台时产量
	万片/h
	1.5
	
	
	
	

	
	
	陈化
	1#瓦坯晾晒陈化区
	MF009
	面积
	m2
	470
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	2#瓦坯晾晒陈化区
	MF010
	面积
	m2
	2400
	/
	/
	/
	/

	
	烧成系统
	窑烧成
	1#仿古窑
	MF011
	产能
	万片
	25
	青瓦
	万片/a
	3000
	7200

	
	
	
	
	
	窑内径
	m
	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	窑高
	m
	10
	
	
	
	

	
	
	
	2#仿古窑
	MF012
	产能
	万片
	25
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	窑内径
	m
	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	窑高
	m
	10
	
	
	
	

	
	
	
	3#仿古窑
	MF013
	产能
	万片
	65
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	窑内径
	m
	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	窑高
	m
	10
	
	
	
	

	
	
	
	4#仿古窑
	MF014
	产能
	万片
	65
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	窑内径
	m
	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	窑高
	m
	10
	
	
	
	

	
	
	
	5#仿古窑
	MF015
	产能
	万片
	65
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	窑内径
	m
	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	窑高
	m
	10
	
	
	
	

	
	
	
	6#仿古窑
	MF016
	产能
	万片
	55
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	窑内径
	m
	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	窑高
	m
	8
	
	
	
	

	
	成品贮存
	贮存
	成品堆存区
	MF017
	面积
	m2
	4500
	/
	/
	/
	/


项目产品方案变化情况如下表所示：
表2-4  本项目产品方案变化情况表
	产品
	原项目产能
	改扩建后产能
	变化量

	仿古青瓦
	1000万片/a
	3000万片/a
	+2000万片/a


项目产品每个品类有不同规格尺寸的模具，根据客户需求制作，本次环评按每个品类的最大规格统计，项目改扩建完成后产品明细如下表所示：
表2-5   改扩建完成后项目产品方案表
	产品类型
	最大规格（cm）
	单体最大质量（kg）
	产量（万片/年）

	大翘角
	26*10*2.8
	25
	100

	中翘角
	25*10*4
	15
	90

	小翘角
	20*6*1.5
	10
	85

	托盘
	φ22*2
	1.5
	75

	挡片
	Φ20*2
	1.0
	50

	脊瓦
	30*10*2.5
	3.0
	50

	四角花
	20*20*2.5
	3.0
	50

	筒瓦
	Φ115*11
	2.5
	1000

	板瓦
	22*22*1
	2.5
	1500

	合计
	
	
	3000


4、主要生产设备
改扩建完成后项目设备明细如下所示：
表2-6  改建后全厂设备表
	序号
	生产单元
	设备名称
	参数
	主要工艺
	现有
	改扩建新增
	产能

	1
	烧制车间
	1#、2#仿古窑
	Φ6×10m
	烧瓦
	2条
	0
	25万片青瓦/窑

	2
	
	3#、4#、5#仿古窑
	28m×8m×10m
	
	3条
	0
	65万片青瓦/窑

	3
	
	6#仿古窑
	28m×6m×8m
	
	0
	1条
	55万片青瓦/窑

	4
	原料贮存库
	风选粉碎机
	GSF一14
	破碎
	0
	1台
	15t/h

	5
	
	筛分机
	/
	筛分
	1台
	0
	30t/h

	6
	
	粉磨机
	/
	研磨
	1台
	0
	30t/h

	7
	
	螺旋搅拌机
	/
	拌和
	1台
	0
	30t/h

	8
	
	脉冲袋式除尘器
	/
	原料预处理除尘
	0
	1台
	/

	9
	
	引风机
	功率:15kW
风量：15000m3/h
	
	0
	1台
	

	10
	制瓦车间
	真空瓦机
	300
	制瓦
	2台
	0
	1.5万片/h

	11
	
	切条机
	QPJ-1
	
	2台
	0
	1.5万片/h

	12
	
	切坯机
	/
	
	2台
	0
	1.5万片/h

	13
	
	皮带输送机
	/
	物料输送
	3条
	0
	/

	14
	炉窑废气治理
	脱硫除尘塔
	Φ2600×13000
	炉窑废气治理
	1套
	0
	/

	15
	
	高温脉冲袋式除尘器
	/
	
	0
	1台
	

	16
	
	引风机
	功率:22kW
风量：40000m3/h
	
	0
	1台
	

	17
	
	耐酸碱循环水泵
	功率:15-22.5kW
	
	2台
	0
	


5、原辅料及能耗
5.1主要原辅材料及能源消耗
项目改扩建后燃料仍为生物质颗粒，本项目主要原辅材料及能源消耗情况如下表所示。
表2-7    原材料及能源消耗情况一览表
	名称
	单位
	年最大使用量
	厂区内最大暂存量
	来源
	储存位置

	
	
	原有
	本次改扩建
	全厂
	
	
	

	粘土
	t/a
	10032
	24065.14
	34097.14
	6240
	师宗县鸿运新型墙体材料有限公司
	原料贮存库

	页岩土
	t/a
	23408
	56592
	80000
	
	
	原料贮存库

	大豆油（生物质）
	t/a
	1.8
	0
	1.8
	0.2
	外购
	制瓦车间

	生物质
	t/a
	2500
	3000
	5500
	--
	外购
	--

	新鲜水
	m3/a
	4400
	89973.13
	94373.13
	--
	市政管网供给
	--

	电
	万kW·h/a
	10
	20
	30
	--
	市政电网供给
	--

	氢氧化钠
	t/a
	50
	0
	0
	--
	外购
	--

	CaCO3（脱硫剂）
	t/a
	0
	70
	70
	3.0
	外购
	管理用房

	Ca（OH）2（脱硫废水中和剂）
	t/a
	0
	3.0
	3.0
	1.0
	外购
	管理用房

	混凝剂、助凝剂（脱硫废水絮凝剂）
	t/a
	0
	0.6
	0.6
	0.1
	外购
	管理用房


5.2项目原料理化性质分析
（1）粘土、页岩土
本项目所使用的粘土、页岩土由师宗县鸿运新型墙体材料有限公司提供，粘土成分以粘土矿物为主，其次为石英、长石、云母组成。页岩土主要由黏土物质硬化形成，含有高岭石、蒙脱石、水云母、拜来石等矿物质以及石英、长石、云母、锰的氧化物与氢氧化物等自生矿物。
粘土、页岩土的主要化学成分见下表：
表2-8   粘土成分组成一览表
	序号
	组分
	含量

	1
	SiO2
	54.73%

	2
	CaO
	0.18%

	3
	MgO
	1.25%

	4
	K2O
	3.36%

	5
	Na2O
	0.15%

	6
	Fe2O3
	7.87%

	7
	Al2O3
	18.62%

	8
	F
	0.002%


表2-9  页岩土成分组成一览表
	序号
	组分
	含量

	1
	SiO2
	55%

	2
	CaO
	0.2%

	3
	Al2O3
	20%

	4
	Fe2O3
	5%

	5
	MgO
	2.5%

	6
	F
	0.002%


（2）生物质大豆油
项目生物质大豆油用于项目真空瓦机润滑使用，其具有大豆油固有的气味和滋味；为压榨大豆油。水分及挥发物≤0.20%，属于易燃液体。
（3）生物质颗粒
本项目所用生物质颗粒采购自贵州坤其商贸有限公司，根据其提供的生物颗粒检测报告（详见附件12），项目所使用的生物颗粒成分见下表。
表2-10  项目生物颗粒成分一览表
	序号
	项目
	符号
	单位
	结果

	
	
	
	
	2025.12.17

	1
	全水分
	Mt
	%
	6.30

	2
	水分
	Mad
	%
	1.07

	3
	灰分
	Aar
	%
	5.46

	4
	挥发分
	Vad
	%
	75.52

	5
	固定碳
	Fcad
	%
	17.95

	6
	全硫
	St
	%
	0.02

	7
	高位发热量
	/
	大卡/kg
	4556

	8
	低位发热量
	/
	大卡/kg
	4115


6、平衡分析
6.1项目水平衡
（1）用水量
项目运营期用水主要包括搅拌用水、炉窑降温用水、烟气处理用水、洒水降尘用水及生活用水。
1）生产用水
①搅拌用水
项目原料进入搅拌机后需加水搅拌，本次改扩建完成后原料用量约为114097.14t/a，原料含水率约为10%。搅拌后含水率为50%左右，根据计算可得，需要加入的水量约为9.13万m3/a、304.3m3/d。
②炉窑降温用水
根据建设单位提供的生产经验，每窑每次用水量约为6t，每年每窑能产出10窑青瓦，则炉窑降温水约为360m3/a，每窑每次降温时间约为7d，则用水量约为5.1m3/d。
③烟气处理用水
项目改扩建完成后炉窑烟气由管道收集后设置1套“高温脉冲袋式除尘+脱硫塔（石灰石石膏法）”处理后，由1根15m高的排气筒（DA001）排放。
根据建设单位提供的资料，脱硫塔气液比为5L/m3，改扩建完成后总烟气量为21096.74万Nm3/a，则烟气处理用水量为4586m3/d、105.48万m3/a。损耗水量约为1%，即45.86m3/d、10547.8m3/a，损耗部分由新鲜水补充，其余部分进入循环水池加石灰再生循环使用，不外排。
2）生活用水
原有项目共有员工12人，本次改建新增10人，共22人。其中管理人员为2人在项目区食宿，其余人员为周边村民，不在项目区食宿，项目年工作300天。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168-2019），不在项目区食宿人员的用水量按40L/（人·d）计，在项目区食宿人员的用水量按100L/（人·d）计，则本项目生活用水量为1.0m3/d，300m3/a。
3）洒水降尘用水
①厂区路面洒水降尘用水
根据统计，项目区道路面积约为2200m2，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），环境卫生管理场地浇洒用水量为2L（m2•次）计，晴天每天1次，罗平县全年雨天约150天，非雨天215天，则洒水降尘用水量为4.4m3/次，946m3/a，用水主要来源于本项目初期雨水收集池，不足部分补充新鲜水。
②原料贮存库喷雾降尘用水
项目原料贮存库占地面积为1200m2，设置有2面围挡+彩钢瓦顶棚，顶棚设置有喷雾降尘设施，根据建设单位提供的资料，喷雾降尘用水为0.3L/m2，则喷雾降尘用水量为0.36m3/d，108m3/a。
（2）废水量
1）生产废水
①搅拌废水
搅拌用水随瓦坯进入烧结窑烧结时全部蒸发，无废水产生。
②炉窑降温废水
炉窑降温用水全部蒸发，无废水产生。
③烟气处理废水
脱硫塔废水需定期更换确保脱硫效率，更换频率为一周一次（年生产230天，更换约33次）。脱硫塔废水排放量计算公式：液气比×风量×小时循环次数×喷淋塔数量×（年生产天数÷7）=5L/m3×38218.73m³/h×1×1×（230÷7）=6278.67t/a，日排水量为27t/d。
现有项目脱硫塔配套设置有一个容积为80m3的循环沉淀池，产生的脱硫废水进入循环沉淀池经中和絮凝沉淀处理后全部回用于项目搅拌用水，不外排。
2）生活污水
项目生活用水量为1.0m3/d，300m3/a，项目生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.8m3/d，240m3/a，经化粪池处理后定期清掏用作农肥。
（3）初期雨水
本项目采用雨污分流，建设单位对厂区露天面积初期雨水进行收集处理，厂区露天面积为道路和其他无建筑物覆盖的空地，面积约为2200m2。本项目厂区用地地面均为水泥路面，贮存及运输过程中可能有各种污染物滴漏、散落在露天场地及路面上，遇雨天形成地表径流，污染物会随流带入周边水体，造成一定的环境污染，从而需要进行处理。
本项目位于曲靖市罗平县，所在区域暴雨强度计算公式如下：


式中：q-设计暴雨强度， L/s.hm2；
P-设计降雨重现期a（5a）；
t-降雨历时min（取60min）；
计算结果q=109.15L/s·hm2。
[bookmark: OLE_LINK4]初期雨水涉及汇水量计算公式：


式中：Q-雨水流量，L；
F-汇水面积（hm2），本项目为0.22hm2；
φ-为径流系数，水泥路面取值为0.9。
按照上述公式计算，项目区的暴雨强度为109.15L/秒·hm2，项目场地在设计重现期5年的条件下，雨水流量为9.6L/s。本次评价考虑对暴雨条件下前15min的雨水进行收集，则暴雨情况下需收集的雨水量为19.4m3/次（2910m3/a），进入初期雨水收集池沉淀后回用于项目洒水降尘用水及搅拌用水，不外排。暴雨降雨15min以后的雨水不再计入初期雨水，15min后关闭收集阀不再收集雨水，雨水通过雨水沟渠排出。本项目建设完整的初期雨水收集管道，将初期雨水收集至初期雨水收集池，经初期雨水收集池沉淀后回用于项目洒水降尘用水及搅拌用水，不外排。
项目用水及排水情况如下表所示：
表2-11  项目用水及排水情况表
	用水情况
	废水情况
	措施
	排放去向

	用水项目
	日用量（m3/d）
	年用量（m3/a）
	废水来源
	日产量（m3/d）
	年产量（m3/a）
	
	

	搅拌
	304.3
	91300
	无
	0
	0
	/
	/

	炉窑降温
	5.1
	360
	无
	0
	0
	/
	/

	烟气处理
	4586
	1054800
	烟气处理
	27
	6278.67
	循环沉淀池（中和絮凝沉淀）
	全部回用于搅拌用水

	喷雾降尘
	0.36
	108
	无
	0
	0
	/
	/

	洒水降尘
	4.4
	946
	无
	0
	0
	/
	/

	生活用水
	1.0
	300
	生活污水
	0.8
	240
	化粪池
	定期清掏用作农肥

	
	
	
	初期雨水
	19.4
	2910
	初期雨水收集池
	全部回用于项目洒水降尘用水及搅拌用水

	合计
	4901.16
	1147814
	0
	47.2
	9428.67
	/
	/


项目水量平衡如下所示：














图2-1  项目日水量平衡图  单位：m3/d


图2-2  项目年水量平衡图（m3/a）
6.2项目物料平衡
表2-12  项目物料平衡
	输入（t/a）
	产出（t/a）

	原料
	粘土
	34097.14
	青瓦
	114000

	
	页岩土
	80000
	粉尘
	74.34

	辅料
	水
	91300
	水蒸气
	91300

	/
	/
	边角料及不合格产品
	22.8

	合计
	205397.14
	合计
	205397.14


7、依托工程及可行性分析
（1）生产设施设备依托可行性分析
本次改扩建制瓦车间、瓦坯晾晒陈化区、原料贮存库、成品堆存区均依托现有项目已建设施，本次改扩建新增1台破碎机其余设备依托现有项目已有的，根据建设单位提供的资料，项目依托的生产设施可行性分析如下表所示：
表2-13  项目生产设施依托可行性分析一览表
	生产单元名称
	设施参数
	设计年生产时间（h）
	最大处理量
	扩建完成后最大使用量
	是否满足改扩建后生产要求

	原辅料制备
	原料堆场
	占地面积：1200m2
储量：2400m3（3600t）
	4800
	3600t/次
	11.409714万t/a
	是

	
	筛分机
	台时产量：30t/h
	
	14.4万t/a
	11.409714万t/a
	是

	
	粉磨机
	台时产量：30t/h
	
	14.4万t/a
	11.409714万t/a
	是

	
	螺旋搅拌机
	台时产量：30t/h
	
	14.4万t/a
	11.409714万t/a
	是

	成型系统
	真空瓦机
	台时产量：1.5万片/h
	
	7200万片/a
	3000万片/a
	是

	
	切条机
	台时产量：1.5万片/h
	
	7200万片/a
	3000万片/a
	是

	
	切坯机
	台时产量：1.5万片/h
	
	7200万片/a
	3000万片/a
	是

	
	1#瓦坯晾晒陈化区
	占地面积：2870m2
储量：300万片
	
	300万片/次
	3000万片/a
	是

	
	2#瓦坯晾晒陈化区
	
	
	
	
	

	成品系统
	成品堆场
	占地面积：4500m2
储量：500万片
	
	500万片/次
	3000万片/a
	是


根据上表分析，项目依托的现有项目已建的生产设施的最大生产能力均能满足本次改扩建生产需求，依托可行。
（2）废水收集处理设施存在问题及依托可行性
根据现场调查，原有项目建设有1个初期雨水收集池及1个化粪池，废水收集处理设施存在问题及依托情况如下所示：
①初期雨水收集池
初期雨水收集系统：厂区现状雨水依托地势自流汇入西侧南北走向的雨水明渠，雨水沟渠末端经管道接入初期雨水收集池。经现场核查，该套初期雨水收集设施存在管道管径偏小、未安装切换阀门等问题。
结合项目污染防控要求，本次环评提出如下整改措施：更换管径满足收集要求的进水管道，并配套安装切断阀；严格管控收集时长，仅收集降雨前15分钟的初期雨水，后期雨水通过沿原有雨水沟渠外排；同时按规范设置标准化雨水排放口。
初期雨水收集池：本次改扩建后初期雨水收集池依托现有已建的1个容积为20m3的初期雨水收集池，根据水量平衡计算可知，改扩建完成后项目初期雨水产生量为19.4m3/次（2910m3/a），已建的初期雨水收集池容积能够满足改扩建完成后初期雨水收集需求，依托可行。
初期雨水回用系统：经现场核查，未配套建设初期雨水回用系统。本次环评提出整改措施：配套建设初期雨水回用系统。
②生活污水收集设施
本次改扩建后生活污水依托现有项目已建的1个容积为10m3的化粪池处理，本次改扩建完成后生活污水产生量为0.8m3/d，已建的化粪池能够满足生活污水处理需求，依托可行。
（3） 废气收集处理设施存在问题及依托可行性分析
经现场调查，原有项目炉窑废气收集治理系统为圆窑废气通过长约200m，DN800的烟气收集管道收集后经一套脱硫塔（Φ2600×13000）处理后通过1根15m高的排气筒排放，原有项目排气筒内径为0.35m。
①烟气收集管道
原有项目已建设有长约50m，DN800的烟气总收集管道，能够满足项目改扩建后烟气收集需求。
②脱硫塔处理能力
根据《石灰石/石灰－石膏湿法烟气脱硫工程通用技术规范》（HJ-2018），吸收塔烟气区空塔截面尺寸宜保证最不利设计条件下空塔流速不大于3.8m/s，项目已有的脱硫塔直径为2.6m，高为13m，计算得原有项目脱硫塔处理最大烟气量为72594.288m3/h，项目改扩建后烟气量为38218.73m3/h，能够满足改扩建后烟气处理需求，依托可行。
③废气处理技术
原有项目炉窑废气仅设置有1套脱硫塔处理炉窑废气，本次改扩建完成后依托原有的脱硫塔脱硫，采用湿法脱硫技术，为《排污许可证申请与核发技术规范  陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中二氧化硫防治可行技术，依托脱硫塔处理炉窑烟气中产生的二氧化硫可行。
根据关于印发2025年《国家污染防治技术指导目录》（环办科财函〔2025〕197号），烟气湿法除尘脱硫一体化技术被列为限制类低效类技术，存在除尘效率低，单独使用颗粒物难以稳定达标排放技术缺陷。因此，本次环评对炉窑烟气处理系统提出整改措施：增加1套高温脉冲袋式除尘器与原有脱硫塔组合处理炉窑烟气。
④脱硫废水处理系统
根据建设单位提供的资料，项目脱硫塔配套设置有一个容积为80m3的循环沉淀池，前文核算，项目改扩建完成后日排水量为20t/d，循环沉淀池容积能够满足项目改扩建完成后脱硫塔废水处理需求，依托可行。
根据《石灰石/石灰－石膏湿法烟气脱硫工程通用技术规范》（HJ-2018）要求，脱硫废水宜纳入全厂废水统一规划管理；单独设置脱硫废水处理系统时一般采用中和、絮凝、沉降、氧化、澄清等工艺去除废水中的悬浮物、COD等污染物。经现场踏勘核实，原有项目脱硫废水处理系统不完善，仅设置有沉淀处理。因此，本次环评对脱硫废水处理系统提出整改措施：完善项目脱硫废水处理系统，产生的脱硫废水经中和絮凝沉淀处理后全部回用于搅拌用水，不外排。
⑤排气筒
根据建设单位提供的资料，项目原有排气筒离地高15m，管径为0.35m。改扩建完成后烟气量为38218.73m3/h，沿用原排气筒会导致烟气流速过大。本次环评提出整改措施：拆除原有排气筒，设置1根高15m，内径为0.8m的排气筒。
8、劳动定员与工作制度
劳动定员：原有项目共有员工12人，本次改建新增10人，共22人。其中管理人员2人在项目区食宿。
工作制度：原有项目年工作300d，其中烧结岗为3班制，其他岗1班制，每班工作8小时。本次改扩建完成后，年工作300d，其中烧结岗为3班制，其他岗2班制，每班工作8小时。
9、平面布置
本次改扩建在现有项目占地范围内进行，不新增占地，厂区出入口位于厂区东侧，原料贮存库位于项目区东侧，自东向西依次布设原料贮存库、制瓦车间、烧制车间，新建的6#仿古窑位于制瓦车间西侧，原有圆窑的北侧，1#-5#窑位于厂区南侧，制瓦车间南侧，成品堆放区位于项目区北侧，生产设施按生产工艺依次布设满足生产功能需求。设置的排气筒位于项目西南面，位于主导风侧风向；办公生活区与生产区分开设置，布设于项目区南侧，有效地避免了生产噪声的影响。综上所述，项目平面布置合理。项目平面布置详见附图2。
10、工程投资及环保投资
项目备案证总投资20万元，仅为主体工程投资，根据估算，本次改扩建环保投资为17.2万元，则本次改扩建项目总投资37.2万元，环保投资17.2万元，占总投资的46.2%。环保投资主要用于水污染防治设施、大气污染防治设施和噪声污染防治设施等环保设施建设。环保投资见表2-14。
表2-14  项目环保投资估算一览表
	环境要素
	时段
	环保措施
	投资
（万元）

	废气
	施工期
	洒水降尘、封闭运输、覆盖
	1

	
	运营期
	炉窑废气处理系统
	石灰石石膏法脱硫塔及烟气收集管道
	1套，用于处理炉窑烟气
	依托现有

	
	
	
	高温脉冲袋式除尘器
	1套，用于处理炉窑烟气
	5.0

	
	
	
	排气筒（DA001）
	1根15m高的排气筒，内径为0.8m，设置采样平台、采样口
	3.0

	
	
	原料制备废气处理措施
	喷雾设施
	1套，位于原料贮存库，用于原料贮存库降尘
	依托现有

	
	
	
	原料贮存库封闭围挡
	原料贮存库北侧和东侧设置封闭围挡
	0.3

	
	
	
	破碎、筛分、粉磨废气处理系统
	收集系统
	集气罩，2套，分别设置于破碎机、筛分机上方
	0.2

	
	
	
	
	
	粉磨废气收集管道
	依托现有

	
	
	
	
	脉冲袋式除尘器
	1套，用于处理破碎、筛分、粉磨废气处理系统
	3.0

	
	
	
	
	排气筒（DA002）
	1根15m高的排气筒，内径为0.5m，设置采样平台、采样口
	2.0

	废水
	施工期
	废水收集桶收集沉淀后用于洒水降尘
	0.2

	
	运营期
	初期雨水收集系统
	收集系统
	1套，完善的初期雨水收集系统，初期雨水收集池进水管设置切断阀，只收集降雨前15min初期雨水，后期雨水通过雨水沟渠外排，并设置规范的雨水排放口
	0.1

	
	
	
	初期雨水收集池
	1个，容积为20m3，位于项目区北侧，用于收集沉淀初期雨水
	依托现有

	
	
	
	回用系统
	1套，初期雨水回用全部至搅拌用水及洒水降尘用水
	0.1

	
	
	循环沉淀池
	1个，容积为80m3，用于收集处理脱硫废水
	依托现有

	
	
	化粪池
	1个，容积为10m3，位于生活区北侧。用于处理生活污水
	依托现有

	噪声
	施工期
	合理安排施工布局和施工时间
	--

	
	运营期
	安装减振垫
	0.2

	固废
	施工期
	能利用的收集外售、不能利用的委托环卫部门清运
	0.1

	
	运营期
	生活垃圾收集箱
	1个，位于项目区北侧，收集生活垃圾
	依托现有

	
	
	一般固废暂存间
	1间，位于制瓦车间北侧，用于收集一般固体废物，按照一般防渗要求建设，即防渗标准及要求达到等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤等于1.0×10-7cm/s
	0.5

	
	
	危险废物暂存间
	1间，位于制瓦车间北侧，按照重点防渗要求建设，即防渗标准及要求达到等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s，委托有资质的单位清运处置。
	1.5

	合计
	17.2




	工艺流程和产排污环节
	1、施工期施工工序及产污节点
本项目为改建项目，在原有项目占地范围内进行建设，不涉及土建工程。施工期建设内容主要为扩建1座4门青瓦烧制窑，对原有项目5座圆窑进行修葺以及配套烟气收集处理设施建设，施工期的工艺流程及产污环节见图2-3。


图2-3   施工期工艺流程及产污节点图
本次改扩建施工期产生的污染物按照废水、废气、固废进行分类，污染物产生的环节见表2-15。
表2-15   施工期污染物产生环节一览表
	类别
	污染物名称
	产生环节
	主要污染因子
	处置措施
	去向

	废气
	扬尘
	物料运输
	颗粒物
	洒水降尘、覆盖、封闭运输
	无组织排放

	
	燃油机械废气
	运输车辆
	烯烃类、CO和NOX
	--
	自然稀释
扩散

	废水
	施工废水
	前期施工
	SS
	收集沉淀后用于洒水降尘

	
	洗手污水
	施工人员洗手等
	SS
	

	噪声
	机械噪声
	施工机械、敲打
	噪声
	合理安排施工时间

	
	交通噪声
	运输车辆
	噪声
	减速禁鸣

	固废
	建筑垃圾
	老窑修葺、新窑建设施工过程
	废砖块等
	可利用的收集外售、不可利用的由环卫部门清运

	
	生活垃圾
	施工人员
	包装袋、废弃矿泉水瓶等
	


2、运营期生产工艺及产污节点
（1）工艺流程简述
项目运营期工艺流程及产污节点如下所示：










图2-4  项目运营期工艺流程及产污节点图
①原料筛分、破碎、粉磨：将粘土投入筛分机进行筛选，筛上物进入破碎机进行破碎，使其直径满足粉磨机研磨处理要求，筛下物直接进入粉磨机中进行研磨处理，使其变成粉料。原料预处理工段产污主要为加工粉尘和设备噪声。产生的加工粉尘通过在破碎机、筛分机处设置集气罩收集，粉磨废气通过管道收集后并入1套脉冲袋式除尘器处理后通过1根15m高的排气筒（DA002）排放。
②搅拌：粉磨好的原料进入搅拌机，搅拌机落料点设置水管，物料下落的同时加入水进行搅拌，搅拌后的物料含水量为50%，此工序湿式搅拌，无废气产生。产生的污染物主要为设备噪声。
③挤出：拌和好的物料通过皮带输送机送至真空挤出机，由真空挤出机挤压出坯，产生的污染物主要为设备噪声。
④切坯：挤出的瓦坯由切条机、切坯机切割成坯，产生的污染物主要为设备噪声
⑤成型：常规款式的青瓦依托模具采用机械成型，异型的青瓦依托模具由人工塑形，产生的污染物主要为设备噪声及边角料，边角料返回破碎后作原料使用。
⑥自然晾晒陈化：制作完成的瓦坯堆放至陈化区自然风干，风干时间为7-8d。
⑦烧制：项目使用的烧结窑为仿古窑，采用的隧道窑的燃烧原理，即通过三个温度带完成烧制过程，不同于隧道窑的是项目仿古窑没有窑车，没有助燃风回流通道，窑体内部结构为中空的，由人工搬卸物料，由人工控制生物质颗粒的投加量进而控制每个烧结段的温度。
风干后的瓦坯由人工整齐码在仿古窑进行烧结，烧制过程中由人工控制生物质的投入量和温度的控制，烧制分为三个阶段：预热阶段、高温阶段、冷却阶段，预热阶段最高温度为120℃，高温段最高温度达980℃，冷却段温度由高温段温度慢慢冷却至室温，整个烧制时间为30d。烧制过程产生的废气通过烟气收集管道收集后经1套“高温脉冲袋式除尘器+脱硫塔”处理后由1根15m高的排气筒（DA001）排放。
⑧降温冷却：降温冷却是通过窑顶设置的水管由人工控制水量，缓慢放水在窑顶形成一层水幕，从而使窑内降温，整个过程由人工控制水量，以确保产品的色泽、质地等，降温时间约为7d，降温冷却期间烧结窑处于停火状态。
⑨出窑：烧制完成的青瓦，由人工对成品进行简单的质检，主要检查仿古青瓦的颜色、形状、质地等，质检合格后堆存于成品区待售，不合格的返回破碎后做原料使用。
（2）产排污节点
根据本项目的工艺流程分析，本项目改扩建完成后，生产过程中的产污环节及各环节产生的污染物见下表。
表2-16   主要污染物产生情况表
	污染源类别
	产污工段
	主要污染物
	治理措施

	废气
	G1
	破碎废气
	破碎
	颗粒物
	集气罩收集
	1套脉冲袋式除尘器+1根15m高的排气筒（DA002）排放

	
	
	筛分废气
	筛分
	
	集气罩收集
	

	
	
	粉磨废气
	粉磨
	
	管道收集
	

	
	G2：炉窑废气
	窑烧成
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物
	管道收集
	经1套“高温脉冲袋式除尘器+脱硫塔”处理后由1根15m高的排气筒（DA001）排放

	废水
	W1：脱硫塔废水
	烟气处理
	pH、SS、COD、盐类
	设置循环沉淀池经中和絮凝沉淀处理后全部回用于搅拌用水，不外排。

	N1-N11：设备噪声
	设备运行
	噪声
	基础减振、厂房隔声

	固体废物
	S1：边角料
	机械成型、人工塑形
	/
	返回破碎后做原料使用

	
	S2：炉渣
	炉窑
	/
	加入搅拌机做原料使用

	
	S3：不合格产品
	出窑
	/
	返回破碎后做原料使用

	
	S4
	收尘灰
	脉冲袋式除尘器
	/
	加入搅拌机做原料使用

	
	
	废布袋
	
	/
	由设备厂家更换回收处理

	
	S5：脱硫石膏
	脱硫
	硫酸钙、碳酸钙
	加入搅拌机做原料使用






	与项目有关的原有环境污染问题
	三、现有工程概况
1、现有工程概况
建设地点：罗平县慧联青瓦厂
占地面积：38000m2
生产规模：年产1000万匹青瓦
工程建设内容：烧制车间（建有5座圆窑）、原料贮存库、制瓦车间、瓦坯晾晒陈化区、成品堆存区及生活办公区，详见下表。
表2-17  现有工程建设内容一览表
	分类
	项目
	建设内容

	主体工程
	烧制车间
	位于南侧，占地面积约2216m2，建有5座圆窑，设置有彩钢瓦顶棚。具体如下所示：

	
	
	1#、2#圆窑：位于烧制车间西南面，为2门仿圆窑，内径6m，高10m，砖混结构。

	
	
	3#、4#、5#仿古窑：位于烧制车间东南面，为6门圆窑，内径6m，高10m，砖混结构。

	
	制瓦车间
	1座，位于烧制车间东北面，紧邻原料贮存库，设三面围挡+彩钢瓦顶棚，占地面积1250m2，地面已硬化，现有真空瓦机2台、切条机2台、切坯机2台、皮带输送机3台。

	
	瓦坯晾晒陈化区
	2座，1#紧邻制瓦车间北侧，占地面积约为470m2，设三面围挡+石棉瓦顶棚。2#位于项目区西南面，占地面积为2400m2，建设7个遮阳网大棚（有大棚薄膜覆盖），总贮存能力为300万片青瓦。

	储运工程
	原料贮存库
	1座，位于项目区东侧，占地面积为1200m2，顶棚设置有喷雾降尘设施，用于原料堆放。现有筛分机1台、磨粉机1台，配套设置有1台袋式收尘设施。贮存能力为2400m3。

	
	成品堆存区
	露天堆场，位于厂区北侧，占地面积为4500m2，用于堆存成品青瓦，贮存能力为500万片青瓦。

	辅助工程
	生活办公区
	位于生产区南侧，总占地面积为960m2，2层建筑。

	公用工程
	供电
	由阿岗镇市政供电线路供给

	
	供水
	由阿岗镇市政供水管网供给

	
	排水
	现有项目建设有雨污分流排水系统，初期雨水设置有1个容积为20m3的初期雨水收集池收集沉淀后回用于厂区洒水降尘，项目无生产废水外排，生活区生活污水设置1个容积为10m3的化粪池处理后定期清掏用作农肥。

	环保工程
	废气
	堆场粉尘
	原料贮存库库顶设置有1套喷雾除尘装置。

	
	
	筛分、粉磨废气
	筛分机设置集气罩收集，粉磨废气通过管道收集后，统一进入1套袋式收尘器处理后无组织排放。

	
	
	炉窑烟气
	由DN800管道收集后经1套脱硫塔（钠碱法）处理后由1根15m高的排气筒排放。

	
	废水
	生活污水
	设置1个容积为10m3的化粪池处理后定期清掏用作农肥。

	
	
	脱硫塔废水
	设置1个容积为80m3的循环沉淀池，产生的脱硫废水经沉淀后全部回用于搅拌用水，不外排。

	
	
	初期雨水收集池
	设置有1个容积为20m3的初期雨水收集池收集沉淀后回用于厂区洒水降尘。

	
	噪声
	设备噪声
	基础减振、厂房隔声

	
	一般固废
	不合格产品、边角料、收尘灰、炉渣
	作为原料回用于生产

	
	
	脱硫沉渣
	作为原料回用于生产

	
	
	生活垃圾
	设置有1个生活垃圾箱收集，委托环卫部门定期清运。

	
	危险固废
	废机油、废润滑油
	由维修人员更换后直接带走，不在项目区贮存。


燃料变化情况：
表2-18  现有项目燃料变化情况
	时间
	燃料

	
	燃料
	用量（t/a）

	2018年10月25日
	原环评批复
	煤
	6028

	2022年8月23日
	原项目验收
	煤
	2500

	2023年11月27日
	排污许可变更
	生物质
	2500


2、现有工程履行的环评及竣工验收情况
2018年7月8日委托临沧尚德环境技术有限公司编制完成《罗平县阿岗镇岗德云龙砖瓦厂年产3000万块砖1000万匹瓦改建项目环境影响报告表》（报批稿）。并于2018年10月25日取得《罗平县环境保护局关于罗平县阿岗镇岗德云龙砖瓦厂年产3000万块砖1000万匹瓦技改项目环境影响报告表的批复》（罗环审〔2018〕24号）。
2022年8月23日委托绿晟环保科技有限公司编制完成《罗平县慧联青瓦厂年产1000万匹瓦技改项目竣工环境保护验收监测报告表》，并通过自主验收。
3、排污许可手续办理情况
罗平县慧联青瓦厂于2021年9月22日首次申请排污许可证，2023年11月27日重新申请并取得曲靖市生态环境局下发的《排污许可证》（证书编号：92530324MA6L9GF64K001V），排污许可证未许可污染物排放量。
4、项目排污许可证执行情况
现有项目排污许可证为简化管理，企业按相关规定填报排污许可季度和年度执行报告，通过全国排污许可证管理信息平台查看情况，项目排污许可执行情况如下所示：
（1）自行监测执行情况
表2-19  自行监测执行情况
	排污许可情况
	执行情况

	监测类别
	排放口编号
	排放口名称
	污染物
	监测设备
	手工监测频次
	

	废气
	DA001
	圆窑废气排放口
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物
	手工
	1次/半年
	2023年第四季度，2024年第二、四季度，2025年第二季度进行监测

	
	厂界
	颗粒物、二氧化硫、氟化物
	手工
	1次/年
	2023第三季度、2024年第二季度，2025年第二季度进行了监测

	废水
	DW001
	雨水排口
	化学需氧量
	手工
	排放口有流动水排放时开展监测，排放期间按日监测
	2024年第四季度进行了监测

	噪声
	厂界
	昼间夜间等效连续A声级
	手工
	每季度至少开展一次监测
	2023年第四季度，2024年第一、第二、四季度，2025年第二季度进行了监测


（2）报表执行情况
企业完成了自2023年1月至2025年12月的月报、季报、年报填报工作。
5、与项目有关的原有污染物实际排放及治理情况
查阅原有项目排污许可执行报告及自行监测资料，本次环评仅采用2023—2025年企业自行监测数据，作为原有项目污染物达标分析依据。该项目自2023年起将燃料更换为生物质颗粒后，受市场环境影响，企业处于间断生产状态，监测数据不稳定。综合上述情况，本次现有项目污染物排放量采用系数法核算。
5.1废气
（1）无组织粉尘
①原料贮存库扬尘
项目原料贮存库堆存扬尘包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量采用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册进行核算，计算公式如下：
颗粒物产生量核算公式：

式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；
ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）；
FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；
Nc指年物料运载车次（单位：车）；
D指单车平均运载量（单位：吨/年）；
（a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，b指物料含水率概化系数；
Ef指堆场风蚀扬尘概化系数（单位：千克/平方米）；
S指堆场占地面积（单位：平方米）。

表2-20  参数取值及计算结果
	Nc
	D
	a
	b
	Ef
	S
	计算结果（P）

	1672
	20
	0.0009
	0.0017
	3.6062
	1200
	26.36


颗粒物排放量核算公式：

式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；
UC指颗粒物排放量（单位：吨）；
Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%）；
Tm指堆场类型控制效率（单位：%）。
表2-21  参数取值及计算结果
	P
	Cm
	Tm
	计算结果（UC）

	26.36
	74%（喷雾降尘）
	60%（半敞开式）
	2.74


根据上述计算可得，原有项目原料堆场扬尘产生量为26.36t/a，排放量为2.74t/a。
②筛分、粉磨粉尘
原料进行筛分、粉磨的过程中会产生粉尘，本次核算参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3031粘土砖瓦及建筑砌块制造系数表中破碎、筛分工艺颗粒物产排系数法核算，即颗粒物产污系数为1.23kg/万块标砖，根据《烧结普通砖》（GB/T5101-2017），标准砖公称尺寸为240×115×53mm，原有项目年产1000万片青瓦，折算为标砖约1272万块标砖，则原有项目筛分、粉磨粉尘产生量为1.56t/a，原有项目在筛分机上设置有收集罩，收集率按60%计算，粉磨粉尘通过管道收集，统一设置有1套袋式收尘器收集（收尘效率取60%），经收尘后无组织颗粒物排放量为0.87t/a。
③运输扬尘
运输扬尘主要是车辆经过带起的粉尘，项目运输扬尘主要来自原料、成品运输产生的粉尘，运输线路上的起尘量按下式计算：


式中：QP——道路扬尘量（kg/km·辆）；
      QP1——总扬尘量（kg/a）；
      V——车辆速度（km/h），本项目取20km/h；
      M——车辆载重（t/辆），本项目取20t/辆；
      P表示道路灰尘覆盖量，kg/m2，根据南开大学环境科学与工程学院陈小华、 薛永华等人的《中国城市道路扬尘污染研究》，于2003-2004年期间，测定了石家庄、 济南、青岛、邯郸等城市的铺装道路的积尘量在0.017～0.091kg/m2，本项目按最大值考虑，取0.1kg/m2；
          L——运输距离（km）本项目取0.02km；
          Q——运输量（t/a）本项目取66880t/a。
根据以上公式计算得出：运输起尘量Qp为0.369kg/km·辆，则本项目运输车辆产生的扬尘量为0.02t/a。项目采取道路洒水降尘、运输车辆苫盖等措施，粉尘可减少约40%，则运输扬尘排放量为0.012t/a。
本次环评收集了现有项目《罗平县慧联青瓦厂2024年第二季度自行监测报告》（报告编号：YNZKBG20240612005）中无组织排放监测数据，检测结果如下：
表2-22  2024年自行监测报告无组织排放检测结果  单位：mg/m3
	监测时间
	检测项目
	检测点位
	采样时段
	检测结果
	标准值
	达标情况

	2024年第二季度
	2024.06.07
	颗粒物
	A2:厂界上风向
	10:20-11:20
	0.242
	1.0
	达标

	
	
	
	
	12:20-13:20
	0.282
	
	达标

	
	
	
	
	14:20-15:20
	0.355
	
	达标

	
	
	
	
	16:20-17:20
	0.320
	
	达标

	
	
	
	A3:厂界下风向1#
	10:20-11:20
	0.418
	
	达标

	
	
	
	
	12:20-13:20
	0.473
	
	达标

	
	
	
	
	14:20-15:20
	0.660
	
	达标

	
	
	
	
	16:20-17:20
	0.557
	
	达标

	
	
	
	A4：厂界下风向2#
	10:20-11:20
	0.495
	
	达标

	
	
	
	
	12:20-13:20
	0.437
	
	达标

	
	
	
	
	14:20-15:20
	0.645
	
	达标

	
	
	
	
	16:20-17:20
	0.504
	
	达标

	
	
	
	A5：厂界下风向3#
	10:20-11:20
	0.448
	
	达标

	
	
	
	
	12:20-13:20
	0.508
	
	达标

	
	
	
	
	14:20-15:20
	0.688
	
	达标

	
	
	
	
	16:20-17:20
	0.545
	
	达标

	
	
	氟化物
	A2:厂界上风向
	10:20-11:20
	0.002
	0.02
	达标

	
	
	
	
	12:20-13:20
	0.0018
	
	达标

	
	
	
	
	14:20-15:20
	0.0022
	
	达标

	
	
	
	
	16:20-17:20
	0.0021
	
	达标

	
	
	
	A3:厂界下风向1#
	10:20-11:20
	0.0023
	
	达标

	
	
	
	
	12:20-13:20
	0.0022
	
	达标

	
	
	
	
	14:20-15:20
	0.0020
	
	达标

	
	
	
	
	16:20-17:20
	0.0021
	
	达标

	
	
	
	A4：厂界下风向2#
	10:20-11:20
	0.0017
	
	达标

	
	
	
	
	12:20-13:20
	0.0018
	
	达标

	
	
	
	
	14:20-15:20
	0.002
	
	达标

	
	
	
	
	16:20-17:20
	0.0022
	
	达标

	
	
	
	A5：厂界下风向3#
	10:20-11:20
	0.0019
	
	达标

	
	
	
	
	12:20-13:20
	0.0021
	
	达标

	
	
	
	
	14:20-15:20
	0.0020
	
	达标

	
	
	
	
	16:20-17:20
	0.0019
	
	达标

	
	
	二氧化硫
	A2:厂界上风向
	10:20-11:20
	0.019
	0.5
	达标

	
	
	
	
	12:20-13:20
	0.024
	
	达标

	
	
	
	
	14:20-15:20
	0.027
	
	达标

	
	
	
	
	16:20-17:20
	0.021
	
	达标

	
	
	
	A3:厂界下风向1#
	10:20-11:20
	0.035
	
	达标

	
	
	
	
	12:20-13:20
	0.041
	
	达标

	
	
	
	
	14:20-15:20
	0.046
	
	达标

	
	
	
	
	16:20-17:20
	0.038
	
	达标

	
	
	
	A4：厂界下风向2#
	10:20-11:20
	0.034
	
	达标

	
	
	
	
	12:20-13:20
	0.049
	
	达标

	
	
	
	
	14:20-15:20
	0.044
	
	达标

	
	
	
	
	16:20-17:20
	0.037
	
	达标

	
	
	
	A5：厂界下风向3#
	10:20-11:20
	0.038
	
	达标

	
	
	
	
	12:20-13:20
	0.048
	
	达标

	
	
	
	
	14:20-15:20
	0.044
	
	达标

	
	
	
	
	16:20-17:20
	0.038
	
	达标


根据现有项目2024年第二季度自行监测报告，项目厂界无组织总悬浮颗粒物、二氧化硫、氟化物浓度均可达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表3排放浓度限值，即总悬浮颗粒物≤1.0mg/m3，二氧化硫≤0.5mg/m3，氟化物≤0.02mg/m3。
（2）有组织废气
1）原有排口基本情况
原有项目共设置1个有组织排放口，为圆窑烟气排放口（DA001），为一般排放口。原有排放口（DA001）基本情况如下：
表2-23  原有排口基本情况表
	产排污节点
	圆窑烧制

	污染物种类
	颗粒物
	SO2
	NOx
	氟及其化合物（以F计）

	排放形式
	有组织

	治理设施
	名称
	脱硫塔

	
	收集效率
	100%

	排放口基本情况
	高度（m）
	15

	
	内径（m）
	0.35

	
	温度（℃）
	56

	
	编号
	DA001

	
	类型
	一般排口

	
	坐标
	E
	104.080

	
	
	N
	25.153

	排放标准
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单


2）稳定达标排放判定
本次环评收集了原有项目《罗平县慧联青瓦厂2023年第四季度自行监测报告》（报告编号：YNZKBG20231221014）、《罗平县慧联青瓦厂2024年第二季度自行监测报告》（报告编号：YNZKBG20240612005）、《罗平县慧联青瓦厂2024年第四季度自行监测报告》（报告编号：YNZKBG20241015013）中圆窑废气监测数据，作为原有项目稳定达标排放判定依据，具体监测结果如下所示：
表2-24  2023-2024年自行监测报告有组织废气检测结果表（颗粒物、SO2、NOX）
	检测时间
	样品编号
	标杆流量（m3/h）
	检测结果

	
	
	
	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧化物

	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	实测浓度（mg/m3）
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	实测浓度（mg/m3）
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	2023.12.16
	YNZKSC
20231208014-A001
	837
	8.5
	4.8
	0.007
	19
	11
	0.016
	91
	52
	0.076

	
	YNZKSC
20231208014-A002
	934
	7.8
	4.3
	0.007
	21
	11
	0.020
	96
	52
	0.090

	
	YNZKSC
20231208014-A003
	767
	9.1
	4.4
	0.007
	23
	11
	0.018
	86
	42
	0.066

	
	平均值
	846
	8.5
	4.5
	0.007
	21
	11
	0.018
	91
	49
	0.077

	2024.06.07
	YNZKSC
20240606016-A001
	856
	15.6
	23.4
	0.013
	3L
	3L
	0.001
	4
	6
	0.003

	
	YNZKSC
20240606016-A002
	707
	16.7
	21.8
	0.012
	3L
	3L
	0.001
	10
	13
	0.007

	
	YNZKSC
20240606016-A003
	733
	13.6
	25.5
	0.010
	3L
	3L
	0.001
	13
	24
	0.010

	
	平均值
	765
	15.3
	23.6
	0.012
	3L
	3L
	0.001
	9
	14
	0.007

	2024.10.11
	YNZKSC
20241008012-A001
	742
	14.9
	5.9
	0.011
	4
	3L
	0.003
	23
	9
	0.017

	
	YNZKSC
20241008012-A002
	888
	16.4
	7.2
	0.015
	4
	3L
	0.004
	28
	12
	0.025

	
	YNZKSC
20241008012-A003
	797
	12.7
	6.0
	0.010
	5
	3L
	0.004
	21
	10
	0.017

	
	平均值
	809
	14.7
	6.4
	0.012
	4
	3L
	0.004
	24
	10
	0.020


表2-25  2023-2024年自行监测报告有组织废气检测结果表（氟化物）
	检测时间
	样品编号
	标杆流量（m3/h）
	检测结果

	
	
	
	氟化物

	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	2023.12.16
	YNZKSC
20231208014-A004
	772
	0.34
	0.18
	2.62×10-4

	
	YNZKSC
20231208014-A005
	833
	0.27
	0.13
	2.25×10-4

	
	YNZKSC
20231208014-A006
	772
	0.31
	0.16
	2.39×10-4

	
	平均值
	792
	0.31
	0.16
	2.42×10-4

	2024.06.07
	YNZKSC
20240606016-A004
	826
	0.29
	0.26
	2.40×10-4

	
	YNZKSC
20240606016-A005
	817
	0.31
	0.28
	2.53×10-4

	
	YNZKSC
20240606016-A006
	895
	0.27
	0.35
	2.42×10-4

	
	平均值
	846
	0.29
	0.30
	2.45×10-4


根据原项目2023-2024年自行监测报告，项目圆窑废气排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物的排放浓度能够达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表2及修改单排放浓度限值，即颗粒物≤30mg/m3，二氧化硫≤150mg/m3，氮氧化物≤200mg/m3，氟化物≤3mg/m3。
3）原项目污染源强核算
原有项目燃料于2023年起将燃料更换为生物质颗粒，原项目炉窑废气源强核算参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3031粘土砖瓦及建筑砌块制造系数表中燃煤砖瓦工业焙烧炉窑，计算工业炉窑废气量、颗粒物、氮氧化物的产生量。根据《烧结普通砖》（GB/T5101-2017），标准砖公称尺寸为240×115×53mm，原有项目年产1000万片青瓦，折算为标砖约1272万块标砖，则原有项目炉窑废气污染物产排情况如下所示：
表2-26   粘土砖瓦及建筑砌块制造系数表
	产品名称
	原料名称
	工艺名称
	规模等级
	污染物指标
	单位
	产污系数
	产生量（t/a）
	污染治理措施
	去除率
	排放量（t/a）

	烧结类砖瓦及建筑砌块
	粘土、页岩、粉煤灰、污泥等
	砖瓦工业焙烧炉窑（单条）（燃煤等）
	＜5000万块标砖/年
	颗粒物
	千克/万块标砖
	6.08
	7.73
	脱硫塔
	30%
	5.41

	
	
	
	
	二氧化硫
	千克/万块标砖
	16.8
	21.37
	
	80%
	4.27

	
	
	
	
	氮氧化物
	千克/万块标砖
	3.26
	4.14
	
	/
	4.14


②氟化物
根据《四川环境》（2003年第22卷第5期）中刘咏《我国砖瓦厂氟化物的排放及其污染治理研究进展》，砖瓦烧制过程中氟的平均释放率为54.3%。原有项目原料中含氟0.002%，用量为3.344万t/a。则氟化物产生量为0.36t/a，经脱硫塔协同去除80%，则原有项目氟化排放量为0.072t/a。
4.2废水
（1）生产废水
原有项目运营期搅拌用水随产品带走，炉窑降温冷却水蒸发，脱硫塔用水经循环池收集后循环使用，脱硫塔定期排水设置1个容积为80m3的循环沉淀池，沉淀后回用搅拌用水，不外排。项目无生产废水排放。
（2）生活污水
原有项目劳动定员为12人，其中管理人员为2人在项目区食宿，其余人员为周边村民，不在项目区食宿。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168-2019），不在项目区食宿人员的用水量按40L/（人·d）计，在项目区食宿人员的用水量按100L/（人·d）计，则本项目生活用水量为0.6m3/d，180m3/a。项目生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.48m3/d、144m3/a，经1个容积为10m3的化粪池处理后定期清掏用作农肥。
（3）初期雨水
原有项目道路及露天面积约2200m2。原有厂区地面均为碎石路地面，贮存及运输过程中可能有各种污染物滴漏、散落在露天场地及路面上，遇雨天形成地表径流，污染物会随流带入周边水体，造成一定的环境污染，从而需要进行处理。
本项目位于曲靖市罗平县，所在区域暴雨强度计算公式如下：


式中：q-设计暴雨强度， L/s.hm2；
P-设计降雨重现期a（5a）；
t-降雨历时min（取60min）；
计算结果q=109.15L/s·hm2。
初期雨水涉及汇水量计算公式：


式中：Q-雨水流量，L；
F-汇水面积（hm2），本项目为0.22hm2；
φ-为径流系数，原有项目为碎石路面取值为0.4。
按照上述公式计算，项目区的暴雨强度为109.15L/秒·hm2，项目场地在设计重现期5年的条件下，雨水流量为16.2L/s。本次评价考虑对暴雨条件下前15min的雨水进行收集，则暴雨情况下需收集的雨水量为9.6m3/次（1152m3/a），项目区设置有1个容积为20m3的初期雨水收集池收集沉淀后全部回用于项目区洒水降尘，不外排。
4.3噪声
原有工程噪声主要来自生产设备，源强为75-90dB（A）。生产设备均设置在厂房内，且设置基础减振、厂房隔声等措施。本次环评收集了现有项目《罗平县慧联青瓦厂2024年第二季度自行监测报告》（报告编号：YNZKBG20240612005）、《罗平县慧联青瓦厂2024年第四季度自行监测报告》（报告编号：YNZKBG20241015013）中的监测数据分析厂界达标情况，原有工程厂界噪声监测结果见下表。
表2-27  现有项目厂界噪声监测统计表  单位：dB（A）
	检测时间
	检测时段
	厂界东外1m处
	厂界南外1m处
	厂界西外1m处
	厂界北外1m处

	2024.06.07
	昼间
	52
	47
	52
	46

	
	夜间
	44
	46
	41
	41

	2024.10.11
	昼间
	55
	51
	54
	51

	
	夜间
	46
	43
	45
	42


根据原有项目2024年自行监测数据可知，在监测时段内，罗平县慧联青瓦厂厂界噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。
4.4固体废物
（1）布袋收尘器粉尘
原有项目筛分、粉磨粉尘布袋收尘器粉尘收集量为0.56t/a，作为原料投入搅拌机中使用。
（2）不合格产品及边角料
根据项目实际生产经验，原有项目不合格产品及边角料产生量为2.7t/a，作为原料回用于生产。
（3）炉渣
根据项目实际生产经验，原有项目炉渣产生量约为130t/a，作为原料回用于生产。
（4）脱硫沉渣
根据实际情况统计，脱硫沉渣产生量约为45.8t/a，作为原料回用于生产。
（5）生活垃圾
厂区劳动定员12人，生活垃圾产生量为6kg/d，1.8t/a，设置有1个生活垃圾箱收集，委托环卫部门定期清运。
（6）废机油、废润滑油
根据实际生产情况统计，项目生产设备每半年检修1次，更换量约为50kg/次，则废润滑油产生量为0.1t/a。原有项目产生的废机油、废润滑油由维修人员直接带走，不在项目区贮存。废机油、废润滑油属于危险废物，原有项目处置方式不符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》（环境保护部令第23号），本次环评提出整改措施：新增1间危险废物暂存间暂存产生的废机油、废润滑油，委托有资质的单位清运处置。
4.5原有项目污染物产排情况
表2-28  原有项目污染物产排情况一览表
	项目
	污染物名称
	产生量
	防治措施
	排放量
	排放去向

	废气
	有组织
	颗粒物（t/a）
	7.73
	脱硫塔（钠碱法）
	[bookmark: _GoBack]5.41
	设置1根高15m的排气筒（DA001）排放

	
	
	二氧化硫（t/a）
	21.37
	
	4.27
	

	
	
	氮氧化物（t/a）
	4.14
	
	4.14
	

	
	
	氟化物（t/a）
	0.36
	
	0.072
	

	
	无组织
	颗粒物（t/a）
	27.94
	原料贮存库设置喷雾降尘设施，筛分粉磨废气设置袋式收尘器收集，道路洒水降尘
	3.622
	无组织排放

	废水
	生活污水（m3/a）
	CODCr、BOD5、氨氮、总磷
	144
	1个容积为10m3的化粪池
	0
	定期清掏作农肥

	
	脱硫塔废水（m3/a）
	pH、COD、SS、盐类
	/
	1个容积为80m3的循环沉淀池
	0
	全部回用于搅拌用水

	
	初期雨水（m3/a）
	SS
	1152
	1个容积为20m3的初期雨水收集池
	0
	全部回用于厂区洒水降尘

	固体废物
	布袋收尘器粉尘（t/a）
	0.56
	作为原料回用于生产
	0
	作为原料回用于生产

	
	不合格产品及边角料（t/a）
	2.7
	作为原料回用于生产
	0
	作为原料回用于生产

	
	炉渣（t/a）
	130
	作为原料回用于生产
	0
	作为原料回用于生产

	
	脱硫沉渣（t/a）
	45.8
	作为原料回用于生产
	0
	作为原料回用于生产

	
	生活垃圾（t/a）
	1.8
	委托环卫部门定期清运
	0
	委托环卫部门定期清运

	
	废机油、废润滑油（t/a）
	0.1
	由维修人员直接带走
	0
	由维修人员直接带走


5、现有项目存在的环境问题及整改措施
（1）现有项目存在的环境问题及整改措施如下所示：
表2-29  现有项目存在的环境问题及整改措施
	项目
	存在的问题
	整改措施

	废气
	现有原料贮存库北侧和东侧围挡没有与彩钢瓦顶棚连接
	对现有原料库北侧和东侧设置封闭围挡，南侧作为出入口，西侧靠近筛分设施因生产需要无法封闭

	
	现有项目筛分、粉磨废气采用袋式收尘器收尘后无组织排放，粉尘收集效率低，除尘效率低
	筛分机设置集气罩（收集效率不低于60%）收集，粉磨废气通过管道收集，收集后粉尘设置1套脉冲袋式除尘器处理后，通过1根15m高的排气筒排放。

	
	现有圆窑废气通过长约50m，DN800管道收集后设置1套脱硫塔处理后，设置1根15m高的排气筒（内径为0.35m）排放。存在的问题：
①根据国家污染防治技术指导目录（2024 年，限制类和淘汰类）及《关于印发2025年国家污染防治技术指导目录》（环办科财函〔2025〕197号），烟气湿法除尘脱硫一体化技术被列为限制类低效类技术，存在除尘效率低，单独使用颗粒物难以稳定达标排放的技术缺陷。
②原有排气筒内径无法满足改扩建后烟气排放需求。
	炉窑废气通过长约50m，DN800管道收集后设置1套“高温脉冲袋式除尘器+脱硫塔（石灰石石膏法）”处理后，通过1根15m高的排气筒（内径为0.8m）排放。
烟气输送管道密闭敷设，管道焊缝、法兰、伸缩节等连接部位密封完好，确保运行期间无烟气逸散泄漏。

	
	现有圆窑废气排气筒（DA001）未设置规范化的采样口及采样平台
	项目原辅料制备工段废气排气筒（DA002）和炉窑废气排气筒（DA001）按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）规定设置规范的采样口及采样平台

	初期雨水
	现有初期雨水收集池初期雨水收集回用设施不完善，初期雨水收集设施存在管道管径偏小、未安装切换阀门，未设置回用水系统的问题。
	建立完善的初期雨水收集系统，更换管径满足收集要求的进水管道，并配套安装切断阀；严格管控收集时长，仅收集降雨前15分钟的初期雨水，后期雨水通过沿原有雨水沟渠外排；同时按规范设置标准化雨水排放口。设置初期雨水回用设施，产生的初期雨水全部回用至搅拌用水及洒水降尘用水。

	脱硫废水
	现设置有1个循环沉淀池，容积为80m3，产生的脱硫废水仅经沉淀后全部回用于搅拌用水，不外排。
根据《石灰石/石灰－石膏湿法烟气脱硫工程通用技术规范》（HJ-2018）要求，脱硫废水宜纳入全厂废水统一规划管理；单独设置脱硫废水处理系统时一般采用中和、絮凝、沉降、氧化、澄清等工艺去除废水中的悬浮物、COD等污染物。
	完善项目脱硫废水处理系统，产生的脱硫废水经中和絮凝沉淀处理后全部回用于搅拌用水，不外排。

	危险废物
	未设置危险废物暂存间
	设置1间危险废物暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设。

	
	危险废物处置方式不规范
	委托有资质的单位处置，并建立完善的危险废物管理台账。

	固体废物
	未设置一般固废暂存设施
	新增1间固体废物暂存间

	排污许可管理
	未严格按照排污许可管理要求开展自行监测及环境台账记录工作
	企业应在排污前重新申请排污许可证，并严格按照排污许可证管理要求开展自行监测及环境台账记录工作


（2）相关环保投诉及整改完成情况：
1）投诉基本情况
根据《中共罗平县委办公室 罗平县人民政府办公室关于印发〈罗平县第三轮中央生态环境保护督察交办群众投诉举报问题整改方案〉的通知》（罗办通〔2024〕61号），2024年第三轮中央生态环境保护督察交办群众投诉举报件“曲靖市罗平县阿岗镇小岗德村慧联青瓦厂，属于应淘汰的落后产能，均用燃煤进行烧制，生产时冒黑烟且有刺鼻气味。”
2）问题整改落实情况
根据《罗平县工业信息化和商务科技局关于第三轮中央生态环境保护督察交办群众举报件编号为D3YN202406010009的问题整改完成情况公示》，投诉问题整改落实情况如下所示：
①关于“属于应淘汰的落后产能”问题
2021年罗平县人民政府下发《关于公布第四批县级非物质文化遗产保护名录项目及传承人的通知》（罗政复〔2021〕62号），认定罗平县阿岗镇青瓦制作技艺为县级非遗项目；2021年12月10日，曲靖市人民政府下发《关于公布第六批市级非物质文化遗产代表性项目的通知》（〔2021〕—374），认定罗平阿岗镇青瓦制作技艺为市级非遗项目；2022年12月30日，曲靖市文化和旅游局下发《关于公布第五批市级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人的通知》（曲文旅〔2022〕46号），认定***为阿岗镇青瓦制作技艺为市级非遗代表性传承人。企业虽然使用的生产工艺设备属于“落后生产工艺装备”，但从非物质文化遗产项目整体性保护的角度，该设备属于传统手工艺的重要组成部分，应予以保护。另根据《国务院办公厅关于转发文化部等部门中国传统工艺振兴计划的通知》（国办发〔2017〕25号），第八条中“鼓励研发绿色环保材料，改进有污染的工艺流程，加强生态环境保护”，对传统工艺中“落后生产工艺装备”无明确淘汰要求。
②关于“用燃煤进行烧制”问题
经查，该问题不属实。该厂生产燃料为生物质颗粒燃料，现场无燃煤痕迹。
③关于“生产时冒黑烟且有刺鼻气味”问题
经查，该问题部分属实。“生产时冒黑烟”问题不属实，“有刺鼻气味”问题属实。经现场核查，未发现罗平县慧联青瓦厂生产烧制过程中冒黑烟现象。“有刺鼻气味”整改情况：采取三面围挡、洒水抑尘、运输车辆篷布覆盖等措施，强化原料堆场、制瓦生产工序粉尘等无组织废气排放管理。
3）后续环保措施保障
针对上述环保投诉，本次改扩建提出环保措施及管理措施有：
①烧制过程产生的废气通过烟气收集管道收集后经1套“高温脉冲袋式除尘器+脱硫塔”处理后由1根15m高的排气筒（DA001）排放。
②增设1间一般固体废物暂存间，规范贮存产生的脱硫石膏、炉渣等一般工业固体废物。
③企业禁止使用燃煤进行烧制。
④严格落实排污许可管理等环保要求，确保环保设施正常运行、达标排放。
6、“三本账”分析
项目建成前后污染物排放情况及变化情况汇总于表2-30。
表2-30  项目建成前后“三本账”汇总一览表
	污染源
	污染物
	现有工程
	改扩建工程
	以新带老削减量
	总排放量
	排放增减量

	
	
	排放量
	产生量
	排放量
	
	
	

	废气
	有组织（t/a）
	颗粒物
	5.41
	31.72
	2.96
	5.41
	2.96
	-2.45

	
	
	二氧化硫
	4.27
	72.9
	14.58
	4.27
	14.58
	+10.31

	
	
	氮氧化物
	4.14
	14.14
	14.14
	4.14
	14.14
	+10

	
	
	氟化物
	0.072
	1.24
	0.248
	0.072
	0.248
	+0.176

	
	无组织（t/a）
	颗粒物
	3.633
	71.22
	8.084
	3.633
	8.084
	+4.451

	固体废物①
	一般工业固体废物（t/a）
	布袋收尘器粉尘
	0.56
	26.624
	26.624
	0.56
	26.624
	+26.064

	
	
	不合格产品及边角料
	2.7
	20.1
	20.1
	0
	22.8
	+20.1

	
	
	炉渣
	130
	170
	170
	0
	300
	+170

	
	
	脱硫沉渣
	45.8
	156.74
	156.74
	0
	156.74
	+110.94

	
	危险废物（t/a）
	废机油、废润滑油
	0.1
	0
	0
	0
	0.1
	0

	备注：“+”代表增加，“-”代表减少
①固体废物：固体废物填产生量。
②原有项目产生的废水综合利用，无废水外排，改扩建完成后，项目废水全部综合利用，不外排。废水排放量为0。













[bookmark: _Toc8951]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、环境空气质量状况
项目所在地为云南省罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村，评价区域环境空气质量为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准。
（1）达标区判断
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》编制要求：“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据包括近 3 年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。”
本次引用云南省生态环境厅驻曲靖市生态环境监测站公布的《曲靖市环境质量年报（二〇二五年）》，根据《曲靖市环境质量年报（二〇二五年）》曲靖市中心城区环境空气六项污染物浓度如下表所示，经对照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准，曲靖市中心城区环境空气主要污染物浓度达标情况如下：
表3-1  曲靖市中心城区环境空气主要污染物浓度达标情况
	污染物
	年评价指标
	浓度值
	过渡阶段浓度限值
	占标率（%）
	超标率
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	6μg/m3
	60μg/m3
	10.0
	0
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	13μg/m3
	40μg/m3
	32.5
	0
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	32μg/m3
	60μg/m3
	53.3
	0
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	18μg/m3
	30μg/m3
	60.0
	0
	达标

	CO
	24小时平均质量浓度，第95位百分数
	0.8mg/m3
	4mg/m3
	20.0
	0
	达标

	O3
	日最大8小时平均质量浓度，第90位百分数
	130μg/m3
	160μg/m3
	81.2
	0
	达标


根据上表可知，项目所在地环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准，属于环境空气质量达标区。
表3-2  罗平县2025年空气污染物浓度
	污染物
	年评价指标
	浓度值
	过渡阶段浓度限值
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	11μg/m3
	60μg/m3
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	15μg/m3
	40μg/m3
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	22μg/m3
	60μg/m3
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	34μg/m3
	30μg/m3
	达标

	CO
	24小时平均质量浓度，第95位百分数
	1mg/m3
	4mg/m3
	达标

	O3
	日最大8小时平均质量浓度，第90位百分数
	120μg/m3
	160μg/m3
	达标


罗平县城区2025年环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度、CO 24小时平均第95百分位数浓度及O3日最大8小时平均第90百分位数浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准要求。
（2）特征污染物
根据《建设项目环境影响报告表编技术指南（污染影响类）（试行）》编制要求：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。
为了解项目所在地特征污染物环境质量现状，建设单位于2025年8月26日至2025年8月28日委托云南中科检测技术有限公司开展了现状监测（报告编号：YNZKBG20250911016），检测结果如下：
表3-3  监测结果统计及达标情况分析  单位：μg/m3
	监测点位
	项目
	监测日期
	采样时段
	日均监测值
	标准值
	占标率（%）
	达标情况

	A1：厂界上风向边界
	TSP
	2025.08.26-2025.08.27
	09:00-09:00（次日）
	111
	300
	37.0
	达标

	
	
	2025.08.27-2025.08.28
	09:10-09:10（次日）
	104
	
	34.7
	达标

	
	
	2025.08.28-2025.08.29
	09:20-09:20（次日）
	109
	
	36.3
	达标

	A2:厂界下风向边界
	
	2025.08.26-2025.08.27
	09:00-09:00（次日）
	103
	
	34.3
	达标

	
	
	2025.08.27-2025.08.28
	09:10-09:10（次日）
	108
	
	36.0
	达标

	
	
	2025.08.28-2025.08.29
	09:20-09:20（次日）
	113
	
	37.7
	达标

	A1：厂界上风向边界
	二氧化硫
	2025.08.26-2025.08.27
	09:00-09:00（次日）
	16
	150
	10.7
	达标

	
	
	2025.08.27-2025.08.28
	09:10-09:10（次日）
	16
	
	10.7
	达标

	
	
	2025.08.28-2025.08.29
	09:20-09:20（次日）
	14
	
	9.3
	达标

	A2:厂界下风向边界
	
	2025.08.26-2025.08.27
	09:00-09:00（次日）
	13
	
	8.7
	达标

	
	
	2025.08.27-2025.08.28
	09:10-09:10（次日）
	14
	
	9.3
	达标

	
	
	2025.08.28-2025.08.29
	09:20-09:20（次日）
	19
	
	12.7
	达标

	A1：厂界上风向边界
	氮氧化物
	2025.08.26-2025.08.27
	09:00-09:00（次日）
	13
	100
	13.0
	达标

	
	
	2025.08.27-2025.08.28
	09:10-09:10（次日）
	11
	
	11.0
	达标

	
	
	2025.08.28-2025.08.29
	09:20-09:20（次日）
	14
	
	14.0
	达标

	A2:厂界下风向边界
	
	2025.08.26-2025.08.27
	09:00-09:00（次日）
	11
	
	11.0
	达标

	
	
	2025.08.27-2025.08.28
	09:10-09:10（次日）
	12
	
	12.0
	达标

	
	
	2025.08.28-2025.08.29
	09:20-09:20（次日）
	13
	
	13.0
	达标

	A1：厂界上风向边界
	氟化物
	2025.08.26-2025.08.27
	09:00-09:00（次日）
	1.37
	7
	19.6
	达标

	
	
	2025.08.27-2025.08.28
	09:10-09:10（次日）
	1.01
	
	14.4
	达标

	
	
	2025.08.28-2025.08.29
	09:20-09:20（次日）
	1.22
	
	17.4
	达标

	A2:厂界下风向边界
	
	2025.08.26-2025.08.27
	09:00-09:00（次日）
	1.13
	
	16.1
	达标

	
	
	2025.08.27-2025.08.28
	09:10-09:10（次日）
	0.83
	
	11.9
	达标

	
	
	2025.08.28-2025.08.29
	09:20-09:20（次日）
	0.89
	
	12.7
	达标


根据上表可知，项目区氮氧化物、二氧化硫能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准，TSP、氟化物能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）及附录A中二级标准要求。
2、地表水环境质量状况
项目所在区域最近的地表水体为西侧8470m的响水河，响水河自北向南流经阿岗水库，最终汇入九龙河。
根据云南省水利厅发布的《云南省水功能区划（2014年修订）》，响水河断面属于一级水功能区划中喜旧溪河麒麟-罗平保留区，由麒麟区独木水库坝址至入黄泥河口，全长168.4km，现状水质为Ⅲ类，规划水平年水质目标为Ⅲ类，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类。因此，响水河也参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》编制要求：地表水环境引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。
本次引用云南省生态环境厅驻曲靖市生态环境监测站公布的《曲靖市环境质量年报（二〇二五年）》，距离项目区最近的为阿岗水库坝中省控断面，根据《曲靖市环境质量年报（二〇二五年）》阿岗水库坝中省控断面2025年水质类别为Ⅱ类，能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。区域地表水环境质量现状良好。
3、声环境质量状况
项目所在地属于农村地区，根据声功能区划，该区为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》编制要求：“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。”本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，故未进行现状监测。根据现有项目2022-2024年自行监测报告，项目厂界噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。监测期间企业正常生产。
4、地下水、土壤环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》编制要求：“地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”
（1）地下水
本项目位于罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村，厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目地下水污染途径主要为事故状态下，项目脱硫塔循环沉淀池发生泄漏下渗造成地下水的污染，本次评价按照《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）要求提出分区防渗措施。在建设期做好厂区的污染防渗措施，可阻断地下水环境污染途径，其次在运行期加强维护和管理情况下，项目对地下水环境的影响是可控的，因此，不开展地下水环境现状调查。
（2）土壤
本项目土壤环境污染途径主要为大气沉降，项目排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物通过大气沉降对土壤造成污染，项目运营生产过程中产生的废气经处理系统处理后能够达标排放，对周边土壤环境的影响较小。因此项目运行期间在严格落实本环评提出的污染防治措施的前提下，不会对土壤环境造成污染影响，故不开展土壤环境现状调查。
5、生态环境质量现状
本次改扩建在原有项目占地范围内进行改扩建，不新增占地，且现有用地范围内不含生态环境保护目标，不需要进行生态现状调查与评价。

	环境
保护
目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》编制要求，项目环境保护目标如下所示：
（1）大气环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》编制要求：“明确厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。”根据现场踏勘，项目厂界外500m范围内无保护目标。
（2）声环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》编制要求：“明确厂界外50m范围内声环境保护目标。”根据现场踏勘，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。
（3）地下水
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》编制要求：“明确厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。”根据现场踏勘，项目厂界外500m范围内无地下水保护目标。
（4）生态环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》编制要求：“产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态保护目标。”本次改扩建在原有项目占地范围内进行改扩建，不新增占地，且现有项目占地范围内无生态环境保护目标。
综上，项目厂界外500m范围内无环境空气保护目标，厂界外50m范围内无声环境保护目标。环境保护目标见表3-4。
表3-4  主要环境保护目标一览表
	环境要素
	名称
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	
	
	
	
	
	

	地表水
	响水河
	地表水
	水质
	Ⅲ类水
	西侧
	8470
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	1、废气
1.1施工期
施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，标准限值要求见表3-5。
表3-5   大气污染物综合排放标准   单位：mg/m3
	污染物名称
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0


1.2运营期
（1）有组织废气
项目原辅料制备工段破碎、筛分、粉磨排放口（DA001）排放的颗粒物和炉窑废气排放口（DA002）排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2及修改单排放限值，具体标准限值详见下表：
表3-6  项目有组织废气排放标准限值   单位：mg/m3
	生产过程
	最高允许排放浓度
	污染物排放 监控位置

	
	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧化物（以NO2计）
	氟化物（以F计）
	

	原料燃料破碎机制备成型
	30
	-
	-
	-
	车间或生产设施排气筒

	人工干燥及焙烧
	30
	150
	200
	3
	


（2）无组织废气
项目厂界无组织大气污染物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3排放限值，具体标准限值详见下表：
表3-7  项目边界大气污染物浓度限值   单位：mg/m3
	序号
	污染物项目
	浓度限值

	1
	总悬浮颗粒物
	1.0

	2
	二氧化硫
	0.5

	3
	氟化物
	0.02


2、废水
2.1施工期
本项目施工期间不设施工营地，施工人员不在项目区内食宿，施工期间废水主要是施工废水和施工人员清洗废水，废水经简单沉淀后回用，不外排，故不设排放标准。
2.2运营期
项目搅拌用水随产品带走；炉窑冷却降温水高温蒸发；脱硫废水设置1个容积为80m3的循环沉淀池中和絮凝沉淀处理后全部回用于搅拌用水，不外排。生活区生活污水设置1个容积为10m3的化粪池处理后定期清掏用作农肥。初期雨水设置有1个容积为20m3的初期雨水收集池收集沉淀后全部回用于项目洒水降尘用水及搅拌用水，不外排。故项目运营期不设废水排放标准。
3、噪声
3.1施工期
项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523—2025），具体标准值见表3-8。
表3-8  建筑施工场界噪声排放限值    单位：dB（A）
	昼间
	夜间

	70
	55


3.2运营期
项目位于2类声环境功能区，运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。标准值具体见表3-9。
表3-9  工业企业厂界环境噪声排放标准
	类别
	昼间
	夜间

	2类
	≤60dB（A）
	≤50dB（A）


4、固体废物
（1）一般固体废物：项目产生的固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。
（2）危险废物：危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量
控制
指标
	根据本工程的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，根据曲靖市生态环境局文件《曲靖市生态环境局关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标管理的通知》（曲环通〔2022〕65号），纳入新增主要污染物排放总量控制指标污染物包括SO2、NOx、挥发性有机物（VOCs），提出本项目建议的污染物排放总量控制指标。
1、废气：
（1）本项目污染物排放量
本次改扩建完成后，全厂废气排放量为：24694.6万Nm3/a，全厂有组织污染物排放量为：颗粒物2.96t/a、二氧化硫14.58t/a、氮氧化物14.14t/a、氟化物0.248t/a。
（2）区域削减方案
根据《罗平阿岗镇青瓦制作技艺改造项目（非物质文化遗产）排放污染物区域削减方案》，项目区域削减方案如下所示：
①削减措施及来源
根据《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号），本项目主要污染物SO2、NOX实行区域等量削减，削减量来源于罗平县阿岗镇慧联砖厂关停年产3000万块砖生产线。区域削减措施来源详见表3-10，拟被替代的污染源污染物的削减量详见表3-11。
根据曲靖市生态环境局罗平分局2026年5月12日出具的《关于罗平县慧联青瓦厂年产3000万块砖生产线削减总量的承诺书》，罗平县慧联青瓦厂罗平阿岗镇青瓦制作技艺改造项目（非物质文化遗产）涉及的两项主要污染物排放总量指标分别为二氧化硫、氮氧化物。二氧化硫、氮氧化物排放量从罗平县阿岗镇慧联砖厂年产3000万块砖生产线关停削减量中调配，具体为二氧化硫23.71t/a，氮氧化物20.62t/a。
企业已实施削减方案如下：罗平县阿岗镇慧联砖厂年产3000万块砖生产线已于2021年3月按照罗平县工业经贸和科技信息化局下达的关停通知关停并拆除了生产设备。曲靖市生态环境局罗平分局承诺以上企业削减方案已实施情况属实，且削减的污染物排放总量指标仅使用于罗平县慧联青瓦厂罗平阿岗镇膏瓦制作技艺造项目（非物质文化遗产）主要污染物排放指标。本项目改扩建完成后污染物排放量为二氧化硫14.58t/a、氮氧化物14.14t/a，区域削减的主要污染物排放量大于本次改扩建完成后污染物的排放量，满足区域削减要求。
表3-10  区域削减措施来源
	区域削减源
	来源

	罗平县阿岗镇慧联砖厂
	年产3000万块砖生产线
	生产线关停


表3-11  拟被替代的污染源污染物的削减量
	企业名称
	罗平县阿岗镇慧联砖厂

	替代源
	罗平县阿岗镇慧联砖厂关停年产3000万块砖生产线

	污染物名称
	SO2
	NOX

	核算总排放量（t/a）
	23.71
	20.62

	已出让其他项目量（t/a）
	0
	0

	剩余削减量（t/a）
	23.71
	20.62

	出让本项目量（t/a）
	23.71
	20.62

	本项目申请总量（t/a）
	14.58
	14.14

	是否满足削减要求
	满足
	满足

	拟被替代时间
	本项目取得环评批复前

	完成时限
	已完成

	责任主体
	罗平县阿岗镇慧联砖厂


②完成时限和责任主体
a.罗平县阿岗镇慧联砖厂年产3000万块砖生产线已于2021年3月关停，以后不再生产，关停责任主体为罗平县阿岗镇慧联砖厂。
b.曲靖市生态环境局罗平分局、罗平县人民政府负责对罗平县阿岗镇慧联砖厂年产3000万块砖生产线关停核算出的污染物排放量进行认可。
c.罗平县慧联青瓦厂是控制污染物排放的责任主体，应积极推动落实区域削减方案，全部削减措施应在建设项目取得排污许可证前完成。建设项目申领排污许可证时，应说明区域削减措施落实情况并附具证明材料，对其完整性、真实性负责。未提交区域削减措施落实情况证明材料的，排污许可审核部门不予核发排污许可证。
2、废水：项目搅拌用水随产品带走；炉窑冷却降温水高温蒸发；脱硫废水设置1个容积为80m3的循环沉淀池中和絮凝沉淀处理后全部回用于搅拌用水，不外排。生活区生活污水设置1个容积为10m3的化粪池处理后定期清掏用作农肥。初期雨水设置有1个容积为20m3的初期雨水收集池收集沉淀后全部回用于项目洒水降尘用水及搅拌用水，项目无外排废水。不设总量控制指标。
3、固体废物：处置率100%，不设总量控制指标。
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四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	1、施工期环境保护措施
本项目在现有项目占地范围内进行建设，施工期主要为场地清理、新建1座4门青瓦烧制窑，对原有项目5座圆窑进行修葺以及配套烟气收集处理设施的建设，施工过程中产生少量扬尘、噪声、废水、建筑废料和设备包装废料等垃圾，本项目施工期短，建设单位在施工过程中采取合理的污染防治措施，随着施工期的结束环境影响也将消除。截至本次重新报批环评介入时，已建成1座4门古建青瓦烧制窑（仿古窑）及配套烟气收集设施，其余内容均未建。施工期环境保护措施如下所示：
1.1已建工程施工期回顾性分析
项目已建的1座4门青瓦烧制窑施工过程中会产生少量扬尘、噪声、施工废水和建筑废料，其中施工扬尘主要为建筑材料装卸堆存过程的装卸扬尘和风蚀扬尘，通过采取洒水降尘、建筑材料覆盖土工布等措施，产生的粉尘对周边环境影响较小。施工过程中产生的盥洗废水和施工废水用桶收集沉淀回用于施工期场地洒水降尘。施工噪声通过采取低噪声设备，合理安排施工时间等措施，项目施工期短，施工噪声随着施工期的结束而结束。施工过程中产生的建筑废料，能回收利用的回收利用，不能回收利用的委托资质单位清运到当地城建部门指定的建筑垃圾堆放场，产生的生活垃圾经厂区内生活垃圾箱收集，由环卫部门定期清运处置。结合本次现场踏勘情况核实，工程施工阶段已全部结束，施工过程产生的各类污染物均已清理处置完毕。工程建设期间，未出现施工扬尘扰民等环境影响问题，也未接到相关环保投诉。
1.2未建工程施工期环境保护措施
项目现阶段尚未动工的建设内容，以现有圆窑修葺、配套环境保护设施安装为主。施工阶段产生的污染物主要包括：圆窑修葺作业产生的少量施工扬尘、施工废水、机械噪声与建筑垃圾；配套环保设施安装过程中产生的施工废水、废弃建材等固体废物。
（1）环境空气保护措施
①安排施工人员定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数，及时清扫运输路面，保持路面清洁；
②施工场地粉（粒）状料堆应尽量选在避风处，并采用密闭式防尘网遮盖，防止大量扬尘产生，粉状物料装卸时禁止凌空抛洒。
③工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。
④运输垃圾、渣土、砂石等散装物料的车辆应当采取密闭措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。
（2）废水处置措施
施工期废水主要为施工人员生活污水及施工废水。施工人员不在厂区内食宿，生活污水主要为洗手产生的污水，由厂区已建成化粪池处理后定期清掏作农肥。施工废水主要污染物均为SS，用桶收集沉淀回用于施工期场地洒水降尘。
（3）噪声防治措施
①选用低噪声设备，施工设备定期进行维护保养，避免因设备故障产生高噪声的现象，同时对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；
②合理布局施工设备，在不影响施工的情况下将噪声设备尽量不集中安排；固定的机械设备尽量入棚操作，对高噪声且固定设备加装减震垫；
③合理布置施工作业面和安排施工时间；
④应强化行车管理制度，运输车辆限速行驶，保证场内运输畅通，减少噪声对周围保护目标的影响；
⑤施工材料运输车辆经过村庄时低速、禁鸣。
（4）固废处置措施
本项目施工期产生的废砖块、设备包装材料等施工垃圾分类集中堆存，能回收利用的部分，回收重复利用；不能回收利用的部分委托资质单位清运到当地城建部门指定的建筑垃圾堆放场；施工人员生活垃圾经厂区内生活垃圾箱收集，由环卫部门定期清运处置。
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	项目运营期对环境产生的影响主要有废水、废气、噪声、固体废物。
1、废气
1.1废气产排污节点、污染物及污染防治设施信息
表4-1  废气产排污节点、污染物及污染防治设施信息表
	产污设施编号
	产污设施名称
	对应产污节点名称
	污染物种类
	排放形式
	污染治理设施
	有组织排放口编号
	有组织排放口名称
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	是否为可行技术
	
	
	

	MF001
	原料堆场
	堆场
	颗粒物
	无组织
	/
	半封闭围挡+喷雾除尘
	半封闭料场
	是
	/
	/
	/

	MF002
	风选粉碎机
	破碎
	颗粒物
	有组织
有
	TA001
	脉冲袋式除尘器
	袋式除尘
	是
	DA002
	原料制备排放口
	一般排放口

	MF003
	筛分机
	筛分
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MF004
	粉磨机
	粉磨
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MF011
	1#仿古窑
	窑烧成

	颗粒物
	有组织
	TA002
	脉冲袋式除尘器
	袋式除尘
	是
	DA001
	窑烟囱
	一般排放口

	MF012
	2#仿古窑
	
	二氧化硫
	
	TA003
	脱硫塔
	石灰石-石膏法湿法脱硫
	是
	
	
	

	MF013
	3#仿古窑
	
	氮氧化物
	
	/
	/
	/
	/
	
	
	

	MF014
	4#仿古窑
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MF015
	5#仿古窑
	
	氟化物
	
	/
	/
	/
	/
	
	
	

	MF016
	6#仿古窑
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.2污染物核算及达标排放分析
1.2.1有组织废气
（1）原料制备工段废气（G1）-DA002排放口
项目原料制备工序包括破碎、筛分、粉磨，污染物颗粒物产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3031粘土砖瓦及建筑砌块制造系数表进行核算，产污系数如下表所示：
表4-2   粘土砖瓦及建筑砌块制造系数表
	产品名称
	原料名称
	工艺名称
	规模等级
	污染物指标
	单位
	产污系数

	烧结类砖瓦及建筑砌块、煤矸石砖、蒸养砖等
	粘土、页岩、粉煤灰、污泥等
	破碎、筛分、成型干燥
	所有规模
	工业废气量（除窑炉外工艺废气）
	标立方米/万块标砖
	8290

	
	
	
	
	颗粒物（除窑炉外工艺废气）
	千克/万块标砖
	1.23

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


根据《烧结普通砖》（GB/T5101-2017），标准砖公称尺寸为240×115×53mm，一块标准砖的重量大约为2.63kg。改扩建完成后项目年产3000万片青瓦，折算为标砖约4340万块。本次改扩建后项目原料制备工段破碎、筛分各设置1个集气罩（收集效率不低于60%）收集，粉磨废气设置管道收集，进入1套脉冲袋式除尘器（处理效率不低于90%）处理后设置1根高15m的排气筒（DA002）排放，原料制备工段年工作时间为4800h。根据上表产污系数，项目原料制备工段废气产排情况如下所示：
表4-3  项目原料制备工段废气产排情况一览表
	污染物
	产生情况
	收集效率
	治理措施
	去除率
	排放情况
	排放去向

	
	产生浓度（mg/m3）
	产生速率（kg/h）
	产生量（t/a）
	
	
	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）
	

	工业废气量（万Nm3/a）
	3597.86
	/
	脉冲袋式除尘器
	/
	3597.86
	设置1根15m高的排气筒（DA002）排放

	颗粒物
	148.4
	1.112
	5.34
	60%
	
	90%
	8.89
	0.067
	0.32
	


（2）炉窑废气（G2）-DA001排放口
根据建设单位提供的资料，项目窑体内部结构为全封闭的，窑体无与外界连接的孔洞。项目改建完成后青瓦烧制过程产生的炉窑废气通过烟气收集管道收集后设置1套“高温脉冲袋式除尘+脱硫塔（石灰石石膏法）”处理后，由1根15m高的排气筒（DA001）排放，其中高温脉冲袋式除尘器的除尘效率不低于90%，脱硫塔的处理效率不低于80%。
①颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
本次改扩建后燃料为生物质，因燃生物质颗粒工业炉窑无产排污核算方法，本次环评参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3031粘土砖瓦及建筑砌块制造系数表中燃煤砖瓦工业焙烧炉窑，计算工业炉窑废气量、颗粒物、氮氧化物的产生量，产污系数见下表。
表4-4   粘土砖瓦及建筑砌块制造系数表
	产品名称
	原料名称
	工艺名称
	规模等级
	污染物指标
	单位
	产污系数

	烧结类砖瓦及建筑砌块
	粘土、页岩、粉煤灰、污泥等
	砖瓦工业焙烧炉窑（单条）（燃煤等）
	＜5000万块标砖/年
	工业废气量
	标立方米/万块标砖
	48610

	
	
	
	
	颗粒物
	千克/万块标砖
	6.08

	
	
	
	
	二氧化硫
	千克/万块标砖
	16.8

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	千克/万块标砖
	3.26


根据《烧结普通砖》（GB/T5101-2017），标准砖公称尺寸为240×115×53mm，一块标准砖的重量大约为2.63kg。改扩建完成后项目年产3000万片青瓦，折算为标砖约4340万块。根据上表中的产排污系数结合本项目的情况，项目每窑烧制周期为30d，降温时间约为7d，降温冷却期间烧结窑处于停火状态，则炉窑燃料燃烧时间为230d。改扩建完成后烧结炉窑中大气污染物的产生量见下表。
表4-5   改扩建完成后炉窑废气（DA001）污染物产排情况一览表
	污染物
	产生情况
	收集效率
	治理措施
	去除率
	排放情况
	排放去向

	
	产生浓度（mg/m3）
	产生速率（kg/h）
	产生量（t/a）
	
	
	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）
	

	工业废气量（万Nm3/a）
	21096.74
	/
	1套“高温脉冲袋式除尘+脱硫塔（石灰石石膏法）”
	/
	21096.74
	设置1根15m高的排气筒（DA001）排放

	颗粒物
	125.0
	4.78
	26.38
	100%
	
	90%
	12.51
	0.48
	2.64
	

	SO2
	345.55
	13.21
	72.9
	
	
	80%
	69.10
	2.64
	14.58
	

	NOX
	67.02
	2.56
	14.14
	
	
	0
	67.02
	2.56
	14.14
	


②氟化物
原料中氟主要以F¯形式通过置换OH¯而存在于矿物的晶格结构中。当矿物加热至500～600℃，发生脱羟基作用，释出结构水，相应地，存在于矿物晶格中的F-也随之发生类似释出结构水的反应，生成HF（以氟计）。随着烧制温度的提高，脱羟基作用增强，氟逸出量也随之增加。项目原料粘土、页岩土中含氟0.002%，项目粘土用量为11.409714万t/a，根据《四川环境》（2003年第22卷第5期）中刘咏《我国砖瓦厂氟化物的排放及其污染治理研究进展》，砖瓦烧制过程中氟的平均释放率为54.3%。
表4-6   改扩建完成后炉窑废气（DA001）氟化物产排情况一览表
	污染物
	产生情况
	收集效率
	治理措施
	去除率
	排放情况
	排放去向

	
	产生浓度（mg/m3）
	产生速率（kg/h）
	产生量（t/a）
	
	
	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）
	

	工业废气量（万Nm3/a）
	21096.74
	/
	1套“高温脉冲袋式除尘+脱硫塔（石灰石石膏法）”
	/
	21096.74
	设置1根15m高的排气筒（DA001）排放

	氟化物
	2.16
	0.083
	1.24
	100%
	
	80%
	1.18
	0.045
	0.248
	


（3）防治措施可行性分析
根据《排污许可证申请与核发技术规范  陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），砖瓦工业排污单位废气污染防治可行技术如下表所示：
表4-7   项目污染防治措施可行性分析一览表
	排放口
	主要污染物
	燃料名称
	可行技术
	本项目污染防治技术
	是否为可行技术

	窑烟囱
	颗粒物
	所有燃料
	袋式除尘、电除尘、电袋复合除尘、湿式电除尘等技术，可根据需要采用多级除尘
	高温脉冲袋式除尘器（袋式除尘）
	是

	
	二氧化硫
	
	湿法脱硫技术、干法/半干法脱硫技术等
	脱硫塔（石灰石石膏法）
	是

	生产过程中原料制
备、成型、包装机等
对应排放口
	颗粒物
	/
	袋式除尘
	脉冲袋式除尘器
	是


根据上表对照分析，项目采取的污染防治措施属于《排污许可证申请与核发技术规范  陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中规定的可行技术。
（4）污染防治设施建设要求
1）袋式除尘器
参照《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ 2020-2012），袋式除尘器设置应满足以下要求：
①袋式除尘器不得设置旁路。
②袋式除尘工艺宜采用负压系统。
③应对无组织排放的烟（粉）尘污染源设置集气罩。集气罩的形式和设置应满足生产操作和检修的要求。
④集气罩的排风口不宜靠近敞开的孔洞（如操作孔、观察孔、出料口等），以免吸入大量空气或物料。集气罩设计时应充分考虑气流组织，避免含尘气流通过人的呼吸区。集气罩设计时应考虑穿堂风等干扰气流对排烟效果的影响。集气罩的排风量应按照防止粉尘或有害气体扩散到环境空间的原则确定。排风量为工况风量。
⑤在正常工况和操作条件下，滤袋设计使用寿命不小于2年。
⑥除尘系统应实现自动控制。自动控制内容为：a）除尘器启动、停机联锁控制；b）除尘器清灰自动控制；c）除尘系统阀门控制；d）卸灰、输灰装置控制；e）引风机启动、停机程序控制（火电厂除外）；f）除尘器运行超温报警与自动保护等。
2）脱硫塔
参照《石灰石/石灰－石膏湿法烟气脱硫工程通用技术规范》（HJ-2018），项目脱硫塔设施应满足以下要求：
①脱硫设施应安装脱硫剂自动投加设备，并实现脱硫剂喷入量与生产负荷、浆液pH值、烟气二氧化硫（SO2）浓度等关键参数联动。湿法脱硫设施应安装除雾器、pH计、氧化风机、脱硫废液及副产物处理系统。石灰/石灰石-石膏脱硫还应配备浆液密度计。
②采用石灰石为吸收剂时，吸收塔浆液的pH值宜控制在5.2~5.8之间。采用石灰为吸收剂时，吸收塔浆液的pH值宜控制在5.2~6.2之间。
③吸收系统钙硫比（Ca/S）不宜超过1.03。
④脱硫废水宜纳入全厂废水统一规划管理；单独设置脱硫废水处理系统时一般采用中和、絮凝、沉降、氧化、澄清等工艺去除废水中的悬浮物、COD等污染物。
（5）项目改扩建后有组织产排情况及达标性分析
①产排情况
表4-8  改建完成后有组织废气污染物产排情况一览表
	产排污节点
	原料制备
	窑烧成

	污染物种类
	颗粒物
	颗粒物
	SO2
	NOx
	氟及其化合物（以F计）

	产生量（t/a）
	5.34
	26.38
	72.9
	14.14
	1.24

	产生速率（kg/h）
	1.112
	4.78
	13.21
	2.56
	0.083

	废气量（万Nm3/a）
	3597.86
	21096.74

	产生浓度（mg/m3）
	148.4
	125.0
	345.55
	67.02
	2.16

	排放形式
	有组织
	有组织

	治理设施
	名称
	脉冲袋式除尘器
	高温脉冲袋式除尘+脱硫塔（石灰石石膏法）

	
	收集效率
	60%
	100%

	
	去除效率
	90%
	90%
	80%
	/
	80%

	
	是否为可行技术
	是
	是
	是
	/
	/

	污染物排放量（t/a）
	0.32
	2.64
	14.58
	14.14
	0.248

	污染物排放速率（kg/h）
	0.067
	0.48
	2.64
	2.56
	0.045

	污染物排放浓度（mg/m3）
	8.89
	12.51
	69.10
	67.02
	1.18

	标准限值（mg/m3）
	30
	30
	150
	200
	3

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	排放执行标准
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单


②达标性分析
根据上表可知，项目排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物能够满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2及修改单排放限值要求，即颗粒物≤30mg/m3，二氧化硫≤150mg/m3，氮氧化物≤200mg/m3，氟化物≤3mg/m3。项目原料制备工段破碎、筛分各设置1个集气罩（收集效率不低于60%）收集，粉磨废气设置管道收集，进入1套脉冲袋式除尘器处理后设置1根高15m的排气筒（DA002）排放；窑烧成过程产生的炉窑废气通过烟气收集管道收集后设置1套“高温脉冲袋式除尘+脱硫塔（石灰石石膏法）”处理后，由1根15m高的排气筒（DA001）排放，能够实现达标排放。
③排气筒设置合理性分析
根据《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及修改单，人工干燥及焙烧窑的排气筒高度一律不得低于15m。排气筒周围半径200m范围内有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建筑物3m以上。项目排气筒高度为15m，排气筒周围半径200m范围内最高建筑物约为11m，因此，项目排气筒高度设置合理。
④大气排放口基本信息
表4-9  大气排放口基本信息表
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标
	排气筒高度（m）
	排气口内径（m）
	排气温度（℃）

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	

	DA002
	原辅料制备排放口
	颗粒物
	104.081
	25.154
	15
	0.5
	20

	DA001
	窑烟囱
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物
	104.080
	25.153
	15
	0.8
	56


1.2.2无组织废气
项目无组织废气主要为原料贮存库扬尘、原料制备工段无组织废气和运输扬尘。
（1）原料贮存库扬尘
项目原料贮存库堆存扬尘包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量采用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册进行核算，计算公式如下：
颗粒物产生量核算公式：

式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；
ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）；
FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；
Nc指年物料运载车次（单位：车）；
D指单车平均运载量（单位：吨/年）；
（a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，b指物料含水率概化系数；
Ef指堆场风蚀扬尘概化系数（单位：千克/平方米）；
S指堆场占地面积（单位：平方米）。
表4-10  参数取值及计算结果
	Nc
	D
	a
	b
	Ef
	S
	计算结果（P）

	5700
	20
	0.0009
	0.0017
	3.6062
	1200
	69.0


颗粒物排放量核算公式：

式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；
UC指颗粒物排放量（单位：吨）；
Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%）；
Tm指堆场类型控制效率（单位：%）。

表4-11  参数取值及计算结果
	P
	Cm
	Tm
	计算结果（UC）

	69.0
	74%（喷雾降尘）
	60%（半敞开式）
	7.18


根据上述计算可得，项目原料堆场扬尘产生量为69t/a，排放量为7.18t/a。
（2）原料制备工段无组织废气
本次改扩建后项目原料制备工段破碎、筛分各设置1个集气罩（收集效率不低于60%）收集，粉磨废气设置管道收集，进入1套脉冲袋式除尘器（处理效率不低于90%）处理后设置1根高15m的排气筒（DA002）排放。根据前文计算项目原料制备工段无组织废气排放量为5.34t/a，则未收集部分产生量为2.14t/a，项目原料制备工段设置在半封闭车间，抑尘效率按60%计算，则项目原料制备工段无组织废气排放量为0.856t/a。
（3）运输扬尘
根据建设单位与师宗县鸿运新型墙体材料有限公司签订的《粘土、页岩土购销协议》，项目所使用的原料均由供货方运输至项目区，双方在供货合同中明确运输环节环保责任、污染防控及环境风险责任由供货方承担，要求运输车辆采用密闭车厢或全覆盖苫布，杜绝物料遗撒。项目运输扬尘主要是车辆经过带起的粉尘，项目运输扬尘主要来自原料、成品运输产生的粉尘，运输线路上的起尘量按下式计算：


式中：QP——道路扬尘量（kg/km·辆）；
      QP1——总扬尘量（kg/a）；
      V——车辆速度（km/h），本项目取20km/h；
      M——车辆载重（t/辆），本项目取20t/辆；
      P表示道路灰尘覆盖量，kg/m2，根据南开大学环境科学与工程学院陈小华、 薛永华等人的《中国城市道路扬尘污染研究》，于2003-2004年期间，测定了石家庄、 济南、青岛、邯郸等城市的铺装道路的积尘量在0.017～0.091kg/m2，本项目按最大值考虑，取0.1kg/m2；
          L——运输距离（km）本项目取0.02km；
          Q——运输量（t/a）本项目取228000t/a。
根据以上公式计算得出：运输起尘量Qp为0.369kg/km·辆，则本项目运输车辆产生的扬尘量为0.08t/a。项目采取道路洒水降尘、运输车辆苫盖等措施，粉尘可减少约40%，则运输扬尘排放量为0.048t/a。
根据上述计算，项目改扩建完成后无组织废气产排情况如下所示：
表4-12   项目改扩建完成后无组织废气产排一览表
	[bookmark: _Toc25599]产污点
	[bookmark: _Toc26231]污染物
	产生量（t/a）
	采取措施
	排放量（t/a）

	原料贮存库扬尘
	颗粒物
	69
	原料贮存库北侧和东侧设置封闭围挡+库顶喷雾降尘
	7.18

	原料制备（破碎、筛分）
	颗粒物
	2.14
	原料贮存库北侧和东侧设置封闭围挡+库顶喷雾降尘
	0.856

	运输扬尘
	颗粒物
	0.08
	物料密闭运输、洒水降尘
	0.048


（3）无组织控制措施可行性及达标性分析
根据《排污许可证申请与核发技术规范  陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）砖瓦工业无组织排放控制要求，项目无组织控制措施符合性分析如下表所示：
表4-13   项目无组织控制措施符合性分析
	《排污许可证申请与核发技术规范  陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）砖瓦工业无组织排放控制要求
	本项目情况
	符合性

	原辅料制备
	①粉状物料料场应采用封闭、半封闭料场（仓、库、棚），并采取抑尘措施；原煤、块石、粘湿物料等料场应采用封闭、半封闭料场（仓、库、棚），或四周设置防风抑尘网、挡风墙，或采取覆盖等抑尘措施，防风抑尘网、挡风墙高度不低于堆存物料高度的1.1倍：有包装袋的物料采取覆盖措施。
②原料均化应在封闭、半封闭料场（仓、库、棚）中进行。
③粉状物料应密闭输送；其他物料输送应在转运点设置集气罩，并配备除尘设施。 ④原料的粉碎、筛分、配料、混合搅拌、制备等工序，均应采用封闭式作业，并配备除尘设施。
	①项目原料粘土贮存在项目设置的原料贮存库中，本次提出对现有原料库北侧和东侧设置封闭围挡，南侧作为出入口，西侧靠近筛分设施因生产需要无法封闭，因此，整改后项目原料贮存库为半封闭且库顶设置有喷雾降尘设施。
②项目原料破碎、筛分在半封闭车间进行。
③项目粉磨后的粉料通过管道输送至搅拌机，搅拌机落料点加水搅拌。
④破碎、筛分各设置1个集气罩（收集效率不低于60%）收集，进入1套脉冲袋式除尘器处理后设置1根高15m的排气筒（DA002）排放。
	符合

	其他要求
	厂区道路应硬化。道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁。
	项目道路采取洒水降尘措施
	符合


根据上表分析，项目采取的无组织废气控制措施基本满足《排污许可证申请与核发技术规范  陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）砖瓦工业无组织排放控制要求，产生的无组织废气经采取措施后，厂界无组织颗粒物能够达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3排放限值，即总悬浮颗粒物≤1.0mg/m3，能够达标排放。
1.3项目大气污染物排放信息
表4-14   大气污染物有组织一般排放口排放信息表
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	申请许可排放浓度限值（mg/m3）
	申请年许可排放量限值（t/a）

	DA002
	原料制备排放口
	颗粒物
	30
	0.32

	DA001
	窑烟囱
	颗粒物
	30
	2.64

	
	
	二氧化硫
	150
	14.58

	
	
	氮氧化物
	200
	14.14

	
	
	氟化物
	3
	0.248

	全厂有组织排放总计
	颗粒物
	2.96

	
	二氧化硫
	14.58

	
	氮氧化物
	14.14

	
	氟化物
	0.248


表4-15  大气污染物无组织排放信息表
	生产设施编号/无组排放编号
	产污环节
	污染物种类
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年许可排放量限值（t/a）

	
	
	
	
	名称
	浓度限值
	

	MF001
	堆场
	颗粒物
	半封闭围挡+喷雾除尘
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2及修改单
	1.0mg/m3
	7.18

	MF002
	破碎
	颗粒物
	脉冲袋式除尘器
	
	
	0.856

	MF003
	筛分
	颗粒物
	
	
	
	

	MF004
	粉磨
	颗粒物
	
	
	
	

	厂界
	运输
	颗粒物
	洒水降尘
	
	
	0.048

	全厂无组织排放总计
	/
	8.084


1.4非正常排放源强核算
项目废气非正常排放主要表现为：
①在废气收集及治理过程中，存在处理设施无法达到预期效果等非正常排放情况；
②项目废气治理设备检修、设备运转异常等非正常排放。
本次主要考虑处理设施无法达到预期效果等非正常排放情况。非正常排放源强见表4-16。
表4-16  非正常排放点源源强表
	非正常排放源
	非正常原因
	污染物
	非正常排放情况
	单次持续时间/h
	年发生频次/次

	
	
	
	排放量/（t/a）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度/（mg/m3）
	
	

	DA002排气筒
	除尘效率为50%
	颗粒物
	1.602
	0.33
	44.53
	1
	1次

	DA001排气筒
	脱硫塔脱硫脱氟效率下降为50%，除尘效率为50%
	颗粒物
	13.19
	2.39
	62.52
	
	

	
	
	二氧化硫
	36.45
	6.6
	172.78
	
	

	
	
	氟化物
	0.62
	0.11
	2.94
	
	


根据上表可知，项目在非正常排放条件下，项目DA002排气筒排放的颗粒物，DA001排放的颗粒物、二氧化硫均不能满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2及修改单排放限值要求。因此建设单位在运营期间要杜绝非正常情况的发生，防止非正常排放的废气对周围敏感目标产生影响，本次环评提出以下废气非正常排放的对策措施：
①事故防范措施及应急预案
针对项目事故排放情况制定废气事故排放污染防治措施与对策
②废气治理设施突发故障防治措施
当废气治理设施发生故障时，应马上停止生产工段的运行及时安排工作人员对故障设备进行检修，待设备故障排除后，方可投入生产。
③严格规范化操作
对各治理设施实现规范化、制度化管理，操作人员必须持证上岗，严格执行操作管理规定，最大限度控制由于操作失误因素造成的废气事故性排放发生概率。
④制定事故及时处理计划
制定事故处理应急计划，建立事故处理机构，落实各部门、各岗位、各操作管理人员的责任，一旦发生事故，及时采取处理措施并通知环保等管理部门在最短时间内排除故障。
综上所述，项目运营期加强废气治理设施运行管理，定期维护加强对操作人员的岗位培训，确保废气稳定达标排放，杜绝事故性排放，建立健全环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防控工作，防止事故排放导致环境问题。
1.5大气环境影响结论
项目所在地环境空气质量达标，项目改扩建后产生的废气均设置废气收集、净化设施，经废气处理设施处理后均能达标排放，采取的治理技术可行，且项目500m范围内无环境空气保护目标分布。综上分析，大气环境影响可接受。
1.6废气自行监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南  砖瓦工业》（HJ1254-2022）中相关自行监测要求，依据项目的污染源分布、污染物性质与排放规律，以及厂区周边环境特征，建议项目废气监测计划见表4-17。
表4-17   项目废气监测计划一览表
	污染源名称
	监测点位
	监测项目
	执行标准
	监测频次

	原料制备废气/DA002
	原料制备废气排放口
	颗粒物
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2及修改单
	1次/年

	窑烟囱/DA001
	窑烟囱
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	
	1次/半年

	
	
	氟化物
	
	1次/年

	厂界无组织废气
	厂界
	颗粒物、二氧化硫、氟化物
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3
	1次/年


2、废水
2.1废水类别、污染物及污染治理设施
表4-18  废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	废水类别
	污染物种类
	污染治理设施
	排放去向
	其他信息

	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	
	

	生活污水
	CODcr、氨氮、总磷、SS、五日生化需氧量
	TW001
	化粪池
	不外排
	周边农田施肥

	生产废水-脱硫设备
	pH、SS、COD、盐类
	TW002
	循环沉淀池（中和絮凝沉淀）
	不外排
	回用于搅拌用水

	初期雨水
	CODcr、氨氮、SS、石油类
	TW003
	初期雨水收集池
	不外排
	回用于生产用水


2.2废水产排情况
（1）搅拌废水
搅拌用水随瓦坯进入烧结窑烧结时全部蒸发，无废水产生。
（2）炉窑降温废水
炉窑降温用水全部蒸发，无废水产生。
（3）烟气处理废水
脱硫塔损耗水由新鲜水补充，其余部分进入循环水池再生循环使用，定期排水设置有一个容积为80m3的循环沉淀池，经中和絮凝沉淀处理后全部回用于项目搅拌用水，不外排。
（4）生活污水
根据前文计算，生活污水产生量为0.8m3/d、240m3/a，经1个容积为10m3的化粪池处理后定期清掏用作农肥。
（3）初期雨水
根据前文计算，改扩建完成后初期雨水产生量为19.4m3/次（2910m3/a），经1个容积为20m3的初期雨水收集池收集沉淀后全部回用于项目洒水降尘用水及搅拌用水，不外排。
2.3废水处置可行性分析
项目搅拌用水随产品带走；炉窑冷却降温水高温蒸发。本次环评对脱硫塔定期排水、生活污水和初期雨水处置可行性分析。
（1）脱硫塔定期排水处置可行性分析
根据前文污染源源强核算，改扩建完成后脱硫塔定期排水量为27t/d，现有项目设置有一个容积为80m3的循环沉淀池，能够满足废水处理需求，脱硫塔废水污染物主要为SS、盐类，根据建设单位提供的资料，经中和絮凝沉淀处理后的脱硫废水少量多次回用于搅拌用水不会影响项目青瓦的品质，项目改扩建完成后搅拌用水量为91300m3/a、304.3m3/d，项目脱硫废水产生量为6278.67t/a，27t/d。根据水量平衡分析，项目产生的脱硫废水能够全部回用搅拌用水，满足脱硫塔废水回用不外排的条件，因此，项目脱硫塔定期排水处理措施可行。
（2）生活污水处置可行性分析
根据前文污染源源强核算，项目办公生活废水产生量为0.8m3/d、240m3/a。进入现有项目已设置的化粪池处理，容积为10m3，能够满足项目生活污水处理需求，化粪池主要沉淀降解废水中SS、COD、氨氮和BOD5，经24h沉淀处理后，SS去除率可达30%，COD去除率可达15%，氨氮去除率可达3%，BOD5去除率可达9%。项目区无排水条件，周边有大量的农田，本项目生活污水产生量小经化粪池处理后可作农肥使用，因此，项目生活污水处理措施可行。
（3）初期雨水处置可行性分析
改建完成后，全厂初期雨水量为19.4m3/次（2910m3/a），进入现有项目已设置的1个容积为20m3的初期雨水收集池收集沉淀后全部回用于项目洒水降尘用水及搅拌用水。项目改建完成后项目洒水降尘用水及搅拌用水总量为309.06m3/d（92354m3/a），根据水量平衡分析，项目初期雨水能够全部回用搅拌用水，满足初期雨水回用不外排的条件。且现有项目已建的初期雨水池容量满足初期雨水收集需求。其次初期雨水中主要的污染物为雨水冲刷地面的灰尘带来的SS，通过初期雨水池收集，收集池有一定的沉淀作用，可以去除部分污染物，项目搅拌用水及洒水降尘用水对水质没有较高的要求，因此初期雨水经初期雨水池沉淀后回用是可行的。综上所述，项目初期雨水处置可行。
2.4废水影响分析结论
项目改扩建完成后，项目区建设完善的雨污分流排水系统，雨水经雨水沟收集后前15min初期雨水依托原有的1个容积为20m3的初期雨水收集池收集沉淀后，新增回用系统全部回用至搅拌用水及洒水降尘用水，后期雨水通过雨水沟渠外排，并设置规范的雨水排放口。生活区生活污水依托原有的1个容积为10m3的化粪池处理后定期清掏用作农肥。脱硫塔定期排水依托原有的1个容积为80m3的循环沉淀池中和絮凝沉淀处理后全部回用于搅拌用水，不外排，根据水量平衡，项目产生的废水能够全部回用，无废水直排，对区域地表水环境影响较小。
3、噪声
3.1噪声污染源强分析
项目噪声来源于破碎机、筛分机、风机等设备的运行过程，噪声源强范围在75～95dB（A）之间，噪声源声级列于表4-19。
表4-19   运营期噪声源调查一览表
	建筑名称
	声源
名称
	声压级/dB（A）
	控制措施
	相对空间位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损失dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离/m

	原料贮存库
	破碎机
	95
	厂房隔声基础减振降噪
	-249.64
	-525.2
	1
	42
	62.5
	8:00~
20:00
	15
	47.5
	1

	
	筛分机
	90
	
	-277.52
	-529.56
	1
	45
	56.9
	
	15
	41.9
	1

	
	粉磨机
	90
	
	-266.19
	-529.56
	1
	54
	55.3
	
	15
	40.3
	1

	
	引风机
	90
	
	-265.32
	-532.17
	0
	54
	55.3
	
	15
	40.3
	1

	
	搅拌机
	90
	
	-277.52
	-529.56
	1
	41
	57.7
	
	15
	42.7
	1

	
	引风机
	90
	
	-288.45
	-541.41
	1
	40
	57.9
	
	15
	42.9
	1

	制瓦车间
	1#真空瓦机
	85
	
	-314.11
	-529.56
	1
	26
	56.7
	
	15
	41.7
	1

	
	2#真空瓦机
	85
	
	-314.98
	-519.98
	1
	28
	56.0
	
	15
	41
	1

	
	1#切条机
	85
	
	-323.69
	-531.3
	1
	26
	56.7
	
	15
	41.7
	1

	
	2#切条机
	85
	
	-323.69
	521.72
	1
	28
	56.0
	
	15
	41
	1

	
	1#切坯机
	85
	
	-331.53
	-533.92
	1
	26
	56.7
	
	15
	41.7
	1

	
	2#切坯机
	85
	
	-334.15
	-523.56
	1
	28
	56.0
	
	15
	41
	1

	
	1#输送皮带
	75
	
	-278.39
	-530.43
	1.5
	11
	54.1
	
	15
	39.1
	1

	
	2#输送皮带
	75
	
	-314.98
	-520.85
	1.5
	26
	46.7
	
	15
	31.7
	1

	
	3#输送皮带
	75
	
	-313.5
	-529.81
	1
	28
	46.0
	
	15
	31
	1

	废气治理设施
	引风机
	90
	设置于房间内，基础减振
	-391.41
	-610.01
	1
	43
	57.3
	全天
	15
	42.3
	1

	
	1#循环水泵
	90
	设置于循环水池内
	-391
	-607.51
	1
	1
	90
	
	25
	65
	1

	
	2#循环水泵
	90
	
	-391
	-607.22
	1
	1
	90
	
	25
	65
	1

	
	脉冲泵
	90
	
	-391.93
	-6060.5
	1
	1
	90
	
	25
	65
	1


3.2预测模式
经现场踏勘，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标分布，本次评价预测主要针对项目区厂界噪声进行评价。本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.1-2021）推荐模型预测。
如图4-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2，若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
      Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
      TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
Lp1
声源
Lp2

图4-1  室内声源等效为室外声源图例
然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带声压级，dB：

式中：Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
      Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；
      N—室内声源总数。
在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
      Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
      TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。
然后再按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
      Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
      S—透声面积，m2。
然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级，设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建设工程声源对预测点的贡献值（Leqg）为：

式中：Leqg—建设项目在预测点产生的噪声贡献值； 
      T—用于计算等效声级的时间，S；
      N—室外声源个数；
      ti—在T时间内i声源工作时间，S；
      M—等效室外声源个数；
      tj—在T时间内j声源工作时间，S。
3.3预测结果
本次噪声预测采用环安科技有限公司根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.1-2021）构建的在线预测软件Online V4，预测结果如下：
表4-20   改扩建完成后项目噪声预测一览表
	厂界
	昼间/dB（A）
	夜间/dB（A）

	
	贡献值
	标准值
	达标情况
	贡献值
	标准值
	达标情况

	第1边的贡献最大值
	43.70
	60
	达标
	44.00
	50
	达标

	第2边的贡献最大值
	41.76
	60
	达标
	44.42
	50
	达标

	第3边的贡献最大值
	46.30
	60
	达标
	47.70
	50
	达标

	第4边的贡献最大值
	47.26
	60
	达标
	48.56
	50
	达标

	第5边的贡献最大值
	37.87
	60
	达标
	39.53
	50
	达标

	第6边的贡献最大值
	35.51
	60
	达标
	37.91
	50
	达标

	第7边的贡献最大值
	25.71
	60
	达标
	27.88
	50
	达标

	第8边的贡献最大值
	24.99
	60
	达标
	27.28
	50
	达标

	第9边的贡献最大值
	25.01
	60
	达标
	27.48
	50
	达标

	第10边的贡献最大值
	25.67
	60
	达标
	28.25
	50
	达标

	第11边的贡献最大值
	25.62
	60
	达标
	28.23
	50
	达标

	第12边的贡献最大值
	24.60
	60
	达标
	27.19
	50
	达标

	第13边的贡献最大值
	21.04
	60
	达标
	23.40
	50
	达标

	第14边的贡献最大值
	22.63
	60
	达标
	24.72
	50
	达标

	第15边的贡献最大值
	28.55
	60
	达标
	31.24
	50
	达标

	第16边的贡献最大值
	28.82
	60
	达标
	31.24
	50
	达标

	第17边的贡献最大值
	31.38
	60
	达标
	33.91
	50
	达标

	第18边的贡献最大值
	31.38
	60
	达标
	33.91
	50
	达标

	贡献最大值
	47.26
	60
	达标
	48.56
	50
	达标


由上表可知，本项目营运期生产设备正常运转状态下，各噪声源经减振、建筑物隔声和距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。
项目噪声昼间、夜间厂界贡献值等声级线图如下所示：






[image: da3acd199ad29ed034575be806eb3db2]
图4-2  项目昼间厂界噪声贡献值等声级线图
[image: 62a2b58b85239698fe1a64f0eb50b7f1]
图4-3  项目夜间厂界噪声贡献值等声级线图
3.4噪声治理措施
为了进一步减少噪声影响，本次评价提出以下防治措施：
①在满足工艺设计要求的条件下，优先选用噪声低、振动小的设备，从声源上降低噪声对环境的影响。
②定期检查设备，加强设备维护，使设备处于良好运行状态，避免和减轻非正常运行产生的噪声污染。
③项目所有加工设备均设置在厂房内，基础减振，脱硫塔引风机设置在建筑物内。
④进出项目区车辆应安排在白天，并在项目出入口设置减速带及禁鸣标识牌。
综上所述，项目运营期噪声厂界能够达标排放，且项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，通过采取本次环评提出的措施后，项目运营期产生的噪声影响对周围环境的影响较小。
3.5交通运输噪声影响分析
根据建设单位与师宗县鸿运新型墙体材料有限公司签订的《粘土、页岩土购销协议》，项目所使用的原料均由供货方运输至项目区，双方在供货合同中明确运输环节环保责任、污染防控及环境风险责任由供货方承担。
为了减少本项目交通运输噪声对周围敏感目标的影响，提出如下措施：
①运输车辆限速行驶（厂区≤20km/h，周边道路按规定），禁止鸣笛。
②合理安排运输时间，避开夜间（22:00–次日6:00）及午休时段，减少对敏感点影响。
③优先选择远离居民区、学校、医院的运输路线，避让环境敏感区，选定路线后按照规定路线行驶。
3.6噪声自行监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南  砖瓦工业》（HJ1254-2022）中相关自行监测要求，项目噪声监测计划见下表。
表4-21   噪声监测计划一览表

	污染源名称
	监测点位
	监测项目
	执行标准
	监测频次

	噪声
	厂界东、南、西、北4个点位
	昼间、夜间等效连续A声级；夜间频发偶发最大A声级
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
	1次/半年


4、固体废弃物
本项目运营期产生的固废主要包括边角料及不合格品、炉渣及脱硫副产石膏等。
（1）边角料及不合格品（S1、S3）
项目改扩建完成后产品产生量为114000t/a，次品率约为0.02%，边角料及不合格品产生量为22.8t/a，改扩建部分产生量为20.1t/a，返回破碎工段作为原料使用。
（2）炉渣（S2）
本项目使用的生物质燃烧结束后会产生少量炉渣，根据建设单位提供的生物质检测报告，项目所使用的生物质灰分为5.46%，项目生物质用量为5500t/a，则炉渣产生量为300t/a，改扩建部分产生量为170t/a，返回原料制备工段作为原料使用。
（3）收尘灰及废布袋（S4）
根据前文分析，项目袋式收尘器收尘量为26.624t/a，加入搅拌机作原料使用。
项目脉冲袋式除尘器布袋由厂家统一更换，更换产生的废布袋由厂家直接带走处理，不在项目区贮存。
（4）脱硫石膏（S5）
烟气处理产生的废渣主要为硫酸钙和粉尘，二氧化硫去除量为58.32t/a，计算可得脱硫石膏产生量为156.74t/a，返回原料制备工段作为原料使用。
（5）生活垃圾
改扩建完成后，生活垃圾产生量为11kg/d，3.3t/a，设置有1个生活垃圾箱收集箱，委托环卫部门定期清运。
（6）废机油、废润滑油
现有项目生产设备每半年检修1次，更换量约为50kg/次，则废机油、废润滑油产生量为0.1t/a。本次改扩建仅新增1台破碎机，设备检修产生的废润滑油量很小，废机油、废润滑油产生量按0.1t/a计。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油属于HW08车辆、机械维修和拆解过程中产生的废机油，废润滑油，废物代码为900-214-08，本次环评提出新增1间危险废物暂存间，产生的废机油集中收集后暂存于危险废物暂存间委托有资质的单位清运处置。危险废物暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
项目改扩建完成后固体废物基础信息如下表所示：
表4-22   改扩建完成后固体废物基础信息表
	固体废物类别
	固体废物名称
	代码
	危险特性
	类别
	物理性状
	产生环节
	去向
	备注

	一般工业固体废物
	边角料及不合格产品
	SW59
900-099-S59
	/
	第Ⅰ类工业固体废物
	固态
	原辅料制备、窑烧成
	作为原料使用
	自行贮存、自行利用

	一般工业固体废物
	炉渣
	SW03
900-099-S03
	/
	第Ⅰ类工业固体废物
	固态
	窑烧成
	作为原料使用
	自行贮存、自行利用

	一般工业固体废物
	袋式收尘器
	SW59
900-099-S59
	/
	第Ⅰ类工业固体废物
	固态
	废气治理
	作为原料使用
	自行贮存、自行利用

	
	废布袋
	
	/
	
	
	
	由设备厂家更换直接带走处置
	委托贮存、委托处置

	一般工业固体废物
	脱硫石膏
	SW06
900-099-S06
	/
	第Ⅰ类工业固体废物
	半固态
	废气治理
	作为原料使用
	自行贮存、自行利用

	危险废物
	废机油、废润滑油
	HW08
900-214-08
	T，I
	危险废物
	液态
	原辅料制备
	委托有资质的单位清运处置
	自行贮存、委托处置


表4-23  项目自行贮存和自行利用/处置设施信息表
	固体废物类别
	设施名称
	设施编号
	设施类型
	位置
	污染防控技术要求

	
	
	
	
	经度
	纬度
	

	一般工业固体废物
	一般固废暂存间
	TS001
	自行贮存、自行利用
	104.0814
	25.1543
	采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存；贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合GB15562.2、GB18599、GB30485和HJ2035等相关标准规范要求。

	危险废物
	危险废物暂存间
	TS002
	自行贮存、委托处置
	104.0814
	25.1544
	包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄漏物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等。排污单位生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合GB15562.2、GB 18484、GB18597、GB 30485、HJ 2025和HJ 2042等相关标准规范要求。


在严格采取以上措施的情况下，本项目运营期产生的各类固体废物均可得到妥善处理和处置，不会对周围环境产生二次污染，对环境影响较小。
5、地下水、土壤
5.1地下水、土壤影响分析
根据项目原辅材料和工艺，项目不涉及重金属和持久性有机污染物，项目使用的生物质大豆油主要用于真空瓦机润滑使用，采用桶装存贮在项目区制瓦车间，使用过程中在设备下方设置有收集桶，跑冒滴漏的收集后回用，不存在地下水污染。本项目运营期地下水污染源主要为事故状态下脱硫塔循环沉淀池水池发生泄漏下渗，主要污染因子为pH、钙、镁、硫酸根、SS等，在建设期做好厂区的污染防渗措施，可阻断地下水环境污染途径，其次在运行期加强维护和管理情况下，项目对地下水环境的影响是可控的。
本项目土壤环境污染途径主要为大气沉降，项目排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物通过大气沉降对土壤造成污染，项目运营生产过程中产生的废气经处理系统处理后达标排放，对周边土壤环境的影响较小。
综上，项目正常生产工况下，对地下水环境和土壤环境影响较小，本着生态环境保护的原则，提出如下防控措施要求：
5.2防控措施
（1） 源头控制措施
项目生产车间场地均进行了地面硬化处理；项目设置的无组织废气收集治理设施，减少无组织废气的排放，同时设置了相应的炉窑烟气治理设备对有组织排放废气进行处理，经处理后的废气能够实现达标排放。在设备下方设置收集桶避免润滑油使用过程跑冒滴漏。
（2）分区防渗
地下水分区防渗参照表见下表：
表4-24  地下水污染防渗分区参照表
	防渗分区
	天然包气带防污性能
	污染控制难易程度
	污染物类型
	防渗技术要求

	重点防渗区
	弱
	难
	重金属、持久性有机物污染
	等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	弱
	易
	
	

	一般防渗区
	弱
	易-难
	其他类型
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	中
	易
	重金属、持久性有机物污染
	

	
	强
	易
	
	

	简单防渗区
	中-强
	易
	其他类型
	一般地面硬化


依据上表划分要求及本项目污染物产生、处理的过程环节，结合厂区的总平面布置情况，将厂区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，本项目防渗要求见下表。
表4-25  项目防渗措施汇总表
	污染防渗区类别
	防渗区名称
	防渗标准及要求

	重点防渗区
	危险废物暂存间
	等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行

	一般防渗区
	一般固体废物暂存间
	等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤等于1.0×10-7cm/s

	简单防渗区
	其他
	地面采用混凝土硬化

	备注
	厂区具体防渗措施可根据防渗材料、厚度等进行防渗设计和施工，但须达到环评提出的防渗标准及要求。


本项目在落实土壤、地下水保护措施，在运营期加强监督和管理的前提下，项目运营对厂区及周围土壤、地下水环境的影响可接受。
6、环境风险
环境风险是指突发性灾难事故造成重大环境污染的事件，它具有危害性大、影响范围广等特点，同时风险发生的概率又有很大的不确定性，倘若一旦发生，其破坏性极强，污染损失惨重，不仅会打乱该区域内人群正常的生活、生产秩序，还会造成人员伤亡，国家财产和巨大损失以及生态环境的严重破坏。
6.1环境风险识别
根据本项目工程内容、原辅材料、生产过程和污染物产生情况，并对照相关项目风险资料，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的环境风险物质为生物质大豆油、废机油、废润滑油。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目需按下式计算物质总量与其临界量比值Q，在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在量计算，计算公式如下：


式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。
本项目涉及具有代表性的危险物料为生物质大豆油、废机油废润滑油，查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中以上各种物质的临界量，计算结果见下表：
表4-26  风险物质储存量、临界量一览表
	序号
	风险物质
	储存位置
	最大储存量（t）
	临界量（t）
	Q值

	1
	生物质大豆油
	管理用房
	0.2
	2500
	0.00008

	2
	废机油、废润滑油
	危险废物暂存间
	0.1
	2500
	0.00004

	合计
	0.00012


根据上表中Q计算结果，并结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C确定，当Q＜1时，可直接判定本项目环境风险潜势为I。因此，本项目环境风险评价仅进行简单分析。
（2）生产设施风险识别
项目运营期生产过程中使用的设备、装置危害因素识别见下表。
表4-27     风险单元分布
	风险物质
	风险单元
	风险类别

	生物质大豆油
	制瓦车间
	火灾、爆炸

	废机油、废润滑油
	危险废物暂存间
	泄漏、火灾、爆炸

	废水
	脱硫塔循环沉淀池
	泄漏、事故排放


由上表可知，项目生产过程中可能引发风险事故的生产设施为制瓦车间、危险废物暂存间、脱硫塔循环沉淀池。
6.2风险事故情形分析
根据上述分析，本项目涉及的主要风险类型见下表。
表4-28   主要风险事故
	风险物质
	风险单元
	风险类型
	影响途径
	原因简析

	生物质大豆油
	生物质大豆油
	火灾、爆炸
	①产生的燃烧废气污染周边大气环境
②产生的消防水处置不当流入外环境污染水环境
	存在火源

	废机油、废润滑油
	危险废物暂存间
	废机油、废润滑油泄漏
	泄漏对周围土壤、地下水、地表水产生影响
	容器破损

	
	
	火灾、爆炸
	①产生的燃烧废气污染周边大气环境
②产生的消防水处置不当流入外环境污染水环境
	存在火源

	废水
	脱硫塔循环沉淀池
	泄漏
	污染周边土壤、地下水环境
	设施破损


6.3环境风险分析
（1）大气环境风险分析
废机油、废润滑油、生物质大豆油属易燃液体，如运行期间安全措施不到位，极易引发火灾事故和污染事故。一般火灾事故会造成较大的人身财产安全，在物料燃烧过程中会造成大气环境污染。燃烧过程中会产生如CO、烟尘等有毒有害气体。CO在大气中比较稳定，不易与其他物质产生化学反应，但当CO浓度过高时，人在这种环境下待的时间较长，就会出现眩晕、头痛、倦怠的现象，CO对人的主要危害就是引起组织缺氧，导致急性或者慢性中毒甚至有死亡的威胁。此外，CO还可能造成听力与视力的损害，比如视野的减小或者听力的丧失。
（2）对水环境、土壤环境风险分析
项目废机油废润滑油产生量很小，发生泄漏可控制在危险废物暂存间内，项目危险废物暂存间按照重点防渗要求建设，不会对区域地下水环境造成影响。项目脱硫塔循环沉淀池因池体破损导致废水泄漏，泄漏主要集中在土壤层，对区域地下水环境影响不大，如废水大量泄漏可能对区域土壤和地下水环境造成一定的影响。项目废水含有高浓度的钙、镁、硫酸根，渗入土壤会降低土壤质量，导致土壤微生物死亡，渗入地下水环境会降低地下水水质。
6.4环境风险防范措施及应急要求
（1）泄漏事故应急措施
①发现泄漏后生产人员立即将泄漏的危险废物妥善收集到专门的容器内，及时交由有资质单位处置，防止造成新的污染。
②收集完毕之后将受影响的土壤清理干净。
（2）火灾事故应急措施
①在保证安全情况下将人员转移至安全地带，并将其他易燃易爆物品及时转移至安全位置。并第一时间通知周边村民，必要时让村民疏散至安全地带。
②使用厂区消防器材进行灭火，尽量将火势控制在一定范围内，防止其蔓延。
③事故处置完毕后，对处置过程中产生的消防废水、废物进行收集存储，后期交由资质单位进行集中处置。
④若出现火灾、爆炸事故，应当依据事故现场处置方案，立即停机，切断现场所有电源开关，扑救火灾，通知现场及附近人员紧急撤离事故现场，并立即向上级报告。当事故超出企业自救能力时，及时拨打110报警电话和120急救电话。
⑤按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制突发环境事件应急预案，并报曲靖市生态环境局罗平分局备案。建立完善的应急报告制度，落实应急物资和经费，日常加强应急演练，并按规定及时修订完善预案并备案。
6.5风险评价结论
项目在落实相关风险防范措施的情况下，建设项目环境风险是可以防控的。建设项目环境风险简单分析见表4-29。
表4-29   建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	罗平阿岗镇青瓦制作技艺改造项目（非物质文化遗产）

	建设地点
	罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村

	地理坐标
	经度
	104°4′52.087″
	纬度
	25°9′15.149″

	主要危险物质及分布
	风险物质：生物质大豆油、废机油废润滑油；风险源：制瓦车间、危险废物暂存间、脱硫塔循环沉淀池

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等
	根据项目环境的风险识别结果，项目潜在的环境风险情景如下：
①泄漏：脱硫塔循环沉淀池因池体破损，造成脱硫废水泄漏，可能对土壤、地下水和地表水造成一定污染。
③火灾事故：废机油、废润滑油、生物质大豆油属易燃液体，遇明火可发生燃烧从而引起火灾，火灾次生污染物可能对大气、地表水等造成一定的污染。

	风险防范措施要求
	1）泄漏事故应急措施
①发现泄漏后生产人员立即将泄漏的危险废物妥善收集到专门的容器内，及时交由有资质单位处置，防止造成新的污染。
②收集完毕之后将受影响的土壤清理干净。
2）火灾事故应急措施
①在保证安全情况下将人员转移至安全地带，并将其他易燃易爆物品及时转移至安全位置。并第一时间通知周边村民，必要时让村民疏散至安全地带。
②使用厂区消防器材进行灭火，尽量将火势控制在一定范围内，防止其蔓延。
③事故处置完毕后，对处置过程中产生的消防废水、废物进行收集存储，后期交由资质单位进行集中处置。
④若出现火灾、爆炸事故，应当依据事故现场处置方案，立即停机，切断现场所有电源开关，扑救火灾，通知现场及附近人员紧急撤离事故现场，并立即向上级报告。当事故超出企业自救能力时，及时拨打110报警电话和120急救电话。
⑤按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制突发环境事件应急预案，并报曲靖市生态环境局罗平分局备案。建立完善的应急报告制度，落实应急物资和经费，日常加强应急演练，并按规定及时修订完善预案并备案。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：
	根据项目Q值计算，判定环境风险潜势为I，项目环境风险为简单分析。































[bookmark: _Toc73][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	原辅料制备排放口（DA002）
	颗粒物
	破碎、筛分各设置1个集气罩（收集效率不低于60%）收集，粉磨废气设置管道收集，进入1套脉冲袋式除尘器处理后设置1根高15m的排气筒（DA002）排放。
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单

	
	窑烟囱（DA001）
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物
	由DN800管道收集后设置1套“高温脉冲袋式除尘+脱硫塔（石灰石石膏法）”处理后，由1根15m高的排气筒（DA001）排放。
	

	
	厂界无组织
	颗粒物
	①原料贮存库北侧和东侧设置封闭围挡+库顶喷雾降尘
②物料密闭运输、道路定期洒水降尘
	

	地表水环境
	脱硫废水
	pH、SS、COD、盐类
	1个容积为80m3的循环沉淀池中和絮凝沉淀处理后，全部回用于搅拌用水，不外排。
	全部回用，不外排

	
	初期雨水
	SS
	1个容积为20m3的初期雨水收集池，进水管设置切断阀，配套初期雨水回用管道，经沉淀后全部回用于项目洒水降尘及搅拌用水，不外排。
	全部回用，不外排

	
	生活污水
	CODcr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油
	1个容积为10m3的化粪池处理后定期清掏用作农肥
	不外排

	声环境
	设备
	噪声
	生产设备置于厂房内；生产设备基座加装减振垫；脱硫塔引风机设置在建筑物内；进出项目区车辆应安排在白天。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值

	电磁辐射
	无

	固体废物
	①设置1间一般固体废物暂存间，暂存产生的边角料及不合格品、炉渣、脱硫石膏，统一收集后分类分区存放，全部回用于项目原料制备工段，产生的废布袋由设备厂家更换直接带走处置。
②生活垃圾设置生活垃圾收集箱收集后委托环卫部门定期清运。
③产生废润滑油设置1间危险废物暂存间，委托有资质的单位清运处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	①源头控制措施：
项目生产车间场地均进行了地面硬化处理；项目设置的无组织废气收集治理设施，减少无组织废气的排放，同时设置了相应的炉窑烟气治理设备对有组织排放废气进行处理，经处理后的废气能够实现达标排放。在设备下方设置收集桶避免润滑油使用过程跑冒滴漏。
②分区防渗：危险废物暂存间重点防渗，防渗标准及要求达到等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s；脱硫塔循环沉淀池、一般固废暂存间进行一般防渗，防渗标准及要求达到等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤等于1.0×10-7cm/s。

	生态保护措施
	无

	环境风险
防范措施
	1）泄漏事故应急措施
①发现泄漏后生产人员立即将泄漏的危险废物妥善收集到专门的容器内，及时交由有资质单位处置，防止造成新的污染。
②收集完毕之后将受影响的土壤清理干净。
2）火灾事故应急措施
①在保证安全情况下将人员转移至安全地带，并将其他易燃易爆物品及时转移至安全位置。并第一时间通知周边村民，必要时让村民疏散至安全地带。
②使用厂区消防器材进行灭火，尽量将火势控制在一定范围内，防止其蔓延。
③事故处置完毕后，对处置过程中产生的消防废水、废物进行收集存储，后期交由资质单位进行集中处置。
④若出现火灾、爆炸事故，应当依事故现场处置方案，立即停机，切断现场所有电源开关，扑救火灾，通知现场及附近人员紧急撤离事故现场，并立即向上级报告。当事故超出企业自救能力时，及时拨打110报警电话和120急救电话。
⑤按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制突发环境事件应急预案，并报曲靖市生态环境局罗平分局备案。建立完善的应急报告制度，落实应急物资和经费，日常加强应急演练，并按规定及时修订完善预案并备案。

	其他环境
管理要求
	1.排污许可管理
根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》，在项目取得经批准的环境影响评价文件及批复文件后，应按照《排污许可证管理办法》《排污许可证申请与核发技术规范》（HJ942-2018）等要求申请排污许可证，不得无证排污。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目排污许可管理类别如下所示：
表5-1  固定污染源排污许可分类管理名录（摘录）
	序号
	行业类别
	重点管理
	简化管理
	登记管理

	64
	砖瓦、石材等建筑材料制造303
	粘土砖瓦及建筑砌块制造3031（以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦）
	粘土砖瓦及建筑砌块制造3031（除以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦以外的），建筑用石加工3032，防水建筑材料制造3033，隔热和隔音材料制造3034，其他建筑材料制造3039，以上均不含仅切割加工的
	仅切割加工的


综上，本项目改扩建完成后燃料为生物质颗粒，需进行简化管理。本次改扩建新增炉窑，建设单位应根据《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）在全国排污许可证管理信息平台－公开端重新申请排污许可。
2.排污口规范化管理
废气排放口、噪声源和固体废物贮存必须按照国家有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口（接管口）设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于监督管理。同时要求按照生态环境部制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。
（1）排污口管理
建设单位应在各个排污口处设置标志牌，分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。
（2）环境保护图形标志
在厂区的废气排放口、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形标志的形状及颜色及环境保护图形符号见下表。
表5-2  排放口标志牌
	序号
	排放口标志牌
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	[image: ]
	[image: IM 108]
	废气排放口
	表示废气向大气环境排放

	2
	[image: ]
	[image: IM 110]
	一般固体废物
	表示一般固体废物贮存、处置场

	3
	[image: ]
	[image: IM 112]
	噪声排放源
	表示噪声向外环境排放

	4
	[image: IMG_256]
	[image: ]
	危险废物
	表示危险废物贮存场

	5
	[image: ]
	/
	雨水排放口
	表示雨水向外环境排放


（3）废气采样口及采样平台要求
根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）及修改单、《固定源废气监测技术规范》等规定，废气采样孔及采样平台设置要求如下所示：
1）采样孔设置
①采样孔位置应优先选择在垂直管段和烟道负压区域。
②采样孔位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍烟道直径处，以及距上述部件上游方向不小于3倍烟道直径处。
③在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔的内径应不小于80mm。采样孔管长应不大于50mm。不使用时应用盖板、管堵或管帽封。当采样孔用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mmm。
2）采样平台要求
①采样平台为检测人员采样设置，应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m2，并设有1.2m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样平台的承重应不小于200kg/m2，采样平台面距采样孔约为1.2-1.3m。
②采样平台应设置永久性的电源。平台上方应建有防雨棚。当平台设置离地面高度＜2m时，可使用固定式钢直梯到达采样平台；当平台设置离地面高度≥2m时，应建设通往平台的斜梯/Z字梯/旋梯，梯段宽度应不小于0.8m，爬梯的角度应不大于45度。
（4）环境管理台账及信息公开
1）环境管理台账记录要求
表5-3  环境管理台账记录要求
	序号
	类别
	记录内容
	记录频次
	记录形式
	保存要求

	1
	基本信息
	（1）生产设施基本信息：主要技术参数及设计值等。
（2）污染防治设施基本信息：主要技术参数及设计值；对于防渗漏、防泄漏等污染防治措施，还应记录落实情况及问题整改情况等。
	对于未发生变化的基本信息按年记录，1次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录1次。
	电子台账+纸质
	保存期限不低于5年

	2
	生产设施运行管理信息
	生产设施信息包括生产设施基本信息和生产设施运行管理信息。
（1）生产设施基本信息应记录设施名称（如：破碎机、磨机、窑、喷雾干燥塔等）、编码、生产负荷等。
（2）生产设施运行管理信息应记录产品、原辅料及燃料信息。其中，生产设施信息按天记录，原辅料及
（3）燃料信息按批次记录。生产设施信息记录内容应包括主要生产设施（如：磨机、煤气发生炉、喷雾干燥塔、陶瓷窑、砖瓦窑等）的设施编码、生产负荷、主要产品产能和实际产品产量等；原辅料和燃料信息记录应包括原料、燃料、辅料和能源的消耗量：排污单位可根据管理要求增加需要记录的管理信息要求。
	正常工况：
1）运行状态：一般按日或批次记录，1次/日或批次。
2）生产负荷：一般按日或批次记录，1次/日或批次。
3） 产品产量：连续生产的，按日记录，1次/日。非连续生产的，按照生产周期记录，1次/周期：周期小于1天的，按日记录，1次/日。
4）原辅料：按照采购批次记录，1次/批。
5）燃料：按照采购批次记录，1次/批。
非正常工况：
按照工况期记录，1次/工况期。
	电子台账+纸质
	保存期限不低于5年

	3
	污染防治设施运行管理信息
	污染防治设施运行管理信息（正常情况）：运行情况、主要药剂添加情况等。
1）运行情况：是否正常运行，治理效率、副产物产量等。
2）主要药剂（吸附剂）添加情况：添加（更换）时间、添加量等。
3）污染防治设施运行管理信息（异常情况）：起止时间、污染物排放浓度、异常原因、应对措施、是否报告等
	正产情况：
1）运行情况：按日记录，1次日。
2）主要药剂添加情况：按日或批次记录，1次/日或批次。
3）异常情况：按照异常情况按期记录，1次/异常情况期。
	电子台账+纸质
	保存期限不低于5年

	4
	其他环境管理信息
	无组织废气污染防治措施管理维护信息：管理维护时间及主要内容等。
特殊时段环境管理信息：具体管理要求及其执行情况。
其他信息：法律法规、标准规范确定的其他信息，企业自主记录的环境管理信息
	废气无组织污染防治措施管理维护信息：
按日记录，1次/日。对于停产或错峰生产的，原则上仅对停产或错峰生产的起止日期各记录1次。
其他信息：依据法律法规、标准规范或实际生产运行规律等确定记录频次。
	电子台账+纸质
	保存期限不低于5年

	5
	一般工业固体废物管理台账记录
	一般固体废物按《一般工业固体废物管理台账制定指南》要求记录如下： 1）一般工业固体废物基础信息记录固体废物代码、名称、类别、产生环节、物理性状、主要成分、污染特性、产废系数/年产生量；一般工业固体废物流向信息记录废物代码、名称、类别、产生量、贮存量、累计贮存量、自行利用方式、自行利用数量、委托利用方式、委托利用数量、自行处置方式、自行处置数量、委托处置方式、委托处置数量；2）一般工业固体废物产生环节记录固体废物代码、名称、产生时间、产生数量、转移时间、转移去向、产生部门经办人、运输经办人；3）一般工业固体废物贮存环节记录废物来源、代码、名称、入库时间、入库数量、运输经办人、贮存部门经办人、出库时间、出库数量、废物去向、贮存部门经办人、运输经办人
	一般工业固体废物的台账记录频次：基础信息按年统计、流向信息按月汇总、固体废物产生、贮存、利用、处置环节按批次记录。
	电子台账+纸质
	保存期限不低于5年

	6
	危险废物管理台账记录
	危险废物按《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》记录要求如下1）危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等。2）危险废物入库环节，应记录入库批次编码、入库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、入库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码等。 3）危险废物出库环节，应记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等。 4）危险废物委外利用/处置环节，应记录委外利用/处置批次编码、出厂时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、委外利用/处置量、计量 单位、利用/处置方式、接收单位类型、利用/处置单位名称、许可证编码/出口核准通知单编号、产生批次编码/出库批次编码等。
	危险废物的台账记录频次：产生后盛放至容器和包装物，按每个容器和包装物进行记录；一般情况下，按批次记录。
	电子台账+纸质
	保存期限不低于5年

	7
	工业噪声环境管理台账
	对于采用手工监测的工业噪声排污单位，应记录手工监测时段信息、噪声污染防治设施维修和更换情况。手工监测时段信息应记录监测时段内非正常工况情形、事件原因、是否报告、应对措施等；监测时段内工业噪声排放值超标情况，包括超标原因、是否报告、应对措施等。噪声污染防治设施维修和更换情况记录内容包括维修、更换时间，维修、更换内容。
	每发生一次记录1次
	电子台账+纸质
	保存期限不低于5年


2）信息公开
根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》和《企业事业单位环境信息公开办法》中的相关规定，本项目建设单位应当向社会公开以下信息：
①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；
②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准；
③防治污染设施的建设和运行情况；
④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。
3.污染治理设施运行管理要求
（1）基本要求
窑炉、原料制备生产线与除尘、脱硫设施同步启停、同步检修。严格按设计参数运行，严禁旁路、直排、稀释排放；污染防治设施不得擅自拆除或者闲置，确保项目废气达标排放，并按照排污许可证台账记录要求记录污染防治设施运行信息。
（2）主要设施运行管理要求
1）袋式除尘器
①袋式除尘系统的运行和维护应由专职机构和人员负责，应配置技术人员与必要的检测仪器。对操作人员应进行培训，合格后上岗。
②袋式除尘系统的运行和维护应有操作规程和管理制度。
③袋式除尘系统运行记录应按月整理成册作为袋式除尘器运行历史档案备查，运行记录应记录生产设备负荷、处理风量、工作温度、工作压力、出口粉尘浓度等，记录保留时间不少于2年。
④应注意并记录袋式除尘系统的温度、压差、压力和电流等关键技术参数，发现异常时应及时采取保护措施。
⑤袋式除尘系统不得在超过设计负荷120%的状况下长期运行。
⑥当袋式除尘器运行至滤袋设计寿命前3个月时，企业应着手采购滤袋，防止糊袋、烧袋。
⑦袋式除尘系统重点巡检部位及要求：
a）定时巡检脉冲阀和其他阀门的运行状况，以及人孔门、检查门的密封情况。若发现脉冲阀异常应及时处理；
b）定时巡检空气压缩机（罗茨风机）的工作状态，包括油位、排气压力、压力上升时间等；
c）对于回转脉冲袋式除尘器，定时检查回转机构的运行状况；
d）定期对缓冲罐、贮气罐、分气包和油水分离器放水；
e）定时巡检稳压气包压力。当出现压力高于上限或低于下限时，应立即检查空气压缩机和压缩空气系统，及时排除故障；
f）定时巡检压缩气体过滤装置；
g）卸灰时应检查卸、输灰装置的运行状况，发现异常及时处理；
h）实时检查风机与电机运行状况、轴承温度、油位和振动，发现异常及时处理；
i）定时检查冷却系统运行状态，发现问题及时处理；
j）定时检查压力变送器取压管是否通畅。发现堵塞应及时处理；
k）定时检查灰斗料位状况，当高料位信号报警后，应及时卸灰；
I）观察排气筒排放状况。若滤袋破损，应及时处理或更换；
m）值班人员每班至少巡检2次。
⑧生产工艺停运过程中，袋式除尘系统应正常使用。生产设备停运后袋式除尘系统应继续运行5～10min，进行通风清扫。对于短期停运（不超过四天），除尘器可不清灰，再次启动时可不进行预涂灰。长期停运时，应对滤袋彻底清灰，并清输灰斗的存灰。再次启动时宜进行预涂灰。袋式除尘器停运后，宜用空气置换内部烟气。袋式除尘器停运期间应关闭除尘器进/出口阀门、引风机阀门、人孔门和检修门等。
2）脱硫塔
①企业应保持脱硫设施稳定高效运行，定期维护设施设备，规范处置废渣废水等副产物。运维人员应熟悉脱硫设施工艺运行维护要求、相关参数间逻辑关系。规范记录并保存设施运行关键参数，记录脱硫剂购买和使用情况、设施运行、故障和维修情况、副产物产生及处理情况、定期检修等情况。
②脱硫工程不得在超过设计负荷的条件下长期运行。
③主体工程启停机时应安排脱硫工程先开后停。
④应制定脱硫工程事故应急预案，脱硫工程事故应急内容至少应包括排放超标应急处理、事故停机应急处理、重要设备/系统故障应急处理、火灾事故应急处理、触电事故应急处理、突发停水/停电应急处理、人员伤亡应急救援。事故处理时应做好记录、分析原因，防止同类事故重复发生。
⑤禁止将脱硫副产物掺入燃料、原料中燃烧，或不经处理随废水直排。禁止脱硫废液未经处理直排或进行绿化、抑尘、掺烧、冲渣。
4.无组织排放控制要求
根据《排污许可证申请与核发技术规范  陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）项目无组织排放控制要求如下：
①粉状物料料场应采用封闭、半封闭料场（仓、库、棚），并采取抑尘措施；有包装袋的物料采取覆盖措施。
②原料均化应在封闭、半封闭料场（仓、库、棚）中进行。
③粉状物料应密闭输送；其他物料输送应在转运点设置集气罩，并配备除尘设施。
④原料的粉碎、筛分、配料、混合搅拌、制备等工序，均应采用封闭式作业，并配备除尘设施。
⑤厂区道路应硬化。道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁。
5.固体废物管理要求
（1）一般工业固体废物自行利用管理要求
①采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。
②危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场。
③不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存。
④贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。
⑤应建立一般工业固体废物管理台账，如实记录产生、贮存、利用相关情况。
⑥严格执行环境影响评价制度。需要配套建设的一般工业固体废物暂存间应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
（2）危险废物委托处置、利用管理要求
①落实污染环境防治责任制度。建立健全工业危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度。
②执行危险废物标识制度。对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存危险废物的设施、场所，应当按照相关规定设置危险废物识别标志。
③执行管理台账及申报制度。应建立危险废物管理台账，如实记录有关信息。
④禁止将危险废物提供或委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。
⑤执行转移联单制度。转移危险废物的，应当按照《危险废物转移联单管理办法》的有关规定填写、运行危险废物电子或者纸质转移联单。
⑥执行环境保护标准要求。应当按照国家有关规定和环境保护标准要求，贮存危险废物，不得将其擅自倾倒处置；禁止混合收集、贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物。危险废物收集、贮存应当按照其特性分类进行；禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。
⑦严格执行环境影响评价制度。需要配套建设的危险废物贮存设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
⑧废润滑油必须装入完好无损的密闭容器内贮存，容器内必须留足空间，贮存设施须设置泄漏液体收集装置。
6.燃料管控要求
燃料采购管控：选用正规厂家成型生物质颗粒，原料为农林废弃秸秆、木屑、竹屑等生物质废料，严禁掺杂生活垃圾、废塑料、废油漆桶、工业危废、含硫含油废料；建立燃料进货台账，留存供货票据、质检单，记录进货量、来源、质检指标。
品质指标管控：严控颗粒热值、灰分、硫分、氯含量，优先选用低硫原料，减少SO₂及烟尘产生。
贮存管控：生物质颗粒存放于密闭防雨原料库房，分区堆放、地面硬化，设置防雨、防渗、通风设施，配备消防器材，防止淋雨受潮自燃、扬尘无组织逸散；库房周边围挡密闭。
投料与燃烧管控：根据窑炉工况均匀进料，合理调控炉膛温度，保证生物质充分燃烧，减少不完全燃烧烟尘、氮氧化物产生；禁止混烧煤炭、重油等高污染燃料。
计量台账管理：建立燃料日消耗量台账，登记采购、入库、领用、耗用量；定期抽检燃料理化指标，留存检测记录。
7.其他要求
项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的以及实际生产运行过程中若主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：①新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；②位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；③废水第一类污染物排放量增加的；④其他污染物排放量增加10%及以上的。应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
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六、结论
	本项目为青瓦制造项目，属于《曲靖市人民政府关于公布第六批市级非物质文化遗产代表性项目名录的通知》（2021-374）和《罗平县人民政府关于公布第四批非物质文化遗产项目及传承人的批复》（罗政复〔2021〕62号）中的非物质文化遗产项目，根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》，国家对非物质文化遗产予以保护，为了更有力地支撑非遗文化的传承，在原有项目占地范围内进行改扩建，不新增占地；区域环境功能区质量总体能够满足相应标准要求。项目总体布局合理，项目在落实各项污染防治措施后，废气、废水、噪声等污染物可以做到达标排放，固废可得到妥善处置，对项目区域环境的影响程度和范围均较小。因此，从环境影响角度，项目建设可行。
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