曲靖市生态环境局关于曲靖贵發商贸有限公司

高炉煤气发电及高炉富气系统改造资源综合

利用项目环境影响报告表的批复
曲环审〔2026〕3-7号

   曲靖贵發商贸有限公司：

你公司申请审批的《曲靖贵發商贸有限公司高炉煤气发电及高炉富气系统改造资源综合利用项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下： 

该项目位于曲靖高新技术产业开发区白水片区，项目代码：2510-530303-04-02-219601。建设内容：租用曲靖市沾益区祥发工贸有限公司土地建设3000kW的发电机组一套，25m3/h蒸汽锅炉一套，1500m3/d的富气系统一套，并配套建设相应辅助设施及环保工程。项目总投资5600万元，其中环保投资154.7万元。

根据《报告表》评价结论，项目不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区域，项目符合国家产业政策、生态环境分区管控要求，本项目属于高炉煤气资源化利用项目，符合《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》评价结论及审查意见的要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局原则同意你单位按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设。

二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）加强施工现场管理。施工现场粉尘采取洒水降尘、围挡等措施防治扬尘；施工废水收集沉淀处理后综合利用，禁止外排；施工垃圾分类收集后及时运至指定地点，不得随意丢弃；合理安排施工时间，减少施工期噪声对周围环境的影响。

（二）严格落实水环境保护措施。规范化建设雨污分流系统，初期雨水经初期雨水收集池收集沉淀后回用于祥发高炉冷却池作为浊循环系统补充用水；锅炉定期排放废水、软水制备废水、脱硫废水、冷却循环废水依托祥发工贸有限公司已建的高炉冷却池收集后回用于浊循环系统补充用水；氨封水废水用作氨溶液溶剂回用，不外排；生活污水经化粪池预处理满足纳管标准后进入园区污水处理厂。

（三）加强大气环境污染防治。锅炉使用高炉煤气作燃料，采用低氮燃烧技术，燃烧废气通过布袋除尘器+SCR+脱硫处理达《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2的标准限值后，通过30m高的排气筒（DA001）排放；氨水储罐设置水封罐，确保无组织挥发氨满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界排放限值要求；加强废气治理设施的运行维护和管理，确保项目区废气达标排放。

（四）落实固体废物的贮存、处理和处置措施。项目产生脱硫石膏、布袋除尘器粉尘收集后外售建筑商作为建筑原料；软化水系统废反渗透膜、布袋除尘器废布袋、富气吸附剂由厂家定期更换回收；废脱硝催化剂、废润滑油集中收集后暂存于危险废物暂存间，严格按危险废物暂存、转运的相关规定交由有危险废物处置资质的单位处置，并建立管理台账；生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门清运处置；禁止生产固废及生活垃圾乱堆乱放或随意倾倒。

落实噪声污染防治措施。加强产噪设备管理，采取隔声、定期检修等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。
健全内部管理制度，落实环保管理人员。严格按照《报告表》要求落实各项环境风险防范措施，对项目污染治理设施开展安全风险辨识管理，严防突发环境事件发生。
三、按照《报告表》分析及核算结果，项目主要污染物排放总量初步核定为氮氧化物：14t/a，由市生态环境局沾益分局纳入主要污染物排放总量控制管理。
四、项目建成后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收，并按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》要求，在项目建成投产前办理排污许可相关手续。
五、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。
六、请市生态环境局沾益分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。
曲靖市生态环境局

2026年8月6日

（此件公开发布）
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