曲靖市生态环境局关于易燃液体联合储运区

（平台）项目环境影响报告表的批复

曲环审〔2026〕3-8号

云南湛新液体化学有限公司：

你公司申请审批的《易燃液体联合储运区（平台）项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下： 

项目位于曲靖高新区花山化工园区，于2026年03月05日取得投资项目备案证，项目代码：2603-530303-04-01-517449。建设内容：占地面积5411m2，主要围绕乙酸乙酯、乙醇、甲醇等13种常用甲B类易燃液体危化品，建设集采购、存储、分装、销售、配套服务于一体的易燃液体联合储运平台并配套建设相应辅助设施及环保工程。项目总投资2400万元，环保投资20.5万元。
根据《报告表》评价结论，项目不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区域，符合国家产业政策、生态环境分区管控及园区规划要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设。

二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）加强施工现场管理。施工现场粉尘采取洒水降尘等措施降低对周围环境的影响；施工废水收集沉淀处理后综合利用，禁止外排；施工垃圾及时运至指定地点，禁止乱堆乱放；合理安排施工时间，减少施工期噪声对周围环境的影响。
（二）严格落实水环境保护措施。规范化建设雨污分流系统，初期雨水经初期雨水收集池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入花山南片区污水处理厂处理；食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一同进入化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入花山南片区污水处理厂处理；储罐周围设置围堰，合理设置事故应急池容积，确保事故情况下废水不外排。
（三）加强大气环境污染防治。运营期选用性能优良、密闭性高的地埋式储罐，卸车全过程密闭；槽车卸车、储罐收液过程中采用气相平衡系统，物料经密闭管道输送，灌注枪均设置气相回收装置，确保厂区挥发性有机物无组织排放监控点浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1排放限值；定期对储罐、设备动静密封点、工艺管道开展泄漏检测与修复工作，确保厂界外废气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
（四）落实固体废物的贮存、处理和处置措施。化粪池污泥、初期雨水收集池污泥由环卫部门清掏清运；储罐清洗废液采用密闭收集桶收集后暂存于危废暂存间，严格按危险废物暂存、转运的相关规定交由有危险废物处置资质的单位处置，并建立管理台账；生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门清运处置；禁止生产固废及生活垃圾乱堆乱放或随意倾倒。
（五）落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，合理布置产噪设备，对产噪较大设备采取基础减震、厂房隔声、定期检修等措施，确保噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
（六）严格落实厂区分区防渗措施，对厂区不同构筑物进行不同级别的防渗处理，重点防渗区按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》( HJ610-2016)防渗要求进行设计，项目生产管理过程中，做好设备的维护、检修，杜绝事故性泄露现象。
（七）健全内部管理制度，落实环保管理人员。严格按照《报告表》要求落实各项环境风险防范措施，对项目污染治理设施开展安全风险辨识管理，严防突发环境事件发生。

三、按照《报告表》分析及核算结果，项目主要污染物排放总量初步核定为挥发性有机物：0.225t/a，由市生态环境局沾益分局纳入主要污染物排放总量控制管理。
四、项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收，并按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》要求，在项目建成投产前办理排污许可相关手续。
五、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。
六、请市生态环境局沾益分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。
曲靖市生态环境局

2026年8月6日

（此件公开发布）
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