曲靖市生态环境局关于年产3万吨高精铝合金精深加工一体化项目环境影响报告书的批复

曲环审〔2026〕30号

云南瑞业新型建材有限公司：
你公司申请审批的《年产3万吨高精铝合金精深加工一体化项目环境影响报告书（报批稿）》（以下简称《报告书》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：
一、该拟建项目位于曲靖高新技术产业园区白水片区能源装备及专用材料配套区，为外购铝合金毛坯材料，根据订单要求将铝合金毛坯加工成型，依次经阳极氧化、喷漆后，用自产吸塑托盘、纸箱包装后外售，于2024年12月29日取得云南省固定资产投资项目备案证，项目代码：2412-530303-04-01-464042。主要建设内容及规模：利用现有3#厂房新建氧化（染色）车间、烤漆车间、CNC加工中心（含喷砂）、组装车间、仓库等，办公楼、员工宿舍依托一期已建设施，并配套建设废气处理设施、危废暂存间、生产废水治理设施等环保工程；项目投产后年产3万吨高精铝合金产品，其主要包括吸尘器、警用器具、医疗器材、电子元件、行李箱、摩托及汽车配件等。项目拟总投资10000万元，其中环保投资227.6万元，占总投资的2.276%。
根据《报告书》评价结论、技术评估意见，项目不涉及占用依法设立的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区，符合国家产业政策及生态环境分区管控要求，且符合《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023-2035年）》、规划环评及审查意见要求。在全面落实《报告书》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局同意市生态环境局沾益分局的审查意见，并原则同意你公司按《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设。
二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告书》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。
（一）加强施工期环境管理。严格执行各项防尘措施，定期洒水降尘，减小扬尘对周围环境的影响。施工废水经收集沉淀后全部回用，不外排；施工人员生活污水依托厂区现有收集处理设施处理。选用低噪声施工设备，采取合理布局施工场地、合理安排施工时间等措施，确保施工噪声排放满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；禁止夜间施工，确需夜间施工的，须办理相关手续。建筑垃圾可利用部分回收利用，不可利用部分及时清运至指定地点堆放，不得随意倾倒；生活垃圾按当地环卫部门要求处置。
（二）严格落实各项大气污染防治措施。根据各类工艺废气污染物的性质分别采用过滤、吸收、吸附等处理方式，处理设施的处理能力、效率应满足需要，确保大气污染物排放满足国家有关要求。
每台CNC机床配备1个集气罩，机加工切削废气经收集后通过1根20m高的排气筒（DA009）排放；焊接废气经移动式烟尘净化器除尘后通过1根20m高的排气筒（DA010）排放；打磨、喷砂在封闭负压空间内进行，废气经布袋除尘后通过1根20m高的排气筒（DA011）排放；喷漆房、烘干道均为密闭空间，喷漆废气经负压收集后，进入高压除尘塔除尘处理，再与烘干废气一起经活性炭吸附处理后，通过1根20m高的排气筒（DA013）排放；在塑化机机头安装集气罩，塑化废气采用二级活性炭处理后通过1根20m高的排气筒（DA014）排放；确保上述生产废气排放口挥发性有机物、颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。化学抛光槽及氧化槽设置槽盖，槽盖连接处设置耐腐蚀塑胶密封条，设置负压吸气口，废气经负压收集进入二级碱液喷淋塔处理满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）要求后，通过1根20m高的排气筒（DA012）排放。在油墨机上方设集气罩，印刷废气经收集后通过1根20m高的排气筒（DA015）排放，其挥发性有机物应满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）要求。蒸汽锅炉使用天然气作燃料，燃烧废气通过1根20m高的排气筒（DA016）排放，其主要污染物氮氧化物、二氧化硫、颗粒物应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。
加强对废气无组织排放的管理，减少无组织废气排放量。厂界无组织氮氧化物、硫酸雾、颗粒物和非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求；厂界内厂房外非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求；减轻对大气环境的影响。
（三）严格落实各项水污染防治措施。加强污废水收集设施的运行管理，运营期废酸水、中性废水统一进入酸性废水收集池，废碱水统一进入碱性废水收集池，再分别经各自专用管道排放至白水片区污水处理厂进一步处理；生活污水依托厂区现有生活污水处理设施收集预处理后排入园区生活污水管网，最终进白水片区污水处理厂进一步处理。厂区设置1个应急事故池（有效容积不小于100m3），避免事故废水出厂。项目不设置入河排污口。
严格按照环评阶段提供的着色剂、封孔剂成分采购，确保铅、汞、铬（六价）、镉、镍等重金属低于检出限。
（四）落实地下水和土壤污染防治措施。按照源头控制、分区防治、污染监控、应急响应原则进行地下水污染防治。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》要求，采取分区防渗措施。加强防渗设施的日常维护，对出现损坏的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。加强隐蔽工程泄漏检测，一旦发现泄漏，应立即采取补救措施，防止污染地下水和土壤。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _GoBack]（五）严格落实固体废物污染防治措施。一般固体废物应分类收集、贮存、利用和处置，临时堆存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物收集、暂存及转运过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物转移管理办法》(生态环境部 公安部 交通运输部令 第23号)等规定执行，并做好台账记录。生活垃圾按当地环卫部门要求处置。
（六）严格落实声环境保护措施。优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备和工艺，采取隔声、减振、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，周边声环境敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
（七）严格落实“以新带老”各项措施。项目建成前，根据《报告书》识别的现有工程环境问题采取有效防治措施，及时完成问题整改，各项“以新带老”措施未完成前，项目不得投入生产。
（八）你公司应对环保设施开展安全风险辨识管理，健全内部管理制度，严格依据标准规范建设。
（九）加强应急处置。严格落实环境风险管理制度，加强危险化学品运输、储存、使用过程环境风险防范措施，编制突发环境事件应急预案，并报市生态环境局沾益分局备案。落实各项环境风险防范对策措施，定期开展事故应急演练，确保环境风险在可控范围内。
三、按照《报告书》分析及核算结果，项目主要污染物排放总量初步核定为氮氧化物：0.2005t/a、挥发性有机物：3.52456t/a，
由市生态环境局沾益分局纳入主要污染物排放总量控制管理。
四、严格按照《报告书》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作，若出现超标，你公司应及时报告当地政府及相关部门，并分析超标原因以及采取相应的处置措施。
五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期环境保护工作。项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收，并按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》要求，在投产前办理排污许可相关手续。
六、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。
七、请市生态环境局沾益分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。            


曲靖市生态环境局
                              2026年8月10日
（此件公开发布）
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