曲靖市生态环境局关于罗平县富乐镇口子头煤基固体废物用于地貌整治试点项目
环境影响报告表的批复

曲环审〔2026〕7-5号
  
罗平县富乐镇乡源开发投资有限公司：
你公司申请审批的《罗平县富乐镇口子头煤基固体废物用于地貌整治试点项目环境影响报告表(报批稿)》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下： 
1、 该项目位于罗平县富乐镇法本村东南侧山沟洼地中，地理坐标：东经104°17′54.157″，北纬25°17′25.386″。建设内容及规模：项目占地面积0.6933hm2，处理煤基固体废物187570m3，平整场地约0.6933hm2，平整深度0.3m，清理土夹石头约2080m3；防渗工程约5533m2；配套建设渗滤液收集盲沟200m，新建1座10m3渗滤液收集池；回填煤基固体废物187570m3；新建1座拦截坝长100m；建设截排水沟620m；购置20m3储水罐1个；恢复土地面积5533m2（其中工业用地面积4295m2，坑塘水面地面积1238m2）。本项目总投资1000万元，其中环保投资43.81万元。
根据《报告表》评价结论、技术审查意见，项目不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、国家公园、集中式饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区，符合国家产业政策及生态环境分区管控要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护措施建设。
二、项目建设和运营过程中须严格按照《报告表》的要求落实各项污染防治措施，同时应重点做好以下工作。
（一）加强施工期环境管理。施工现场采取喷淋降尘、洒水降尘、物料遮盖以及车辆限速、密闭运输等措施防治扬尘，无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；施工废水、初期雨水经70m3的沉淀池沉淀处理后回用于施工区洒水降尘，不外排。车辆清洗废水经2m3的沉淀池沉淀处理，上清液循环利用，不外排；剥离土方待底部防渗完成后用于回填区隔离层回填；生活垃圾分类收集后运往当地环卫部门指定地点处置；沉淀底泥收集后回填于回填区内；优先选用低噪声机械设备，合理布置施工设备、加强施工管理、严格控制施工时间、加强施工机械的维修和保养，车辆出入现场时应低速、禁鸣，噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求；严格划定施工范围、加强宣传教育、强化植被保护和动植物保护。
（二）严格落实水污染防治措施。运营期渗滤液经主盲沟与支盲沟收集进入10m3渗滤液收集池沉淀处理后回用于周边林地灌溉，处理后的渗滤液执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化、防尘洒水水质标准，Fe、Mn执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准限值要求。回填区防渗执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，底部防渗使用厚度不小于1.5mm的高密度聚乙烯膜，敷设面积5533平方米，顶部防渗使用黏土防渗，黏土回填中需开展压实，满足饱和渗透系数不大于1.0×10-5cm/s且厚度不小于0.75米的要求。
（三）妥善处理固体废物。沉砂池、渗滤液收集池中的污泥定期清掏后用于道路回填。
（四）严格落实后期维护措施。项目建设完成后用地恢复为工业用地及坑塘水面地，回填工业用地区域土壤需满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准中的筛选值标准要求，回填坑塘水面区域土壤需满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值标准要求；对排水工程及相关配套附属设施等，按照工程设计和运行要求进行定期检查和维护，建立专人常态化巡查制度，全覆盖巡检项目区所有截排水沟、渗滤液收集系统及配套附属设施；实行周期性养护作业，每月开展全域清淤清理，每季度开展设施全面养护，每年年末开展深度清淤大修；常态化排查沟体结构、防渗层及附属设施完好性；汛期前完成全域沟渠清淤疏通、破损修复及周边杂物清理，保障行洪能力；严格执行雨污分流、清污分流制度，常态化核查排水系统分流状态，严禁渗滤液违规混排，杜绝雨水混入污水收集系统。
（五）加强应急处置。制定环境风险及突发环境事件应急预案并报市生态环境局罗平分局备案。按照“预防为主”的原则，做好日常环境管理工作，认真落实环境风险事故防范措施及应急措施，同时对项目污染治理设施开展安全风险辨识管理，严防突发环境事件发生。
三、严格按照《报告表》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期环境保护工作。项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收。
五、如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。
六、请市生态环境局罗平分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。



曲靖市生态环境局
2026年8月10日
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