曲靖市生态环境局关于乐业镇中心卫生院业务用房建设项目环境影响报告表的批复
曲环审〔2026〕9-6号

  会泽县乐业镇人民政府：

你单位报批的《乐业镇中心卫生院业务用房建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于会泽县乐业镇乐业村，经会泽县发展和改革局备案，备案号为2604-530326-04-01-450339。本次项目新建业务用房面积1803.83平方米、设备用房面积167.8平方米，配套完善相关基础设施工程；新增21张床位。项目总投资600万元，其中环保投资18.7万元，占总投资的3.12%。

根据《报告表》评价结论，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、生态保护红线等法定环境敏感区域，符合国家产业政策及生态环境分区管控要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可得到有效控制。原则同意你单位按照《报告表》所述的项目性质、规模、地点及环境保护措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。
（一）加强施工期环境管理。工地封闭围挡，底部设防溢座；扬尘物料、渣土垃圾暂存时围挡覆盖、粉料全覆盖密闭存放；运输车辆密闭冲洗、场内洒水控尘等措施，确保施工扬尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求。施工生活污水经化粪池及自建的一体化污水处理设备处理满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求后，用罐车运输至乐业镇污水处理厂处理；场内设排水沟和临时沉淀池，收集废水沉淀后回用于施工和洒水降尘，零散废水自然消纳不外排；雨水经排水沟导入沉淀池沉淀后再排放，避免雨水冲刷裸地泥沙淤塞沟渠。施工建筑垃圾分类收集、妥善处置；生活垃圾收集后交由当地环卫部门清运；土方石用于厂区回填，废包装袋收集后由废品回收站处置。优化施工布局与时间；选用低噪声设备并定期检修；采取有效隔声降噪措施；靠近学校一侧增设加高隔声围挡，内侧铺设吸音棉、隔音毡，底部密封防漏声，确保施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。
（二）落实大气环境环保措施。医疗危废暂存间配套消毒、清洗、除臭、强制排风设施，减少异味排放；污水处理站各个构筑物全部加盖密闭并定期喷洒微生物除臭剂，污水处理站臭气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）。
（三）落实水环境环保措施。门诊、住院区废水及生活污水经化粪池及自建一体化污水处理设备处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），氨氮、总磷处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）后用罐车运输至乐业镇污水处理厂处理。

（四）加强固体废物管理。废紫外灯管由更换厂家带走处置；化粪池及一体化污水处理设备污泥清掏前需按规范监测并消毒，委托有资质单位统一清运处理，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求；医疗废物统一收集后由专用容器包装存放于医疗废物暂存间并委托有资质单位进行清运和处置，尽量做到日产日清，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

（五）落实噪声污染防治措施。水泵、备用发电机产生的噪声通过基础减震垫、墙体隔声等措施后厂界需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
（六）强化环境风险防控与生态保护。严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施。重点做好一体化污水处理站、化粪池、污水收集池等区域的分区防渗，按规范化建设事故应急池，严防污染物泄漏污染土壤和地下水。按规定编制突发环境事件应急预案并报市生态环境局会泽分局备案，定期开展应急演练，提升环境风险应对能力。

三、严格按照《报告表》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任。项目建成后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收。

五、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

六、请市生态环境局会泽分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。

曲靖市生态环境局

2026年8月10日

（此件公开发布）
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