曲靖市生态环境局关于先进粉末冶金新材料

建设项目环境影响报告表的批复
曲环审〔2026〕2-6号

曲靖启云科技有限公司：

你公司申请审批的《先进粉末冶金新材料建设项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：

项目位于曲靖经济技术开发区翠峰街道办事处靖阳路16号，于2026年3月13日取得投资项目备案证，项目代码为2603-530329-99-01-745153。建设内容：租用曲靖经济技术开发区翠峰街道办事处靖阳路16号现有厂房进行装修改造，购置中频炉、离心机、筛分机等设备，通过将金属硅、纯铁、精铸料等原料经融化、雾化、筛分、干燥等流程形成年产MIM不锈钢粉末8000吨、低松比不锈钢粉末1000吨、软磁粉末1000吨的生产能力，并配套建设相关仓储、公辅及环保工程。项目总投资2000万元，其中环保投资416.3万元，占总投资20.82%。
根据《报告表》评价结论，项目不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区域，项目符合国家产业政策、生态环境分区管控要求，且符合《曲靖经济技术开发区产业园区总体规划（2023—2035年）环境影响报告书》评价结论及审查意见的要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局原则同意你单位按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设。

二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）加强施工现场管理。施工现场采取洒水降尘、围挡等措施防治扬尘；施工废水收集沉淀处理后综合利用，不外排，施工生活污水依托现有设施处理外排；因厂房改造而产生的各种施工垃圾须分类收集后及时运至指定地点，不得随意丢弃；选用低噪声施工设备，采取合理安排施工时间，减少施工期噪声对周围环境的影响；施工期生活垃圾委托环卫部门清运，禁止乱堆乱放。
（二）严格落实水环境保护措施。本项目运营期实行“雨污分流”制，雨水经管网收集后，排入市政雨水管网；中频炉间接冷却废水、雾化用废水、去离子水制取废水、反冲洗水全部循环使用，不外排；生活污水经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A级标准后排入园区污水管网，最终进入西城污水处理厂集中处理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

（三）加强大气环境污染防治。运营期产生的大气污染物主要为颗粒物，1台600kW中频炉与1台300kW中频炉熔化废气统一收集经布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放，配套的筛分、合批工段废气统一收集经布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放；其余4台300kW中频炉熔化废气统一收集经布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放，配套的筛分、合批工段废气统一收集经布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA004）排放。外排废气统一执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1标准限值要求。强化生产过程管理，减少废气的无组织排放，确保厂区内无组织达到《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）附录A标准限值要求，厂界达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求。加强设备管理和维护，强化运行过程中的工艺指标控制，杜绝非正常排放事故的发生。 
（四）落实噪声污染防治措施。优化厂区平面布置，加强产噪设备管理，采取隔声、定期检修等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（五）落实固体废物的贮存、处理和处置措施。生产过程中产生的不合格产品、废坩埚、除尘灰、废弃包装袋等一般工业固体废物综合利用或合规处置；雾化废水沉淀渣、废矿物油及包装桶等收集暂存于危废暂存间，严格按危险废物暂存、转运的相关规定交由有危险废物处置资质的单位处置，并建立管理台账；生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运。禁止生产固废及生活垃圾乱堆乱放或随意倾倒。

（六）健全内部管理制度，落实环保管理人员。严格按照《报告表》要求落实各项环境风险防范措施，对项目污染治理设施开展安全风险辨识管理，严防突发环境事件发生。

三、项目建成后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收，并按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法要求》，在项目建成投产前办理排污许可相关手续。
四、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。
五、请市生态环境局曲靖经济技术开发区分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。
曲靖市生态环境局

2026年8月18日

（此件公开发布）


