	[bookmark: _GoBack] 项目名称
	大营山至乐业变220kV送出线路工程
	建设地点
	会泽县乐业镇、马路乡、火红乡境内
	建设单位
	会泽华电道成清洁能源开发有限公司

	环评文件类型
	报告表
	环境影响评价机构
	云南江楚环保科技有限公司

	项目概况

	新建1回220kV架空线路，线路总长12km。线路起于大营山光伏发电项目220kV升压站出线构架，迄于500kV乐业变220kV侧构架，采用单回路架设，其中，500kV乐业变侧终端塔为双回路塔基（与220kV“π”接者迤I回线同塔双回架设），本次双回路单边挂线。共新建铁塔32基，其中直线塔21基，耐张塔11基（双回路塔基1基），采用三角、垂直排列。

	项目主要环境影响

	一、施工期影响：①噪声：施工机械和运输车辆噪声；
②固体废物：土石方，建筑垃圾及生活垃圾；
③废水：施工废水及生活污水；
④废气：扬尘。
二、运营期影响：①噪声：设备噪声；
②固体废物：废旧设备及生活垃圾等。
③电磁：工频电场、工频磁场；
④环境风险：事故油。

	项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施

	一、施工期措施
（1）废气：加强对施工现场和物料运输的管理，临时堆土遮盖、洒水降尘等抑尘措施。
（2）噪声：合理安排施工时间；选用符合国家标准施工机械和车辆，尽量采用低噪声的施工机械和工艺，限制夜间施工；确需夜间施工须办理手续并公告。
（3）废水：设置车辆清洗池；施工废水产生量较小，回用于施工作业和洒水降尘等，不外排。
（4）固体废物：分别堆放，生活垃圾收集后委托环卫部门处置；建筑垃圾集中收集、回收利用，不可利用的委托有资质的单位运至相关指定地点规范处置；废土石方按照相关要求处置，并采取临时覆盖，后期植被恢复。
（5）生态环境：严格控制施工范围；严禁引入外来物种，严禁捕猎、捕食野生动物；剥离的表土装袋集中堆存，后期回用；采取临时拦挡及覆盖等，减少水土流失。施工完成后，应对施工现场进行清理平整并及时进行植被恢复。
2、 运营期对策措施
（1）电磁：按照相关要求设计，进行跟踪监测，确保工频电场、工频磁场满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中限值要求。
（2）噪声：选择低噪声设备，开展线路噪声监测，保护目标噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区标准限值要求。
（3）固体废弃物：架空线路运营期间产生的固体废物主要为运行检修维护更换下来的绝缘子等金具，统一回收处理。
（4）环境风险：不新增主变油坑，事故油池、危废暂存间等。
（5）生态环境：对工作人员加强管理，在项目区周边设置生态保护警示牌，告知工作人员生态保护红线区的位置及范围，尽量减少工作人员进入生态保护红线区内活动。

	公众参与情况

	无。

	建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件
	信息公开同意函。
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