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	建设单位
	华电云南发电有限公司

	环评文件类型
	报告表
	环境影响评价机构
	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

	项目概况

	绿坪村光伏发电项目额定容量50MW，安装容量61.71984MWp，容配比1.23，多年平均上网电量8531万kW·h，年平均等效满负荷小时数1382h。由光伏方阵区（太阳能电池组件、支架基础、箱变及分支箱、光伏方阵空地）、集电线路区（架空线路、直埋电缆）、道路工程区（场内新建道路及场内改扩建道路）、施工生产生活区及升压站区等组成。

	项目主要环境影响

	（1）声环境
项目施工期噪声主要为打桩机、挖掘机等施工设备噪声和工程运输车辆交通噪声。
项目运营期噪声主要为光伏发电区的箱式变压器及逆变器，新建升压站的主变及水泵房水泵运行时产生的噪声。
（2）大气环境
项目施工期大气环境影响主要为施工作业、施工物料运输扬尘影响及燃油废气影响。
项目运营期产生的废气主要为食堂油烟、汽车尾气、污水处理设施异味及光伏阵列区清洗车辆扬尘。
（3）水环境
项目施工期废水主要包括施工废水、施工人员生活污水以及雨季地表径流。
项目运营期产生的废水为生活污水和太阳能电池清洗废水。
（4）固体废物
项目施工期固体废物主要为废弃土石方、建筑垃圾、生活垃圾、旱厕粪便、沉淀池泥沙等。
运营期固体废物主要为生活垃圾、污水处理设施污泥、废电池板、废铅蓄电池、废矿物油、含油抹布等。
（5）生态环境
项目施工期生态环境影响主要为工程占地导致占用区域土地利用类型发生改变，施工过程中场地平整、地表清理等对地表植被和植株造成破坏，施工机械作业及人为活动等对区域野生动物产生干扰，以及施工期间地表裸露、土石方开挖回填和临时堆存等导致的水土流失。
项目运营期主要为光伏板遮挡阳光对植物生长的影响，以及架空线路对鸟类的飞行会产生一定的不利影响。
（6）电磁环境
本项目110kV升压站建设完成后，运营期产生的工频电场、工频磁感应强度值在围墙外均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）标准中工频电场4000V/m、工频磁感应强度100μT的要求。

	项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施

	（1）声环境
施工期尽量采用低噪声施工机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其常规工作状态下的噪声进行测量，超过国家标准的机械应禁止入场施工。按照要求设置隔声围挡，保护目标周围施工地的围挡采用高度不小于2m，长度不小于20m的彩钢瓦按照地形进行围挡，针对昼间施工期噪声超标的居民点一侧设置隔声屏障。
运行期选用低噪声设备，并加强设备维护，避免带病运营；加强巡视主变、逆变器、箱变等设备，对散热风扇等产生噪声设备进行特殊巡检，发现问题或故障，应及时对散热风扇等零部件进行维护更换，避免因设备老化或故障产生故障噪声，影响周围声环境质量。
（2）大气环境
施工期制定施工扬尘污染防治和文明施工方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序。在靠近敏感点一侧设置防尘网，高2.5m，避免粉尘扰民。尽量缩小施工范围，分段进行施工，夜间不施工。配备洒水车1辆，对各施工场地经常洒水，一般每天可洒水4～5次。
运营期保持项目区内环境卫生，减少运营期地面扬尘和飘散物对环境空气质量的影响；生活垃圾及时清运并对垃圾收集及时清运，定时清掏化粪池及污水处理设施。
（3）水环境
本项目施工期不设置施工营地，施工人员的生活污水依托租住村庄的现有污水处理设施处理。项目区内设置排水沟与沉沙池，确保排水设施和沉淀设施连续、通畅，发现堵塞或损坏，应当立即疏通或修复。
运行期以礼河三级电站厂区食堂废水经油水分离器隔油后经过化粪池预处理，进入地埋式一体化污水处理。光伏板在旱季进行清洗，由于采用擦洗的方式，产生废水量很少，收集后散排于光伏板下。定期检查光伏场区的排水沟及清掏排水沟末端的沉沙池。
（4）固体废物
施工期生活垃圾“日产日清”，能利用部分外售收购商进行回收利用，不可回收部分由施工现场设置的临时垃圾桶收集后，交附近村庄垃圾收集点由环卫部门处理。施工期生产生活区旱厕产生的粪便，定期委托当地村民定期清掏用作农肥。
运营期生活垃圾能回用的尽量回收利用，不能回用的定期运至附近村庄垃圾收集点，由当地环卫部门处置。废矿物油和含油抹布等危险废物定期委托具备相应危废处置资质的单位进行处置。在升压站内主变压器处设置1个集油坑和1个事故油池。
（5）生态环境
工程施工区无珍稀保护植物和生态敏感目标，但在施工工程中，应严格控制施工范围，禁止超范围和超计划毁坏植物和植被，保护植物的生境条件，注意防止外来物种的入侵，有效保护生态环境和物种资源。
光伏场区等临时用地区域在植被恢复过程中，应加强初期、中期的植被抚育工作。尽量采取场地封禁自然恢复，并辅以适当的人工手段：如选取乡土物种补种补植；项目区较为干旱，必要时可进行适当的洒水浇灌，以保障植被的恢复存活。
（6）电磁环境
运营期对周边环境保护目标，宣传可能产生的辐射环境影响不会对身体健康造成不利影响，消除周边民众担忧，增强环境保护意识和安全意识。升压站内电气设备采取集中布置方式，在设计中应按有关规程采取一系列的控制过电压、电磁感应场强水平的措施，如保证导体和电气设备之间的电气安全距离，选用具有低辐射、抗干扰能力的设备，设置防雷接地保护装置，选用带屏蔽层的电缆、屏蔽层接地等，将可以有效地降低电磁环境影响。

	公众参与情况

	本项目公众参与调查工作于2026年6月26日至27日进行，调查范围为项目用地边界外扩50m范围内的居民点。调查组采用发放公众参与调查文件的形式，向受项目施工影响较大的居民进行意见征询。本次调查共发放调查问卷21份。
经统计汇总，公众反馈意见主要集中在以下四个方面：（1）施工期间应保障村内道路通畅，避免因运输车辆进出造成交通堵塞，影响居民日常出行；（2）施工场地内生活垃圾及建筑垃圾应及时清理，做到日产日清，保持周边环境卫生；（3）严格落实扬尘防治措施，减少土方作业及物料运输过程中产生的粉尘对居民生活及空气质量的影响；（4）施工过程中应注意保护村民种植的石榴树，不得侵占、损伤已有果树。
针对上述公众意见，将并在施工过程中全面落实，具体措施包括：设置封闭式垃圾收集及日产日清制度、安装围挡及洒水降尘设施、对影响范围内的石榴树实施围栏防护等。同时，将设立公众投诉反馈热线，接受沿线居民监督，确保各项措施执行到位。

	建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件
	同意公开承诺函。
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