曲靖市生态环境局关于曲靖茂盛源煤泥加工利用有限公司煤矸石综合利用生产线技术改造项目环境影响报告表的批复
曲环审〔2026〕1-5号

曲靖茂盛源煤泥加工利用有限公司：
你公司申请审批的《曲靖茂盛源煤泥加工利用有限公司煤矸石综合利用生产线技术改造项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：
一、该项目位于曲靖市麒麟区越州镇水城向桂社区土桥村小组，用地面积为22668m2，2026年7月2日取得项目投资备案证，备案编号：2603-530302-04-02-933881，总投资1300万元，其中环保投资12.2万元，占总投资的0.94%，本次技术改造是在原有煤泥加工生产线的生产流程中新增煤矸石综合利用预处理设施，配套完善破碎、分级等前端工序，主要原料新增了煤矸石，技改后由原项目的仅洗选煤泥改为洗选煤泥和煤矸石，生产规模保持60万吨/年不变，未新增建设用地。

根据《报告表》评价结论、技术审查意见，项目不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、国家公园、集中式饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区，符合国家产业政策及生态环境分区管控要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设。

二、项目建设和运营过程中须严格按照《报告表》的要求落实各项污染防治措施，同时应重点做好以下工作。
（一）强化施工期环境管理。项目施工产生的废料、物料密闭运输、集中堆放，施工场区应洒水降尘，防止扬尘污染，施工期厂界颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值，施工废水收集处理后综合利用，建筑垃圾须及时清运，不得随意堆放，厂界噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中表1建筑施工场界噪声排放限值。                                         

（二）运营期应加强设备运行维护管理，确保生产废气规范收集、处理并达标排放。筛分、破碎等工段产生的有组织粉尘经处理达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4排放限值后排放；无组织粉尘排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5排放限值。
（三）生活污水经化粪池收集沉淀后，委托周围居民清掏做农肥使用，不外排。生产废水经收集处理后回用于生产，不外排。

（四）优化产噪设备布局，采取有效措施避免噪声污染。运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

（五）运营期固体废物应分类收集、贮存、处理处置。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物暂存于危险废物暂存间并定期交由资质单位妥善处理，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。

（六）制定突发环境事件应急预案，结合环境风险分析专章，严格落实项目风险防范措施，有效防范环境污染事故的发生。强化项目区环境管理，建立和健全各项环保规章制度，按要求严格落实各项污染防治措施，确保污染治理设施正常运行。

三、严格按照《报告表》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期环境保护工作。项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收，并按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》要求，在投产前办理排污许可相关手续。
五、如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。
六、请市生态环境局麒麟分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。
曲靖市生态环境局

2026年8月24日

（此件公开发布）
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