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富源县大格煤业有限公司大格煤矿采矿权
出让收益评估报告
摘要
俊成矿评报字[2024]第 142 号
评估对象：富源县大格煤业有限公司大格煤矿采矿权。
评估委托方：曲靖市自然资源和规划局。
采矿权人：富源县大格煤业有限公司。
评估机构：云南俊成矿业权评估有限公司。
评估目的：富源大格煤业有限公司向曲靖市自然资源和规划局申请办理“富源县大格煤业有限公司大格煤矿采矿权”延续变更登记，生产规模由 45 万吨/年调整为 60 万吨/年，按国家现行法律法规及有关规定，需确定该矿需按出让金额形式进行有偿处置的资源量采矿权出让收益。本次评估即为实现上述目的而提供“富源县大格煤业有限公司大格煤矿采矿权”在本评估报告中所述各种条件下和评估基准日时点上采矿权出让收益参考意见。
评估基准日：2024 年 9 月 30 日。
评估方法：折现现金流量法。
评估主要参数：评估范围为富源县大格煤业有限公司大格煤矿采矿许可证载明矿区范围（证号：C5300002011011140111980），矿区面积：1.0825 平方公里，矿区范围由 21 个拐点圈定，开采标高：由 2103 米至 1790 米标高。
截至储量核实基准日 2023 年 5 月 31 日，评估范围内保有 St，d ≤3%的（探明+控制＋推断）资源量 2011.40 万吨，另外保有 St，d＞3%的（控制＋推断）资源量 274.40 万吨。St，d＞3%资源量不参与评估利用，参与评估的保有资源量为 St， d ≤3%资源量 2011.40 万吨。
评估利用资源储量 1913.52 万吨；永久煤柱损失量 314.90 万吨，保护煤柱损失量 180.80 万吨；C2 、C3 、C7 、C8 、C9 、C13 、C16 、C18 煤层采区回采为 80%，C8+1 、C12煤层采区回采率为 85%，评估利用可采储量 1212.39 万吨；保护收煤柱回收率 40%；
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用，与自然资源主管部门实际确定的矿业权出让收益不必然相等。特提请报告使用者注意。
（2）大格煤矿现采矿权范围内截至 2006 年9 月 30 日 St，d≤3%保有资源量为 2290.26 万吨，“2014 年采矿权价款评估”已处置的采矿权范围内 St，d≤3%资源量为 1874.56 万吨，已有偿处置的资源量尚未消耗完毕，本次评估按金额形式处置出让收益的资源量为已按市场基准价进行先行征收的资源量 250.00 万吨，该矿剩余 St，d≤3%新增资源量 165.70 万吨未纳入本次评估。特提请报告使用者注意。
（3）本次评估现采矿许可证证载面积比“2014 年采矿权价款评估”时划定矿区范围面积缩减了0.395km2，缩减范围内无动用资源储量，缩减范围内以往有偿处置资源储量在本次出让收益评估计算时未进行抵扣。特提醒报告使用者注意。
（4）云南省地质矿产勘查开发局第一地质大队 2023 年 12 月编制的《云南省富源县大格煤矿资源储量核实报告（2023 年 5 月 31 日）》估算矿区范围内保有尚难利用 St.d＞3%煤炭资源 274.40 万吨，“开发利用方案（2024 年）”对 St.d >3%煤炭资源未设计利用，本次评估对 St.d＞3%煤炭资源 274.40 万吨未进行评估利用。特提请报告使用者注意。
（5）根据《财政部 自然资源部 税务总局关于印发<矿业权出让收益征收办法>的通知》（财综〔2023〕10 号），在该办法实施前已签订的合同或分期缴款批复不再调整。2021 年 9 月 18 日云南省自然资源厅与富源县大格煤业有限公司签订的《云南省采矿权出让合同》（2021 出采 61），大格煤矿 250 万吨资源量按云南省采矿权出让收益市场基准价计算了采矿权出让收益，合同约定，如果该采矿权出让收益评估结果高于市场基准价的，由受让人补缴差额部分。故该采矿权属按市场基准价计算已签订合同的情形，因此，本次评估依据仍沿用“财综〔2017〕 35 号文”相关规定，以金额方式征收采矿权出让收益的资源量 250 万吨。特提请报告使用者注意。
（6）2021 年 9 月 18 日云南省自然资源厅与富源县大格煤业有限公司签订的《云南省采矿权出让合同》（2021 出采 61），大格煤矿参与采矿权出让收益计算的资源储量为 250 万吨，按出让收益市场基准价计算先行征收出让收益为 750 万
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元，合同约定分 5 期付清采矿权出让收益。根据矿业权人提供的缴款凭证，矿业权人已缴清第一期至第四期采矿权出让收益共计 640.00 万元，第五期采矿权出让收益 110.00 万元还未缴纳。本报告评估结论中未扣除已缴纳的采矿权出让收益。特提请报告使用者注意。
（7）富源县大格煤业有限公司大格煤矿最新一期采矿许可证有效期至 2023年 11 月 23 日，截至评估基准日采矿许可证已过期。根据《曲靖市自然资源和规划局关于富源县大格煤业有限公司大格煤矿过期原因审查意见》（曲资规矿〔2024〕 112 号），富源县大格煤业有限公司大格煤矿采矿权过期原因符合《云南省人民政府关于进一步加强土地出让管理规定和进一步加强矿产资源开发管理规定的通知》(云政发〔2015〕58 号)和《云南省国土资源厅关于贯彻落实云南省人民政府进一步加强矿产资源开发管理规定有关问题的通知》 (云国土资〔2015〕130 号)规定，同意按规定办理采矿权延续变更登记等相关手续。特提请报告使用者注意。
根据《矿业权出让收益评估应用指南（2023）》（中国矿业权评估师协会 2023年第 1 号发布），评估结果公开的，自公开之日起有效期一年；评估结果不公开的，自评估基准日起有效期一年，超过有效期，需要重新进行评估。
本评估报告及评估结论仅供委托方用于评估报告载明的评估目的和用途，不应同时用于或另行用于其他目的。
本评估报告仅供委托方了解评估的有关事宜并报送评估管理机关或其授权的单位审查评估报告和检查评估工作之用；正确理解并合理使用评估报告是评估委托方和相关当事方的责任。
本评估报告所有权归评估委托方所有，除依据法律法规规定以及相关当事方另有约定外，未征得本机构及矿业权评估师同意，矿业权评估报告的全部或部分内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体。
本评估报告的复印件不具有任何法律效力。
重要提示：
以上内容摘自《富源县大格煤业有限公司大格煤矿采矿权出让收益评估报告》，欲了解本次评估的全面情况，请阅读本采矿权出让收益评估报告全文。
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富源县大格煤业有限公司大格煤矿采矿权出让收益评估报告
俊成矿评报字[2024]第 142 号
云南俊成矿业权评估有限公司受曲靖市自然资源和规划局委托，根据国家有关采矿权评估的规定，本着独立、客观、公正、科学的原则，采用恰当的采矿权评估方法，对“富源县大格煤业有限公司大格煤矿采矿权 ”出让收益进行了评估。本公司评估人员按照必要的评估程序对委托评估的“富源县大格煤业有限公司大格煤矿采矿权”进行了尽职调查、收集资料和评定估算，并对委托方委托评估的“富源县大格煤业有限公司大格煤矿采矿权”在 2024 年9 月 30 日所表现出的出让收益价值作出公允反映。现将该采矿权出让收益价值评估情况及评估结论报告如下：
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4]1.评估机构
名称：云南俊成矿业权评估有限公司；
地址：云南省昆明市西山区棕树营街道办事处鱼翅路社区居委会鱼翅路云投财富商业广场 B3 幢 23 层（2309 号-2310 号）；
法定代表人：李春林；
统一社会信用代码：91530100787376342N；
探矿权采矿权评估资格证书编号：矿权评资〔2012〕001 号。
[bookmark: bookmark44]2.委托方及采矿权人
2.1 委托方
名称：曲靖市自然资源和规划局。
2.2 采矿权人
名称：富源县大格煤业有限公司；
统一社会信用代码：91530325599344693K；
类型：有限责任公司（自然人独资）；
住所：云南省曲靖市富源县老厂镇大格村；
法定代表人：王能；
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注册资本：壹仟万元整；
成立日期：2012 年 8 月 07 日；
经营范围：许可项目：煤炭开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非金属矿及制品销售；机械设备销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；五金产品批发；特种作业人员安全技术培训（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
[bookmark: bookmark5]3.评估目的
富源大格煤业有限公司向曲靖市自然资源和规划局申请办理“富源县大格煤业有限公司大格煤矿采矿权”延续变更登记，生产规模由 45 万吨/年调整为 60万吨/年，按国家现行法律法规及有关规定，需确定该矿需按出让金额形式进行有偿处置的资源量采矿权出让收益。本次评估即为实现上述目的而提供“富源县大格煤业有限公司大格煤矿采矿权”在本评估报告中所述各种条件下和评估基准日时点上采矿权出让收益参考意见。
[bookmark: bookmark6]4.评估对象和范围
4.1 评估对象及范围
（1）评估对象
本项目的评估对象为“富源县大格煤业有限公司大格煤矿采矿权 ”（以下简称“大格煤矿”）。
（2）评估范围
根据云南省自然资源厅 2021 年 11 月23 日颁发的富源县大格煤业有限公司大格煤矿采矿许可证，证号：C5300002011011140111980，采矿权人：富源县大格煤业有限公司；矿山名称：富源县大格煤业有限公司大格煤矿；开采矿种：煤；开采方式：地下开采；生产规模：45.00 万吨/年；矿区面积：1.0825 平方公里；开采标高：由 2103 米至 1790 米标高；有效期限：自 2021 年 11 月 23 日至 2023 年
11 月 23 日。矿区范围由 21 个拐点圈定，拐点坐标如下表所示：
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富源县大格煤业有限公司大格煤矿采矿权拐点坐标

	拐点
	2000 国家大地坐标
	拐点
	2000 国家大地坐标

	
	X
	Y
	
	X
	Y

	1
	2786976.53
	35452071.16
	12
	2785907.57
	35450251.48

	2
	2786453.51
	35451430.16
	13
	2786050.76
	35450424.55

	3
	2786146.51
	35451028.16
	14
	2786374.48
	35450679.37

	4
	2786022.14
	35450866.06
	15
	2786737.46
	35450712.59

	5
	2786059.58
	35450844.91
	16
	2786738.76
	35450850.71

	6
	2785992.33
	35450703.13
	17
	2786871.51
	35450893.15

	7
	2785924.23
	35450643.16
	18
	2786911.51
	35451145.16

	8
	2785867.97
	35450644.3
	19
	2787141.52
	35451406.16

	9
	2785867.97
	35450591.33
	20
	2787486.53
	35451573.16

	10
	2785938.02
	35450588.63
	21
	2787406.53
	35452071.16

	11
	2785891.22
	35450489.96
	
	
	

	矿区面积：1.0825 平方公里
	开采标高：由 2103 米至 1790 米标高


本次评估范围以上述采矿许可证载明矿区范围为准，截至评估基准日，该评估范围内未设置其他矿业权，矿业权权属无争议。（矿界关系图见下页）
根据《云南省富源县大格煤矿资源储量核实报告（2023 年 5 月 31 日）》及评审意见书，截至 2023 年 5 月 31 日，采矿权范围内保有 St，d ≤3%的（探明+控制+推断）资源量 2011.40 万吨，其中探明资源量 1110.10 万吨，控制资源量 411.90万吨，推断资源量 489.40 万吨。另保有 St，d＞3%的（控制＋推断）资源量 274.40万吨，其中控制资源量 88.10 万吨，推断资源量 186.30 万吨。
根据《富源县大格煤业有限公司大格煤矿矿产资源开发利用方案（2024 年）》， “开发利用方案”以《云南省富源县大格煤矿资源储量核实报告（2023 年 5 月 31日）》估算资源量为基础进行设计。设计利用保有 St，d ≤3%的煤矿资源量 2011.40万吨，生产规模为 60.00 万吨/年。
该矿产资源储量估算范围及矿产资源开发设计范围均在本次评估范围内。
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矿界关系图
富源县大格煤业有限公司大格煤矿采矿权出让收益评估报告
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4.2 采矿权历史沿革
大格煤矿始建于 1983 年，原属省投资县办企业，1986 年 9 月转型为乡办集体矿山企业，2000 年 5 月改制为私营企业，原设计能力 9 万吨/年。
2004 年 4 月，由富源县老厂镇大格煤矿申请协议出让，2004 年 6 月首次行政审批办理了新的采矿许可证，原云南省国土资源厅核发了采矿许可证，证号： 5300000410199，生产规模 15 万吨/年，开采深度 2103m～ 1970m，矿区面积1.0037km2，有效期限：2004 年 6 月至 2007 年 6 月。
2007  年  11  月 大 格 煤 矿 采 矿 许 可 证 号 到 期 延 续 ， 证 号 ： C5300002011011140111980，矿区范围由 18 个拐点圈定，矿区面积 1.0037km2，开采深度 2103m～1970m，有效期限 2007 年 11 月 12 日至 2015 年 11 月 12 日。
因大格煤矿开拓工程越界，矿业权人申请变更矿区范围，2012 年8 月，云南省国土资源厅以“云国土资矿〔2012〕77 号”文同意矿区范围由 1.0037km2 变更为 1.0137km2，开采标高未发生变化为 2103m～1970m。原云南省国土资源厅于 2013年 3 月 7 日核发了采矿许可证，证号 C5300002011011140111980，矿区范围由 18个拐点圈定，开采深度 2103m～1970m，矿区面积 1.0137km2 。2014 年 3 月 14 日、 2015 年 7 月 21 日采矿许可证到期延续，其他信息不变，采矿许可证有效期延续至 2017 年 7 月 21 日。
大格煤矿于 2011 年向云南省国土资源厅申请扩大矿区范围，2011 年 11 月 29日云南省国土资源厅以“云南省划定矿区范围批复 ”（滇）矿复〔2011〕第 202号文同意扩大矿区范围，划定的矿区面积为 1.46km2，开采标高 2103m～1880m。因该划定矿区范围没有完全包含变更后的采矿许可证范围，矿业权人提出变更划定矿区范围申请。2013 年 10 月 10 日云南省国土资源厅以“云国土资矿〔2013〕 168 号”文同意大格煤矿变更划定矿区范围，矿区面积由1.46km2 变更为1.4755km2，开采标高不变仍为 2103～1880m。
因 2013 年划定矿区范围与富江二级公路改扩建项目（线路）建设范围重叠 0.395km2（其中与原采矿许可证范围重叠 0.0035km2 ）。经大格煤矿申请，大格煤矿于 2017 年 12 月 15 日取得了由原云南省国土资源厅核发的采矿许可证，矿区范
富源县大格煤业有限公司大格煤矿采矿权出让收益评估报告
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围由 19 个拐点圈定，矿区面积由 1.0137km2 变更为 1.0102km2，开采深度 2130m~ 1970m，有效期 2017 年 12 月 15 日至 2019 年 12 月 15 日。并于 2018 年 7 月 4 日取的了《云南省国土资源厅关于调整富源县大格煤业有限公司大格煤矿划定矿区范围的批复》（云国土资〔2018〕-74），原云南省国土资源厅同意大格煤矿调整划定矿区范围，矿区面积由 1.4755km2 变更为 1.0825km2，开采深度 2103m～1880m。
2018 年 12 月，大格煤矿依据“云国土资〔2018〕-74”号文取得了矿区范围变更后的采矿许可证，证号 C5300002011011140111980，矿区范围由 21 个拐点圈定，矿区面积 1.0825km2，开采深度 2103m～1880m，生产规模变更为 30 万吨/年，有效期限为 2018 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 3 日。
2020 年 12 月，大格煤矿办理了采矿权延续，延续后有效期为 2020 年 12 月 3日至 2030 年 12 月 3 日，其他信息不变。
根据《曲靖市五个县（市、区）整治煤炭行业煤矿清单承诺书》及曲靖市整治煤炭行业加强煤炭安全生产领导小组办公室文件（曲煤整治办〔2022〕8 号），大格煤矿为单独保留型矿井。2021 年 11 月，根据《云南省煤矿整治工作领导小组办公室于曲靖市煤炭整合矿区范围坐标论证（笫三批）有关事宜的函》（云煤整治办矿管〔2021〕30 号）文，富源县大格煤业有限公司大格煤矿开采标高由2103m～1880m 变更为 2103m～1790m，矿区面积不变。2021 年 11 月 23 日，大格煤 矿 取 得 了 由 云 南 省 自 然 资 源 厅 核 发 的 采 矿 许 可 证 ， 证 号 ： C5300002011011140111980，范围由 21 个拐点圈定，面积 1.0825km2，开采深度变更为 2103m～1790m，生产规模 45 万吨/年，有效期限为 2021 年 11 月 23 日至 2023年 11 月 23 日。
根据《云南省能源局关于核定富源县宏发恒际煤业有限公司宏发煤矿等 6 个煤矿生产能力的通知》（云能源煤炭〔2022〕262 号），大格煤矿核定生产规模为 60 万吨/年，目前矿业权人正在办理相关延续变更手续。
4.3 矿业权评估史
2014 年，北京矿通资源开发咨询有限责任公司对大格煤矿进行了评估，评估报告概述如下：
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报告名称：《（云南省）富源县老厂镇大格煤矿采矿权评估报告书》（矿通评报字〔2014〕第 068 号）；
评估目的：采矿权价款评估；
评估基准日：2014 年 5 月 31 日；
评估方法：折现现金流量法；
评估价值：截至 2006 年9 月 30 日划定矿区范围内（2013 年划定矿区范围批复的矿区面积 1.4755km2，标高：2103m～1880m）保有资源储量 2110.56 万吨，对应的采矿权价款为 7,041.57 万元。
4.4 采矿权有偿处置情况
2014 年北京矿通资源开发咨询有限责任公司出具了《（云南省富源县老厂镇大格煤矿采矿权评估报告书》（矿通评报字〔2014〕第 068 号），截至 2006 年9月 30 日划定矿区范围内保有资源量为 2110.56 万吨，对应采矿权价款 7,041.57万元。2014 年9 月 4 日云南省国土资源厅对该报告进行了备案，取得了《矿业权评估报告备案证明》（云国土资矿评备字〔2014〕第 85 号）。根据矿业权人提供的缴款凭证，矿业权人已缴清上述采矿权价款 7,041.57 万元。
2021 年 9 月 18 日云南省自然资源厅与富源县大格煤业有限公司签订了《云南省采矿权出让合同》（2021 出采 61），大格煤矿参与采矿权出让收益计算的资源储量为 250 万吨，按出让收益市场基准价计算先行征收出让收益为 750 万元，合同约定分 5 期付清采矿权出让收益。根据矿业权人提供的缴款凭证，矿业权人已缴清第一期至第四期采矿权出让收益共计 640.00 万元，第五期采矿权出让收益110.00 万元还未缴纳。
[bookmark: bookmark7]5.评估基准日
根据《中国矿业权评估准则—确定评估基准日指导意见（CMVS 30200-2008）》，评估基准日尽可能接近经济行为的实现日，尽可能减少评估基准日后的调整事项，应考虑评估所需资料的可取性、使用方便性，基于上述原则，本次采矿权出让收益评估的基准日确定为 2024 年9 月 30 日。
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[bookmark: bookmark8]6.评估依据
6.1 主要法律法规
（1）《中华人民共和国民法典》（2020 年 5 月 28 日第十三届全国人民代表
大会第三次会议通过）；
（2）《中华人民共和国矿产资源法》（2009 年 8 月 27 日修改后颁布）；
（3）《中华人民共和国资产评估法》（2016 年 7 月 2 日颁布）；
（4）《中华人民共和国资源税法》（2019 年8 月 26 日第十三届全国人民代
表大会常务委员会第十二次会议通过）；
（5）《中华人民共和国企业所得税法》（2018 年 12 月 29 日修改后颁布）； （6）《中华人民共和国城市维护建设税法》（2020 年 8 月 11 颁发）；
（7）《矿产资源开采登记管理办法》（2014 修订版）；
（8）《矿业权出让转让管理暂行规定》（国土资发〔2000〕309 号）；
（9）《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》（自
然资规〔2023〕4 号）；
（10）《自然资源部关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见》（自然资
规〔2023〕6 号）；
（11）《财政部 自然资源部 税务总局关于印发<矿业权出让收益征收办法>
的通知》（财综〔2023〕10 号）；
（12）《财政部国土部关于印发<矿业权出让收益征收管理暂行办法>的通
知》（财综〔2017〕35 号）；
（13）《云南省自然资源厅关于转发自然资源部进一步完善矿产资源勘查开
采登记管理有关文件的通知》（云自然资规〔2023〕1 号）；
（14）《云南省自然资源厅关于贯彻落实自然资源部深化矿产资源管理改革
若干事项的通知》（云自然资规〔2024〕2 号）；
（15）《云南省财政厅 云南省自然资源厅 国家税务总局云南省税务局关于
矿业权出让收益征收管理有关问题的通知》（云财规〔2023〕20 号）；
（16）《关于全民所有自然资源资产有偿使用制度改革的指导意见》（国发
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〔2016〕82 号）；
（17）《国务院关于印发矿产资源权益金制度改革方案的通知》（国发〔2017〕 29 号）；
（18）《云南省自然资源厅公告》（云自然资公告〔2024〕2 号）；
（19）《矿业权评估管理办法（试行）》的通知（国土资发〔2008〕174 号）；
（20）财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资〔2022〕136 号）；
（21）《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知（财建〔2004〕 119 号）；
（22）《云南省人大常委会关于云南省资源税税目税率计征方式及减免税办法的决定》（2020 年 7 月 29 日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过）；
（23）《关于统一地方教育附加政策有关问题的通知》（财综〔2010〕98 号）；
（24）《矿业权评估技术基本准则》（CMVS00001－2008）；
（25）《矿业权评估程序规范》（CMVS11000－2008）；
（26）《矿业权评估报告编制规范》（CMVS11400－2008）；
（27）《收益途径评估方法规范》（CMVS12100－2008）；
（28）《矿业权出让收益评估应用指南（2023）》（中国矿业权评估师协会公告 2017 年第 3 号发布）；
（29）《确定评估基准日指导意见》（CMVS30200－2008）；
（30）《矿业权评估参数确定指导意见》（CMVS30800－2008）；
（31）《矿业权评估利用矿产资源量指导意见》（CMVS30300－2010）；
（32）《矿业权评估利用地质勘查文件指导意见》（CMVS30400－2010）；
（33）《矿业权评估利用矿山设计指导意见》（CMVS30700－2010）；
（34）《固体矿产资源储量分类》（GB/T 17766－2020）；
（35）《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T13908-2020）；
（36）《矿产地质勘查规范 煤》（DZ/T0215－2020）。
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6.2 产权证明文件
富 源 县 大 格 煤 业 有 限 公 司 大 格 煤 矿 采 矿 许 可 证 （证 号 ： C5300002009091120035248）。
6.3 评估参数选取依据
（1）《云南省能源局关于核定富源县宏发恒际煤业有限公司宏发煤矿等 6个煤矿生产能力的通知》（云能源煤炭〔2022〕262 号）；
（2）《关于<云南省富源县大格煤矿资源储量核实报告（2023 年 5 月31 日）>矿产资源储量评审备案的复函》（云自然资储备函〔2024〕16 号）以及《<云南省富源县大格煤矿资源储量核实报告（2023 年 5 月 31 日）>矿产资源储量评审意见书》（云色地研矿评储字〔2024〕03 号）；
（3）《云南省富源县大格煤矿资源储量核实报告（2023 年 5 月 31 日）》（云南省地质矿产勘查开发局第一地质大队，2023 年 12 月）；
（4）《关于<云南省富源县大格煤矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审备案证明》（曲国土资储备字〔2018〕12 号）及《<云南省富源县大格煤矿资源储量核实报告>评审意见书》（曲尧矿评储字〔2018〕04 号）；
（5）《云南省富源县大格煤矿资源储量核实报告（2018 年）》（富源县大格煤业有限公司，2018 年6 月）；
（6）《关于<云南省富源县大格煤矿资源储量核实报告>（2013 年）矿产资源储量评审备案证明（云国土资储备字〔2014〕35 号）及《<云南省富源县大格煤矿资源储量核实报告>（2013 年）评审意见书》（云国土资矿评储字〔2013〕 261 号）；
（7）《云南省富源县大格煤矿资源储量核实报告（2013 年）》（云南省煤田地质局，2013 年 11 月）；
（8）《矿产资源开发利用方案评审意见表》（云地矿开审〔2024〕009 号）及《矿产资源开发利用方案专家组审查意见书》；
（9）《富源县大格煤业有限公司大格煤矿矿产资源开发利用方案（2024年）》 （云南自由贸易试验区探源地质勘查有限公司，2024 年8 月）；
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（10）《大格煤矿更正说明》（云南自由贸易试验区探源地质勘查有限公司， 2024 年 12 月 31 日）；
（11）《<富源县大格煤业有限公司大格煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案>专家组评审意见》
（12）《富源县大格煤业有限公司大格煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（江西省空间生态建设有限公司，2024 年 11 月）；
（13）《关于富源县大格煤业有限公司大格煤矿周边类似煤质无烟煤原煤销售价格的情况说明》（富源县能源局老厂能源所、富源县能源局，2024 年 12 月26 日）；
（14）采矿权以往有偿处置资料；
（15）矿业权人提供及评估人员收集的其他资料。
[bookmark: bookmark9][bookmark: bookmark10]7.矿产资源勘查概况和开发概况
[bookmark: bookmark42]7.1矿区地理位置及交通
富源县大格煤矿位于富源县南东 154°方向，平距 62km 处，地处富源县老厂镇大格村境内。现采矿权范围地理坐标（2000 国家大地坐标系，3 度带，极值）：东经 104 °30 ′23.349 ″～104 °31 ′28.198″，北纬：25 ° 10 ′40.998 ″～25 ° 11 ′33.711″。
矿区有 4km 简易公路与老厂—黄泥河公路相连，往东 30km 至黄泥河镇及南昆铁路的威舍站，至贵昆铁路二线富源火车站 121km，往北西 109km 至富源县城，至曲靖市区 176km，至昆明市区约 299km，交通较方便（详见交通位置图）。
[bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark11]7.2 矿区自然地理及经济概况
矿区地处滇东高原乌蒙山脉十八连山一带，山脉走向总体为北东-南西向。地势总体呈南东部高，西部低，采矿证范围最高点位于矿区南东矿 2 拐点附近山脊，海拔 2242.63m；最低点位于矿区南西部边界矿 8 拐点附近，海拔 1967.50m，相对高差 275.13m。矿区地形起伏较大，一般在飞仙关组分布区地形相对较陡，地形坡度一般为 10 °~50°, 局部达 60°；在二叠系地层龙潭组、长兴组分布区地形较缓，坡度为 8 °~20°, 属构造剥蚀、侵蚀的低中山地貌， 地形切割较为强烈，

云南俊成矿业权评估有限公司                                                11

沟谷发育，有利于地表水、地下水的排泄。
矿区属北温带高原季风气候，区内受印度洋暖湿气流影响，四季气候温和潮湿，光照充足，雨量充沛。多年平均气温 11.8℃, 最低气温-6℃, 最高气温 27.0℃。年降雨量为 1531～2136mm，平均 1834mm，6～9 月为雨季，降雨量达 1310mm，日最大降雨量 142.8mm；3～5 月份为干季，降雨量一般为 39.2mm。受谷地影响， 风向多变，3～4 月为风季，多西南风，风速 10～14m/s，相当于 6 级大风，雨季、冬季多东北风。
[image: ]
交通位置图
矿区内无大的河流、水库等的地表水体，但沟谷发育，呈树枝状展布，谷深一般 15～60m，延伸长度 200～800m。较大的冲沟为色奶小溪，发源于矿区东北部，区内流距为约 800m，由东流向西，最小流量 0.003m3/s，最大流量为 0.008m3/s。
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属珠江水系的南盘江上游支流。区内各溪流最终汇入南盘江一级支流黄泥河，属珠江流域南盘江水系。
据曲靖市地震办公室曲地震字（1994）02 号文“富源县历史地震烈度通报”，富源县地处曲靖—昭通中强地震控震带之东，属宣威—弥勒潜在地震区的弥勒-宣威北东向地震活动断裂带的东北端。据县志记载自 1537 年 1 月 1 日的曲靖 4.8级地震后，虽有多次余震，并有微感，但从未发生过破坏性地震。1963 年—1992年的 29 年间，共发生 4 级以下地震47 次。按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010， 2016 年版）及《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），矿区抗震设防烈度属 7 度区，地震动峰值加速度为 0.10g，地震动反映谱特征周期值为 0.45s，地震分组为第三组，矿区设防烈度应按 7 度区设防。区域稳定性属较稳定区。矿区南部偶见小规模崩塌，未发现地面裂缝、泥石流等不良灾害地质现象。
区内居民以汉族为主，杂居少量彝族、回族、苗族等少数民族，除部分人员参加采煤外，大多从事农业生产，农作物主要以玉米、小麦、马铃薯为主，次为水稻、豆类等，经济作物以烤烟、油菜籽为主。大格煤矿所在的老厂镇是富源县的主要煤产地之一，具有开采价值的矿产主要有无烟煤、莹石、锑矿、硫铁矿等。区内乡镇企业主要有煤矿、煤焦厂、采石场，其它企业欠发达。煤炭生产及其延伸产业是老厂镇的主要产业经济支柱，其中，大格煤矿是老厂镇重点发展的骨干煤矿之一，区域内煤炭资源的开发对当地的经济发展有一定的促进作用。
[bookmark: bookmark12]区内供电属云南滇东电网曲靖电力公司供电范围，有富源 110kv 高压线路。大格煤矿已实行了双回路供电系统，矿山的用电有保证。生产生活用电电源主要来自白水电站，现老厂镇辖区内的煤矿均有高压线通至井口，各村寨用电极为方便。各村均开通程控电话，中国移动、中国联通、中国电信均在该区开通移动电话网络，通讯极为方便。区内水、电、路及通讯均能满足本矿区生产、生活的需求。
[bookmark: bookmark45]7.3 地质工作概况
（1）1956-1958 年，云南省地质局富源地质队对大山脚、普珀矿段的黄铁矿进行了勘探，对格布厂-大格、余家老厂、补乃等矿段黄铁矿进行了普查，1959
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年 4 月提交了《云南富源余家老厂黄铁矿地质储量报告书》，该报告资源储量估算范围包括普珀矿段、余家老厂矿段、大山脚矿段、补乃矿段、革布厂矿段，该报告以边界品位 6%，工业品位 9%，计算老厂矿区黄铁矿石量 32260 万 t。
（2）1960 年，云南省地质局第六地质队对富源县余家老厂、古木、富村、庆云等四个矿区进行了普查工作，于 1964 年提交了《云南省富源县余家老厂、古木、富村、庆云煤矿初步普查报告》。原云南省地质局于 1965 年 4 月 21 日以“（65）云地地字第 029 号”文下达“对富源县余家老厂、古木、富村、庆云煤矿初步普查报告的审查意见”，其中核准：余家老厂煤矿区 C2 级煤量 69411.1 万吨、古木C2 级煤量 16053 万吨、富村 C2 级煤量 10231 万吨、庆云 C2 级煤量 8392.5 万吨。
（3）云南省地质局 1972 年决定对老厂矿区实行总体普查勘探，以无烟煤为主，并对黄铁矿、莹石、辉锑矿、稀散元素等矿产进行综合性评价。据此，云南省地质局第六地质队首先选择一勘区进行地质工作，1973 年 10 月开展普查，1974年 7 月提出主导剖面控制性钻孔设计方案，1978 年 7 月提交详细勘探设计，1980年 1 月结束野外施工，由原云南省地质局第六地质队提交了《云南省富源县老厂煤矿一勘探区详细勘探地质报告》。原云南省矿产储量委员会以“云储决字第 150号〔（1983）第 1 号〕”批准 A+B+C 级总储量 25384 万吨（A 级 7422 万吨、B 级7284 万吨、C 级 10119 万吨）。其中： 平衡表内储量 A+B+C 级 24825 万 t（其中 A级 7422 万吨，B 级 7284 万吨，C 级 10119 万吨），保安储量 B+C 级 96 万 t（B级 75 万吨，C 级 21 万吨），表外储量 463 万 t。该报告各类图件的平面坐标均采用 1954 年北京坐标系，1956 年黄海高程系。1980 年详勘报告位于 1964 年余家老厂普查报告中部，其中部分范围重叠；大格煤矿现采矿权范围全部在 1980 年详勘报告范围内。
（4）1977 年 10 月原云南省地质矿产局第一地质大队开始普查，至 1984 年底结束精查，于 1985 年9 月提交了《云南省富源县老厂煤矿区二勘探区详细勘探地质报告》。全国矿产储量委员会于 1986 年 7 月 11 日下达“审查批准《煤炭资源地质勘探报告》决议书〔全储决字（1986）090 号〕”，批准：A+B+C 级储量67578 万吨；另有 C23、C15+1 煤层备用的 C 级储量 6404 万吨。该报告各类图件
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的平面坐标均采用 1954 年北京坐标系，1956 年黄海高程系。大格煤矿未占用该报告的资源量。
（5）2007 年，云南省地质工程勘察总公司对大格煤矿采矿证范围（矿区面积 1.0037km2，开采标高 2103-1790m）进行资源储量核实工作，编制了《云南省富源县老厂乡大格煤矿资源储量核实报告》（2007 年）。曲靖市土地矿业权评估事务所以“曲市矿评储字〔2007〕026 号”出具了《云南省富源县大格煤矿资源储量核实报告》（2007 年）评审意见书，原曲靖市国土资源局以“曲国土资储备字〔2007〕026 号”备案，评审通过的资源量为：矿区范围内累计查明资源储量995.09 万吨，动用资源储量 504.29 万吨，保有资源储量 490.80 万吨。报告占用原表外煤炭资源 23.92 万吨。该报告各类图件的平面坐标均采用 1954 年北京坐标系，高程均为 1956 年黄海高程系。
（6）2012 年，云南省煤田地质局对大格煤矿划定的矿区范围进行资源储量 核实工作，编制了《云南省富源县大格煤矿资源储量核实报告》（2012 年）。原 云南省国土资源厅矿产资源储量评审中心以“云国土资矿评储字〔2012〕105 号”出具了《云南省富源县大格煤矿资源储量核实报告》（2012 年）评审意见书；云 南省国土资源厅以“云国土资储备字〔2012〕180 号”文备案，评审通过的资源 量为：截至 2012 年 1 月 31 日，大格煤矿划定矿区范围累计查明含硫≤3%的 （111b+331+333）资源储量 2367 万吨；采空区动用资源储量（111b）378 万吨，
保有（111b+331+333）资源储量 1989 万吨。另含硫量＞3%的煤炭资源（均为保有煤炭资源）（331+333）79 万吨。大格煤矿划定矿区范围占用《云南省富源县老厂矿区一勘探区详细勘探地质报告》（1980 年）含硫量≤3%的表内A+B+C 级资源储量 1970 万吨。占用动用量 A+B+C 级资源储量 358 万吨。占用保有量 A+B+C 级资源储量 1612 万吨。另外占用含硫量＞3%的表内C 级煤炭资源 34 万吨，全为占用保有煤炭资源。划定矿区范围内占用 1964 年初步普查报告 C2 级资源量 344 万吨，均为占用保有量，大致相当于现行规范预测的地质可靠程度 334？类。该报告各类图件的平面坐标均采用 1954 年北京坐标系，高程均为 1956 年黄海高程系。
（7）2013 年，云南省煤田地质局对大格煤矿划定矿区范围（依据原云南省
富源县大格煤业有限公司大格煤矿采矿权出让收益评估报告
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国土资源厅“云国土资矿〔2013〕168 号”，矿区范围面积为 1.4755km2 ，开采标高为 2103m～1880m）进行资源储量核实工作，编制了《云南省富源县大格煤矿资源储量核实报告（2013 年）》。2013 年 12 月 4 日，原云南省国土资源厅矿产资源储量评审中心以“云国土资矿评储字〔2013〕261 号”出具了《云南省富源县大格煤矿资源储量核实报告》（2013 年）评审意见书；2014 年 2 月 17 日，原云南省国土资源厅以“云国土资储备字〔2014〕35 号”对该报告进行备案。评审通过的资源储量为：截至 2013 年 10 月 31 日，大格煤矿划定矿区范围累计查明原煤含硫量≤3%的（111b+331+333）资源储量 2394 万 t；采动区动用资源储量（111b） 411 万吨；保有（111b+331+333）资源储量 1983 万吨。另保有含原煤含硫量＞3%的（331+333）煤炭资源 79 万吨。该报告各类图件的平面坐标均采用 1954 年北京坐标系，高程均为 1956 年黄海高程系。
划定矿区范围内（含开拓工程新扩区）占用国家出资查明矿产地的《云南省富源县老厂矿区一勘探区详细勘探地质报告》原煤含硫量≤3%的表内矿 A+B+C 级资源储量 1996 万吨；属占用动用量 A+B+C 级资源量 390 万吨；属占用保有量 A+B+C级资源储量 1606 万吨。另外占用含硫量＞3%的表内C 级煤炭资源 34 万吨，均占用保有资源。
划定矿区范围的新扩区内占用 1964 年初步普查报告 C2 级资源量 244 万 t，均为占用保有量。
划定矿区范围内（含开拓工程新扩区）占用《云南富源县余家老厂黄铁矿报告书》的黄铁矿资源量：①按现行规范一般要求估算，占用原表内（现行规范工业矿）纯硫量 C1 级 12.70 万吨，C2 级 30.93 万吨，D 级 6.70 万吨；折合矿石量为C1 级 72.81 万吨，C2 级 190.01 万吨，D 级 41.18 万吨。占用低品位矿纯硫量 C1 级109.21 万吨，C2 级 194.29 万吨，D 级 70.86 万吨；折合矿石量为 C1 级 1029.27万吨，C2 级 1933.07 万吨，D 级 655.92 万吨。上述储量其有害组分氟为 0.3%，远超过规范允许的 0.05～0.10%要求。②按原报告工业指标估算，占用表内纯硫量C1 级 121.91 万吨，C2 级 225.22 万吨，D 级 77.56 万吨；折合矿石量为 C1 级 1102.08万吨，C2 级 2123.08 万吨，D 级 697.10 万吨；按现行规范均属低品位矿。另还占
富源县大格煤业有限公司大格煤矿采矿权出让收益评估报告
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用表外纯硫量 C1 级 54.88 万吨，C2 级 6.16 万吨。折合矿石量为 C1 级 754 万吨， C2 级 87.85 万吨。
（8）2018 年富源县大格煤业有限公司在“云国土资矿云国土资厅〔2018〕 -74 号”批复的矿区范围（面积 1.0825km2，开采标高为 2103m～1880m）开展了资源储量核实工作，于 2018 年6 月提交了《云南省富源县大格煤矿资源储量核实报告》。2018 年9 月 10 日，曲靖市尧宝矿业权评估有限公司以“曲尧矿评储字〔2018〕 04 号”出具了《云南省富源县大格煤矿资源储量核实报告》评审意见书，2018年 9 月 13 日原曲靖市国土资源局以“曲国土资储备字〔2018〕12 号”对该报告进行备案。评审通过的资源储量为：截至 2018 年 3 月 31 日，大格煤矿划定矿区范围内含硫量≤3%的资源量累计查明（111b+331+333）2157 万吨；采空动用（111b） 451 万吨；保有（111b+331+333）1706 万吨；含硫量＞3%的保有（331+333）20万吨。
大格煤矿划定矿区范围内共占用 1980 年原老厂煤矿一勘探区详细勘探地质报告原煤含硫量≤3%的 A+B+C 级资源储量 1957 万吨。其中占用动用量 A+B+C 级资源储量 431 万吨；占用保有量 A+B+C 级资源储量 1526 万吨。另还占用原表外资源30 万吨，其中占用动用表外资源 1 万吨，占用保有表外资源 29 万吨。占用原煤含硫量＞3%的C 级煤炭资源 12 万吨，占用保有煤炭资源。另外， 大格煤矿的划定矿区范围内共占用 1964 年初步普查报告 C2 级资源量 33 万吨，均为占用保有量。
大格煤矿 2018 年划定矿区范围内占用原余家老厂报告硫铁矿表内（按原报告工业指标分割）C1+C2 级纯硫量 514 万吨，折合矿石量4691 万吨；D 级硫铁矿纯硫量 81 万吨，折合矿石量 724 万吨。占用表外 C1+C2 级纯硫量 61 万吨，折合矿石量842 万吨。经 2024 年储量核实，该次报告矿区范围未占用原余家老厂矿段黄铁矿资源量。
（9）2023 年 12 月云南省地质矿产勘查开发局第一地质大队提交了《云南省富源县大格煤矿资源储量核实报告（2023 年 5 月 31 日）》，该报告经云南省有色地质局地质研究所评审通过，取得了《<云南省富源县大格煤矿资源储量核实报告（2023 年 5 月 31 日）>矿产资源储量评审意见书》（云色地研矿评储字〔2024〕
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03 号），并经云南省自然资源厅备案，取得了《关于<云南省富源县大格煤矿资源储量核实报告（2023 年 5 月 31 日）>矿产资源储量评审备案的复函》（云自然资储备函〔2024〕16 号），评审通过的资源量为：截至 2023 年 5 月 31 日，累计查明煤炭资源量 2573.70 万吨，动用资源量 562.30 万吨，保有资源量 2011.40万吨。另估算 St,d＞3%的煤炭资源量 274.40 万吨。
[bookmark: bookmark13]7.4 矿区地质概况
7.4.1 地层
矿区出露地层由老至新为：二叠系中统茅口组(P2m)、二叠系上统龙潭组（P3 l）、长兴组（P3c）；三叠系下统卡以头组（T1 k）、飞仙关组（T1 f）及第四系（Q）。现由老至新简述如下：
（1）二叠系中统茅口组（P2 m）
矿区范围内无出露，仅为钻孔揭露，据区域及邻区资料，为浅海相中厚层状、块状亮晶介屑灰岩，局部夹硅质灰岩，见隧石结核、生物碎屑结构，主要成分有钙质生物（有孔虫）和生物碎屑（腕足类、蜒、珊瑚） ，含量 50-60%；含碎屑状方解石 25%、泥晶 15-25%。在矿区西南方向较远的外围出露该组地层。沿老厂河两侧分布，构成老厂背斜轴部，但出露不全，厚度大于 30m。
（2）二叠系上统龙潭组（P3 l）
出露于矿区西部、北部。岩性由浅灰-深灰色、灰黄色细砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩、菱铁质砂岩及煤层组成，底部夹薄至中厚层状白云质灰岩、灰岩，地层厚 324.94～393.88m，厚平均厚 359.63m，含煤 25～27 层。按根据岩性组合特征和含煤性由下至上可划分为三段，各段岩性特征如下；
①龙潭组第一段（P3 l1）
自 C23 煤层底板至茅口组顶界，地层厚 89.38～121.33m，平均厚 100.59m。上部岩性主要由粉砂岩、泥质粉砂岩夹煤层及煤线组成，局部夹薄层状白云质灰岩，含少量团块状透镜状黄铁矿颗粒，含煤线 1～2 层。下部岩性主要为灰色中厚层状灰岩、细砂岩、夹凝灰质砂砾岩。底部常含一层 0.15～0.5m 的铁铝质粘土岩，与下伏茅口组（P2 m）灰岩呈假整合接触。
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②龙潭组第二段（P3 l2）
自 C17 煤层底板至 C23 煤层底板，地层厚 128.57～147.5m，平均厚 141.59m。岩性为浅灰～深灰色薄至中厚层状泥岩、炭质泥岩、粉砂岩、细砂岩及煤层、煤线。下部富含团块状、透镜状黄铁矿结核。含煤 6～9 层，其中层位较稳定，可编号的煤层为 C18 、C19 、C20 、C21 、C22 、C23。
③龙潭组第三段（P3 l3）
自长兴组底界至 C17 煤层底板，地层厚 106.99～125.05m，平均 117.45m,岩性为深灰色泥岩、粉砂质泥岩、粉砂岩、细砂岩煤层、煤线，局部夹薄层菱铁岩。含煤 10～14 层，其中可编号的煤层为 C4+1 、C7 、C8 、C8+1 、C9 、C10 、C12 、C13 、C16 、C17等煤层。
（3）二叠系上统长兴组（P3 c）
出露于矿区西部、东北部。自龙潭组顶界至卡以头组底界，地层厚 25.14~ 50.57m，平均厚度 40.97m。岩性主要为深灰色中厚层状细砂岩、粉砂岩、泥岩，夹薄层菱铁岩、煤层、煤线， 富含动物化石。含煤 4～5 层，其中可编号的煤层为C1、C2 、C3 、C4。
（4）三叠系下统卡以头组（T1 k）
出露于矿区东部。岩性为灰绿色薄层状粉砂岩、细砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩，地层厚 111.60～150.96m，平均 137.51m。具水平层理及斜交层理， 产丰富的动物化石 Lingn、La SP、Oxytama SP、Pteaia SP、Unianiteo SP 等。底部为 0.50～1.50m 的灰绿色薄层状粉砂质泥岩（或泥岩），含炭化植物碎屑及小个体海豆芽化石和瓣鳃类动物化石，是划分卡以头组（T1 k）与二叠系上统长兴组（P3 c）的重要标志层，与下伏长兴组（P3 c）为整合接触。
（5）三叠系下统飞仙关组（T1 f）
出露于矿区南部。由一套滨海到浅海泥岩及砂岩组成，颜色为暗紫、紫红、灰紫色，中上部古生物较发育，以瓣鳃类为主，腕足类次之。地层厚 158.63~ 229.92m，平均 197.89m，与下伏卡以头组为连续过渡。依岩性和生物群分三段，区内出露第一段和第二段，分述如下：
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①飞仙关组第一段（T1 f1）
上部为紫红色中厚层状泥质粉砂岩、粉砂质泥岩夹薄层细砂岩，粉砂质泥岩层有大量蠕虫状方解石，以及不含化石，中部为黄绿色厚层状长石细砂岩，时含泥岩角砾，下部为紫红色薄至中厚层状泥质粉砂岩间夹砂岩薄层，底部为紫红色、薄层状泥岩。本段地层厚 56.36～89.23m，平均 78.6m。
②飞仙关组第二段（T1 f2）
上部为紫灰，暗紫红色中厚层状泥质粉砂岩，粉砂质泥岩夹粗粉砂条带；下部为石英长石细砂岩与泥质粉砂岩构成不等厚韵律旋回互层。底部以紫灰色中厚层状粉砂质泥岩、泥质粉砂岩夹岩屑长石细砂岩薄层，尤其下部砂岩夹层增多增厚，厚者达 2m～3m，发育斜层理、楔形交错层理， 顶部克氏蛤聚集成层。该段地层厚 102.27～140.69m，平均 119.29m。
（6）第四系（Q）
在矿区内的山谷和河谷低凹处有分布，厚 0m～10m 不等，一般小于 10m。为浅黄绿色、浅紫红色或灰褐色含碎石亚粘土、粘土及耕植土。与下伏各地层呈角度不整合接触。
7.4.2 矿区构造
矿区总体为一倾向南东的单斜构造，地层倾角 10～20°, 一般为 14°。区内发现有 10 条断层，其中地表发育断层 7 条（编号为 F1-9、F1-10、F1-11、F1-12、F1-13 、F1-22、 F1-27 ），钻孔揭露隐伏断层 3 条(编号为 f6、f7、f9)。矿区断层走向多呈北东-南西向，现将各断层叙述如下。
（1）地表断层
①F1-9 正断层
位于矿区西北部，矿界边缘。自 117ZK2 钻孔附近由南西向北东延伸，区内走向长度约 840m，倾向 110～120°, 倾角 35～60°, 断距 15～25m。断层切割长兴组（P3 c）、龙潭组（P3 l）地层，地表表现为 P3 c、P3 l地层不连续。此断层地面控制点有 2 个，深部有 118ZK2、119ZK3 两个钻孔控制，属查明正断层。断层切割矿区可采煤层，对煤层开采影响较大。
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②F1-10 逆断层
位于矿区西北部，矿界边缘。自 115ZK2 钻孔附近，由南西向北东延伸，区内走向长 870m，倾向 130～150°, 倾角 18～22°, 断距 20～30m。断层切割长兴组（P3 c）、龙潭组（P3 l）地层，地表表现为 P3 c、P3 l地层重复。此断层地面控制点有 2 个，深部有 117ZK3、117ZK4 钻孔控制，井下巷道 2 个控制点，属查明逆断层。据大格煤矿井下巷道揭露，断层破碎带宽 1.5m，断层影响带附近地层挤压揉皱现象明显，断面见黑色泥质、炭质物，两侧岩石破碎，节理裂隙发育，节理裂隙中充填有方解石细脉。此断层切割矿区可采煤层，对煤层开采影响较大。
③F1-11 逆断层
位于矿区西南部，矿界边缘。区内走向长 540m，倾向 110～120°, 倾角 50~ 56°,断距 30～35m。断层切割龙潭组（P3 l）地层，地表表现为 P3 l 地层重复。此断层地面控制点有 2 个，深部有 115ZK3 钻孔控制，井下巷道 1 个控制点，属查明逆断层。据大格煤矿井下巷道揭露， 断层破碎带宽 1.0m，断层影响带附近地层挤压揉皱现象明显，岩石破碎。此断层切割矿区可采煤层，对煤层开采影响较大。
④F1-12 逆断层
位于矿区东北部，自 119ZK1 钻孔附近，由南西向北东延伸，区内走向长1526m，倾向 120～140°,倾角40～45°,断距 15～110m。断层切割卡以头组（T1 k）、长兴组（P3 c）、龙潭组（P3 l）地层，地表表现为 P3 c地层重复。此断层地面控制点有 2 个，深部有 119ZK1、119ZK2、121ZK6、123ZK4 等四个钻孔控制，井下巷道有 4 个控制点，属查明逆断层。据大格煤矿井下巷道揭露， 断层破碎带宽度 1.5~ 2.0m，岩性为断层角砾及断层泥，泥质胶结。断层影响带附近地层挤压揉皱现象明显，岩石破碎。此断层切割矿区可采煤层，对煤层开采影响较大。
⑤F1-13 正断层
位于矿区北部边缘，自 120 勘查线由南西向北东延伸，区内走向长 900m，倾向 120～130°, 倾角 56～70°, 断距 15～35m。断层切割卡以头组（T1 k）、长兴组（P3 c）、龙潭组（P3 l）地层，地表表现为 P3c 地层重复。此断层地面控制点有2 个，深部有 121ZK5、123ZK3 等两个钻孔控制，在 122 勘查线附近上盘 C2～C3 间
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地层与 T1k 底部地层或 C1 煤层接触，向南 122～121 勘查线之间断层面扭转，在121ZK5 钻孔中 C13～C17 煤层缺失。该断层位置及性质已查明，对煤层开采影响较大。
⑥F1-22 逆断层
位于矿区西南部，矿界边缘。区内走向长 330m，倾向 115°, 倾角45～50°,断距 12m。断层切割长兴组（P3 c）地层，地表表现为 P3 l 地层重复。此断层地面控制点有 3 个，深部有 115ZK3 钻孔控制，属查明逆断层。此断层切割矿区可采煤层，但断距较小，对煤层开采影响较小。
⑦F1-27 逆断层
位于矿区南部，矿界边缘。区内走向长 340m，倾向 120°,倾角 50～55°,断距 12m。断层切割卡以头组（T1 k）、长兴组（P3 c）地层，地表表现为 P3 l地层重复。此断层深部有 115ZK3 钻孔控制，井下巷道 1 个控制点，属查明逆断层。此断层切割矿区可采煤层，但落差断距，对煤层开采影响较小。
（2）隐伏断层
矿区隐伏断层较发育，其地表均未出露。区内钻孔揭露隐伏断层 3 条，钻孔岩芯表现为煤层、岩层断失，各断层规模小，断距小，对煤矿开采影响较小。
综上所述，矿区总体为倾向南东的单斜构造，地层倾角 10～20 °。区内褶曲不发育，共发育断层 10 条，其中 5 条断层对煤层的开采影响较大，其余断层对煤层开采影响较小。按《矿产地质勘查规范 煤》（DZ/T0215-2020）中构造复杂程度的划分杂程度属中等。
7.4.3 岩浆岩及变质作用
矿区范围内未发现侵入性的岩浆岩分布，因此，矿区内煤炭资源的赋存和煤质特征不受岩浆岩的影响。
7.4.4 变质作用及围岩蚀变
矿区范围内岩浆不发育，煤炭资源赋存于二叠系龙潭组（P3l）、长兴组（P3c）沉积岩中，变质作用及其对煤质特征无影响。
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[bookmark: bookmark14]7.5 矿产资源概况
7.5.1 煤层
（1）含煤地层及含煤性
矿区内含煤地层为二叠系上统长兴组（P3 c）和龙潭组（P3 l）。现将矿区内含煤地层的特征分述如下：
①长兴组（P3 c）
自龙潭组顶界至卡以头组底界，岩性主要为深灰色中厚层状细砂岩、粉砂岩、泥岩，夹薄层菱铁岩、煤层、煤线，地层厚 40.97m，含煤 4～5 层， 自上而下编号的煤层为 C1 、C2 、C3 、C4 ，其中可采煤层为 C2 、C3 。各煤层单层厚 0.20～2.80m，平均总厚 5.01m,含煤系数为 12.3%。可采煤层单层厚 0.92～2.80m，平均总厚3.79m，平均可采含煤系数 9.3%。
②龙潭组（P3 l）
自长兴组底界至茅口组地层顶界，岩性由浅灰-深灰色、灰黄色细砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩、菱铁质砂岩及煤层组成，底部夹薄至中厚层状白云质灰岩、灰岩， 地层厚 359.63m，含煤 25～27 层，自上而下编号的煤层为 C4+1 、C7 、C8 、C8+1 、C9 、C10 、C12 、C13 、C16 、C17 、C18 、C19 、C20 、C21 、C22 、C23 共 16层。其中可采煤层为 C7 、C8 、C8+1 、C9 、C12 、C13 、C16 、C17 、C18 、C19 、C23 共 11 层。各煤层单层厚 0.04～9.88m，平均总厚 22.73m，含煤系数 6.3%，可采煤层单层厚0.80～9.88m，平均总厚为 19.25m，可采含煤系数 5.4%。依据岩性组合特征和含煤性可将龙潭组（P3 l）由下至上划分为三段，各岩性段含煤性简述如下：
龙潭组第一段（P3 l1 ）：自茅口组（P2m）顶界至 C23 煤层底板。岩性主要由灰岩、细砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩及煤线组成，地层厚 100.59m。区内龙潭组第一段（P3 l1），含煤线或薄煤层 1～2 层，含煤性差。
龙潭组第二段（P3 l2）：自 C23 煤层底板至 C17 煤层底板，岩性由浅灰～深灰色薄至中厚层状泥岩、炭质泥岩、粉砂岩、细砂岩及煤层、煤线组成，地层厚 118.57~ 147.5m，平均厚 141.59m。含煤 6～9 层，编号的煤层为 C18、C19、C20、C21、C22、C23，共 6 层，其中，可采煤层为 C18 、C19 、C23 共 3 层，其余煤层为不可采或单点可采。
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各煤层单层厚 0.10～3.24m，平均总厚度 7.55m，平均含煤系数 5.3%；可采煤层单层厚 0.85～3.24m，平均总厚 5.28m，平均可采含煤系数 3.7%。
龙潭组第三段（P3 l3）：自 C17 煤层底板至长兴组（P2 c）底界，岩性主要由泥岩、粉砂质泥岩、粉砂岩、细砂岩、煤层及煤线组成，地层厚 117.45m。含煤 10~ 14 层，其中可编号的煤层为 C4+1 、C7 、C8 、C8+1 、C9 、C10 、C12 、C13 、C16 、C17 共 10 层，其中，可采煤层为 C7 、C8 、C8+1 、C9 、C12 、C13 、C16 、C17 共 8 层。其余煤层为不可采或单点可采。各煤层单层厚 0.20～9.88m，平均总厚度 15.18m，平均含煤系数12.9%；可采煤层单层厚 0.80～9.88m，平均厚 14.29m，平均可采含煤系数 12.2%。
综上所述，矿区含煤地层总体岩性及厚度变化较大，含煤性差异明显。其中长兴组（P3 c）和龙潭组第三段含煤性最好，煤层层数多，且可采煤层厚度较大，稳定性较好；其次为龙潭组第二段；龙潭组第一段含煤性最差，含煤层数少，且煤层厚度薄，无可采煤层。
（2）可采煤层
大格煤矿采矿权范围 C2 、C3 、C7 、C8 、C9 、C13 、C16 煤层全区可采，C8+1、C18 、C19煤层大部分可采，C12 、C17 、C23 煤层局部可采。各煤层特征分述如下。
①C2 煤
位于长兴组（P3c）上部，上距 C1 煤平均 8.97m。下距 C3 煤平均 16.29m，煤层倾角为 10 °~18°, 矿区内资源量分布标高 2103～1970m。煤层厚 0.67～2.80m，平均厚 1.78m，煤层可采煤层厚度为 1.60～2.80m，平均厚 1.97m。结构较简单，含 0.02～0.19m 厚泥岩或高岭石泥岩夹矸 1～4 层，含夹矸控制点 6 个（其中 1层夹矸点 4 个、2 层夹矸点 1 个、4 层夹矸点 1 个）。煤层顶板为泥岩、粉砂岩，底板为深灰色至黑灰色粉砂岩及粉砂质泥岩。该煤层层位稳定，厚度变化不大，煤类单一为无烟煤（WY03），该煤层含煤面积为 0.7156km² , 面积可采率为 100%，为全区可采的稳定型薄至中厚煤层。
②C3 煤
位于长兴组（P3 c）下部，上距 C2 煤平均 16.29m，下距 C7 煤平均 27.11m，煤层倾角为 10 °~18°,区内资源量分布标高 2103～1945m。煤厚 0.92m～2.70m，
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平均厚 1.82m，煤层可采煤层厚度为 0.92～2.70m，平均厚 1.82m。煤层结构简单，偶含 1～2 层夹矸，含夹矸控制点 3 个（其中 1 层夹矸点 2 个、2 层夹矸点 1 个），夹矸厚 0.05m～0.15m。煤层顶板多为粉砂岩， 底板为深灰色至黑灰色泥岩或粉砂质泥岩。该煤层层位稳定，厚度变化不大，煤类单一为无烟煤（WY03），该煤层含煤面积为 0.9546km2，面积可采系数为 100%，为全区可采的稳定型薄至中厚煤层。
③C7 煤
位于龙潭组第三段（P3 l3）上部，上距 C3 煤平均 27.11m，下距 C8 煤平均 13.77m，倾角为 10 °~18°, 区内资源量分布标高 2070～1910m。煤厚 0.97m～3.02，平均厚 1.65m，煤层可采煤层厚度为 0.97～3.02m，平均厚 1.65m。结构较复杂， 常含 1～3 层夹矸含夹矸控制点 16 个（其中 1 层夹矸点 6 个、2 层夹矸点 8 个，3层夹矸点 2 个）。夹矸厚度0.01m～0.21m。煤层顶板多为泥质粉砂岩， 底板为粉砂质泥岩，夹菱铁质砂岩。该煤层层位稳定，厚度变化不大，煤类单一为无烟煤（WY03），该煤层含煤面积为 1.0825km²,面积可采系数为 100%，为全区可采的稳定型薄至中厚煤层。
④C8 煤
位于龙潭组第三段（P3 l3）上部，上距 C7 煤平均 13.77m，下距 C8+1 煤平均 6.99m，倾角 12 °~18°, 区内资源量分布标高 2045～1895m。煤厚 0.70m～2.22m，平均厚 1.38m，煤层可采煤层厚度为 1.04～2.22m，平均厚 1.44m。结构简单， 偶常含1-3 层夹矸，含夹矸控制点6 个（其中 1 层夹矸点 5 个、3 层夹矸点 1 个）,夹矸厚度 0.01m～0.17m。煤层顶板多为泥质粉砂岩、粉砂岩， 底板为粉砂岩。该煤层层位稳定，厚度变化不大，煤类单一为无烟煤（WY03），该煤层含煤面积为 1.0720 km²,面积可采系数为 99%，为全区可采的稳定型薄至中厚煤层。
⑤C8+1 煤
位于龙潭组第三段（P3 l3）上部，上距 C8 煤平均 6.99m，下距 C9 煤平均 15.65m，倾角为 10 °~18°, 矿区内资源量分布标高 2048～1885m。煤厚 0.29～1.44m，平均厚 0.81m，煤层可采煤层厚度为 0.80～1.44m，平均厚 1.03m。结构简单， 偶

云南俊成矿业权评估有限公司                                               25

含 1 层夹矸，含夹矸控制点 2 个，夹矸厚度0.04m～0.29m。煤层顶板多为粉砂岩、细砂岩，底板为粉砂岩、粉砂质泥岩。该煤层层位稳定，厚度变化大，煤类单一为无烟煤（WY03），该煤层含煤面积为 0.6165km² , 面积可采系数为 57%，为局部可采的较稳定型薄煤层。
⑥C9 煤
位于龙潭组第三段（P3 l3）中部，上距C8+1 煤平均 15.65m，下距C12 煤平均 19.20m，倾角 12 °~18°, 矿区内资源量分布标高 2010～1875m。煤厚 1.66m～3.35m，平均 2.29m，煤层可采煤层厚度为 1.66～3.35m，平均厚 2.29m。结构较复杂， 常含1～4 层夹矸，含夹矸控制点 20 个（其中 1 层夹矸点 7 个，2 层夹矸点6 个，3 层夹矸点 4 个，4 层夹矸点4 个），夹矸厚度0.01m～0.24m。煤层顶板为中厚层状粉砂岩、粉砂质泥岩，夹薄层菱铁岩，底板为粉砂质泥岩、泥岩。该煤层层位稳定，厚度变化小，煤类单一为无烟煤（WY03），该煤层含煤面积为 1.0824km² , 面积可采系数为 100%，为全区可采的稳定型中厚煤层。
⑦C12 煤
位于龙潭组第三段（P3 l3）中部，上距 C9 煤平均 19.20m，下距 C13 煤平均 9.54m，倾角 10 °~18°,矿区平面范围内资源量分布标高 2000～1875m。煤厚 0.45~ 1.66m，平均厚 1.02m，煤层可采煤层厚度为 0.96～1.66m，平均厚 1.28m。结构简单，常含 1～2 层夹矸，含夹矸控制点 2 个（1层夹矸点 2 个，2 层夹矸点 1 个），夹矸厚度 0.05m～0.30m。煤层顶板为泥质粉砂岩，底板为泥质粉砂岩、粉砂岩。该煤层层位稳定，厚度变化大，煤类单一为无烟煤（WY03），该煤层含煤面积为0.3825km2，面积可采系数为 35%，为局部可采的较稳定型薄煤层。
⑧C13 煤
位于龙潭组第三段（P3 l3）下部，上距 C12 煤平均 9.54m，下距 C16 煤平均 9.04m，倾角 8 °~18°,矿区平面范围内资源量分布标高 1985～1835m。煤厚 0.91m~ 9.88m，平均厚 3.11m，煤层可采煤层厚度为 0.91～9.88m，平均厚 3.11m。结构较复杂，常含 1～6 层夹矸，含夹矸控制点 18 个（1层夹矸点 10 个，2 层夹矸点4 个，3 层夹矸点 1 个，4 层夹矸点 1 个，5 层夹矸点 1 个，6 层夹矸点 1 个），
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夹矸厚度 0.01m～0.53m。煤层顶板为煤层顶板为粉砂岩与薄层菱铁质砂岩， 底板为多为厚层状浅灰色细砂岩，局部为泥质粉砂岩。该煤层层位稳定， 厚度变化大，煤类单一为无烟煤（WY03），该煤层含煤面积为 1.0825km² , 面积可采系数为 100%，为全区可采的稳定型薄至中厚煤层。
⑨C16 煤
位于龙潭组第三段（P3 l3）下部，上距 C13 煤平均 9.04m，下距 C17 煤平均 10.41m，倾角 12 °~18°,矿区平面范围内资源量分布标高 1980～1825m。煤厚 1.18m~ 2.91m，平均厚 1.86m，煤层可采煤层厚度为 1.18～2.91m，平均厚 1.86m。结构较简单，含 1～3 层夹矸，含夹矸控制点 15 个（1 层夹矸点 7 个，2 层夹矸点 6个，3 层夹矸点 2 个），夹矸厚度0.01m～0.42m。煤层顶板为深灰色泥岩，底板为细砂岩，局部为泥岩。该煤层层位稳定，厚度变化不大，煤类单一为无烟煤（WY03），该煤层含煤面积为 1.0825km²,面积可采系数为 100%，为全区可采的稳定型中厚煤层。
⑩C17 煤
位于龙潭组第三段（P3 l3）下部，上距 C16 煤平均 10.41m，下距 C18 煤平均 8.17m，倾角 10 °~18°, 矿区平面范围内煤炭资源分布标高 1985～1845m。煤厚 0.20~ 3.01m，平均厚 1.17m，煤层可采煤层厚度为 0.96～3.01m，平均厚 1.63m。结构较复杂，含 1～4 层夹矸，含夹矸控制点6 个（1层夹矸点 2 个，2 层夹矸点 2 个， 3 层夹矸点 1 个，4 层夹矸点 1 个），夹矸厚度 0.03m～0.65m。煤层顶板为灰色粉砂质泥岩，底板为灰色粉砂岩、粉砂质泥岩。原煤全硫含量（St,d）为 1.00%~ 8.00%，平均为 5.24%，按平均值统计，属高硫分煤。该煤层层位稳定， 厚度变化大，煤类单一为无烟煤（WY03），该煤层含煤面积为 0.1537km²,面积可采系数为 14%，为厚度局部可采的不稳定型薄煤层。
○11C18 煤
位于龙潭组第二段（P3 l2）上部，上距 C17 煤平均 8.17m，下距 C19 煤平均 25.10m,倾角 10 °~18°,矿区平面范围内资源量分布标高 1975～1790m。煤厚 0.10~ 1.97m，平均厚 1.20m，煤层可采煤层厚度为 0.87～1.97m，平均厚 1.42m。结构
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较简单，含 1～3 层夹矸，含夹矸控制点6 个（1层夹矸点 4 个，2 层夹矸点 1 个， 3 层夹矸点 1 个），夹矸厚度 0.02m～0.27m。煤层顶板为细砂岩或粉砂质泥岩，底板为粉砂岩。该煤层层位稳定，厚度变化大，煤类单一为无烟煤（WY03），该煤层含煤面积为 0.9991km² , 面积可采系数为 92%，为全区可采的稳定型薄至中厚煤层。
○12C19 煤
位于龙潭组二段（P3 l2）上部，上距 C18 煤平均 25.10m，下距 C23 煤平均 104.98m,倾角 10 °~18°, 矿区平面范围内煤炭资源分布标高 1965～1770m。煤厚 0.57~ 2.62m，平均 1.28m，煤层可采煤层厚度为 0.85～2.62m，平均厚 1.40m。煤层结构复杂，含 1～10 层夹矸，含夹矸控制点 10 个（1 层夹矸点 3 个，2 层夹矸点 2个，3 层夹矸点 3 个，5 层夹矸点 1 个，10 层夹矸 1 个），夹矸厚度 0.02m～0.41m。 1980 年详勘报告采煤质样 9 件，原煤含硫量为 2.25～5.83%（其中含硫量＜3%的煤质样有 3 个，含硫量≥3%的采样有 6 个），平均 3.69%，按平均值统计，属高硫分煤。该煤层层位稳定，厚度变化大，煤类单一为无烟煤（WY03），该煤层含煤面积为 1.0157km² ,面积可采系数为 94%，为厚度全区可采的稳定型薄至厚煤层。
○13C23 煤
位于龙潭组二段（P3 l2 ）底部，上距 C19 煤平均 103.0m，下距茅口组灰岩平均100.59m，煤层倾角 10 °~18°, 区内煤炭资源分布标高 1840～1630m（1790m）。煤厚0.33～3.24m，平均厚 1.60m，煤层可采煤层厚度为1.82～3.24m，平均厚2.46。煤层结构较复杂，含 1～5 层夹矸，含夹矸控制点6 个（1层夹矸点 1 个，2 层夹矸点 3 个，3 层夹矸点 1 个，5 层夹矸点 1 个），夹矸厚度 0.09m～0.31m。1980年详勘报告采煤质样 5 件，原煤含硫量为 3.60～7.07%，平均 5.01%，属高硫分煤。该煤层层位稳定，厚度变化大，煤类为烟煤，该煤层含煤面积为 0.7246km²,面积可采系数为 67%，为厚度局部可采的较稳定型薄至厚煤层。
7.5.2 煤质
（1）煤的物理性质
根据矿区可采煤层均呈黑色，条痕色为褐黑色，块状、碎块状、粉状，少量
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为鳞片状。内外生裂隙发育，裂隙中多充填有方解石脉或方解石薄膜，少量充填有黄铁矿颗粒或黄铁矿薄膜，断口呈不规则状、锯齿状、贝壳状。视相对密度1.39t/m3～1.50t/m3。
（2）宏观煤岩特征
矿区可采煤层常见细条带状结构，少量为粗条带状或线理状结构；光泽较弱，主要为弱玻璃光泽、玻璃光泽，金属光泽次之。
（3）显微煤岩特征
①有机组分
A、镜质组： 在煤的有机组分中占主要成分，含量 93.5～94.5%，平均 94.0%。以基质镜质体、均质镜质体为主，少量为碎屑镜质体。
B、壳质组：受煤变质程度加深的影响，该组分已无法辨认。
C、惰质组： 所占比例一般较少，含量 5.5～6.5%，平均 6.0%。以丝质体、半丝质体碎片为主，部分煤粒上可见其富集现象，碎屑惰质体次之。
②无机组分
A、粘土矿物类： 为无机组分的主要成分，含量 8.5～17.6%，平均 12.5%。以团粒状、侵染状、细分散状粘土矿物为主，细条状、细胞充填状、裂隙充填状粘土矿物有少量出现。
B、硫化物类：为有机组分中的次要成分之一，含量 0.6～0.1.6%，平均 1.1%。以星点状、微粒状、团粒状黄铁矿零星分布。
C、碳酸盐类：为无机组分中的次要成分之一，含量 0.2～0.6%，平均 0.4%。多以裂隙节理充填状方解石出现。
D、氧化硅类：含量很少，平均含量为 0.2%。少量石英碎屑稀疏分布。
③煤的变质程度
镜质体平均随机反射率在 2.55～2.59%之间；镜质体平均最大反射率在2.88～2.93%之间。根据MT/T1158-2011 分级标准，根据煤的镜质体平均最大反射率（Romax）进行分级，矿区可采煤层煤化程度属高煤级煤Ⅰ。
（4）煤的化学性质
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①C2煤层
原煤水分（Mad）为 0.50%～2.43%，平均为 1.20%,属特低全水分煤。浮煤水分变化范围为 0.45%～1.99%，平均值为 1.07%。
原煤灰分（Ad）为 20.00%～42.00%，平均为 26.57%。属中灰煤。浮煤灰分（Ad）变化范围为 9.93%～23.70%，平均值为 13.21%。该煤层灰分总体上以中灰分为主，特高灰煤在矿区北部边缘呈孤岛状分布、由南向北灰分有逐渐升高的趋势，总体变化规律较明显。
原煤挥发分（Vdaf）为 6.56%～24.53%，平均为 12.74%；浮煤挥发分为 5.28%~ 10.27%，平均为 7.50%，属低挥发分煤。
原煤固定碳（FCad）为 38.18%～72.45%，平均为 62.86%。属中等固定碳煤。浮煤固定碳（FCad）变化范围为 68.60%～85.90%，平均为 79.38%。
原煤锗含量（Ge,d）：原煤为 1 μg/g，平均为 1 μg/g，属于低锗煤。
原煤镓含量（Ga,d）：原煤为 3 μg/g，平均为 3 μg/g。
碳含量（Cdaf ）：原煤为 92.34～92.57%，平均为 92.43%；浮煤为 91.16%，平均为 91.16%。
氢含量（Hdaf ）：原煤为 3.43～3.83%，平均为 3.65%；浮煤为 3.58%，平均为3.58%。
氮含量（Ndaf ）：原煤为 0.66～2.43%，平均为 1.34%；浮煤为 1.31%，平均为1.31%。
氧+硫含量（（Q+S）daf）：原煤为 1.10～1.65%，平均为 1.39%；浮煤为 3.95%，平均为 3.95%。
原煤全硫含量（St,d）为 1.26%～3.34%，平均为 1.71%，属中硫煤。浮煤全硫含量（St,d）为 0.71%～2.39%，平均值为 1.50%。该煤层高硫区在矿区北部呈零星孤岛状分布，含量总体上在矿区由南向北逐渐升高，总体变化规律较明显。
原煤磷（P,d）含量为 0.002～0.019%，平均 0.010%，属低磷煤。
原煤砷（As,d）含量为 2µg/g,属特低砷煤。
原煤空气干燥基弹筒发热量（Qgr,ad）为 23.06MJ/Kg，属中发热量煤。原煤干
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燥无灰基弹筒发热量（Qb,daf）为 33.17MJ/Kg。原煤恒容低位发热量（Qnet,d）为29.00MJ/Kg。
原煤焦渣特征值为 2，其焦渣特征为粘着。
原煤煤灰成份主要有 SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、SO3，其中 SiO2 占 62.25%， Al2O3 占 17.67%，Fe2O3 占 5.47%，CaO 占 6.02%；MgO 占 0.82%；SO3 占 0.89%。
煤灰熔融性软化温度（ST）为 1195℃, 属较低软化温度灰；煤灰熔融性流动温度（FT）1275℃,属较低流动温度灰。
综上所述，C2 煤层为特低全水分、中灰、特低挥发分、中等固定碳、较低软化温度灰、较低流动温度灰、低磷分、中硫、中发热量煤。
②C3 煤层
原煤水分（Mad）为 0.40%～3.30%，平均为 1.35%，属特低全水分煤。浮煤水分为 0.50%～2.41%，平均值为 1.18%。
原煤灰分（Ad）为 10.78%～21.00%，平均为 16.24%。属低灰煤。浮煤灰分（Ad）为 2.81%～15.20%，平均值为 10.79%。
原煤挥发分（Vdaf）为 4.12%～12.45%，平均为 8.66%；浮煤挥发分为 4.12%~ 8.90%，平均为 6.97%，属特低挥发分煤。
原煤固定碳（FCad）为 62.92%～82.83%，平均为 75.36%。属高固定碳煤。浮煤固定碳（FCad）为 75.92%～89.18%，平均为 81.88%。
原煤锗含量（Ge,d）为 1 μg/g，平均为 1 μg/g，属于低锗煤。
原煤镓含量（Ga,d）为 3 μg/g，平均为 3 μg/g。
碳含量（Cdaf）原煤为 91.40～93.11%，平均为 92.36%；浮煤为 92.68%，平均为 92.68%。
氢含量（Hdaf）原煤为 3.40～3.87%，平均为 3.62%；浮煤为 3.76%，平均为3.76%。
氮含量（Ndaf）原煤为 1.48～2.92%，平均为 2.17%；浮煤为 1.57%，平均为1.57%。
氧+硫含量（（Q+S）daf）原煤为 1.22～1.81%，平均为 1.47%；浮煤为 1.99%，
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平均为 1.99%。
原煤全硫含量（St,d）为 0.28%～0.40%，平均为 0.36%，属特低硫分煤。浮煤全硫含量（St,d）为 0.29%～0.45%，平均值为 0.36%。
原煤磷（P,d）含量为 0.003～0.041%，平均 0.017%，属低磷煤。
原煤砷（As,d）含量为 1µg/g，属特低砷煤。
原煤空气干燥基弹筒发热量（Qgr,ad）为 28.89MJ/Kg，属高发热量煤。原煤干燥无灰基弹筒发热量（Qb,daf）为 34.63MJ/Kg。原煤恒容低位发热量（Qnet,d）为31.30MJ/Kg。
原煤焦渣特征值为 2，其焦渣特征为粘着。
原煤煤灰成份主要有 SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、SO3，其中 SiO2 占 61.93%， Al2O3 占 24.49%，Fe2O3 占 4.16%，CaO 占 2.63%；MgO 占 1.03%；SO3 占 1.96%。
煤灰熔融性软化温度（ST）为 1224℃, 属较低软化温度灰；煤灰熔融性流动温度（FT）为 1338℃,属中等流动温度灰。
综上所述，C3 煤层为特低全水分、低灰、特低挥发分、高固定碳、较低软化温度灰、中等流动温度灰、低磷、特低硫、高发热量煤。
③C7 煤层
原煤水分（Mad）为 0.56%～2.85%，平均为 1.34%，属特全低水分煤。浮煤水分为 0.35%～3.25%，平均值为 1.14%。
原煤灰分（Ad）为 16.00%～30.00%，平均为 19.41%。属低灰煤。浮煤灰分（Ad）为 3.73%～16.78%，平均值为 11.31%。该煤层灰分总体上以低灰分为主，靠近矿区北部及东部灰分有升高的趋势，总体变化规律较明显。
原煤挥发分（Vdaf）为 4.48%～12.64%，平均为 8.92%；浮煤挥发分为 4.57%~ 9.55%，平均为 6.65%，属特低挥发分煤。
原煤固定碳（FCad）为 64.14%～81.59%，平均为 73.87%。属中高固定碳煤。浮煤固定碳（FCad）为 76.54%～89.11%，平均为 81.73%。
原煤锗含量（Ge,d）平均为 3 μg/g，属于低锗煤。
原煤镓含量（Ga,d）平均为 3 μg/g。
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碳含量（Cdaf）原煤为 89.15～93.13%，平均为 91.27%；浮煤平均为 92.42%。氢含量（Hdaf）原煤为 3.27～3.96%，平均为 3.55%；浮煤平均为 3.60%。
氮含量（Ndaf）原煤为 0.62～4.04%，平均为 2.10%；浮煤平均为 1.57%。
氧+硫含量（（Q+S）daf）原煤为 1.16～1.82%，平均为 1.46%；浮煤平均为 2.41%。
原煤全硫含量（St,d）为 0.30%～8.50%，平均为 2.87%，属中高硫分煤。浮煤全硫含量（St,d）为 0.35%～2.57%，平均值为 1.16%。该煤层硫分总体上以中高硫为主，高硫区在矿区北东及南西部呈零星孤岛状分布，含量总体上在矿区由中部最低，向矿区边缘逐渐升高，总体变化规律较明显。
原煤磷（P,d）含量为 0.003～0.017%，平均 0.009%，属特低磷煤。
原煤砷（As,d）含量为 1µg/g，属特低砷煤。。
原煤空气干燥基弹筒发热量（Qgr,ad）为 28.24MJ/Kg，属高发热量煤。原煤干燥无灰基弹筒发热量（Qb,daf）为 35.09MJ/Kg。原煤恒容低位发热量（Qnet,d）为28.89MJ/Kg。
原煤焦渣特征值为 2，其焦渣特征为粘着。
原煤煤灰成份主要有 SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、SO3，其中 SiO2 占 53.73%， Al2O3 占 21.51%，Fe2O3 占 15.70%，CaO 占 1.95%；MgO 占 0.86%；SO3 占 1.30%。
煤灰熔融性软化温度（ST）为 1217℃, 属较低软化温度灰；煤灰熔融性流动温度（FT）为 1375℃,属中等流动温度灰。
综上所述，C7 煤层为特低全水分、低灰、特低挥发分、中高固定碳、较低软化温度灰、中等流动温度灰、特低磷、中高硫分、高发热量煤。
④C8 煤层
原煤水分（Mad）为 0.33%～3.15%，平均为 1.40%，属特全低水分煤。浮煤水分为 0.40%～3.03%，平均值为 1.24%。
原煤灰分（Ad）为 8.40%～28.78%，平均为 17.80%。属低灰煤。浮煤灰分（Ad）为 1.88%～16.22%，平均值为 11.60%。该煤层灰分总体上为低灰分煤层，中灰煤在矿区北部边缘、北东边缘、南部呈零星孤岛状分布，总体变化规律较明显。
原煤挥发分（Vdaf）为 4.70%～12.12%，平均为 7.72%；浮煤挥发分为 4.30%~
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9.06%，平均为 6.64%，属特低挥发分煤。
原煤固定碳（FCad）为 64.47%～85.05%，平均为 74.77%。属中高固定碳煤。浮煤固定碳（FCad）为 75.82%～89.41%，平均为 81.36%。
原煤锗含量（Ge,d）平均为 1 μg/g，属于低锗煤。
原煤镓含量（Ga,d）原煤平均为 4 μg/g。
碳含量（Cdaf）原煤为 90.08～93.89%，平均为 92.16%；浮煤平均为 92.32%。氢含量（Hdaf）原煤为 3.05～3.94%，平均为 3.50；浮煤平均为 3.60%。
氮含量（Ndaf）原煤为 0.51～4.18%，平均为 2.35%；浮煤平均为 1.66%。
氧+硫含量（（Q+S）daf）原煤为 0.97～1.89%，平均为 1.47%；浮煤平均为 2.41%。
原煤全硫含量（St,d）为 0.22%～1.37%，平均为 0.51%，属低硫煤。浮煤全硫含量（St,d）为 0.29%～0.98%，平均值为 0.48%。该煤层全硫南西部呈零星孤岛状分布，含量总体上在矿区由南向北逐渐升高，总体变化规律较明显。
原煤磷（P,d）含量为 0.002～0.017%，平均 0.009%，属特低磷煤。
原煤砷（As,d）含量为 1µg/g，属特低砷煤。
原煤空气干燥基弹筒发热量（Qgr,ad）为 28.66MJ/Kg，属高发热量煤。原煤干燥无灰基弹筒发热量（Qb,daf）为 35.09MJ/Kg。原煤恒容低位发热量（Qnet,d）为29.77MJ/Kg。
原煤煤灰成份主要有 SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、SO3，其中 SiO2 占 64.23%， Al2O3 占 18.02%，Fe2O3 占 8.09%，CaO 占 1.85%；MgO 占 1.27%；SO3 占 1.20%。
原煤焦渣特征值为 2，其焦渣特征为粘着。
煤灰熔融性软化温度（ST）为 1225℃, 属较低软化温度灰；煤灰熔融性流动温度（FT）为 1393～＞1500℃, 属中等-高流动温度灰，以较高流动温度灰为主。
综上所述，C8 煤层为特全低水分、低灰、特低挥发分、中高固定碳、较低软化温度灰、中等流动温度灰、特低磷、低硫、高发热量煤。
⑤C8+1 煤
原煤水分（Mad）为 0.30%～2.18%，平均为 1.24%，属特低全水分煤。浮煤水分为 0.45%～2.73%，平均值为 1.07%。
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原煤灰分（Ad）为 14.00%～40.00%，平均为 25.71%。属中灰煤。浮煤灰分（Ad）为 2.22%～25.25%，平均值为 18.85%。该煤层灰分总体上以中灰分为主，灰分由南西向北东有逐渐升高的趋势，总体变化规律较明显。
原煤挥发分（Vdaf）为 5.38%～17.46%，平均为 9.16%；浮煤挥发分为 4.95%~ 9.95%，平均为 6.78%，属特低挥发分煤。
原煤固定碳（FCad）为 48.88%～79.45%，平均为 69.35%。属中高固定碳煤。浮煤固定碳（FCad）为 67.95%～90.09%，平均为 80.16%。
原煤锗含量（Ge,d）平均为 2μg/g，属于低锗煤。
原煤镓含量（Ga,d）平均为 3μg/g。
碳含量（Cdaf）原煤为 92.53～92.72%，平均为 92.63%；浮煤平均为 92.72%。氢含量（Hdaf）原煤为 3.39～3.54%，平均为 3.46；浮煤平均为 3.48%。
氮含量（Ndaf）原煤为 1.38～1.61%，平均为 1.50%；浮煤平均为 1.58%。
氧+硫含量（（Q+S）daf：原煤为 1.42～1.86%，平均为 1.64%；浮煤平均为 2.22%。
原煤全硫含量（St,d）为 0.30%～6.00%，平均为 2.79%，属中高硫煤。浮煤全硫含量（St,d）为 0.35%～2.42%，平均值为 1.01%。该煤层高硫区在矿区南部、北部边缘呈零星孤岛状分布，含量总体上在矿区由南向北逐渐升高，总体变化规律较明显。
原煤磷（P,d）含量为 0.005～0.009%，平均 0.007%，属特低磷分煤。
原煤砷（As,d）含量为 3µg/g，属特低砷煤。
原煤空气干燥基弹筒发热量（Qgr，ad）为 26.72MJ/Kg，属中高发热量煤。原煤干燥无灰基弹筒发热量（Qb，daf）为 34.74MJ/Kg。原煤恒容低位发热量（Qnet,d）为 29.23MJ/Kg。
原煤煤灰成份主要有 SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、SO3，其中 SiO2 占 60.60%， Al2O3 占 12.20%，Fe2O3 占 15.37%，CaO 占 3.23%；MgO 占 1.14%；SO3 占 3.21%。
原煤焦渣特征值为 2，其焦渣特征为粘着。
煤灰熔融性软化温度（ST）为 1153℃, 属较低软化温度灰；煤灰熔融性流动温度（FT）为 1255℃,属较低流动温度灰。
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综上所述，C8+1 煤层为特低全水分、中灰、特低挥发分、中高固定碳、较低软化温度灰、较低流动温度灰、特低磷、中高硫、中高发热量煤。
⑥C9 煤层
原煤水分（Mad）为 0.43%～2.98%，平均为 1.36%。特低全水分煤，浮煤水分变化范围为 0.45%～2.80%，平均值为 1.14%。
原煤灰分（Ad）为 9.82%～36.10%，平均为 19.13%。属低灰煤。浮煤灰分（Ad）为 3.03%～14.72%，平均值为 10.21%。该煤层灰分含量总体上在矿区由北向南西逐渐升高，总体变化规律较明显。
原煤挥发分（Vdaf）为 4.90%～12.55%，平均为 7.95%；浮煤挥发分为 3.64%~ 8.69%，平均为 6.52%，属特低挥发分煤。
原煤固定碳（FCad）为 57.14%～82.27%，平均为 73.21%。属中高固定碳煤。浮煤固定碳（FCad）变化范围为 76.99%～89.13%，平均为 82.82%。
原煤锗含量（Ge,d）平均为 1μg/g，属于低锗煤。
原煤镓含量（Ga,d）平均为 3μg/g。
碳含量（Cdaf）原煤为 91.34～93.23%，平均为 92.21%；浮煤平均为 92.37%。氢含量（Hdaf）原煤为 3.21～3.89%，平均为 3.45；浮煤平均为 3.48%。
氮含量（Ndaf）原煤为 1.20～3.36%，平均为 2.27%；浮煤平均为 1.59%。
氧+硫含量（（Q+S）daf）原煤为 1.05～1.91%，平均为 1.46%；浮煤平均为 2.56%。
原煤全硫含量（St,d）为 0.21%～2.45%，平均为 0.63%，属低硫煤。浮煤全硫含量（St,d）为 0.22%～1.50%，平均值为 0.52%。该煤层全硫含量总体上在矿区由北向南逐渐升高，总体变化规律较明显。
原煤磷（P,d）含量为 0.003～0.016%，平均 0.013%，属低磷煤。
原煤砷（As,d）含量为 1µg/g，属特低砷煤。
原煤空气干燥基弹筒发热量（Qgr,ad）为 28.74MJ/Kg，属高发热量煤。原煤干燥无灰基弹筒发热量（Qb,daf）为 35.37MJ/Kg。原煤恒容低位发热量（Qnet,d）为30.61MJ/Kg。
原煤焦渣特征值为 2，其焦渣特征为粘着。
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原煤煤灰成份主要有 SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、SO3，其中 SiO2 占 61.50%， Al2O3 占 24.21%，Fe2O3 占 5.10%，CaO 占 1.59%；MgO 占 0.96%；SO3 占 0.93%。
煤灰熔融性软化温度（ST）为 1203～＞1500℃,属较低-高软化温度灰，以高软化温度灰为主；煤灰熔融性流动温度（FT）为 1436～＞1500℃ , 属较高-高流动温度灰，以高流动温度灰为主。
综上所述，C9 煤层为特低全水分、低灰、特低挥发分、中高固定碳、较低-高软化温度灰、较高-高流动温度灰、低磷、低硫、高发热量煤。
⑦C12 煤
原煤水分（Mad）为 0.05%～2.93%，平均为 1.34%，属特低全水分煤。浮煤水分为 0.63%～3.08%，平均值为 1.21%。
原煤灰分（Ad）为 5.13%～42.75%，平均为 19.30%。属低灰分煤。浮煤灰分（Ad）为 1.74%～20.93%，平均值为 11.08%。该煤层灰分含量总体上在矿区由北东向南西逐渐升高，总体变化规律较明显。
原煤挥发分（Vdaf）为 4.90%～16.27%，平均为 7.85%；浮煤挥发分为 4.33%~ 7.64%，平均为 6.26%，属特低挥发分煤。
原煤固定碳（FCad）为 47.18%～87.04%，平均为 73.41%。属中高固定碳煤。浮煤固定碳（FCad）为 72.10%～90.26%，平均为 82.28%。
原煤锗含量（Ge,d）平均为 1μg/g，属于低锗煤。
原煤镓含量（Ga,d）平均为 4μg/g。
碳含量（Cdaf）原煤平均为 92.64。
氢含量（Hdaf）原煤平均为 3.33；浮煤平均为 3.50%。
氮含量（Ndaf）原煤平均为 1.48%。
氧+硫含量（（Q+S）daf）原煤平均为 2.50%。
原煤全硫含量（St,d）为 0.36%～7.49%，平均为 1.95%，属中硫煤。浮煤全硫含量（St,d）为 0.32%～2.69%，平均值为 1.11%。该煤层硫分含量总体上在矿区中部向北东、南逐渐升高，总体变化规律较明显。
原煤磷（P,d）含量为 0.003～0.014%,含量平均 0.007%，属特低磷煤。
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原煤砷（As,d）含量为 3.75µg/g，属低砷煤。
原煤空气干燥基弹筒发热量（Qgr,ad）为 30.07～33.94MJ/Kg，平均为32.08MJ/Kg,属特高发热量煤。原煤恒容低位发热量（Qnet,d）为 32.91～33.26MJ/Kg 平均为 33.09MJ/Kg。
原煤焦渣特征值为 2，其焦渣特征为粘着。
原煤煤灰成份主要有 SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、SO3，其中 SiO2 占 54.07%， Al2O3 占 35.69%，Fe2O3 占 2.17%，CaO 占 0.47%；MgO 占 0.25%；SO3 占 0.14%，TiO2占 1.31%。
煤灰熔融性软化温度（ST）为＞1500℃,属高软化温度灰；煤灰熔融性流动温度（FT）为＞1500℃,属高流动温度灰。
综上所述，C12 煤层为特低全水分、低灰、特低挥发分、中高固定碳、高软化温度灰、高流动温度灰、特低磷、中硫、特高发热量煤。
⑧C13 煤层
原煤水分（Mad）为 0.53%～3.01%，平均为 1.42%，属特低全水分煤。浮煤水分为 0.48%～3.20%，平均值为 1.20%。
原煤灰分（Ad）为 9.00%～31.00%，平均为 15.42%。属低灰分煤。浮煤灰分（Ad）为 5.00%～15.76%，平均值为 9.05%。
原煤挥发分（Vdaf）为 4.51%～11.04%，平均为 7.24%；浮煤挥发分为 8.50%~ 13.12%，平均为 6.14%，属特低挥发分煤。
原煤固定碳（FCad）为 59.03%～83.17%，平均为 76.76%。属高固定碳煤。浮煤固定碳（FCad）为 76.68%～90.29%，平均为 84.17%。
原煤锗含量（Ge,d）平均为 1μg/g，属于低锗煤。
原煤镓含量（Ga,d）平均为 4μg/g。
碳含量（Cdaf）原煤为 91.03～92.63%，平均为 92.12%；浮煤平均为 92.00%。氢含量（Hdaf）原煤为 3.28～3.68%，平均为 3.44；浮煤平均为 3.54%。
氮含量（Ndaf）原煤为 1.34～3.23%，平均为 2.18%；浮煤平均为 1.44%。
氧+硫含量（（Q+S）daf）原煤为 1.21～1.80%，平均为 1.38%；浮煤平均为 3.02%。
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原煤全硫含量（St,d）为 0.40%～2.30%，平均为 1.19%，属中硫煤。浮煤全硫含量（St,d）为 0.44%～2.62%，平均值为 0.87%。
原煤磷（P,d）含量为 0.002～0.031%，平均 0.013%，属低磷煤。
原煤砷（As,d）含量为 3µg/g，属特低砷煤。
原煤空气干燥基弹筒发热量（Qgr,ad）为 29.25MJ/Kg，属高发热量煤。原煤干燥无灰基弹筒发热量（Qb,daf）为 35.12MJ/Kg。原煤恒容低位发热量（Qnet,d）为31.50MJ/Kg。
原煤焦渣特征值为 2，其焦渣特征为粘着（用手指轻碰即成为粉末状或基本上是粉末状，其中较大的团块轻轻一碰机即成粉末）。
原煤煤灰成份主要有 SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、SO3，其中 SiO2 占 57.53%， Al2O3 占 24.08%，Fe2O3 占 7.18%，CaO 占 2.21%；MgO 占 0.94%；SO3 占 2.17%。
煤灰熔融性软化温度（ST）平均为 1268℃, 中等软化温度灰；煤灰熔融性流动温度（FT）平均为＞1449℃,属较高流动温度灰。
综上所述，C13 煤层为特低水分、低灰、特低挥发分、高固定碳、中等软化温度灰、较高流动温度灰、低磷、中硫、高发热量煤。
⑨C16 煤层
原煤水分（Mad）为 0.45%～3.90%，平均为 1.47%，属特低水分煤。浮煤水分为 0.30%～3.00%，平均值为 1.21%。
原煤灰分（Ad）为 13.00%～25.00%，平均为 18.61%。属低灰煤。浮煤灰分（Ad）为 6.68%～16.78%，平均值为 10.07%。
原煤挥发分（Vdaf）为 4.02%～11.39%，平均为 6.88%；浮煤挥发分为 3.13%~ 8.44%，平均为 6.07%，属特低挥发分煤。
原煤固定碳（FCad）为 61.23%～87.86%，平均为 76.17%。属高固定碳煤。浮煤固定碳（FCad）为 75.75%～87.66%，平均为 83.31%。
碳含量（Cdaf）原煤为 90.22～93.45%，平均为 92.13%。
氢含量（Hdaf）原煤为 2.91～3.85%，平均为 3.41。
氮含量（Ndaf）原煤为 1.34～4.46%，平均为 2.59%。
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氧+硫含量（（Q+S）daf）原煤为 1.13～1.78%，平均为 1.33%。
原煤全硫含量（St,d）为 0.40%～1.60%，平均为 0.54%，属低硫煤。浮煤全硫含量（St,d）为 0.31%～1.16%，平均值为 0.52%。
原煤磷（P,d）含量为 0.009～0.019%，平均 0.012%，属低磷煤。
原煤空气干燥基弹筒发热量（Qgr,ad）为 28.89MJ/Kg,属高发热量煤。原煤干燥无灰基弹筒发热量（Qb,daf）为 34.99MJ/Kg。
原煤焦渣特征值为 2，其焦渣特征为粘着。
原煤煤灰成份主要有 SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、SO3，其中 SiO2 占 59.50%， Al2O3 占 22.93%，Fe2O3 占 8.43%，CaO 占 2.77%；MgO 占 1.15%；SO3 占 1.45%。
煤灰熔融性软化温度（ST）为 1206℃, 属较低软化温度灰；煤灰熔融性流动温度（FT）为 1464～＞1500℃ , 属较高-高流动温度灰，以高流动温度灰为主。
综上所述，C16 煤层为特低水分、低灰、特低挥发分、高固定碳、较低软化温度灰、较高-高流动温度灰、低磷、低硫、高发热量煤。
⑩C17 煤
原煤水分（Mad）为 0.20%～2.40%，平均为 1.23%，属特低全水分煤。浮煤水分为 0.45%～3.15%，平均值为 1.92%。
原煤灰分（Ad）为 14.00%～41.00%，平均为 28.11%。属中灰煤。浮煤灰分（Ad）为 8.75%～17.19%，平均值为 11.67%。该煤层灰分含量总体上在矿区由南中部向北东、南西逐渐升高，总体变化规律较明显。
原煤挥发分（Vdaf）为 5.29%～23.81%，平均为 10.13%；浮煤挥发分为 4.16%~ 8.06%，平均为 6.28%，属低挥发分煤。
原煤固定碳（FCad）为 40.09%～79.42%，平均为 64.45%。属中等固定碳煤。浮煤固定碳（FCad）为 75.62%～86.52%，平均为 81.57%。
碳含量（Cdaf）原煤为 90.24～92.57%，平均为 92.17%。
氢含量（Hdaf）原煤为 3.24～3.73%，平均为 3.47。
氮含量（Ndaf）原煤为 1.23～1.78%，平均为 1.58%。
氧+硫含量（（Q+S）daf）原煤为 1.16～2.13%，平均为 1.44%。
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原煤全硫含量（St,d）为 1.00%～8.00%，平均为 5.24%，属高硫煤。浮煤全硫含量（St,d）为 0.64%～3.33%，平均值为 1.89%。该煤层硫分含量总体上以高硫为主，在矿区由南中部向北东、南西逐渐升高，总体变化规律较明显。
原煤磷（P,d）含量为 0.010～0.021%，平均 0.014%，属低磷煤。
原煤空气干燥基弹筒发热量（Qgr,ad）为 24.84MJ/Kg,属中高发热量煤。原煤干燥无灰基弹筒发热量（Qb,daf）为 34.18MJ/Kg。
原煤焦渣特征值为 2，其焦渣特征为粘着。
原煤煤灰成份主要有 SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、SO3，其中 SiO2 占 44.92%， Al2O3 占 18.22%，Fe2O3 占 29.91%，CaO 占 0.90%；MgO 占 0.63%；SO3 占 1.49%。
煤灰熔融性软化温度（ST）为 1258℃, 属中等软化温度灰；煤灰熔融性流动温度（FT）为 1325℃,属中等动温度灰。
综上所述，C17 煤层为特低全水分、中灰、低挥发分、中等固定碳、中等软化温度灰、中等流动温度灰、低磷、高硫、中高发热量煤。
○11C18 煤
原煤水分（Mad）为 0.46%～3.03%，平均为 1.37%，属特低全水分煤。浮煤水分为 0.43%～2.88%，平均值为 1.16%。
原煤灰分（Ad）为 13.00%～36.00%，平均为 18.47%。属低灰煤。浮煤灰分（Ad）为 4.49%～20.59%，平均值为 11.55%。
原煤挥发分（Vdaf）为 4.55%～18.77%，平均为 8.11%；浮煤挥发分为 3.20%~ 7.59%，平均为 5.91%，属特低挥发分煤。
原煤固定碳（FCad）为 35.14%～83.40%，平均为 71.00%。属中高固定碳煤。浮煤固定碳（FCad）为 71.45%～88.01%，平均为 82.01%。
碳含量（Cdaf）原煤为 89.80～91.57%，平均为 90.72%。
氢含量（Hdaf）原煤为 3.24～3.62%，平均为 3.43。
氮含量（Ndaf）原煤为 0.10～2.91%，平均为 1.62%。
氧+硫含量（（Q+S）daf）原煤为 1.16～3.94%，平均为 1.92%。
原煤全硫含量（St,d）为 0.40%～8.40%，平均为 1.88%，属中硫煤。浮煤全硫
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含量（St,d）为 0.41%～4.63%，平均值为 1.37%。该煤层硫分含量总体上以中硫为主，高硫区在矿区南东部边缘呈孤岛状分布，总体变化规律较明显。
原煤磷（P,d）含量为 0.008～0.020%，平均 0.015%，属低磷煤。
原煤空气干燥基弹筒发热量（Qgr,ad）为 26.52MJ/Kg,属中高发热量煤。原煤干燥无灰基弹筒发热量（Qb,daf）为 34.53MJ/Kg。
原煤焦渣特征值为 2，其焦渣特征为粘着。
煤灰熔融性软化温度（ST）为 1121℃, 属较低软化温度灰；煤灰熔融性流动温度（FT）为 1256℃,属中等流动温度灰。
综上所述，C18 煤层为特低全水分、低灰分、特低挥发分、中高固定碳、较低软化温度灰、中等流动温度灰、低磷、中硫、中高发热量煤。
○12C19 煤
原煤灰分（Ad）为 14.52～36.03%，平均为 21.91%。属中灰煤。
原煤挥发分（Vdaf）为 7.06～12.74%，平均为 8.57%。
原煤全硫含量（St,d）为 0.90～5.83%，平均为 3.28%，属高硫煤。该煤层硫分含量总体上以高硫为主，中高硫-中硫区分布在矿界北东及南西一角。
原煤空气干燥基弹筒发热量（Qgr,ad）为 29.54～29.73MJ/Kg,属高发热量煤。
○13C23 煤层
原煤灰分（Ad）为 25.76%～47.58%，平均为 35.24%。属高灰煤。 该煤层灰分含量总体上以高灰分为主，特高灰分布在矿界北西及南部一角。
原煤挥发分（Vdaf）为 9.16%～14.41%，平均为 11.10%。
原煤全硫含量（St,d）为 3.60%～7.07%，平均为 4.71%，属高硫煤。该煤层硫分含量全区均为高硫分。
（4）煤类
根据《中国煤炭分类》国家标准（GB/T5751—2009），采用浮煤挥发份（Vdaf）、氢（Hdaf）含量的平均值为煤类划分依据，确定矿区可采煤层为无烟煤，C2、C3、C7、 C8 、C8+1 、C9 、C12 、C13 、C16 、C18 煤层为无烟煤三号（WY03），C19 、C23 煤缺煤质资料，依据 1980 年详勘报告中钻孔综合柱状图上标注的基本分析样的化验测试成果，初
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步确定 C19 煤层大类无烟煤，C23 煤层大类为烟煤。
7.5.5 煤类及煤的工业用途
矿区煤类为无烟煤，从灰分、硫分、磷分、可选性及精煤回收率综合考虑，按国家相关产业政策及环保要求，原煤全硫 St,d＞3%的 C17 、C19 、C23 煤层暂时不能开采，故矿区范围内可供规划开采利用的煤层为 C2、C3、C7、C8、C8+1、C9、C12、C13、 C16 、C18 煤层。
根据矿区可采煤层的综合煤质及可选性能，矿区主要可采煤层煤类为无烟煤三号（WY03），煤的可选性为中等可选-极难选煤，其工业用途主要为动力用煤或气化用煤，还可用作生活用煤。
7.5.6 煤层风（氧）化带
风化带的煤多呈褐黑色，粉状或碎块状，质软易污手，机械强度较低，光泽暗淡呈土状，氧化带煤呈黑色块状或碎块状，光泽较暗淡，顶底板完整呈层状，但裂隙面具铁锈色或风化色，机械强度增大。
7.5.7 共（伴）生矿产
[bookmark: bookmark15]矿区内其他有益矿产主要有与煤伴生的煤层气（瓦斯）资源、赋存于煤系地层中伴生的锗、镓等微量元素以及赋存于二叠系上统龙潭组二段和一段地层岩石中的黄铁矿和菱铁矿等。
[bookmark: bookmark46]7.6 矿床开采技术条件
7.6.1 水文地质条件
矿区属构造侵蚀低中山地貌,地形起伏变化大，地形有利于地表水排泄。区内无大的地表水体，可采煤层赋存的二叠系上统长兴组（P3c）、龙潭组（P3l）以大气降水补给为主，地下水补给条件较差，富水性弱。开采井巷工程多掘进在该含水层中，该含水层地下水沿井巷四周、采空区顶板沿裂隙、岩性分界面以滴水、渗水、淋水或小股状喷水的方式直接进入矿坑，为矿床直接充水含水层。卡以头组（T1k）裂隙含水层为煤系地层的直接上覆地层，以大气降水补给为主，地下水补给条件较差，富水性弱，该含水层在煤层开采冒落带裂隙影响范围带内，含水层地下水可通过冒顶裂隙对矿床间接充水，为矿床间接充水含水层。区内煤矿采
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用地下开采，煤炭资源大部分位于最低侵蚀基准面以下，矿井水不能自流，矿床直接充水含水层及间接充水含水层的地下水对煤矿开采有影响。区内断层发育，断层影响带富水性弱，断层两侧局部岩石破碎、裂隙发育，具导水性质，对煤矿开采有影响。以往生产矿井在开采过程中，矿井单位面积涌水量为 243~ 444m3/km2d，涌水量较小，未发生过突水事故。地表水色奶小溪、 G1 小溪在煤矿开采影响范围内，小溪水对煤矿开采有影响。浅部有老窑破坏区和老窑积水，是未来开采的安全隐患。综上所述，矿区水文地质勘查类型属裂隙含水层充水为主的水文地质条件中等型矿床（第二类第二型）。
7.6.2 工程地质条件
矿区地层岩性以薄层状和中厚层状粉砂岩、泥质粉砂岩和粉砂质泥岩为主，夹软弱泥岩。矿床围岩为二叠系上长兴组(P3 c)、龙潭组(P3 l)，属层状结构砂泥岩软弱～较坚硬岩组，砂岩类较坚硬岩石与泥岩类软弱岩石呈互层状产出，岩体完整性一般、稳固性差～中等。区内断层发育，大部断层切割矿区可采煤层，断层破碎带岩石破碎，力学强度低，岩体稳固性差，对煤矿开采有影响；可采煤层顶、底板岩体质量差～中等，不甚稳固，矿井局部巷道易出现冒顶、掉块、片帮等矿山工程地质问题。综上所述，矿区工程地质勘查类型属以层状岩类为主的中等类型。
7.6.3 环境地质
矿区抗震设防烈度为 7 度区，区域稳定性属较稳定区；矿区内及周边现状无泥石流、地裂缝、地面沉降等不良地质现象分布。区内煤层的硫分含量较高，对环境有影响，磷、砷等有害组分含量总体较低，对环境影响较小。矿山开采煤层自燃倾向性为Ⅲ（不易自燃），但煤尘无爆炸性，矿井为低瓦斯矿井，但瓦斯含量及压力具有随煤层埋深而增大的趋势。井下无地温和放射性异常和热害。矿山开采对环境的影响和破坏主要为可能引起局部的地面变形、沉陷、诱发滑坡、崩塌或含水层区域水位下降等，对环境有一定的影响。综上所述，矿区地质环境质量属中等类型好。
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[bookmark: bookmark16]7.7 矿区开发利用现状
大格煤矿始建于 1983 年，已开采多年。矿山采用斜井开拓，共布置 3 条井筒，为主斜井、副斜井、回风斜井。采用走向长壁式采煤法开采，全部垮落法管理顶板，采煤工艺为综合机械化采煤工艺。据统计， 矿山以往主要开采 C2 、C3 、C7 、C8、 C9 煤层，截至 2023 年 5 月 31 日，矿山累计动用资源量 562.30 万吨。
矿山自 2023 年 11 月 23 日采矿许可证到期后至今处于停产状态，未开展生产活动。
[bookmark: bookmark17]8.评估实施过程
8.1 接受委托阶段
2024 年 10 月 8 日，接受曲靖市自然资源和规划局委托，了解本次评估的目的、对象和范围，我公司于 2024 年 10 月 8 日与矿业权人进行项目接洽，明确此次评估业务基本事项，拟定评估计划，向采矿权人提供评估资料清单，收集与评估有关的资料。
8.2 尽职调查阶段
2024 年 10 月 9 日—2024 年 11 月 15 日，由本公司有关人员组成评估小组，根据评估有关原则和规定，评估人员在大格煤矿相关负责人带领和陪同下到达矿山。评估人员首先听取矿业权人对矿权的基本情况介绍， 了解评估对象权属状况；地形地貌等自然地理条件；交通、供电、供水等基础设施条件及区域经济发展状况；勘查、开发历史及现状；评估对象既往评估和交易情况；查阅了与评估有关的地质资料，征询、了解、核实矿床地质勘查、矿山开发等基本情况， 现场收集、核实与评估对象有关的权属资料、地质勘查类资料、设计资料、财务会计资料、法律法规及规范性文件、行业信息及其他资料等，并在技术负责人陪同下进行了实地查勘，对矿区范围内有无矿业权纠纷进行了核实。
8.3 评定估算阶段
2024 年 11 月 16 日—2024 年 12 月 15 日，评估人员依据收集的评估资料，进行归纳整理，确定评估方法，完成评定估算，具体步骤如下：对所收集的资料进行归纳、整理，查阅有关法律、法规，调查煤矿销售市场，分析待评估采矿权的
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特点，确定评估方法，选取合理的评估参数，对委托评估的采矿权价值进行评定估算，完成评估报告初稿。
8.4 提交报告阶段
2024 年 12 月 16 日至 2025 年 1 月 3 日对评估报告初稿进行评估机构的内部审核、修改， 整理工作底稿。于 2025 年 1 月 3 日向曲靖市自然资源和规划局提交评估报告进行公示。
[bookmark: bookmark18]9.评估方法
根据《矿业权出让收益评估应用指南（2023)》， 适用于采矿权出让收益的评估方法有折现现金流量法或收入权益法。可比因素可以确定的，相关指标可以量化时，应同时选取可比销售法。
可比销售法是将评估对象与在近期相似交易环境中成交、满足各项可比条件的矿业权的地、采等各项技术、经济参数进行比照比较，分析差异，对相似参照物成交价格进行调整估算评估对象的价值。大格煤矿无满足各项可比条件的参照对象，相关指标无法量化，因此无法同时采用可比销售法进行评估。
鉴于：
（1）2023 年 12 月云南省地质矿产勘查开发局第一地质大队编制了《云南省富源县大格煤矿资源储量核实报告（2023 年 5 月 31 日）》（以下简称“储量核实报告（2023 年）”) , 该“储量核实报告（2023 年）”经云南省有色地质局地质研究所组织专家评审通过，取得了《<云南省富源县大格煤矿资源储量核实报告（2023年 5 月 31 日）>矿产资源储量评审意见书》（云色地研矿评储字〔2024〕03 号），并经云南省自然资源厅备案，取得了《关于<云南省富源县大格煤矿资源储量核实报告（2023 年5 月 31 日）>矿产资源储量评审备案的复函》（云自然资储备函〔2024〕 16 号），该“储量核实报告（2023 年）”对矿区资源量估算方法客观合理，资源量可靠性高，可以作为本次评估确定资源量的基础依据。
（2）2024 年 8 月云南自由贸易试验区探源地质勘查有限公司编制了《富源县大格煤业有限公司大格煤矿矿产资源开发利用方案（2024 年）》（以下简称“开发利用方案（2024 年）”) , 该“开发利用方案（2024 年）”经云南省地质矿产
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勘查院专家评审通过，取得了《矿产资源开发利用方案评审意见表》（云地矿开审〔2024〕009 号）及《矿产资源开发利用方案专家组审查意见书》，其编制内容符合煤炭工业矿井设计规范及国家矿山安全规程等相关规范，其矿山开采储量的确定基本合理，矿山设计开采方式符合矿山特点、设计开拓运输方案符合矿山开采实际情况。相关技术基本合理，可供本次评估参考利用。
综上所述，矿山具有一定规模，具有独立的获利能力，其未来的收益及承担的风险能用货币计量，满足折现现金流量法使用的前提条件和适用范围，根据《中国矿业权评估准则》、《收益途径评估方法规范（CMVS12100－2008）》（以下简称“《收益途径评估方法规范》”），确定本次评估采用折现现金流量法。其计算公式为：
[image: ]

式中：P1——矿业权评估价值；
CI——年现金流入量；
CO——年现金流出量；
（CI－CO）t——年净现金流量；
i——折现率；
t——年序号（ t=1，2， …, n）；
n——评估计算年限。
[bookmark: bookmark19]10.评估技术经济指标参数的确定
利用折现现金流量法进行采矿权评估的主要技术参数有：保有资源量、评估利用资源储量、评估利用可采储量、采矿指标、生产能力和服务年限、投资、成本等。
（1）资源量参数依据及评述
2023 年 12 月云南省地质矿产勘查开发局第一地质大队编制的“储量核实报告（2023 年）”) 经云南省有色地质局地质研究所组织专家评审通过，取得了《<云南省富源县大格煤矿资源储量核实报告（2023 年 5 月 31 日）>矿产资源储量评审意见书》（云色地研矿评储字〔2024〕03 号），并经云南省自然资源厅备案，
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取得了《关于<云南省富源县大格煤矿资源储量核实报告（2023 年 5 月 31 日）>矿产资源储量评审备案的复函》（云自然资储备函〔2024〕16 号），该“储量核实报告（2023 年）”对矿区资源量估算方法客观合理，资源量可靠性高，可以作为本次评估确定资源量的基础依据。
（2）技术经济参数依据及评述
2024 年8 月云南自由贸易试验区探源地质勘查有限公司编制的“开发利用方案（2024 年）”经云南省地质矿产勘查院专家评审通过，取得了《矿产资源开发利用方案评审意见表》（云地矿开审〔2024〕009 号）及《矿产资源开发利用方案专家组审查意见书》，其编制内容符合煤炭工业矿井设计规范及国家矿山安全规程等相关规范，其矿山开采储量的确定基本合理，矿山设计开采方式符合矿山特点、设计开拓运输方案符合矿山开采实际情况。相关技术基本合理，可供本次评估参考利用。
评估人员在对“储量核实报告（2023 年） ”、“开发利用方案（2024 年）”及矿业权人提供的其它资料进行认真分析的基础上，根据现行有关技术规范、标	 准以及矿业权评估有关要求合理选取评估参数。各参数的取值说明如下：
[bookmark: bookmark20]10.1 保有资源量
10.1.1 储量核实基准日保有的资源量
根据“储量核实报告（2023 年）”及评审意见书：截至储量核实基准日 2023年 5 月 31 日，大格煤矿现采矿权范围内 St，d ≤3%的保有资源量为 2011.40 万吨，其中：探明资源量 1110.10 万吨，控制资源量 411.90 万吨，推断资源量 489.40万吨。另累计查明（保有）St，d＞3%的（控制＋推断）资源量 274.40 万吨，其中控制资源量 88.10 万吨，推断资源量 186.30 万吨。储量核实基准日保有的资源量如下表所示：
单位：万吨

	
硫分
	
煤层编号
	储量核实基准日 2023 年5 月 31 日保有资源储量

	
	
	探明
	控制
	推断
	小计

	
≤3%
	C2
	0.40
	
	2.20
	2.60

	
	C3
	80.50
	56.80
	30.60
	167.90

	
	C7
	66.10
	
	28.30
	94.40
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	C8
	126.50
	
	66.50
	193.00

	
	C8+1
	27.50
	
	71.70
	99.20

	
	C9
	256.30
	34.10
	48.70
	339.10

	
	C12
	36.40
	7.50
	32.70
	76.60

	
	C13
	334.00
	133.90
	53.60
	521.50

	
	C16
	123.20
	141.50
	32.80
	297.50

	
	C18
	59.20
	38.10
	122.30
	219.60

	
	小计
	1,110.10
	411.90
	489.40
	2011.40

	
>3%
	C17
	
	19.10
	16.80
	35.90

	
	C19
	
	69.00
	139.70
	208.70

	
	C23
	
	
	29.80
	29.80

	
	小计
	
	88.10
	186.30
	274.40


10.1.2 参与评估的保有资源量
“开发利用方案（2024 年）”未对 St，d＞3%资源量 274.40 万吨设计利用，本次评估参照“开发利用方案（2024 年）” , St，d＞3%资源量不参与评估计算及采矿权出让收益评估价值计算。
[bookmark: bookmark21]大格煤矿已有偿处置资源储量 2110 万吨大于已消耗资源储量 562.30 万吨，视已消耗资源储量已全部有偿处置，故评估计算时不回推至 2006 年9 月 30 日，直接采用储量核实基准日（2023 年 5 月 31 日）保有 St，d≤3 资源量 2011.40 万吨作为参与评估的保有资源储量。
[bookmark: bookmark47]10.2 本次评估需按出让金额形式征收采矿权出让收益的资源量
10.2.1 截至 2006 年 9 月 30 日保有资源量
根据《财政部 自然资源部 税务总局关于印发<矿业权出让收益征收办法>的通知》（财综〔2023〕10 号）和《矿业权出让收益评估应用指南（2023）》及云南省有关规定，采矿权出让收益评估以 2006 年9 月 30 日剩余资源量为基础计算需有偿处置的资源量。
（1）2006 年 9 月 30 日至 2013 年 10 月 31 日动用资源量
根据《云南省富源县大格煤矿资源储量核实报告（2013 年）》及《<云南省富源县大格煤矿资源储量核实报告>（2013 年）评审意见书》（云国土资矿评储字〔2013〕261 号），截至 2013 年 10 月 31 日，大格煤矿 St，d≤3%资源量累计采出原煤量 320.50 万吨，采矿回采率 78%，动用资源量 411.00 万吨。其中： 1983年至 2006 年 9 月 30 日期间采出原煤量 221.00 万吨，2006 年 9 月 30 日至 2013
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年 10 月 31 日期间采出原煤量 99.50 万吨。
则大格煤矿 2006 年 9 月 30 日至 2013 年 10 月 31 日期间动用 St，d≤3%资源量 127.56 万吨（＝99.50÷78%）。
（2）2013 年 11 月 1 日至储量核实基准日 2023 年 5 月 31 日动用资源量
根据“储量核实报告（2023 年）”, 截至 2023 年 5 月 31 日，大格煤矿累计动用 St，d≤3%资源量 562.30 万吨。其中：1983 年至 2013 年 10 月 31 日期间动用资源量 411.00 万吨，2013 年 11 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日动用资源量 151.30万吨。
综上，2006 年 9 月 30 日至 2023 年 5 月 31 日大格煤矿动用 St，d≤3%资源量278.86 万吨（＝127.56＋151.30）。
（3）截至 2006 年 9 月 30 日保有资源量
截至 2023 年 5 月 31 日大格煤矿采矿权范围内保有 St，d≤3%资源量 2011.40万吨，2006 年 9 月 30 日至 2023 年 5 月 31 日动用 St，d≤3%资源量 278.86 万吨，则截至 2006 年 9 月 30 日保有 St，d≤3%资源量为 2290.26 万吨（＝2011.40+ 278.86）。
10.2.2 已有偿处置的资源量
根据《（云南省）富源县老厂镇大格煤矿采矿权评估报告书》（矿通评报字[2014]第 068 号）（以下简称“2014 年采矿权价款评估”），截至 2006 年 9 月30 日，大格煤矿 2013 年划定矿区范围内参与评估的保有资源量为 2110.56 万吨，全部为占用国家出资探明矿产地资源量，对应的采矿权价款为 7041.57 万元，截至评估基准日，该采矿权价款已缴清。
“2014 年采矿权价款评估”评估时大格煤矿 2013 年划定矿区范围面积为
1.4755km2，开采标高 2103m～1970m。因富江二级公路改扩建项目（线路）建设范围与富源县大格煤业有限公司大格煤矿采矿权矿区范围存在重叠，大格煤矿申请缩减了矿区范围，2018 年大格煤矿划定矿区范围批复的矿区面积为 1.0825km2，
开采标高 2103m～1880m，较 2013 年划定矿区面积缩减了 0.395km2。根据《云南省煤矿整治工作领导小组办公室于曲靖市煤炭整合矿区范围坐标论证（笫三批）
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有关事宜的函》（云煤整治办矿管[2021]30 号），大格煤矿矿区面积与 2018 年划定矿区范围面积一致，矿区面积 1.0825km2，开采标高由 2103m～1880m 变更为2103m～1790m，即为本次评估范围。
根据《云南省富源县大格煤矿资源储量核实报告（2018 年）》中“表 5-7-2 富源县大格煤矿 2017 年采矿证范围和 2018 年划定矿区范围外在 2013 年划定矿区范围内储量估算结果表”，大格煤矿界外（2013 年划定矿区范围内、现矿区范围外，即缩减掉的矿区面积 0.395km2 内）保有 St，d≤3%资源量 236 万吨，St，d＞3%资源量 64 万吨，且界外无动用资源量。
则“2014 年采矿权价款评估”已有偿处置的资源量为 2110.56 万吨，其中现采矿权范围内已有偿处置 St，d≤3%资源量为 1874.56 万吨（＝2110.56－236.00），现采矿权界外（2013 年划定矿区范围内）St，d≤3%资源量 236.00 万吨。
10.2.3 本次评估需按出让金额形式征收采矿权出让收益的资源量
大格煤矿现采矿权范围内截至 2006 年 9 月 30 日 St，d≤3%保有资源量为2290.26 万吨，“2014 年采矿权价款评估”已处置的采矿权范围内 St，d≤3%资源量为 1874.56 万吨，未有偿处置资源量为 415.70 万吨（＝2290.26－1874.56）。
根据《云南采矿权出让合同》（云南省 2021 出采 61），大格煤矿新扩区新增 250 万吨资源量按云南省采矿权出让收益市场基准价计算了采矿权出让收益。采矿权出让收益评估结果高于市场基准价的，由受让人补缴差额部分。采矿权出让收益评估结果公示公开后，需补缴采矿权出让收益的，由受让人与采矿权出让机关签订补充合同，明确采矿权出让收益缴纳义务。
[bookmark: bookmark22]根据《财政部 自然资源部 税务总局关于印发<矿业权出让收益征收办法>的通知》（财综〔2023〕10 号），在该办法实施前已签订的合同或分期缴款批复不再调整。故本次评估需按出让金额形式征收采矿权出让收益的资源量为《云南省采矿权出让合同》（2021 出采 61）按采矿权出让收益市场基准价先行征收的资源量 250.00 万吨。
[bookmark: bookmark50]10.3 评估利用资源储量
根据《中国矿业权评估准则》及《矿业权评估利用矿产资源量指导意见》
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（CMVS30300－2010），评估利用的资源储量指评估基准日保有资源量中，用于作为评估计算可采储量的基础数据——参与评估计算的基础储量和资源量折算的基础储量。矿业权评估中通常按下列原则确定评估利用矿产资源量：
（1）探明资源量和控制资源量全部参与评估计算；
（2）推断资源量可参考矿山设计文件或设计规范的规定确定可信度系数。
依据上述原则，探明资源量、控制资源量全部参与评估计算，推断资源量参考“开发利用方案（2024 年）”确定可信度系数为 0.80。
“储量核实报告（2023 年）”估算矿区范围内保有尚难利用（St.d＞3%）煤炭资源 274.40 万吨，“开发利用方案（2024 年）”对（St.d＞3%）煤炭资源未设计利用，本次评估对（St.d＞3%）煤炭资源不进行评估利用。
则本次评估利用的资源储量
= 1110.10＋411.90＋489.40×0.80
[bookmark: bookmark23]= 1913.52（万吨）。
[bookmark: bookmark51]10.4 采矿方案
10.4.1 开拓方式
根据“开发利用方案（2024 年）”及实际建设情况，大格煤矿开拓方式为斜井开拓。
10.4.2 采煤方法
[bookmark: bookmark24]根据“开发利用方案（2024 年）”, 大格煤矿采用综合机械化采煤工艺采煤工艺，采煤方法为长壁采煤法。
[bookmark: bookmark52]10.5 产品方案
[bookmark: bookmark25]根据“开发利用方案（2024 年）”, 产品方案为原煤（WY03），故本次评估矿山产品为原煤（WY03）。
[bookmark: bookmark53]10.6 采矿主要技术参数
10.6.1 设计损失量
根据“开发利用方案（2024 年）”, 永久性煤柱（井田边界煤柱、断层煤柱、采空区煤柱、房屋煤柱、露头煤柱）损失量 314.90 万吨，保护煤柱（井巷保护煤
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柱、工业广场保护煤柱）损失量 180.80 万吨。
“开发利用方案（2024 年）” 中“表 4-1-1 矿井设计可采储量汇总表 ”永久煤柱损失量合计数 314.90 万吨与分项加总数 326.70 万吨不一致。为此，云南自由贸易试验区探源地质勘查有限公司对露头永久煤柱损失量进行了核实，并于2024 年 12 月 31 日出具了《大格煤矿更正说明》。根据《大格煤矿更正说明》， “表 4-1-1矿井设计可采储量汇总表”中 C3、C7 煤层实际不存在露头永久煤柱设计损失量，露头永久煤柱损失量合计数更正为 0.80 万吨。经更正后， 永久煤柱损失量为 314.90 万吨，保护煤柱损失量为 180.80 万吨，更正后的各煤层设计损失量详见下表：
	煤层编号
	永久煤柱（万吨）
	保护煤柱（万吨）

	C2
	1.70
	

	C3
	21.60
	2.00

	C7
	28.70
	

	C8
	54.00
	18.90

	C8+1
	11.10
	13.80

	C9
	70.80
	33.30

	C12
	10.60
	3.20

	C13
	60.30
	37.20

	C16
	37.00
	40.60

	C18
	19.10
	31.80

	合计
	314.90
	180.80


根据《中国矿业权评估准则》，计算评估利用的资源储量时采用可信度系数对资源量进行折算的，计算设计损失量时应对该资源量所涉及的设计损失按同口径采用可信度系数进行折算，上表中设计损失量已进行了可信度系数折算，则，永久煤柱设计损失量为 314.90 万吨，保护煤柱设计损失量为 180.80 万吨。
10.6.2 采区回采率及保护煤柱回采率
根据《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2005）和《煤矿安全规程》（2006年国家安监总局 10 号令修改），煤炭矿井开采的采区回采率按如下规定确定：厚煤层（大于 3.5 米）不应小于 75%；中厚煤层（1.3～3.5 米）不应小于 80%；薄煤层（小于 1.3 米）不应小于 85%。C8+1 、C12 为中厚煤层，C2 、C3 、C7 、C8 、C9 、C13、 C16 、C18 为薄煤层，同时，根据“开发利用方案（2024 年）”, C2 、C3、C7 、C8 、C9、
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C13 、C16 、C18 煤层采区回采为 80%，C8+1 、C12 煤层采区回采为 85%。
[bookmark: bookmark26]根据国家能源局 国家铁路局关于印发《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》的通知（安监总煤装〔2017〕66 号）等有关技术规程规范规定，非永久性煤柱推荐采矿回采率为 30%～50%，本次评估保护煤柱回采率按 40%确定。
[bookmark: bookmark54]10.7 可采储量的确定
可采储量＝评估利用资源量－设计损失量－采矿损失量
=（评估利用资源量－设计损失量）×采矿回采率＋保护煤柱设计
损失量×保护煤柱回采率
将上述数据代入上式得（以 C3 煤层为例）：
C3 煤层可采储量＝（161.78－21.60－2.00）×80%＋2.00×40%＝111.34（万吨）
经计算，大格煤矿可采储量共计 1212.39 万吨。
[bookmark: bookmark27]10.8 生产规模
根据《矿业权出让收益评估应用指南（2023）》及《矿业权评估参数确指导意见》，生产矿山（包括改扩建项目）矿业权评估，应按下述方法确定评估用矿山生产能力：
（1）根据采矿许可证载明的生产规模确定；
（2）根据经批准的矿产资源开发利用方案确定或者管理部门核准生产能力文件等确定。
根据《云南省能源局关于核定富源县宏发恒际煤业有限公司宏发煤矿等 6 个煤矿生产能力的通知》（云能源煤炭〔2022〕262 号），大格煤矿核定生产能力为 60 万吨/年。同时，“开发利用方案（2024 年）”设计矿山生产能力为60.00万吨/年。故本次评估确定矿山生产规模为 60.00 万吨/年。
[bookmark: bookmark28]10.9 矿山服务年限的确定
根据确定的矿山生产规模，由下列公式可计算矿山的服务年限：
富源县大格煤业有限公司大格煤矿采矿权出让收益评估报告

云南俊成矿业权评估有限公司                                               54


[image: ]
式中：T——服务年限；
Q——可采储量；
A——生产能力；
K——储量备用系数。
本次评估利用可采储量 1212.39 万吨，根据《矿业权评估参数确定指导意见》及《煤炭工业矿井设计规范》，矿井开采的煤矿储量备用系数的取值范围为 1.3~ 1.5。该矿矿区水文地质条件、工程地质条件、矿区地质环境条件均为中等类型， “开发利用方案（2024 年）”储量备用系数取 1.4，故本次评估参考“开发利用方案（2024 年）”储量备用系数取 1.4。
将上述有关数据代入公式计算矿山服务年限为：
服务年限 T＝1212.39÷（60.00×1.4）
= 14.43（年）
根据《矿业权评估参数确定指导意见》，评估计算年限包括建设年限及评估计算的矿山服务年限。矿山实际生产能力已到达 60 万吨，本次评估不考虑基建期。生产期自 2024 年 10 月至 2039 年 3 月。
[bookmark: bookmark29]详见附表三。
[bookmark: bookmark55]10.10 销售收入
10.10.1 销售产量
按上述评估设定生产规模 60.00 万吨/年，正常生产年份原煤产量为 60.00万吨/年，评估假设所有产出产品全部实现销售，即年销售量为 60.00 万吨原煤。
10.10.2 销售价格
根据《矿业权评估参数确定指导意见》，矿业权评估用的产品价格是选用一定的预测方法，按照产品市场价格选取原则，获得充分的历史价格信息资料，并分析未来变动趋势，确定与产品方案口径相一致的、评估计算的服务年限内的矿产品市场价格，不论采用何种方式确定的产品市场价格，其结果均视为未来矿产品市场价格的判断结果。
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根据《矿业权出让收益评估应用指南（2023）》，产品销售价格参照《矿业权评估参数确定指导意见》（CMVS30800－2008），采用一定时段的历史价格平均值确定。参考《矿业权评估参数确定指导意见》（CMVS30800－2008），可以评估基准日前 3 个年度的价格平均值或回归分析后确定评估用的产品价格；对产品价格波动较大、服务年限较长的大中型矿山，可以评估基准日前 5 个年度内价格平均值确定评估用的产品价格；对服务年限短的小型矿山，可以采用评估基准日当年价格的平均值确定评估用的产品价格。
根据富源县能源局老厂能源所、富源县能源局出具的《关于富源县大格煤业有限公司大格煤矿周边类似煤质无烟煤原煤销售价格的情况说明》，2021 年、2022年、2023 年、2024 年 1-9 月大格煤矿周边类似煤质的矿山无烟煤原煤坑口含税销售价格分别为 460.00 元/吨、500.00 元/吨、2023 年 470.00 元/吨、440.00 元/吨。则评估基准日前三年（2021年 10 月-2024 年9 月）无烟煤原煤平均含税销售价格为 471.67 元/吨（＝（460.00×3＋500.00×12＋470.00×12＋440.00×9） ÷36）。该价格基本可以反应评估基准日前三年当地相似煤质的无烟煤原煤坑口销售价格平均水平。本次评估据此确定原煤坑口不含税销售价格为 417.40 元/吨	(=471.67÷1.13）。
10.10.3 销售收入
假定未来生产期生产的产品全部销售，则评估对象年销售收入为（以 2027年为例）：
年销售收入＝产品年产量×销售价格 =60.00×417.40
=25,044.00（万元）
[bookmark: bookmark30]详见附表六。
[bookmark: bookmark56]10.11 投资估算
10.11.1 固定资产投资
根据《收益途径评估方法规范》，固定资产投资，包括评估基准日已形成固定资产和未来建设固定资产投资。
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评估基准日已形成固定资产，包括生产矿山评估基准日已形成固定资产、在建工程和工程物资；未来建设固定资产投资（不含更新改造资金），是评估确定的矿山生产年限内需要投入的固定资产投资。
矿山现有固定资产投资已达到60 万吨生产所需，因企业以往生产过程中将部分固定资产计入了成本，现无法提供实际的固定资产明细。本次评估参照企业提供的“开发利用方案（2024 年）”确定矿山固定资产投资。
（1）设计固定资产投资
根据“开发利用方案（2024 年）”, 大格煤矿达到设计生产能力 60 万 t/a时“增量” 15 万 t/a 固定投资为 10,681.37 万元。其中：井巷工程 3,682.92 万元，土建工程 1,545.42 万元，设备购置 941.67 万元，安装工程 1,432.15 万元，其他费用 2,380.43 万元，预备费 698.78 万元，建设投资贷款利息 160.91 万元，流动资金 180.00 万元。
依据《收益途径评估方法规范》及《矿业权评估参数确定指导意见》，上述投资剔除建设投资贷款利息、预备费，将其他费用参照比例分摊到井巷工程、房屋建筑物、机器设备中，经分摊后的“增量 ”15 万 t/a 固定投资为 9,982.59 万元，详见下表：
详见下表：

	序号
	类别
	“增量”15 万吨固定资产投资（万元）

	1
	井巷工程
	4,836.14

	
	其中：增值税
	399.31

	2
	房屋及构筑物
	2,029.33

	
	其中：增值税
	167.56

	3
	机器设备
	3,117.12

	
	其中：增值税
	358.61

	合计
	9,982.59


因企业无法提供 60 万吨实际固定资产投资相关资料，本次评估根据“开发利用方案（2024 年） ”设计的“增量”15 万 t/a 固定资产投资额，进行生产规模调整后确定60 万吨固定资产投资。
生产规模调整公式如下：
I1 ＝I0 ×（S1/S0）n ×η1 ×η2
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式中：I1——评估对象矿山固定资产投资；
I0——参照矿山固定资产投资额；
S1——评估对象矿山生产能力；
S0——参照矿山生产能力；
n——生产能力指数；
η1——评估对象矿山相对参照矿山时间差异调整系数；
η2——评估对象矿山相对参照矿山地域差异调整系数。
根据《矿业权评估准则》相关规定，调整矿山为同一矿山，仅是所需生产能力发生变化，生产能力比值 S1/S0 ＝4，生产能力指数 n 取值约在0.8-0.9，本次评估生产能力指数 n 取 0.9，时间差异调整系数取 1.0，地域差异调整系数取 1.0。则经生产规模调整后的确定的60 万吨固定资产投资如下表所示：
	序号
	类别
	60 万吨固定资产投资（万元）

	1
	井巷工程
	16,829.75

	
	其中：增值税
	1,389.61

	2
	房屋及构筑物
	7,062.07

	
	其中：增值税
	583.11

	3
	机器设备
	10,847.59

	
	其中：增值税
	1,247.95

	合计
	34,739.41


矿山实际已完成 60 万吨/年投资建设，本次评估固定资产 34,739.41 万元在评估基准日投入。
10.11.2 无形资产（土地费用）投资
根据《矿业权评估参数确定指导意见》，租赁使用土地，不论租赁国家所有、农村集体所有，还是其他使用者的土地，分年支付租赁费时，将土地租赁费计入当期成本费用；一次性支付租赁费用时，将其计入无形资产，以摊销方式（以租赁期为摊销年限）逐年收回。
根据《富源县大格煤业有限公司大格煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》 （以下简称“矿山地质环境保护与土地复垦方案”），矿山用地 18.5541 公顷，折合 278.3115 亩。根据云南省国土资源厅 2023 年 11 月 18 日发布的《2023 年云南省征收农用地区片综合地价》，大格村征地综合地价为 5.42 万元/亩。则本次

云南俊成矿业权评估有限公司                                               58

评估确定无形资产投资为 1508.45 万元（＝278.3115×5.42）。在矿山生产服务年限内摊销完毕。
10.11.3 流动资金
流动资金是企业维持生产正常运营所需的周转资金，是企业进行生产和经营活动的必要条件。根据《矿业权评估参数确定指导意见》（CMVS 30800－2008），流动资金可按扩大指标法估算。煤矿矿山固定资产资金率为固定资产投资的 15%
—20%，本次评估按 17.5%取值。计算过程如下：
流动资金额＝固定资产投资额×固定资产资金率
=34,739.41 × 17.5%
=6,079.40（万元）
[bookmark: bookmark31]上述流动资金在评估基准日 100%投入，在评估计算期末 2039 年 1 月全部回收。
[bookmark: bookmark57]10.12 成本估算
关于成本估算的原则与方法的说明
企业财务账务不规范，以往年度存在将部分固定资产投资计入生产成本，无 法利用企业实际生产成本。本次评估成本费用主要依据“开发利用方案（2024 年）”分析选取，个别参数依据《矿业权评估利用企业财务报告指导意见》（CMVS30900 -2010）、《矿业权评估参数确定指导意见》（CMVS 30800－2008）、国家及地 方财税的有关规定确定，以此测算评估基准日后未来矿山生产年限内的采选成本 费用。
评估对象成本费用的各项指标主要依据如下：
Ⅰ、开采成本费用主要依据“开发利用方案（2024 年）”进行合理分析后确定；
Ⅱ、安全费、维简费、财务费用等依据《矿业权评估参数确定指导意见》（CMVS 30800－2008）及国家现行财税的有关规定确定；
Ⅲ、环境恢复与土地复垦费用依据《富源县大格煤业有限公司大格煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》确定；
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10.12.1 外购材料费
根据“开发利用方案（2024 年）”,矿山开采外购材料费单位成本为 34.77元/吨，故本次评估确定矿山开采不含税外购材料费为 30.77 元/吨（＝34.77÷ 1.13）。
正常生产年份年外购材料费为 1,846.19 万元（＝30.77×60.00）。
10.12.2 外购燃料及动力费
根据“开发利用方案（2024 年）”, 矿山开采外购燃料及动力费单位成本为16.48 元/吨，故本次评估确定矿山开采不含税外购燃料及动力费单位成本为14.58 元/吨（＝16.48÷1.13）。
正常生产年份年外购燃料及动力费为 875.04 万元（＝14.58×60.00）。
10.12.3 职工薪酬
根据“开发利用方案（2024 年）”, 矿山管理人员及采矿人员职工薪酬单位成本为 145.58 元/吨，故本次评估确定职工薪酬单位成本为 145.58 元/吨。
正常生产年份年职工薪酬为 8,734.80 万元（＝145.58×60.00）。
10.12.4 折旧费、固定资产更新和回收固定资产残（余）值
（1）折旧费、固定资产更新
根据《矿业权评估参数确定指导意见》（CMVS 30800－2008），采矿权评估固定资产折旧一般采用年限平均法，除国务院财政、税务主管部门另有规定外，固定资产计算折旧的最低年限为：房屋、建筑物 20 年；飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备 10 年；飞机、火车、轮船以外的运输工具 4 年；电子设备 3年。
本次评估中房屋建筑物按 20.00 年折旧，机器设备按 10.00 年折旧，房屋建筑物及机器设备固定资产残值率取 5%。井巷工程计提维简费，不单独做折旧处理。
根据《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》（2008 年 12 月 19 日财政部国家税务总局财税〔2008〕170 号）、《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32 号）、《关于深化增值税改革有关政策的公告》 （财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号），在 2019 年 4 月 1 日以后投
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资（或更新）的机器设备可抵扣增值税率为 13%，在 2019 年 4 月 1 日以后投资（或更新）的不动产可抵扣增值税率为 9%，故固定资产按照不含税价计提折旧。
以 2027 年为例：
年房屋建筑物折旧费＝（7,062.07－583.11）×95%÷20.00＝307.75 万元；
年机器设备折旧费＝（10,847.59－1,247.95）×95%÷10.00＝911.97 万元；
每吨原煤单位成本折旧费 20.33 元/吨（＝（307.75＋911.97）÷60）。
（详见附表五）
（2）更新改造资金
固定资产更新投资是根据国家有关技术规定和评估选取的各种类型固定资产的寿命，确定各类固定资产的服务和折旧年限，在各类固定资产计提完折旧后进行更新投入，以满足矿山连续生产的需要，根据《矿业权评估参数确定指导意见》 （CMVS 30800－2008），房屋建筑物和机器设备类固定资产采用不变价原则进行其更新资金投入，即机器设备、房屋建筑物在其计提完折旧后的下一时点（下一年或下一月）投入等额初始投资；井巷工程更新资金以更新性质的维简费（含安全生产费用）方式直接列入经营成本，不进行更新资金的投入。
本项目评估计算年限为 14.43 年，房屋建筑物在评估计算年限内不需要更新投入。机器设备在 2034 年更新投入 10,847.59 万元（含增值税 1,247.95 万元）。
（详见附表五）
（3）回收固定资产残（余）值
根据《矿业权评估参数确定指导意见》（CMVS 30800－2008），在回收固定资产残（余）值时不考虑固定资产的清理变现费用。
本评估项目中房屋建筑物在评估计算期末 2039 年 3 月回收余值 2,016.58 万元；机器设备在 2034 年回收残值479.98 万元，在评估计算期末 2039 年 3 月回收余值 5,495.79 万元。评估项目共回收残（余）值合计为 7,992.35 万元。
（详见附表五）
10.12.5 修理费
根据“开发利用方案（2024 年）”,矿山开采修理费单位成本为 13.16 元/
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吨，故本次评估确定矿山开采不含税修理费单位成本为 11.65 元/吨（＝13.16÷ 1.13）。
正常生产年份年修理费为 698.76 万元（＝11.65×60.00）。
10.12.6 维简费
维简费一般包含两个部分：一是已形成的采矿系统固定资产基本折旧（折旧性质的维简费），二是维持简单再生产所需资金支出（更新性质的维简费）。
根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局财建〔2004〕119 号《关于印发<煤炭生产安全费用提取和使用管理办法>和<关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定>的通知》、云南省人民政府云证办发〔2006〕83 号《云南省人民政府办公厅关于印发<云南省煤炭生产安全费用提取和使用管理办法、云南省煤矿维简费提取和使用管理暂行办法的通知>》， 云南省煤矿维简费为 8.50 元/吨（含井巷工程基金）。根据《矿业权评估参数确定指导意见》，本次评估扣除井巷工程基金 2.50 元/吨后确定维简费为 6.00 元/吨，折旧性质的维简费及更新性质的维简费各占 50%，即折旧性质的维简费 3.00 元/吨（＝6×50%），更新性质的维简费 3.00 元/吨（＝6×50%）。
正常生产年份年维简费为 360.00 万元（＝6.00×60.00），其中折旧性质的维简费 180.00 万元，更新性质的维简费 180.00 万元。
10.12.7 井巷工程基金
根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局财建〔2004〕119 号《关于印发<煤炭生产安全费用提取和使用管理办法>和<关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定>的通知》，本次评估取井巷工程基金 2.5 元/吨，则正常生产年份年提取井巷工程基金为 150.00 万元（＝2.50×60.00）。
10.12.8 安全生产费用
根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资〔2022〕136 号，2022 年 11 月 21 日），煤炭生产企业依据开采的原煤产量按月提取安全费用，各类煤矿原煤单位产量安全费用提取标准：煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、冲击地压矿井吨煤 50 元、高
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瓦斯矿井，水文地质类型复杂、极复杂矿井， 容易自燃煤层矿井吨煤 30 元；其他井工矿吨煤 15 元。
大格煤矿属于低瓦斯矿井，本次评估确定单位原煤安全生产费用为 15 元/吨。正常生产年份年安全费用为 900.00 万元（＝15.00×60.00）。
10.12.9 其他支出
根据“开发利用方案（2024 年）”, 矿山开采其他支出单位成本为 46.26 元/吨（含维简费 3.00 元/吨），故本次评估确定单位其他支出为 43.26 元/吨 (= 46.26-3.00）。
正常生产年份其他支出为 2,595.60 万元（＝43.26×60.00）。
10.12.10 管理费用
（1）摊销费
如前文所述，矿山土地费用为 1,508.45 万元，本次评估作为无形资产投入，无形资产评估矿山服务年限内进行摊销。评估计算期内共采出原煤 865.99 万吨，则本次评估确定单位摊销费为 1.74 元/吨（＝1,508.45÷865.99）。
正常生产年份摊销费为 104.51 万元（＝1.74×90.00）。
（2）管理人员职工薪酬
根据“开发利用方案（2024 年）”, 管理人员工资及福利已包含在“职工薪酬”单位成本中，此处不再进行重复估算。
（3）环境恢复治理及土地复垦费
根据“矿山地质环境保护与土地复垦方案”，大格煤矿地质环境保护与恢复治理投资为 441.00 万元（其中包含预备费 8.80 万元） ；土地复垦费投资为1,148.13 万元（其中包含预备费 332.73 万元）；剔除预备费后环境恢复治理及土地复垦费投资为 1,247.60 万元（＝（441.00－8.80＋1,148.13－332.73）。“矿山地质环境保护与土地复垦方案”依据的“开发利用方案（2024 年）”设计可采储量 1140.20 万吨，储量备用系数1.4，则采出量为 814.43 万吨（＝1140.20÷1.4），计算单位环境恢复治理及土地复垦费为 1.53 元/吨（＝1,247.60÷814.43）。本次评估确定矿山环境恢复治理及土地复垦费为 1.53 元/吨。
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正常生产年份矿山环境恢复治理及土地复垦费为 91.91 万元（＝ 1.53 × 60.00）。
（5）地面塌陷补偿费
根据“开发利用方案（2024 年）”, 矿山开采地面塌陷补偿费为 5.00 元/吨，故本次评估确定单位地面塌陷补偿费为 5.00 元/吨。
正常生产年份地面塌陷补偿费为 300.00 万元（＝5.00×60.00）。
10.12.11 财务费用
财务费用是指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的费用，包括应当作为期间费用的利息支出（减利息收入）、汇兑损失（减汇兑收益）以及相关的手续费等。
参照矿业权评估有关规定计算。财务费用根据流动资金的不同时期的贷款利息进行计算。假定未来生产年份评估对象流动资金的 70%为银行贷款，计算财务费用时，贷款利率按 2015 年 10 月 24 日执行的一年期贷款基准利率 4.35%计算，单利计息，则每吨原煤的财务费用计算过程如下：
单位财务费用＝流动资金×70%×贷款利率÷原煤产量 =6,079.40×70%×4.35%÷60.00
=3.09（元/吨）
本次评估财务费用确定为 3.09 元/吨。
正常生产年份年财务费用为 185.40 万元（＝3.09×60.00）。
10.12.12 总成本费用及经营成本
总成本费用是指各项成本费用之和，经营成本是指总成本费用扣除折旧费、折旧性质的维简费、摊销费和利息支出后的全部费用。
经估算，评估对象的开采单位总成本费用为 301.03 元/吨，单位经营成本为270.37 元/吨。总成本费用为 18,061.94 万元，经营成本费用为 16,222.31 万元。
单位总成本及经营成本详见附表七，各年份总成本及经营成本详见附表八。
[bookmark: bookmark32]10.13 销售税金及附加
产品销售税金及附加指矿山企业销售产品应负担的城市维护建设税、资源税、
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教育费附加和地方教育附加。城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加以纳税人实际缴纳的增值税为计税依据。
10.13.1 增值税
年应纳增值税额＝当期销项税额－当期进项税额
销项税额＝销售收入×销项税税率
进项税额＝购进额×进项税税率
根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）及《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019年第 39 号）规定：自 2019 年 4 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为，原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整为 13%、9%。
根据以上文件，确定以销售收入为税基，增值税销项税率为 13%；以设备购置费用、外购材料费、动力费、修理费为税基，增值税进项税率为 13%，以不动产（房屋建筑物、井巷工程等）为税基，增值税进项税率为 9%。
产品销售项增值税抵扣当期材料、动力、修理得进项增值税后的余额，抵扣新购进设备、不动产进项增值税；当期未抵扣完的设备进项增值税额结转下期继续抵扣。
评估基准日投入的固定资产在 2024 年 10-12 月、2025 年分别抵扣进项税
702.78 万元、2,517.89 万元，更新投入的机器设备在 2034 年抵扣进项税 1,247.95万元。抵扣不动产及设备进项增值税额后正常生产年份计算如下（以 2027 年为例）：
年销项税额＝年销售收入×增值税税率
=25,044.00×13%
=3,255.72（万元）
年进项税额＝（年外购材料费＋年外购燃料及动力费＋年修理费）×增值税税率
=（1,846.19＋875.04＋698.76）× 13%
=444.60（万元）
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年应纳增值税＝销项税额－进项税额 =3,255.72－444.60
=2,811.12（万元）
各年份增值税计算详见附表九。
10.13.2 城市维护建设税
城市维护建设税以应纳增值税额为税基计算。《中华人民共和国城市维护建设税法》规定的税率以纳税人所在地不同而实行三种不同税率。企业实际缴纳的城市维护建设税税率为 5%，本次评估城市维护建设税税率取 5%。以 2027 年为例：
年城市维护建设税＝年应纳增值税额×城市维护建设税率
=2,811.12×5%
= 140.56（万元）
10.13.3 教育费附加
教育费附加以应纳增值税额为税基，根据《国务院关于教育附加征收问题的紧急通知》的规定， 税率取 3%。本次评估教育费附加取应缴增值税的 3%计算。以2027 年为例：
年教育费附加＝年应纳增值税额×教育费附加税率 =2,811.12×3%
=84.33（万元）
10.13.4 地方教育附加
根据《财政部关于统一地方教育附加政策有关问题的通知》（财综〔2010〕98号），地方教育附加税率为 2%。本次评估地方教育附加按应缴增值税的 2%计算。以2027 年为例：
年地方教育附加＝年应纳增值税额×年地方教育附加税率 =2,811.12×2%
=56.22（万元）
10.13.5 资源税
2019 年8 月 26 日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议用
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[bookmark: _GoBack]过了《中华人民共和国资源税法》，资源税的税目、税率，依照《税目税率表》执行，《税目税率表》中规定实行幅度税率的，其具体适用税率由省、自治区、直辖市、直辖市人民政府统筹考虑应税资源的品位、开采条件及对生态环境的影响等情况，在《税目税率表》规定的税率幅度内提出，报同级人民代表大会常务委员会决定，并报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；《税目税率表》中规定煤矿税率幅度为 2%～10%。
根据《云南省人大常委会关于云南省资源税税目税率计征方式及减免税办法的决定》（2020 年 7 月 29 日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过），煤炭原矿资源税税率为 6%，选矿资源税税率为 4.5%，本次评估产品方案为原煤，资源税税率确定为6.0%。
正常生产年份以 2027 年为例：
资源税＝煤炭销售额×资源税税率
=25,044.00×6.0%
= 1,502.64（万元）
10.14.6 销售税金及附加
以 2027 年为例：
销售税金及附加＝城市维护建设税＋教育费附加＋地方教育附加＋资源税
= 140.56＋84.33＋56.22＋1,502.64
= 1,783.75（万元）
[bookmark: bookmark33]10.14 企业所得税
根据《矿业权评估参数确定指导意见》（CMVS30800－2008），企业所得税的计算方式为企业的应纳税所得额乘以适用税率，减除依照《中华人民共和国企业所得税法》关于税收优惠的规定减免和抵免的税额后的余额为应纳税额。
同时 2007 年 3 月 16 日第十届全国人民代表大会第五次会议通过的《中华人民共和国企业所得税法》， 自 2008 年 1 月 1 日起，企业所得税的税率为 25%。
则本次评估企业所得税率选取为 25%。
以 2027 年为例：
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年利润总额＝年销售收入－年总成本费用－年销售税金及附加 =25,044.00－18,061.94－1,783.75
=5,198.31（万元）
年应纳所得税＝利润总额×所得税税率 =5,198.31 ×25%
= 1,299.58（万元）
[bookmark: bookmark34]各年份企业所得税计算详见附表九。
[bookmark: bookmark58]10.15 折现率
根据《矿业权评估参数确定指导意见》（CMVS30800－2008），折现率是指将预期收益折算成现值的比率，折现率的基本构成为无风险报酬率+风险报酬率，其中包含了社会平均投资收益率。
无风险报酬率即安全报酬率，通常可以参考政府发行的中长期国债利率或同期银行存款利率来确定。风险报酬率是指在风险投资中取得的报酬与其投资额的比率。矿产勘查开发行业，面临的主要风险有很多种，其主要风险有：勘查开发阶段风险、行业风险、财务经营风险、其他个别风险。
根据《矿业权出让收益评估应用指南（2023）》， 原国土资源部公告 2006 年第 18 号，地质勘查程度为勘探以上的探矿权及（申请）采矿权出让收益评估折现率取 8%；地质勘查程度为详查及以下的探矿权出让收益评估折现率取 9%。
故本次出让收益评估折现率取 8%。
[bookmark: bookmark35]11.评估假设
11.1 该采矿权能顺利办理采矿许可证延续变更手续，且证载内容与本次评估设定的矿区范围及生产规模一致；
11.2 设定的未来矿山生产方式、生产规模、产品结构保持不变且持续经营；
11.3 国家产业、金融、财税政策在预测期内无重大变化；
11.4 市场供需水平、矿产品价格及成本费用水平在短期内不会发生大的变化；
11.5 矿山未来的技术经济指标以评估报告中所设定的生产力水平为基准；
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在本评估结论使用的有效时间内，如果本项目采矿权所依附的矿产资源量发生明显变化，或者由于矿山再扩大生产规模而追加投资随之造成采矿权价值发生明显变化，委托方可重新委托本公司按原评估方法对原评估结论进行相应的调整；如果本项目评估所采用的资产价格标准或税费标准发生不可抗逆的变化，并对评估结论产生明显影响时，委托方可及时委托本公司重新确定采矿权价值。
13.3 评估结论有效的其他条件
本项目评估结论是以特定的评估目的为前提，根据国家的法律、法规和有关技术经济资料，并在特定的假设条件下确定的采矿权出让收益价值，评估中没有考虑将采矿权用于其他目的可能对采矿权价值所带来的影响，也未考虑其他不可抗力可能对其造成的影响。如果上述前提条件发生变化，本评估结果将随之发生变化而失去效力。
13.4 责任划分
本项目评估机构只对本项目的评估结论本身是否符合执业规范要求负责，而不对采矿权资产定价决策负责。本项目评估结果是根据本项目特定的评估目的得出的价值参考意见，不得用于其他目的。
本项目评估是在独立、客观、公正、科学的原则下作出的，我公司及参加评估的人员与委托方没有任何特殊利害关系。
评估采用的地质资料及相关资产状况的原始资料、有关法律文件及相关产权证明文件、材料等由委托方提供，委托方对其真实性、完整性及合法性负责并承担相关法律责任。
13.5 其他需要说明的事项
（1）本评估结论仅供自然资源主管部门确定矿业权出让收益价值时参考使用，与自然资源主管部门实际确定的矿业权出让收益不必然相等。特提请报告使用者注意。
（2）大格煤矿现采矿权范围内截至 2006 年9 月 30 日 St，d≤3%保有资源量为 2290.26 万吨，“2014 年采矿权价款评估”已处置的采矿权范围内 St，d≤3%资源量为 1874.56 万吨，已有偿处置的资源量尚未消耗完毕，本次评估按金额形
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式处置出让收益的资源量为已按市场基准价进行先行征收的资源量 250.00 万吨，该矿剩余 St，d≤3%新增资源量 165.70 万吨未纳入本次评估。特提请报告使用者注意。
（3）本次评估现采矿许可证证载面积比“2014 年采矿权价款评估”时划定矿区范围面积缩减了0.395km2，缩减范围内无动用资源储量，缩减范围内以往有偿处置资源储量在本次出让收益评估计算时未进行抵扣。特提醒报告使用者注意。
（4）云南省地质矿产勘查开发局第一地质大队 2023 年 12 月编制的《云南省富源县大格煤矿资源储量核实报告（2023 年 5 月 31 日）》估算矿区范围内保有尚难利用 St.d＞3%煤炭资源 274.40 万吨，“开发利用方案（2024 年）”对 St.d >3%煤炭资源未设计利用，本次评估对 St.d＞3%煤炭资源 274.40 万吨未进行评估利用。特提请报告使用者注意。
（5）根据《财政部 自然资源部 税务总局关于印发<矿业权出让收益征收办法>的通知》（财综〔2023〕10 号），在该办法实施前已签订的合同或分期缴款批复不再调整。2021 年 9 月 18 日云南省自然资源厅与富源县大格煤业有限公司签订的《云南省采矿权出让合同》（2021 出采 61），大格煤矿 250 万吨资源量按云南省采矿权出让收益市场基准价计算了采矿权出让收益，合同约定，如果该采矿权出让收益评估结果高于市场基准价的，由受让人补缴差额部分。故该采矿权属按市场基准价计算已签订合同的情形，因此，本次评估依据仍沿用“财综〔2017〕 35 号文”相关规定，以金额方式征收采矿权出让收益的资源量 250 万吨。特提请报告使用者注意。
（6）2021 年 9 月 18 日云南省自然资源厅与富源县大格煤业有限公司签订的《云南省采矿权出让合同》（2021 出采 61），大格煤矿参与采矿权出让收益计算的资源储量为 250 万吨，按出让收益市场基准价计算先行征收出让收益为 750 万元，合同约定分 5 期付清采矿权出让收益。根据矿业权人提供的缴款凭证，矿业权人已缴清第一期至第四期采矿权出让收益共计 640.00 万元，第五期采矿权出让收益 110.00 万元还未缴纳。本报告评估结论中未扣除已缴纳的采矿权出让收益。特提请报告使用者注意。
（7）富源县大格煤业有限公司大格煤矿最新一期采矿许可证有效期至 2023
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年 11 月 23 日，截至评估基准日采矿许可证已过期。根据《曲靖市自然资源和规划局关于富源县大格煤业有限公司大格煤矿过期原因审查意见》（曲资规矿〔2024〕 112 号），富源县大格煤业有限公司大格煤矿采矿权过期原因符合《云南省人民政府关于进一步加强土地出让管理规定和进一步加强矿产资源开发管理规定的通知》(云政发〔2015〕58 号)和《云南省国土资源厅关于贯彻落实云南省人民政府进一步加强矿产资源开发管理规定有关问题的通知》 (云国土资〔2015〕130 号)规定，同意按规定办理采矿权延续变更登记等相关手续。特提请报告使用者注意。
[bookmark: bookmark38]14.矿业权评估报告的使用限制
14.1 本评估报告及评估结论仅供委托方用于评估报告载明的评估目的和用途，不应同时用于或另行用于其他目的；
14.2 本评估报告仅供委托方了解评估的有关事宜并报送评估管理机关或其授权的单位审查评估报告和检查评估工作之用；正确理解并合理使用评估报告是评估委托方和相关当事方的责任；
14.3 本评估报告所有权归评估委托方所有，除依据法律法规规定以及相关当事方另有约定外，未征得本机构及矿业权评估师同意，矿业权评估报告的全部或部分内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体；
14.4 本评估报告的复印件不具有任何法律效力。
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附表二
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富源县大格煤业有限公司大格煤矿采矿权评估价值计算表(一)
评估基准日：2024年9月30日





单位：万元


	序号
	
项 目 名 称
	
合  计
	评估基准日
	生                        产                      期

	
	
	
	2024.9.30
	2024.10-12
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	
	
	
	
	0.25
	1.25
	2.25
	3.25
	4.25
	5.25
	6.25
	7.25

	一
	现金流入(+)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	销售收入
	361,464.52
	
	6,261.00
	25,044.00
	25,044.00
	25,044.00
	25,044.00
	25,044.00
	25,044.00
	25,044.00

	2
	回收固定资产残(余)值
	7,992.35
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	回收流动资金
	6,079.40
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	抵扣进项税额
	4,468.62
	
	702.78
	2,517.89
	
	
	
	
	
	

	5
	小  计
	380,004.90
	
	6,963.78
	27,561.89
	25,044.00
	25,044.00
	25,044.00
	25,044.00
	25,044.00
	25,044.00

	二
	现金流出(-)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	固定资产投资
	34,739.41
	34,739.41
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	无形资产投资
	1,508.45
	1,508.45
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	更新改造资金
	10,847.59
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	流动资金
	6,079.40
	6,079.40
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	经营成本
	234,139.53
	
	4,055.58
	16,222.31
	16,222.31
	16,222.31
	16,222.31
	16,222.31
	16,222.31
	16,222.31

	6
	销售税金及附加
	25,298.35
	
	375.66
	1,531.96
	1,783.75
	1,783.75
	1,783.75
	1,783.75
	1,783.75
	1,783.75

	7
	企业所得税
	18,848.36
	
	342.46
	1,362.52
	1,299.58
	1,299.58
	1,299.58
	1,299.58
	1,299.58
	1,299.58

	8
	小  计
	331,461.09
	42,327.26
	4,773.70
	19,116.80
	19,305.64
	19,305.64
	19,305.64
	19,305.64
	19,305.64
	19,305.64

	三
	净现金流量
	48,543.81
	-42,327.26
	2,190.08
	8,445.09
	5,738.36
	5,738.36
	5,738.36
	5,738.36
	5,738.36
	5,738.36

	四
	折现系数(i=8%)
	
	1.0000
	0.9809
	0.9083
	0.8410
	0.7787
	0.7210
	0.6676
	0.6182
	0.5724

	五
	净现金流量现值
	9,413.87
	-42,327.26
	2,148.34
	7,670.52
	4,825.97
	4,468.49
	4,137.49
	3,831.01
	3,547.23
	3,284.47

	六
	采矿权评估价值
	9,413.87
	9,413.87


评估机构:云南俊成矿业权评估有限公司                                           项目负责人:李春林                                                              制表人：何霞云

矿业权人:富源县大格煤业有限公司                                        评估基准日：2024年9月30日                                                               单位：万元

	序号
	
项 目 名 称
	
合  计
	生                        产                      期

	
	
	
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039.3

	
	
	
	8.25
	9.25
	10.25
	11.25
	12.25
	13.25
	14.25
	14.43

	一
	现金流入(+)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	销售收入
	361,464.52
	25,044.00
	25,044.00
	25,044.00
	25,044.00
	25,044.00
	25,044.00
	25,044.00
	4,587.52

	2
	回收固定资产残(余)值
	7,992.35
	
	
	479.98
	
	
	
	
	7,512.37

	3
	回收流动资金
	6,079.40
	
	
	
	
	
	
	
	6,079.40

	4
	抵扣进项税额
	4,468.62
	
	
	1,247.95
	
	
	
	
	

	5
	小  计
	380,004.90
	25,044.00
	25,044.00
	26,771.93
	25,044.00
	25,044.00
	25,044.00
	25,044.00
	18,179.29

	二
	现金流出(-)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	固定资产投资
	34,739.41
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	无形资产投资
	1,508.45
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	更新改造资金
	10,847.59
	
	
	10,847.59
	
	
	
	
	

	4
	流动资金
	6,079.40
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	经营成本
	234,139.53
	16,222.31
	16,222.31
	16,222.31
	16,222.31
	16,222.31
	16,222.31
	16,222.31
	2,971.58

	6
	销售税金及附加
	25,298.35
	1,783.75
	1,783.75
	1,658.96
	1,783.75
	1,783.75
	1,783.75
	1,783.75
	326.75

	7
	企业所得税
	18,848.36
	1,299.58
	1,299.58
	1,330.78
	1,299.58
	1,299.58
	1,299.58
	1,299.58
	217.68

	8
	小  计
	331,461.09
	19,305.64
	19,305.64
	30,059.63
	19,305.64
	19,305.64
	19,305.64
	19,305.64
	3,516.00

	三
	净现金流量
	48,543.81
	5,738.36
	5,738.36
	-3,287.70
	5,738.36
	5,738.36
	5,738.36
	5,738.36
	14,663.29

	四
	折现系数(i=8%)
	
	0.5300
	0.4907
	0.4544
	0.4207
	0.3895
	0.3607
	0.3340
	0.3293

	五
	净现金流量现值
	9,413.87
	3,041.18
	2,815.90
	-1,493.82
	2,414.18
	2,235.36
	2,069.77
	1,916.46
	4,828.59

	六
	采矿权评估价值
	9,413.87
	9,413.87



附表二
富源县大格煤业有限公司大格煤矿采矿权评估价值计算表(二)

评估机构:云南俊成矿业权评估有限公司                                       项目负责人:李春林                                                                制表人：何霞云



附表三
富源县大格煤业有限公司大格煤矿采矿权评估可采储量及服务年限计算表（一）
矿业权人:富源县大格煤业有限公司                                                     评估基准日：2024年9月30日                                                                      单位：万吨

	

硫分
	

煤层编号
	
储量核实基准日2023年5月31日保有资源量
	
参与评估的保有资源量
	
推断可信度系数
	
评估利用资源
储量（探明+控
制+推断×可信
度系数）

	
	
	探明
	控制
	推断
	小计
	探明
	控制
	推断
	小计
	
	

	








≤3%
	C2
	0.40
	
	2.20
	2.60
	0.40
	
	2.20
	2.60
	0.80
	2.16

	
	C3
	80.50
	56.80
	30.60
	167.90
	80.50
	56.80
	30.60
	167.90
	0.80
	161.78

	
	C7
	66.10
	
	28.30
	94.40
	66.10
	
	28.30
	94.40
	0.80
	88.74

	
	C8
	126.50
	
	66.50
	193.00
	126.50
	
	66.50
	193.00
	0.80
	179.70

	
	C8+1
	27.50
	
	71.70
	99.20
	27.50
	
	71.70
	99.20
	0.80
	84.86

	
	C9
	256.30
	34.10
	48.70
	339.10
	256.30
	34.10
	48.70
	339.10
	0.80
	329.36

	
	C12
	36.40
	7.50
	32.70
	76.60
	36.40
	7.50
	32.70
	76.60
	0.80
	70.06

	
	C13
	334.00
	133.90
	53.60
	521.50
	334.00
	133.90
	53.60
	521.50
	0.80
	510.78

	
	C16
	123.20
	141.50
	32.80
	297.50
	123.20
	141.50
	32.80
	297.50
	0.80
	290.94

	
	C18
	59.20
	38.10
	122.30
	219.60
	59.20
	38.10
	122.30
	219.60
	0.80
	195.14

	
	小计
	1,110.10
	411.90
	489.40
	2011.40
	1110.10
	411.90
	489.40
	2011.40
	
	1913.52

	


>3%
	C17
	
	19.10
	16.80
	35.90
	
	
	
	
	
	

	
	C19
	
	69.00
	139.70
	208.70
	
	
	
	
	
	

	
	C23
	
	
	29.80
	29.80
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	88.10
	186.30
	274.40
	
	
	
	
	
	





评估机构:云南俊成矿业权评估有限公司                                             项目负责人:李春林                                                                          制表人：何霞云

	

硫分
	

煤层编号
	设计损失量
	
采区回采率(%)
	
评估利用可采储量
	
生产规模
（万吨/
年）
	
储量备用系数
	
矿山服务年限
（年）
	
评估计算年限
（年）

	
	
	永久损失
	保护煤柱
	
	
	
	
	
	

	
	
	井田境界
	断层
	采空区
	房屋
	露头
	合计
	井巷
	工业广场
	合计
	
	
	
	
	
	

	








≤3%
	C2
	0.60
	
	0.30
	
	0.80
	1.70
	
	
	
	80.00
	0.37
	








60.00
	












1.40
	












14.43
	












14.43

	
	C3
	9.70
	11.40
	0.50
	
	
	21.60
	
	2.00
	2.00
	80.00
	111.34
	
	
	
	

	
	C7
	13.30
	10.50
	4.90
	
	
	28.70
	
	
	
	80.00
	48.03
	
	
	
	

	
	C8
	16.00
	25.10
	11.20
	1.70
	
	54.00
	6.90
	12.00
	18.90
	80.00
	93.00
	
	
	
	

	
	C8+1
	7.70
	3.40
	
	
	
	11.10
	3.20
	10.60
	13.80
	85.00
	56.49
	
	
	
	

	
	C9
	17.40
	44.30
	3.90
	5.20
	
	70.80
	17.60
	15.70
	33.30
	80.00
	193.53
	
	
	
	

	
	C12
	4.80
	5.80
	
	
	
	10.60
	3.20
	
	3.20
	85.00
	49.10
	
	
	
	

	
	C13
	11.90
	45.40
	
	3.00
	
	60.30
	19.90
	17.30
	37.20
	80.00
	345.50
	
	
	
	

	
	C16
	7.30
	26.60
	
	3.10
	
	37.00
	20.40
	20.20
	40.60
	80.00
	186.91
	
	
	
	

	
	C18
	5.00
	12.80
	
	1.30
	
	19.10
	9.30
	22.50
	31.80
	80.00
	128.11
	
	
	
	

	
	小计
	93.70
	185.30
	20.80
	14.30
	0.80
	314.90
	80.50
	100.30
	180.80
	
	1212.39
	
	
	
	

	


>3%
	C17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



附表三
富源县大格煤业有限公司大格煤矿采矿权评估可采储量及服务年限计算表（二）
 (
矿业权人:富源县大格煤业有限公司
)评估基准日：2024年9月30日                                                                        单位：万吨

评估机构:云南俊成矿业权评估有限公司                                                                     项目负责人:李春林                                                                  制表人：何霞云



附表四

富源县大格煤业有限公司大格煤矿采矿权评估固定资产投资估算表

矿业权人:富源县大格煤业有限公司                           评估基准日：2024年9月30日                                  单位：人民币万元

	



序号
	



类别
	


“开发利用方案（2024年）”增量15万吨固定资产投资
	



序号
	
评估取值
	



备注

	
	
	
	
	
固定资产投资
	
折旧年限
	
残值率（%）
	
年折旧率（%）
	

	

1
	井巷工程
	4,836.14
	

1
	16,829.75
	
	
	
	

	
	其中：增值税
	399.31
	
	1,389.61
	
	
	
	

	

2
	房屋及构筑物
	2,029.33
	

2
	7,062.07
	20.00
	5.00
	4.75
	

	
	其中：增值税
	167.56
	
	583.11
	
	
	
	

	

3
	机器设备
	3,117.12
	

3
	10,847.59
	10.00
	5.00
	9.50
	

	
	其中：增值税
	358.61
	
	1,247.95
	
	
	
	

	4
	合计
	9,982.59
	4
	34,739.41
	
	
	
	


评估机构:云南俊成矿业权评估有限公司                       项目负责人:李春林                                            制表人：何霞云







附表五
富源县大格煤业有限公司大格煤矿 采矿权评估固定资产折旧估算表(一)

矿业权人:富源县大格煤业有限公司                                                         评估基准日：2024年9月30日                                                                 单位：万元

	序号
	项    目
	固定资产原
值
	折旧年限
	净残值率（%）
	年折旧率（%）
	合计
	2024.10-12
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	
	
	
	
	
	
	
	0.25
	1.25
	2.25
	3.25
	4.25
	5.25
	6.25
	7.25

	1
	房屋建筑物
	7,062.07
	20.00
	5.00
	4.75
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	抵扣房屋建筑物进项税
	
	
	
	
	583.11
	583.11
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	折旧费
	
	
	
	
	4,462.39
	76.94
	307.75
	307.75
	307.75
	307.75
	307.75
	307.75
	307.75

	1.3
	净  值
	
	
	
	
	
	6,402.03
	6,094.27
	5,786.52
	5,478.77
	5,171.02
	4,863.27
	4,555.52
	4,247.77

	1.4
	残余值
	
	
	
	
	2,016.58
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	机器设备
	10,847.59
	10.00
	5.00
	9.50
	10,847.59
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	抵扣设备进项税
	
	
	
	
	2,495.91
	1,247.95
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	折旧费
	
	
	
	
	13,223.50
	227.99
	911.97
	911.97
	911.97
	911.97
	911.97
	911.97
	911.97

	2.3
	净  值
	
	
	
	
	
	9,371.65
	8,459.68
	7,547.71
	6,635.75
	5,723.78
	4,811.82
	3,899.85
	2,987.89

	2.4
	残余值
	
	
	
	
	5,975.77
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	井巷工程
	16,829.75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	抵扣井巷工程进项税
	
	
	
	
	1,389.61
	1,389.61
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	折旧费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	净  值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	残余值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	固定资产
	34,739.41
	
	
	
	10,847.59
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	抵扣进项税
	
	
	
	
	4,468.62
	3,220.67
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	折旧费
	
	
	
	
	17,685.89
	304.93
	1,219.72
	1,219.72
	1,219.72
	1,219.72
	1,219.72
	1,219.72
	1,219.72

	4.3
	净  值
	
	
	
	
	
	15,773.67
	14,553.95
	13,334.24
	12,114.52
	10,894.81
	9,675.09
	8,455.37
	7,235.66

	4.4
	残余值
	
	
	
	
	7,992.35
	
	
	
	
	
	
	
	


评估机构:云南俊成矿业权评估有限公司                                                     项目负责人:李春林                                                                     制表人：何霞云


矿业权人:富源县大格煤业有限公司                                                         评估基准日：2024年9月30日                                                                 单位：万元

	序号
	项    目
	固定资产原值
	折旧年限
	净残值率（%）
	年折旧率（%）
	合计
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039.3

	
	
	
	
	
	
	
	8.25
	9.25
	10.25
	11.25
	12.25
	13.25
	14.25
	14.43

	1
	房屋建筑物
	7,062.07
	20.00
	5.00
	4.75
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	抵扣房屋建筑物进项税
	
	
	
	
	583.11
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	折旧费
	
	
	
	
	4,462.39
	307.75
	307.75
	307.75
	307.75
	307.75
	307.75
	307.75
	76.94

	1.3
	净  值
	
	
	
	
	
	3,940.02
	3,632.27
	3,324.52
	3,016.77
	2,709.02
	2,401.27
	2,093.51
	2,016.58

	1.4
	残余值
	
	
	
	
	2,016.58
	
	
	
	
	
	
	
	2,016.58

	2
	机器设备
	10,847.59
	10.00
	5.00
	9.50
	10,847.59
	
	
	10,847.59
	
	
	
	
	

	2.1
	抵扣设备进项税
	
	
	
	
	2,495.91
	
	
	1,247.95
	
	
	
	
	

	2.2
	折旧费
	
	
	
	
	13,223.50
	911.97
	911.97
	911.97
	911.97
	911.97
	911.97
	911.97
	227.99

	2.3
	净  值
	
	
	
	
	
	2,075.92
	1,163.96
	9,371.65
	8,459.68
	7,547.71
	6,635.75
	5,723.78
	5,495.79

	2.4
	残余值
	
	
	
	
	5,975.77
	
	
	479.98
	
	
	
	
	5,495.79

	3
	井巷工程
	16,829.75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	抵扣井巷工程进项税
	
	
	
	
	1,389.61
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	折旧费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	净  值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	残余值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	固定资产
	34,739.41
	
	
	
	10,847.59
	
	
	10,847.59
	
	
	
	
	

	4.1
	抵扣进项税
	
	
	
	
	4,468.62
	
	
	1,247.95
	
	
	
	
	

	4.2
	折旧费
	
	
	
	
	17,685.89
	1,219.72
	1,219.72
	1,219.72
	1,219.72
	1,219.72
	1,219.72
	1,219.72
	304.93

	4.3
	净  值
	
	
	
	
	
	6,015.94
	4,796.22
	12,696.16
	11,476.45
	10,256.73
	9,037.01
	7,817.30
	7,512.37

	4.4
	残余值
	
	
	
	
	7,992.35
	
	
	479.98
	
	
	
	
	7,512.37


 (
评估机构:云南俊成矿业权评估有限公司
)项目负责人:李春林                                                                     制表人：何霞云
附表五
富源县大格煤业有限公司大格煤矿 采矿权评估固定资产折旧估算表(二)








附表六
富源县大格煤业有限公司大格煤矿采矿权评估销售收入估算表(一）

矿业权人:富源县大格煤业有限公司                                              评估基准日：2024年9月30日                                                         单位：万元

	


序号
	


项目名称
	


单位
	


合计
	生                    产              期

	
	
	
	
	2024.10-12
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	
	
	
	
	0.25
	1.25
	2.25
	3.25
	4.25
	5.25
	6.25
	7.25

	
1
	
原煤生产量
	
万吨
	
865.99
	
15.00
	
60.00
	
60.00
	
60.00
	
60.00
	
60.00
	
60.00
	
60.00

	
2
	
原煤销售价格
（不含税坑口价）
	
元/吨
	
	
417.40
	
417.40
	
417.40
	
417.40
	
417.40
	
417.40
	
417.40
	
417.40

	
3
	
销售收入
	
万元
	
361,464.52
	
6,261.00
	
25,044.00
	
25,044.00
	
25,044.00
	
25,044.00
	
25,044.00
	
25,044.00
	
25,044.00


评估机构:云南俊成矿业权评估有限公司                                           项目负责人:李春林                                                            制表人：何霞云









附表六




矿业权人:富源县大格煤业有限公司



富源县大格煤业有限公司大格煤矿采矿权评估销售收入估算表(二）

评估基准日：2024年9月30日                                                            单位：万元


	


序号
	


项目名称
	


单位
	


合计
	生                    产              期

	
	
	
	
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039.3

	
	
	
	
	8.25
	9.25
	10.25
	11.25
	12.25
	13.25
	14.25
	14.43

	
1
	
原煤生产量
	
万吨
	
865.99
	
60.00
	
60.00
	
60.00
	
60.00
	
60.00
	
60.00
	
60.00
	
10.99

	
2
	
原煤销售价格
（不含税坑口价）
	
元/吨
	
	
417.40
	
417.40
	
417.40
	
417.40
	
417.40
	
417.40
	
417.40
	
417.40

	
3
	
销售收入
	
万元
	
361,464.52
	
25,044.00
	
25,044.00
	
25,044.00
	
25,044.00
	
25,044.00
	
25,044.00
	
25,044.00
	
4,587.52


评估机构:云南俊成矿业权评估有限公司                                          项目负责人:李春林                                                               制表人：何霞云











附表七
富源县大格煤业有限公司大格煤矿采矿权评估单位成本估算表

矿业权人:富源县大格煤业有限公司              评估基准日：2024年9月30日                    单位：人民币元/吨原煤
	序号
	项目名称
	开发利用方案
	评估取值
	备注

	
	
	单位成本（元/吨）
	
	

	一、生产成本
	
	
	

	1
	外购材料费
	34.77
	30.77
	参照“开发利用方案（2024年）”

	2
	外购燃料及动力费
	16.48
	14.58
	参照“开发利用方案（2024年）”

	3
	职工薪酬
	145.58
	145.58
	参照“开发利用方案（2024年）”

	4
	折旧费
	15.85
	20.33
	重新计算

	5
	修理费
	13.16
	11.65
	参照“开发利用方案（2024年）”

	6
	维简费
	3.00
	6.00
	财建 [2004]119号

	6.1
	折旧性质的维简费
	3.00
	3.00
	

	6.2
	更新性质的维简费
	
	3.00
	

	7
	井巷工程基金
	2.50
	2.50
	

	8
	安全生产费用
	15.00
	15.00
	财资〔2022〕136号

	9
	其它制造费用
	46.26
	43.26
	参照“开发利用方案（2024年）”

	小计
	292.60
	289.67
	

	二、管理费用
	
	
	

	1
	摊销费/折旧
	0.79
	1.74
	重新计算

	2
	管理人员职工薪酬
	
	
	

	3
	环境恢复与土地复垦
	
	1.53
	重新计算

	4   地面塌陷补偿费
	5.00
	5.00
	参照“开发利用方案（2024年）”

	小计
	5.79
	8.27
	

	三、财务费用
	9.22
	3.09
	按流动资金的70%计算

	四、总成本费用
	307.61
	301.03
	

	五、经营成本
	276.25
	270.37
	


评估机构:云南俊成矿业权评估有限公司              项目负责人:李春林                               制表人：何霞云





附表八
富源县大格煤业有限公司大格煤矿采矿权评估总成本费用估算表(一)
矿业权人:富源县大格煤业有限公司                                  评估基准日：2024年9月30日                                                         单位：万元

	序号
	项目名称
	合计
	2024.10-12
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	
	
	
	0.25
	1.25
	2.25
	3.25
	4.25
	5.25
	6.25
	7.25

	
	原煤产量(万吨)
	865.99
	15.00
	60.00
	60.00
	60.00
	60.00
	60.00
	60.00
	60.00

	
	一、生产成本
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	外购材料费
	26,646.46
	461.55
	1,846.19
	1,846.19
	1,846.19
	1,846.19
	1,846.19
	1,846.19
	1,846.19

	2
	外购燃料及动力费
	12,629.67
	218.76
	875.04
	875.04
	875.04
	875.04
	875.04
	875.04
	875.04

	3
	生产人员职工薪酬
	126,070.93
	2,183.70
	8,734.80
	8,734.80
	8,734.80
	8,734.80
	8,734.80
	8,734.80
	8,734.80

	4
	折旧费
	17,685.89
	304.93
	1,219.72
	1,219.72
	1,219.72
	1,219.72
	1,219.72
	1,219.72
	1,219.72

	5
	修理费
	10,085.34
	174.69
	698.76
	698.76
	698.76
	698.76
	698.76
	698.76
	698.76

	6
	维简费
	5,195.94
	90.00
	360.00
	360.00
	360.00
	360.00
	360.00
	360.00
	360.00

	6.1
	折旧性质的维简费
	2,597.97
	45.00
	180.00
	180.00
	180.00
	180.00
	180.00
	180.00
	180.00

	6.2
	更新性质的维简费
	2,597.97
	45.00
	180.00
	180.00
	180.00
	180.00
	180.00
	180.00
	180.00

	7
	井巷工程基金
	2,164.98
	37.50
	150.00
	150.00
	150.00
	150.00
	150.00
	150.00
	150.00

	8
	生产安全费用
	12,989.86
	225.00
	900.00
	900.00
	900.00
	900.00
	900.00
	900.00
	900.00

	9
	其它制造费用
	37,462.76
	648.90
	2,595.60
	2,595.60
	2,595.60
	2,595.60
	2,595.60
	2,595.60
	2,595.60

	
	小计
	250,931.82
	4,345.03
	17,380.12
	17,380.12
	17,380.12
	17,380.12
	17,380.12
	17,380.12
	17,380.12

	
	二、管理费用
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	摊销费/折旧
	1,508.45
	26.13
	104.51
	104.51
	104.51
	104.51
	104.51
	104.51
	104.51

	2
	管理人员职工薪酬
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	环境恢复与土地复垦
	1,326.59
	22.98
	91.91
	91.91
	91.91
	91.91
	91.91
	91.91
	91.91

	4
	地面塌陷补偿费
	4,329.95
	75.00
	300.00
	300.00
	300.00
	300.00
	300.00
	300.00
	300.00

	
	小计
	7,164.99
	124.11
	496.42
	496.42
	496.42
	496.42
	496.42
	496.42
	496.42

	
	三、财务费用
	2,675.91
	46.35
	185.40
	185.40
	185.40
	185.40
	185.40
	185.40
	185.40

	
	五、总成本费用
	260,772.73
	4,515.49
	18,061.94
	18,061.94
	18,061.94
	18,061.94
	18,061.94
	18,061.94
	18,061.94

	
	六、经营成本
	234,139.53
	4,055.58
	16,222.31
	16,222.31
	16,222.31
	16,222.31
	16,222.31
	16,222.31
	16,222.31


评估机构:云南俊成矿业权评估有限公司                                  项目负责人:李春林                                                         制表人：何霞云


附表八

评估机构:云南俊成矿业权评估有限公司                                    项目负责人:李春林                                                       制表人：何霞云

矿业权人:富源县大格煤业有限公司



富源县大格煤业有限公司大格煤矿采矿权评估总成本费用估算表（二）
评估基准日：2024年9月30日                                                        单位：万元


	序号
	项目名称
	合计
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039.3

	
	
	
	8.25
	9.25
	10.25
	11.25
	12.25
	13.25
	14.25
	14.43

	
	原煤产量(万吨)
	865.99
	60.00
	60.00
	60.00
	60.00
	60.00
	60.00
	60.00
	10.99

	
	一、生产成本
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	外购材料费
	26,646.46
	1,846.19
	1,846.19
	1,846.19
	1,846.19
	1,846.19
	1,846.19
	1,846.19
	338.18

	2
	外购燃料及动力费
	12,629.67
	875.04
	875.04
	875.04
	875.04
	875.04
	875.04
	875.04
	160.29

	3
	生产人员职工薪酬
	126,070.93
	8,734.80
	8,734.80
	8,734.80
	8,734.80
	8,734.80
	8,734.80
	8,734.80
	1,600.03

	4
	折旧费
	17,685.89
	1,219.72
	1,219.72
	1,219.72
	1,219.72
	1,219.72
	1,219.72
	1,219.72
	304.93

	5
	修理费
	10,085.34
	698.76
	698.76
	698.76
	698.76
	698.76
	698.76
	698.76
	128.00

	6
	维简费
	5,195.94
	360.00
	360.00
	360.00
	360.00
	360.00
	360.00
	360.00
	65.94

	6.1
	折旧性质的维简费
	2,597.97
	180.00
	180.00
	180.00
	180.00
	180.00
	180.00
	180.00
	32.97

	6.2
	更新性质的维简费
	2,597.97
	180.00
	180.00
	180.00
	180.00
	180.00
	180.00
	180.00
	32.97

	7
	井巷工程基金
	2,164.98
	150.00
	150.00
	150.00
	150.00
	150.00
	150.00
	150.00
	27.48

	8
	生产安全费用
	12,989.86
	900.00
	900.00
	900.00
	900.00
	900.00
	900.00
	900.00
	164.86

	9
	其它制造费用
	37,462.76
	2,595.60
	2,595.60
	2,595.60
	2,595.60
	2,595.60
	2,595.60
	2,595.60
	475.46

	
	小计
	250,931.82
	17,380.12
	17,380.12
	17,380.12
	17,380.12
	17,380.12
	17,380.12
	17,380.12
	3,265.17

	
	二、管理费用
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	摊销费/折旧
	1,508.45
	104.51
	104.51
	104.51
	104.51
	104.51
	104.51
	104.51
	19.14

	2
	管理人员职工薪酬
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	环境恢复与土地复垦
	1,326.59
	91.91
	91.91
	91.91
	91.91
	91.91
	91.91
	91.91
	16.84

	4
	地面塌陷补偿费
	4,329.95
	300.00
	300.00
	300.00
	300.00
	300.00
	300.00
	300.00
	54.95

	
	小计
	7,164.99
	496.42
	496.42
	496.42
	496.42
	496.42
	496.42
	496.42
	90.93

	
	三、财务费用
	2,675.91
	185.40
	185.40
	185.40
	185.40
	185.40
	185.40
	185.40
	33.96

	
	五、总成本费用
	260,772.73
	18,061.94
	18,061.94
	18,061.94
	18,061.94
	18,061.94
	18,061.94
	18,061.94
	3,390.06

	
	六、经营成本
	234,139.53
	16,222.31
	16,222.31
	16,222.31
	16,222.31
	16,222.31
	16,222.31
	16,222.31
	2,971.58








附表九
富源县大格煤业有限公司大格煤矿采矿权评估税费估算表(一)
矿业权人:富源县大格煤业有限公司                                  评估基准日：2024年9月30日                                                       单位：万元

	序号
	项目名称
	合计
	2024.10-12
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	年产矿量(万吨)
	865.99
	15.00
	60.00
	60.00
	60.00
	60.00
	60.00
	60.00
	60.00

	2
	销售收入
	361,464.52
	6,261.00
	25,044.00
	25,044.00
	25,044.00
	25,044.00
	25,044.00
	25,044.00
	25,044.00

	3
	总成本费用(-)
	260,772.73
	4,515.49
	18,061.94
	18,061.94
	18,061.94
	18,061.94
	18,061.94
	18,061.94
	18,061.94

	4
	增值税
	36,104.77
	
	293.23
	2,811.12
	2,811.12
	2,811.12
	2,811.12
	2,811.12
	2,811.12

	4.1
	销项税额
	46,990.39
	813.93
	3,255.72
	3,255.72
	3,255.72
	3,255.72
	3,255.72
	3,255.72
	3,255.72

	4.2
	进项税额
	6,416.99
	111.15
	444.60
	444.60
	444.60
	444.60
	444.60
	444.60
	444.60

	4.3
	抵扣不动产及设备进项税
	4,468.62
	702.78
	2,517.89
	
	
	
	
	
	

	5
	销售税金及附加
	25,298.35
	375.66
	1,531.96
	1,783.75
	1,783.75
	1,783.75
	1,783.75
	1,783.75
	1,783.75

	5.1
	城市维护建设税(5%)
	1,805.24
	
	14.66
	140.56
	140.56
	140.56
	140.56
	140.56
	140.56

	5.2
	教育费附加(3%)
	1,083.14
	
	8.80
	84.33
	84.33
	84.33
	84.33
	84.33
	84.33

	5.3
	地方教育附加（2%）
	722.10
	
	5.86
	56.22
	56.22
	56.22
	56.22
	56.22
	56.22

	5.4
	资源税(6%)
	21,687.87
	375.66
	1,502.64
	1,502.64
	1,502.64
	1,502.64
	1,502.64
	1,502.64
	1,502.64

	6
	利润总额
	75,393.45
	1,369.85
	5,450.10
	5,198.31
	5,198.31
	5,198.31
	5,198.31
	5,198.31
	5,198.31

	7
	企业所得税（25%）
	18,848.36
	342.46
	1,362.52
	1,299.58
	1,299.58
	1,299.58
	1,299.58
	1,299.58
	1,299.58





评估机构:云南俊成矿业权评估有限公司                                   项目负责人:李春林                                                      制表人：何霞云
矿业权人:富源县大格煤业有限公司                                  评估基准日：2024年9月30日                                                       单位：万元

	序号
	项目名称
	合计
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039.3

	1
	年产矿量(万吨)
	865.99
	60.00
	60.00
	60.00
	60.00
	60.00
	60.00
	60.00
	10.99

	2
	销售收入
	361,464.52
	25,044.00
	25,044.00
	25,044.00
	25,044.00
	25,044.00
	25,044.00
	25,044.00
	4,587.52

	3
	总成本费用(-)
	260,772.73
	18,061.94
	18,061.94
	18,061.94
	18,061.94
	18,061.94
	18,061.94
	18,061.94
	3,390.06

	4
	增值税
	36,104.77
	2,811.12
	2,811.12
	1,563.17
	2,811.12
	2,811.12
	2,811.12
	2,811.12
	514.94

	4.1
	销项税额
	46,990.39
	3,255.72
	3,255.72
	3,255.72
	3,255.72
	3,255.72
	3,255.72
	3,255.72
	596.38

	4.2
	进项税额
	6,416.99
	444.60
	444.60
	444.60
	444.60
	444.60
	444.60
	444.60
	81.44

	4.3
	抵扣不动产及设备进项税
	4,468.62
	
	
	1,247.95
	
	
	
	
	

	5
	销售税金及附加
	25,298.35
	1,783.75
	1,783.75
	1,658.96
	1,783.75
	1,783.75
	1,783.75
	1,783.75
	326.75

	5.1
	城市维护建设税(5%)
	1,805.24
	140.56
	140.56
	78.16
	140.56
	140.56
	140.56
	140.56
	25.75

	5.2
	教育费附加(3%)
	1,083.14
	84.33
	84.33
	46.90
	84.33
	84.33
	84.33
	84.33
	15.45

	5.3
	地方教育附加（2%）
	722.10
	56.22
	56.22
	31.26
	56.22
	56.22
	56.22
	56.22
	10.30

	5.4
	资源税(6%)
	21,687.87
	1,502.64
	1,502.64
	1,502.64
	1,502.64
	1,502.64
	1,502.64
	1,502.64
	275.25

	6
	利润总额
	75,393.45
	5,198.31
	5,198.31
	5,323.10
	5,198.31
	5,198.31
	5,198.31
	5,198.31
	870.72

	7
	企业所得税（25%）
	18,848.36
	1,299.58
	1,299.58
	1,330.78
	1,299.58
	1,299.58
	1,299.58
	1,299.58
	217.68



附表九
富源县大格煤业有限公司大格煤矿采矿权评估税费估算表(二)

评估机构:云南俊成矿业权评估有限公司                                  项目负责人:李春林                                                       制表人：何霞云
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