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	会泽滇北工贸有限公司升级改造年产150万吨水泥熟料项目外部供电工程
	建设地点
	会泽县者海镇新村、发基村、拖木村境内
	建设单位
	会泽滇北工贸有限公司

	环评文件类型
	报告表
	环境影响评价机构
	云南联创环境工程有限公司

	项目概况

	会泽滇北工贸有限公司升级改造年产150万吨水泥熟料项目外部供电工程项目包含变电部分、线路部分、对侧工程、土建部分。
（1）变电部分
主变规模2×20MVA，电压等级110kV/10kV，110kV进线1回；110kV侧采用单母线接线，10kV采用单母线分段接线，本期每段10kV母线建成出线间隔8个。
（2）线路部分
从110kV总降变出线连续左转后向西北走线经过者海镇拖木村、发基村后向西南走线经过者海镇新村后山坡上电缆下线沿着者海镇新村敷设接入220kV者海变110kV备用间隔，采用单回路架设，新建线路长约9.72千米（其中电缆1.5千米，架空线8.22千米）。新建2×3列电缆排管0.8千米，新立铁塔32基。
（3）对侧部分
本期启用220kV者海变备用110kV间隔，该间隔设备满足本期接入需求，本期沿用。
（4）土建部分
本工程在曲靖会泽滇北工贸有限公司水泥厂内新建1座110kV常规变电站。变电站配电综合楼一楼布置有10kV配电装置室、接地变室、电容器室、主变室、消防器材间、工具间、楼梯间等，二楼布置有二次及通信设备室、休息室、楼梯间等。
总投资3106.72万元，其中环保投资估算69.5万元，占总投资的比例2.23%。

	项目主要环境影响

	一、施工期主要环境影响：施工期主要产生生态环境影响（包括土地占用、动植物影响等）以及扬尘、施工噪声、废污水以及固体废物等影响。
二、运营期主要环境影响：输电线路工程运营期只是进行电能电压的转变和电能的输送，其产生的污染影响因子主要为工频电场、工频磁场以及噪声。输电线路发生电晕时产生的噪声，可能对声环境及附近居民生活产生影响。项目新建变电站主要产生的为电磁辐射以及固体废物的影响。

	项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施

	一、施工期环境保护措施：
1、大气环境
为减小工程施工期扬尘对周围环境的影响，施工单位在整个施工期采取如下施工期扬尘防治措施：
（1）施工单位文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作。
（2）施工产生的建筑垃圾等合理堆放，定期清运。
（3）车辆运输线路施工产生的多余土方或散体材料时，密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏撒，并且在规定的时间内按指定路段行驶，控制扬尘污染。
（4）施工期间进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，装载高度不超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗；加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作。
（5）输电线路附近的道路在车辆进出时洒水，保持湿润，减少或避免产生扬尘。
（6）临时堆土及时苫盖，干燥天气下易起尘的裸露土地及时洒水抑尘。
（7）施工过程中产生的建筑垃圾在施工期间及时清运，并按照环境卫生主管部门的规定处置，防止污染环境。
（8）施工结束后，按“工完、料尽、场地清”的原则立即进行空地碎石铺装或者进行绿化，减少裸露地面面积。
本工程施工期较短且施工地点较分散，在采取上述防护措施后，本工程施工期对环境空气影响较小。
2、水环境
为减小工程施工期废污水对周围环境的影响，施工单位在整个施工期采取如下施工期废污水防治措施：
（1）输电线路施工人员临时租用附近村庄民房或工屋，不单独设置施工营地，生活污水利用当地污水处理系统进行处理。
（2施工废水、施工车辆清洗废水经收集、沉砂、澄清处理后回用，不外排。
（3）施工单位要做好施工场地周边的拦挡措施，尽量避开雨季土石方作业。
（4）落实文明施工原则，不漫排施工废水，采取有效的拦蓄措施，防止施工废水进入附近水体。
采取上述水环境影响防治措施后，工程施工废污水不会对周边水环境产生不良影响。
3、声环境
（1）施工单位文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作，并接受生态环境主管部门的监督管理。
（2）施工单位采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备，并在施工场周围设置围挡措施以减小施工噪声影响。
（3）产生高噪声影响的施工作业安排在白天进行，合理安排工期，施工尽量安排在白天进行。
（4）加强施工车辆在施工区附近的交通管理，当车辆途经附近居民点时，限速行驶、不高声鸣号，以减少施工车辆行驶对沿途居民点的噪声影响。
（5）在施工时应合理安排施工工序，减少施工时长，施工时应与敏感目标住户沟通，合理安排施工时间。
本工程线路塔基处分散施工，单个塔基施工期较短，在采取上述环境保护措施后，本工程施工期对声环境影响可控。
4、固体废物
（1）新建输电线路塔基、地下管廊、变电站开挖多余土方在塔基征地范围内进行平整，同时在表面进行绿化恢复，多余土石方应运至政府指定弃渣场，由于N21-N27塔基段临近生态保护红线，禁止将多余的土石方堆至生态保护红线内。
（2）施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾分别收集存放，及时清运。项目施工产生的少许建筑垃圾施工完成后进行收集，运至政府指定的建筑垃圾处置场进行处置。施工过程中产生的生活垃圾日产日清，由施工人员自行带走。
（3）施工结束后对施工区域再次进行清理，做到“工完、料尽、场地清”。
（4）回收可利用的废建材，对于不可回收利用的建材和建筑垃圾由施工单位运送至相关部门指定的地点进行处置。
5、 生态环境
项目的主要植被环境影响集中在架空线路段，地下电缆段基本位于农田区在施工结束后及时恢复为农田，对周边的植被影响甚小，项目植被及植物影响减缓措施如下：
（1）严格按照征地范围进行施工，划定最小施工范围，严格划定施工界限，禁止超范围占地，避免超计划占用林地、林木，严禁随意扩大占地范围，严禁施工人员砍伐、破坏工程占地区外的植被，禁止随意踩踏农作物。严禁工程进入生态保护红线等环境敏感区。
（2）尽量利用原有田间道路、机耕路、林区小路等现有道路作为施工便道，必要时采用人抬马驮或架设索道相结合方式进行材料运输，减小施工道路开辟对植物植被及野生动物生境的破坏。
（3）施工期牵张场等临时施工用地尽量选择荒草地或裸露地表处，主动避让林木及耕地，不得占用生态保护红线和永久基本农田。
（4）对线路沿线经过的林地，采取高跨方式通过，保证线路对地弧垂距离树冠（自然生长高度下）不低于4m的安全要求，严禁砍伐通道；输电线路采用先进的架线工艺，如飞艇、无人机、动力伞或溜索等环境友好型施工工艺，减少对线路走廊下方植被的破坏。
（5）塔基、电缆管廊施工开挖时应分层开挖，分层堆放，注意表土保护以用于后期植被恢复，施工结束后按原土层顺序分层回填，以利于后期植被恢复。对塔位表层无植被或植被很稀疏的塔基，为防止水土流失，施工结束后通过土地整治、表土覆盖，选择乡土树草种进行植被恢复。
对基本农田的保护措施：
二、运营期环境保护措施：
1、废水
运营期输电线路不产生工业污水，项目产生的生活污水进入现有厂区内的化粪池处理后用于周边农田施肥使用，不会对项目周边水环境产生影响。
3、噪声
运营期做好设施的维护和运行管理，输电线路沿线的声环境敏感目标处的声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区标准限值要求。
4、固废
在输电线路运行期，定期巡线过程中，线路的检修可能产生少量固体废物，运行维护过程中产生的废弃绝缘子、生活垃圾等废物不得随意丢弃，线路运维人员应将生活垃圾带至垃圾集中收集点妥善处置，废弃绝缘子等废物回收处理，不会对附近环境产生影响。
变电站运行过程中，因发生故障或其他原因无法继续使用需要更换时会产生废铅蓄电池，对照《国家危险废物名录》废铅蓄电池属于危险废物，废铅蓄电池的废物类别为HW31含铅废物，危废代码900-052-31，废铅蓄电池产生后由更换电池的单位直接带走，不随意丢弃，对周围环境影响可控。变电站正常运行及检修过程中产生的废变压器油属于危险废物(HW08废矿物油与含矿物油废物900-220-08，应暂存在事故油池内，再进行回收处理，对周围环境影响较小。。
4、电磁辐射
（1）线路选择时已尽可能避开敏感点，在与其它电力线、通信线、公路等交叉跨越时应严格按规范要求留有净空距离。
（2）采用良导体的钢芯铝绞线，减小静电感应、对地电压和杂音，减小对通讯线的干扰。
（3）合理选择导线截面积和相导线结构，降低线路的电晕。
（4）输电线路跨越居民区时，在工频电场强度大于4000V/m且小于10kV/m耕地、园地等公众容易到达的场所区域内设置警示和防护指示标志。
（5）应在线路铁塔座架上醒目位置设置安全警示标志，标明严禁攀登、线下高位操作应有防护措施等安全注意事项，避免人员触碰导线发生意外。
（1）线路选择时已尽可能避开敏感点，在与其它电力线、通信线、公路等交叉跨越时应严格按规范要求留有净空距离。
（2）采用良导体的钢芯铝绞线，减小静电感应、对地电压和杂音，减小对通讯线的干扰。
（3）合理选择导线截面积和相导线结构，降低线路的电晕。
（4）输电线路跨越居民区时，在工频电场强度大于4000V/m且小于10kV/m耕地、园地等公众容易到达的场所区域内设置警示和防护指示标志。
（5）应在线路铁塔座架上醒目位置设置安全警示标志，标明严禁攀登、线下高位操作应有防护措施等安全注意事项，避免人员触碰导线发生意外。

	公众参与情况

	无。

	建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件
	信息公开同意函。

	注:项目概况、项目主要环境影响、项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施、公众参与情况、建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件部分由建设单位填写。公众反馈意见联系方式部分由行政审批机关填写。



