	 项目名称
	罗平阿岗镇青瓦制作技艺改造项目（非物质文化遗产）
	建设地点
	罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村
	建设单位
	罗平县慧联青瓦厂

	环评文件类型
	环境影响评价报告表
	环境影响评价机构
	云南巽通环保科技有限公司

	项目概况

	建设地点：该项目位于罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村，现有项目占地面积为38000m2，本次在现有占地范围内改扩建，不新增占地，主要建设内容及规模：①扩建1座4门古建青瓦烧制窑（仿古窑）及配套烟气收集设施；②对现有5座圆窑进行修葺；改扩建完成后规模达到年产3000万片古建青瓦，燃料为生物质。

	项目主要环境影响

	施工期：圆窑修葺作业产生的少量施工扬尘、施工废水、机械噪声与建筑垃圾；配套环保设施安装过程中产生的施工废水、废弃建材等固体废物。
运营期：
（1）废气：原料制备工序包括破碎、筛分、粉磨废气，污染物颗粒物；炉窑烧制过程产的废气，污染物为颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氟化物；原料贮存库扬尘、原料制备工段无组织废气和运输扬尘。
（2）废水：脱硫塔废水、生活污水、初期雨水。
（3）噪声：设备噪声以及运输交通噪声。
（4）固体废物：边角料及不合格品、炉渣、脱硫石膏，收尘灰、废布袋、生活垃圾，废机油和废润滑油。

	项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施

	施工期：项目在现有项目占地范围内进行建设，截至环评介入时，已建成1座4门古建青瓦烧制窑（仿古窑）及配套烟气收集设施，其余内容均未建。后续施工以现有圆窑修葺、配套环境保护设施安装为主。施工期间，采取定期洒水、及时清扫运输路面减小扬尘对周围环境的影响；施工废水收集沉淀回用于施工期场地洒水降尘。施工人员不在厂区内食宿，施工期生活污水依托厂区现有化粪池处理后定期清掏作农肥；施工期尽量使用低噪音设备，合理布置施工作业面和安排施工时间减小噪声对周围环境的影响，项目周边50m范围内均无声敏感点分布；施工期产生的废砖块、设备包装材料等施工垃圾分类集中堆存，能回收利用的部分，回收重复利用；不能回收利用的部分委托资质单位清运到当地城建部门指定的建筑垃圾堆放场；施工人员生活垃圾经厂区内生活垃圾箱收集，由环卫部门定期清运处置。
运营期：
（1）废气：青瓦烧制过程产生的炉窑废气通过烟气收集管道收集后设置1套“高温脉冲袋式除尘+脱硫塔（石灰石石膏法）”处理后，由1根15m高的排气筒（DA001）排放。原料制备工段破碎、筛分各设置1个集气罩（收集效率不低于60%）收集，粉磨废气设置管道收集，进入1套脉冲袋式除尘器（处理效率不低于90%）处理后设置1根高15m的排气筒（DA002）排放。无组织废气采取原料贮存库北侧和东侧设置封闭围挡+库顶喷雾降尘，物料密闭运输、洒水降尘等措施。
（2）废水：项目原料搅拌用水随瓦坯进入烧结窑烧结时全部蒸发，炉窑降温用水全部蒸发，无废水产生。脱硫塔损耗水由新鲜水补充，脱硫废水进入容积为80m3的循环沉淀池，经中和絮凝沉淀后全部回用于项目搅拌用水，不外排。生活污水经化粪池处理后定期清掏用作农肥。初期雨水经初期雨水收集池（容积为20m3）沉淀后全部回用于项目洒水降尘用水及搅拌用水。
（3）噪声：营运期确保生产设备正常运转，采取减振、建筑物隔声措施。
（4）固体废物：边角料及不合格品返回破碎工段作为原料使用。炉窑使用生物质燃料产生少量炉渣，返回原料制备工段作为原料使用；原料制备工段袋式收尘器收尘灰加入搅拌机作原料使用，除尘器布袋由厂家统一更换，更换产生的废布袋由厂家直接带走处理；烟气处理产生的脱硫石膏返回原料制备工段作为原料使用。项目生产设备每半年检修1次，产生的废机油、废润滑油设置1间危险废物暂存间，产生的废机油集中收集后暂存于危险废物暂存间委托有资质的单位清运处置。危险废物暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设。

	公众参与情况

	无。

	建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件
	同意信息公开的承诺。

	注:项目概况、项目主要环境影响、项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施、公众参与情况、建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件部分由建设单位填写。公众反馈意见联系方式部分由行政审批机关填写。



