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	矿山名称
	曲靖市沾益区热水地热

	
方案编写单位
	曲靖市沾益区泽欣农林开发有限责任公司
热水分公司
	
方案提交时间
	
2026年8月

	
受曲靖市自然资源和规划局的委托，由云南省有色地质局三一七队组织评审专家组，依
据《矿产资源开采方案临时编制指南(非油气矿产)》等相关要求，对曲靖市沾益区泽欣农
林开发有限责任公司热水分公司编制的《曲靖市沾益区热水地热开采方案》(以下简称《方 案》)进行技术评审。经专家认真审查后于2026年8月21日会审，经质询、答疑、讨论，
编制单位根据专家的意见和建议进行修改后重新提交《方案》。经专家复核，专家组合议后， 形成以下审查意见：
一、方案编制目的及依据
1.方案编制目的
为了新立采矿权办理采矿许可证登记手续提供依据，按规定编制矿产资源开采方案。
2.方案编制单位
方案由曲靖市沾益区泽欣农林开发有限责任公司热水分公司编制，符合有关要求。
3.方案编制依据
本次方案编制主要依据：①不动产权证(采矿权),证号：DC5303002026081160000013;
②《云南省沾益区热水地热资源可行性勘查评价报告》;③曲靖岩土工程勘测有限责任公司
关于《云南省沾益区热水地热资源可行性勘查评价报告》矿产资源储量评审意见书(曲矿评
储字〔2025〕08号〕;④三区三线查询结果表；⑤检测分析报告等资料，满足相关要求，可
作为本次矿产资源开采方案编制依据。
二、矿山基本情况及开采范围
本次申请新立采矿权，矿山名称：曲靖市沾益区热水地热，采矿权人：曲靖市沾益区泽 欣农林开发有限责任公司热水分公司，开采主矿种为地热，开采方式为地下开采，设计生产
规模为10.93万m³/a(3.46L/s,299.29m³/d),拟设矿区范围由4个拐点坐标连线圈定，面积
0.0020km² ,开采标高1661m～1657m。
三、矿区地质与矿产资源情况
1.矿床地质与矿体特征
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	[bookmark: _GoBack][image: ]《方案》依据《云南省沾益区热水地热资源可行性勘查评价报告》(曲矿评储字〔2025) 08号）,勘查阶段达到可行性勘查(勘探)阶段，资源储量达到探明的，可作为本次矿产资 源开采方案编制依据。
矿区出露的地层由新至老有：第四系全新统( Q)、石炭系(C)、泥盆系上统宰格组(D₃zg)、 泥盆系中统海口组 ( D₂h) 、 寒武系下统策竹寺组(∈1q) 、 渔户村组(∈1y) 、 震旦系上统 灯影组 (Zz₂dn )。
区内见北东向务德断裂( F₁)  构造带内，未见褶皱构造分布。温泉的热储温度为77.45℃, 地热水循环深度是2.22km, 属于“中低温对流型深循环地热系统”。
2.开采技术条件
矿区地下水主要分为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水及碳酸盐岩岩溶水三类。区内地下水 以大气降水为主要补给来源，补给、径流、排泄分区清晰，地下水沿岩溶、节理裂隙运移， 径流途径短、水力坡度大，整体径流条件良好，矿区水文地质条件复杂程度属简单。矿区地 处德泽盆地边缘，属于盆地、构造侵蚀低中山与岩溶中山地貌交汇区域，区内岩土层次分明， 地形条件有一定起伏，无复杂不良地质体，工程地质条件为中等类型。矿区所在区域属于区 域地壳次稳定区，总体矿区环境地质条件良好。
3. 矿产资源储量情况
根据《云南省沾益区热水地热资源可行性勘查评价报告》(曲矿评储字(2025)08号）, 截至2025年07月31日，地热田范围内热储中储存的热水量为228.39×10⁶m³ ( 其中容积储量 183.90×10⁶m³,   弹性储量44.49×10⁶m³),     热储中储存的总热量为12.70×10¹6J  ( 其中热储中岩 石储存的热量为6.91×10¹6J,  热水中储存的热量为5.79×10¹J);       地热流体可开采量为13.66万 m³/a(4.33L/s 、374.11m³/d);        允许开采量10.93万m³/a(3.46L/s 、299.29m³/d);        地热田热功 率为487.12kW;  按可开采量开采1年可利用的热量为1.54×10⁷MJ,   则开采100年累计可利用的 热量为1.54×10⁹MJ。
四 、矿产资源开采与综合利用
(一)矿区资源开采

1.开采矿种
本次方案设计开采对象为申请采矿权范围内的地热水。
2.开采方式
矿山有自然出露温泉1个，开采方式为地下开采，地热流体利用方式为直接利用，取水方 式为在其自流泉水口修建一个长4.7m、宽3.4m、深10.0m的集水池，利用电潜水泵经水管将热
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	[image: ]水输送至过滤装置，随后再输送至泡池、泳池。设计开采方式可行。
3. 设计利用资源量：沾益区热水地热田属小型低温地热田。经计算，热水片区地热田热
储中储存的热水量为228.39×10⁶m³ ( 其中容积储量183.90×10⁶m³,   弹性储量44.49×10⁶m³),
地热流体可开采量为13.66万m³/a(4.33L/s 、 374.11m³/d) 。 热水地热为自流温泉，由于行政 管理部门未对温泉核定允许开采量，经充分考虑对周边环境的必要生态流量及村民使用量， 综合确定按可开采量的80%作为温泉允许开采量。 最终确定热水地热流体允许开采量为10.93 万m³/a(3.  46L/s、299.29m³/d)。
4.拟建生产规模10.93万m³/a(3.46L/s 、299. 29m³/d),    综合考虑地热水矿种的特殊性(可
再生资源)及矿证管理的要求，本方案建议矿区服务年限为10年，今后可根据企业运作及市
场的变化再作相应调整。
(二)资源综合利用
该采矿权开采矿种为地热，按温度分类为温热水，按矿化度划分为微咸水，按硬度划分  为软水，按pH 值划分为为中性水，按放射性分类为无放射性水，地下水放射性限值为IV类。 水化学类型为HCO₃ -Na 型水。年平均水温为43.7℃(调查时温度44.6℃),按地热资源温度  利用分级为低温地热资源温热水 ( IV级 ) ,地热流体中溶解性总固体达到理疗热矿水浓度标  准，定名为温矿(泉)水，区内地热水具有一定的理疗作用，可用于酒店住宿游泳、沐浴等  服务用水，产品方案确定为温泉水(原矿),矿区尚无其它伴生矿物质。
1.地热流体回灌率
沾益区热水地热采区为自流型地下开采的地热水，非钻井开采的地下水，若为了回灌打 井，则有可能改变地热热通道，改变地热水环境。采区的自流地热流体，不开发利用时亦自 流出地表，汇入河流排泄，故不考虑地热流体回灌率。
2.地热能利用率
矿区地热水用途为洗浴，故仅对地热开采的“温泉洗浴地热能利用率”进行评价。热水 地热泉水温度43.7℃,平均地热尾水温度按20℃(按《供热工程项目规范》GB 55010-2021 规 定 ，地热尾水排放温度不应大于20°C),     基准温度按当地平均气温16.83℃,根据《矿产 资源“三率”指标要求第十五部分：地热、矿泉水》DZ/T 0462.15-2024 附录A.2 地热能利用 率公式计算，计算温泉洗浴地热能利用率约为88.20%, 达到了三率指标要求中的一般指标要 求。
3.资源保护方案
根据矿区地热水补径排条件及赋存特征，结合地貌类型、地质构造及地热异常区边界条
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)[image: ]件，且根据实际调查情况及矿区范围，确定曲靖市沾益区热水地热拟设采矿权矿区开采保护
区 。根据地热水动态监测方案的监测要求进行监测，并分析年水量、水温、水质动态变化，
禁止采用地热井开采，严格按温泉泉流量进行开采。
五 、说明与建议
1.矿山建设和生产过程中须严格执行安全、生态保护及绿色矿山建设等规定，矿山安全
工作、环境保护、矿区生态修复工作应按照各相应主管部门审批的方案执行，加强安全生产
工 作 、做好生态环境保护及绿色矿山建设等工作。
2.加强矿区地质综合研究与地热水利用实践中所获得的成果资料的收集整理，为矿山今
后的找探地热资源和生产提供可靠的地质依据。
3.加强对地热自流泉点的监测，以更加准确的掌握稳定流量、水位变化、水温变化、水
质变化等。
4.为地热水开发可持续利用，禁止在泉点保护范围内凿井开采地热水，严格按温泉泉流 量进行开采。
5.建议泵房加装隔声罩、减震垫，做好设备减振降噪；输水管道增设保温层及铝箔防水 保护层，管件一并包覆，实现保温同时防止人员烫伤。
6.建议当地政府和水行政主管部门督促企业统一规划建设污水处理系统，利用后的尾水   用管道排入污水处理池冷却、沉淀，经过污水处理设备进行处理达标后进行外排；供水、污   水 、排水管网及蓄水池、调节池等工程必须严格防渗漏措施，严格防止渗漏造成水资源浪费  和污水对环境、地表水、地下水造成污染。应配置专业人员对供水、排水和退水管网、设备  进行管理和维护，发现问题及时采取有效措施进行处理，确保供水、排水和退水的安全运行。
六 、评审结果
专家组经审查认为，《方案》编制内容符合《矿产资源开采方案临时编制指南(非油气
矿产)》等相关要求，同意通过《曲靖市沾益区热水地热开采方案》的审查。

	专家组
组长签名
	本永是
	日期
	2026.9.4
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曲靖市沾益区热水地热开采方案评审专家组名单

	专家组
	姓名
	单位
	
职称
	专业
	
签名

	组长
	太永昆
	曲靖市煤炭设计研究院
	高级工程师
	采矿
	长北

	

组员
	刘忠发
	云南省地质工程勘察有限公司
	高级工程师
	水工环
	
叫

	
	李绍林
	云南省一四三煤田地质勘探队
	高级工程师
	地质
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